|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E04 |
BATIMENT (matériaux stratifiés, produits stratifiés en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B)

|  | E04B |
STRUCTURE GENERALE DES BATIMENTS; MURS, p.ex. CLOISONS; TOITS; PLANCHERS; PLAFONDS; ISOLATION OU AUTRES PROTECTIONS DES BATIMENTS (structures de cadrage des ouvertures dans les murs, planchers ou plafonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/00)

|  | E04B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les opérations effectuées pour la construction de nouveaux bâtiments et les opérations analogues sur les bâtiments existants. Les autres opérations sur les bâtiments existants, à l'exception de celles concernant l'isolation, sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 23/00. [5] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "plafond" comprend tous les matériaux de finition cachant le dessous de la structure portante du plancher ou du toit. [4] Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter le code d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 101/00. Le code d'indexation doit être non lié. [5]

|  | E04B 1/00 |
Constructions en général; Structures qui ne sont limitées ni aux murs, p.ex. cloisons, ni aux planchers, ni aux plafonds, ni aux toits (échafaudages, coffrages Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G; structures adaptées uniquement aux bâtiments à usages particuliers, dessin général des bâtiments, p.ex. coordination modulaire, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H; éléments particuliers des bâtiments, voir les groupes correspondant à ces éléments)

|  | E04B 1/02 |
· | Structures constituées principalement d'éléments porteurs en forme de blocs ou de dalles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/32-E04B 1/36 ont priorité)

|  | E04B 1/04 |
· · | les éléments étant en béton, p.ex. en béton armé, ou en un autre matériau pierreux

|  | E04B 1/06 |
· · · | les éléments étant précontraints

|  | E04B 1/08 |
· · | les éléments étant métalliques

|  | E04B 1/10 |
· · | les éléments étant en bois

|  | E04B 1/12 |
· · | les éléments étant en un autre matériau

|  | E04B 1/14 |
· · | les éléments étant composés de deux ou plusieurs matériaux (en béton armé Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/04)

|  | E04B 1/16 |
· | Structures formées à partir de matériaux en vrac, p.ex. de béton, coulés ou formés de façon analogue, sur place, avec ou sans emploi d'éléments additionnels, tels que coffrages permanents ou infrastructures à recouvrir du matériau porteur de la charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/32-E04B 1/36 ont priorité)

|  | E04B 1/18 |
· | Structures comportant des éléments porteurs allongés, p.ex. colonnes, poutres, ossatures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/32-E04B 1/36 ont priorité; pièces porteuses allongées, en tant qu'éléments, poutres, structures du type poutre Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 3/00)

|  | E04B 1/19 |
· · | Structures à ossature tridimensionnelle [2]

|  | E04B 1/20 - E04B 1/30 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/19 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/20-E04B 1/30. [2]

|  | E04B 1/20 |
· · | les pièces porteuses étant en béton, p.ex. en béton armé, ou en un autre matériau pierreux

|  | E04B 1/21 |
· · · | Liaisons spécialement adaptées aux dites pièces porteuses [2]

|  | E04B 1/22 |
· · · | les pièces étant précontraintes

|  | E04B 1/24 |
· · | les pièces porteuses étant métalliques

|  | E04B 1/26 |
· · | les pièces porteuses étant en bois

|  | E04B 1/28 |
· · | les pièces porteuses étant en un autre matériau

|  | E04B 1/30 |
· · | les pièces porteuses étant composées de deux ou plusieurs matériaux; Construction mixte en acier et béton armé (en béton armé Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/20)

|  | E04B 1/32 |
· | Arcs; Voûtes; Structures gauches (toits voûtes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/08)

|  | E04B 1/34 |
· | Structures particulières, p.ex. avec des parties suspendues ou en encorbellement supportées par des poteaux ou des structures analogues à des tours, renfermant des ascenseurs ou des escaliers; caractéristiques relatives à la stabilité élastique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/342, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/343, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/348 ont priorité; pour planchers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/43; bâtiments à usages particuliers, p.ex. résistant aux séismes, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H)

|  | E04B 1/342 |
· | Structures couvrant une vaste surface dégagée, qu'elles soient ou non ouvertes sur le côté, p.ex. hangars, halls (fermes de toit Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 3/00; caractéristiques non structurelles à des fins spécifiées, voir les groupes correspondants de Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H)

|  | E04B 1/343 |
· | Structures caractérisées par des parties mobiles, séparables ou repliables, p.ex. pour le transport (parties de toit mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/16; constructions flottantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B; petits bâtiments préfabriqués, transportables d'un seul tenant, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 1/12; petits garages Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 6/02; tentes ou abris provisoires, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 15/00)

|  | E04B 1/344 |
· · | avec des parties à charnières

|  | E04B 1/346 |
· · | Bâtiments tournants; Bâtiments avec parties tournantes, p.ex. des chambres

|  | E04B 1/348 |
· | Structures composées d'unités comportant au moins des parties importantes des deux côtés d'une pièce, c.à d. unités en forme de boîtes ou de cellules closes ou en forme de carcasses (parties des murs pour le logement des conduites ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/52)

|  | E04B 1/35 |
· | Méthodes de construction particulières, p.ex. levage de planchers coulés au sol, vérins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/34 a priorité; faux-oeuvre, coffrages pour façonner les murs, planchers, plafonds ou toits sur place Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 11/04; transport ou assemblage des matériaux de construction Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 21/00; opérations sur bâtiments existants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 23/00)

|  | E04B 1/36 |
· | Appuis ou autres supports permettant le mouvement (pour ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/04; bâtiments résistant aux séismes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/02)

|  | E04B 1/38 |
· | Assemblages pour les constructions du bâtiment en général

|  | E04B 1/38 |
Note(s) Les assemblages spécialement adaptés pour des parties ou des structures de bâtiment particulières sont classés dans les groupes appropriés pour ces parties ou ces structures, p.ex. dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/00. Les assemblages qui ne sont pas spécialement conçus pour la construction des bâtiments ou qui sont d'application plus générale sont classés dans les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B. [5]

|  | E04B 1/40 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B )

|  | E04B 1/41 |
· · | Dispositifs d'assemblage spécialement adaptés pour être noyés dans du béton armé ou de la maçonnerie (entretoises pour parois de cavités Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/30, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/44; raccords pour armatures Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/16; fixation des châssis aux cadrages des ouvertures Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/56)

|  | E04B 1/48 |
· · | Chevilles, c.à d. pièces destinées à pénétrer dans les surfaces de deux parties à assembler et à absorber les efforts de cisaillement

|  | E04B 1/49 |
· · · | avec parties pénétrant l'une dans l'autre, p.ex. pinces

|  | E04B 1/54 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/61, couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/38 )

|  | E04B 1/56 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/38 )

|  | E04B 1/58 |
· · | d'éléments de construction en forme de barre

|  | E04B 1/60 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/61, couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04 )

|  | E04B 1/61 |
· · | d'éléments de construction en forme de plaques en contact mutuel [5]

|  | E04B 1/62 |
· | Isolation ou autres protections; Eléments ou emploi des matériaux indiqués pour ceux-ci (compositions chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01-C11; outillage pour mise en place de l'isolation ou des joints d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 21/00; bâtiments résistant aux influences extérieures indésirables ou protégeant contre celles-ci Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/00; scellement des tuyaux dans les murs ou les cloisons Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 5/02; protection contre les radiations dangereuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F; construction de parties spéciales du bâtiment, voir les groupes relatifs à ces parties)

|  | E04B 1/64 |
· · | pour l'imperméabilisation; Protection contre la corrosion (étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/66)

|  | E04B 1/66 |
· · | Etanchéités (addition au plâtre de produits contre les infiltrations Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B; produits bitumineux pour étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08L 95/00; joints pour travaux de génie civil en hydraulique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02B 3/16; contre l'humidité du sol ou des eaux souterraines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 31/02; couvertures contre la pluie ou autres précipitations atmosphériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D; composition des matériaux ou fabrication des produits d'étanchéité en feuilles, voir les classes correspondant à ces feuilles)

|  | E04B 1/68 |
· · · | des joints, p.ex. des joints d'expansion (garnissage pour joints de routes ou d'aérodromes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 11/02; joints de dilatation pour ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/06; joints d'obturation entre pilots de fondation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 5/14; joints dans les fondations Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 29/16; dispositifs d'étanchéité entre éléments de couverture Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 1/36; dispositifs pour jointoyer les éléments de la couverture de toit Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 3/38; structure des joints de revêtements de sols faits de produits préparés sur place Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 15/14)

|  | E04B 1/682 |
· · · · | formés sur place [5]

|  | E04B 1/684 |
· · · · | utilisant des éléments élastomériques préformés [5]

|  | E04B 1/686 |
· · · · · | comportant un ensemble de cellules internes creuses déformables [5]

|  | E04B 1/70 |
· · | Séchage ou maintien de la siccité, p.ex. par ventilation d'air (par dispositifs d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/66; au cours de l'édification Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 21/28)

|  | E04B 1/72 |
· · | Lutte contre la dégradation par des organismes vivants (par le maintien de la siccité Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/70; imprégnation du bois ou des matériaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K)

|  | E04B 1/74 |
· · | Isolation thermique ou acoustique, absorption ou réflexion de la chaleur ou du son (forme ou aménagement des salles étudiées pour l'acoustique Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/99); Autres méthodes de construction procurant des conditions thermiques ou acoustiques favorables, p.ex. par accumulation de chaleur à l'intérieur des murs (protection contre l'incendie Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/94; éléments principalement conçus comme éléments de structure Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 1/00-E04C 3/00; principalement adaptés au revêtement de surfaces Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 13/00; comme sous-couche des revêtements de planchers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 15/18; fermetures des ouvertures dans les murs ou analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B)

|  | E04B 1/76 |
· · · | spécifiquement relatives à la chaleur uniquement (isolation thermique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/00)

|  | E04B 1/78 |
· · · · | Eléments calorifuges

|  | E04B 1/80 |
· · · · · | en forme de dalles

|  | E04B 1/82 |
· · · | spécifiquement relatives au son seulement (amortissement du bruit dans les gaines techniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 17/00; amortissement du bruit en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 11/16)

|  | E04B 1/84 |
· · · · | Eléments absorbant le son

|  | E04B 1/86 |
· · · · · | en forme de dalles

|  | E04B 1/88 |
· · · | Eléments à la fois isolants acoustiques et thermiques

|  | E04B 1/90 |
· · · · | en forme de dalles

|  | E04B 1/92 |
· · | Protection contre d'autres agents indésirables ou dangers (bâtiments protégeant contre des dangers extérieurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/00; écrans contre les radiations dangereuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F)

|  | E04B 1/94 |
· · · | contre le feu (lutte contre l'incendie Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C; imprégnation du bois ou des matériaux similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; portes à l'épreuve du feu Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/16)

|  | E04B 1/98 |
· · · | contre les vibrations ou les chocs (pour les fondations Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 31/08); contre les destructions mécaniques, p.ex. par les raids aériens (contre l'incendie uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/94; travail de finition dans ce but Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F; bâtiments résistant aux séismes ou similaires, abris ou aménagements des murs pare-éclats Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/00)

|  | E04B 1/99 |
· | Acoustique des salles, c.à d. formes des salles ou aménagements dans celles-ci pour agir sur le son ou diriger celui-ci (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/82 a priorité; acoustique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 11/00; traitement électrique de signaux pour produire une réverbération sonore ou un écho Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K 15/08)

|  | E04B 2/00 |
Murs, p.ex. cloisons, pour bâtiments; Structure des murs en ce qui concerne l'isolation; Assemblages spécifiques pour les murs (assemblages pour les structures de bâtiment en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/38; isolation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/62; éléments de construction de relativement faible épaisseur pour la construction de parties de bâtiments Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/00)

|  | E04B 2/02 |
· | édifiés par couches successives d'éléments de construction

|  | E04B 2/04 |
· · | Murs ne comportant pas de cavités entre les éléments solides ou à l'intérieur de ceux-ci

|  | E04B 2/06 |
· · · | utilisant des éléments ayant des moyens spécialement conçus pour stabiliser leur position

|  | E04B 2/08 |
· · · · | par emboîtage de saillies ou pièces rapportées échancrées, p.ex. de languettes, rainures, queues d'aronde

|  | E04B 2/10 |
· · · · | par introduction d'un matériau avec ou sans armatures dans de petits canaux ménagés dans les éléments ou dans les rainures entre ceux-ci

|  | E04B 2/12 |
· · · | utilisant des éléments dont la forme générale diffère de celle d'un parallélépipède

|  | E04B 2/14 |
· · | Murs comportant des cavités à l'intérieur des éléments, mais non entre ceux-ci, c.à d. chaque cavité étant fermée sur au moins quatre côtés appartenant à un élément unique

|  | E04B 2/16 |
· · · | utilisant des éléments ayant des moyens spécialement conçus pour stabiliser leur position

|  | E04B 2/18 |
· · · · | par emboîtage de saillies ou pièces rapportées échancrées, p.ex. de languettes, rainures, queues d'aronde

|  | E04B 2/20 |
· · · · | par introduction d'un matériau avec ou sans armatures dans de petits canaux ménagés dans les éléments ou dans les rainures entre ceux-ci

|  | E04B 2/22 |
· · · | utilisant des éléments dont la forme générale diffère de celle d'un parallélépipède

|  | E04B 2/24 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans certaines des cavités formant des piliers ou poutres supportant la charge

|  | E04B 2/26 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans toutes les cavités afin d'obtenir une muraille

|  | E04B 2/28 |
· · | Murs comportant des cavités entre les éléments, mais non à l'intérieur de ceux-ci; Murs formés d'éléments dont chacun consiste en deux ou plusieurs pièces tenues écartées au moyen d'entretoises, toutes les pièces étant solides

|  | E04B 2/30 |
· · · | utilisant des éléments ayant des moyens spécialement conçus pour stabiliser leur position; Entretoises pour parois de cavités

|  | E04B 2/32 |
· · · · | par emboîtage de saillies ou de pièces rapportées échancrées, p.ex. de languettes, rainures, queues d'aronde

|  | E04B 2/34 |
· · · · | par introduction d'un matériau avec ou sans armatures dans de petits canaux ménagés dans les éléments ou dans les rainures entre ceux-ci

|  | E04B 2/36 |
· · · | utilisant des éléments dont la forme générale diffère de celle d'un parallélépipède

|  | E04B 2/38 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans certaines des cavités formant des piliers ou poutres supportant la charge

|  | E04B 2/40 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans toutes les cavités afin d'obtenir une muraille

|  | E04B 2/42 |
· · | Murs comportant des cavités aussi bien entre les éléments qu'à l'intérieur de ceux-ci; Murs formés d'éléments dont chacun consiste en deux ou plusieurs pièces tenues écartées au moyen d'entretoises, l'une des pièces au moins ayant des cavités

|  | E04B 2/44 |
· · · | utilisant des éléments ayant des moyens spécialement conçus pour stabiliser leur position; Entretoises pour parois de cavités

|  | E04B 2/46 |
· · · · | par emboîtage de saillies ou de pièces rapportées échancrées, p.ex. de languettes, rainures, queues d'aronde

|  | E04B 2/48 |
· · · · | par introduction d'un matériau avec ou sans armatures dans de petits canaux ménagés dans les éléments ou dans les rainures entre ceux-ci

|  | E04B 2/50 |
· · · | utilisant des éléments dont la forme générale diffère de celle d'un parallélépipède

|  | E04B 2/52 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans certaines des cavités formant des piliers ou poutres supportant la charge

|  | E04B 2/54 |
· · · | les murs étant caractérisés par des remplissages dans toutes les cavités afin d'obtenir une muraille

|  | E04B 2/56 |
· | Murs avec ossature d'encadrement ou potelets; Murs comportant des pièces allongées supportant la charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/74, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/88 ont priorité; piliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 3/30)

|  | E04B 2/58 |
· · | avec pièces allongées en métal

|  | E04B 2/60 |
· · · | caractérisées par un profil transversal particulier des pièces allongées

|  | E04B 2/62 |
· · · · | les pièces étant formées de deux ou plusieurs éléments accolés

|  | E04B 2/64 |
· · | avec pièces allongées en béton

|  | E04B 2/66 |
· · · | caractérisées par un profil transversal particulier des pièces allongées

|  | E04B 2/68 |
· · · | obtenues par remplissage des cavités du mur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/38, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/52 ont priorité)

|  | E04B 2/70 |
· · | avec pièces allongées en bois

|  | E04B 2/72 |
· | Murs faits d'éléments de forme relativement mince (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/56, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/74, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/88 ont priorité; avec remplissages de joints jouant le rôle d'ossature d'encadrement ou de piliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/68; éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/00)

|  | E04B 2/74 |
· | Cloisons mobiles ne supportant pas de charge; Cloisons à bord supérieur libre (panneaux structurés Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/38)

|  | E04B 2/76 |
· · | avec ossature d'encadrement ou poteaux en métal

|  | E04B 2/78 |
· · · | caractérisés par un profil transversal particulier des pièces d'ossature

|  | E04B 2/80 |
· · | avec ossature d'encadrement ou poteaux en bois

|  | E04B 2/82 |
· · | caractérisés par la façon dont les bords sont fixés au bâtiment; Moyens à cet effet; Détails particuliers des cloisons faciles à retirer

|  | E04B 2/84 |
· | Murs réalisés par moulage, coulage ou compactage sur place (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/56 ont priorité; coffrages à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 11/06; travail du béton ou des matériaux similaires susceptibles d'être moulés ou coulés sur place Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 21/02)

|  | E04B 2/86 |
· · | dans des coffrages permanents

|  | E04B 2/88 |
· | Murs-rideaux

|  | E04B 2/90 |
· · | comprenant des panneaux fixés directement à l'ossature [4]

|  | E04B 2/92 |
· · · | Panneaux de type sandwich [4]

|  | E04B 2/94 |
· · · | Panneaux en béton (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/92 a priorité) [4]

|  | E04B 2/96 |
· · | comprenant des panneaux fixés à l'ossature par l'intermédiaire de montants ou de traverses [4]

|  | E04B 5/00 |
Planchers; Structure des planchers en ce qui concerne l'isolation; Assemblages spécialement adaptés à ces planchers ou à ces structures (éléments pour planchers, p.ex. briques, pierres, matériaux de remplissage, solives, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C; revêtements de sol en tant que finition, isolation du revêtement de sol, sections de faux planchers, p.ex. pour ordinateurs, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 15/00) [5]

|  | E04B 5/02 |
· | Structures portantes de planchers, formées essentiellement d'éléments préfabriqués (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/43-E04B 5/48 ont priorité)

|  | E04B 5/04 |
· · | avec poutres en béton ou constituées d'autres matériaux semblables à la pierre, p.ex. d'amiante-ciment (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/14 ont priorité)

|  | E04B 5/06 |
· · · | placées les unes contre les autres

|  | E04B 5/08 |
· · | réalisées par assemblage d'éléments en forme de blocs, p.ex. éléments creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/14 a priorité; planchers formés de maçonnerie renforcée Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/44)

|  | E04B 5/10 |
· · | comportant des poutres ou solives métalliques, p.ex. poutrelles à treillis métalliques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/14 a priorité)

|  | E04B 5/12 |
· · | comportant des poutres de bois (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/14 a priorité)

|  | E04B 5/14 |
· · | comportant des poutres ou solives disposées dans deux directions

|  | E04B 5/16 |
· | Structures portantes de planchers totalement ou partiellement coulées ou formées de façon similaire sur place (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/43-E04B 5/48 ont priorité; planchers caractérisés simplement par les éléments préfabriqués Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C)

|  | E04B 5/17 |
· · | Structures de planchers partiellement formées sur place

|  | E04B 5/18 |
· · · | comportant des nervures de renforcement ou autres conformations semblables à des poutres entièrement coulées entre des éléments de remplissage

|  | E04B 5/19 |
· · · · | les éléments de remplissage jouant le rôle de coffrages permanents auto-portants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/21 a priorité)

|  | E04B 5/21 |
· · · · | Planchers à caissons

|  | E04B 5/23 |
· · · | avec des nervures de renforcement ou autres conformations semblables à des poutres totalement ou partiellement préfabriquées (toutes les parties portantes consistant substantiellement en unités préfabriquées Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/02)

|  | E04B 5/26 |
· · · · | avec des éléments de remplissage entre les poutres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/28 a priorité)

|  | E04B 5/28 |
· · · · | Planchers à caissons

|  | E04B 5/29 |
· · · · | les parties préfabriquées des poutres étant entièrement constituées par du métal (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/28 a priorité)

|  | E04B 5/32 |
· · | Structures de planchers entièrement coulées sur place avec ou sans éléments de coffrage ou armatures

|  | E04B 5/36 |
· · · | avec des éléments de coffrage faisant partie du plancher

|  | E04B 5/38 |
· · · · | avec des coffrages en forme de dalles servant en même temps d'armatures; Dalles de coffrage avec armatures se prolongeant latéralement à l'extérieur de l'élément

|  | E04B 5/40 |
· · · · · | avec des plaques-coffrages métalliques

|  | E04B 5/43 |
· | Structures de planchers de conception particulière; Caractéristiques relatives à la stabilité élastique; Structures de planchers spécialement conçus pour reposer uniquement sur des colonnes, p.ex. planchers-champignons (constructions particulières en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/34)

|  | E04B 5/44 |
· | Planchers composés de pierres, mortier et éléments renforcés (avec éléments de verre incorporés Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/46)

|  | E04B 5/46 |
· | Adaptations particulières des planchers pour le passage de la lumière, p.ex. par incorporation d'éléments de verre (des plafonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/32; éléments en forme de blocs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 1/42; éléments en forme de dalles ou de feuilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/54; pour la couverture des toits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 3/06) [5]

|  | E04B 5/48 |
· | Adaptations spéciales des planchers pour l'incorporation de conduites, p.ex. pour chauffage ou ventilation (dans des éléments en forme de blocs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 1/39; dans des éléments en forme de dalles ou de feuilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/52)

|  | E04B 5/52 - E04B 5/62 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/00 )

|  | E04B 7/00 |
Toits; Structure des toits en ce qui concerne l'isolation (structures pour toits comme pour planchers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/00; plafonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/00; serres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01G 9/14; grands réceptacles à couvercles flottants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 88/34; fermes de toit, structures ou poutrelles en forme de fermes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 3/02; couvertures de toit Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D) [5]

|  | E04B 7/02 |
· | avec des pentes planes, p.ex. toits en bâtière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/12 a priorité)

|  | E04B 7/04 |
· · | supportés par des poutres horizontales ou équivalent, reposant sur des murs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/06 a priorité)

|  | E04B 7/06 |
· · | Construction des intersections de toits ou des toits à pans coupés

|  | E04B 7/08 |
· | Toits voûtés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/14 a priorité; structures voûtées en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/32; tentes ou abris provisoires gonflables, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 15/20; coffrages gonflables pour la fabrication sur place Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 11/04)

|  | E04B 7/10 |
· · | Structures en coque, p.ex. de forme hyperbolique-parabolique; Conformations en forme de grille jouant le rôle de structures en coque; Structures pliées

|  | E04B 7/12 |
· | par travées successives, p.ex. toits en dents de scie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/10 a priorité)

|  | E04B 7/14 |
· | Toits suspendus (tentes ou abris provisoires suspendus, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 15/04)

|  | E04B 7/16 |
· | Structures de toits à parties mobiles (bâtiments à usages particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H)

|  | E04B 7/18 |
· | Structures spéciales dans ou sur les toits, p.ex. lucarnes (en relation avec les couvertures de toits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 13/00, en particulier dômes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 13/03)

|  | E04B 7/20 |
· | Toits constitués de dalles auto-portantes, p.ex. susceptibles d'être chargées [5]

|  | E04B 9/00 |
Plafonds; Structure des plafonds, p.ex. faux plafonds; Structure des plafonds en ce qui concerne l'isolation (plafonds utilisés comme coffrages pour la construction de planchers Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 5/00; revêtements ou enduits pour plafonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 13/00) [5]

|  | E04B 9/02 |
· | comportant des moyens de ventilation ou d'évacuation de vapeur [5]

|  | E04B 9/04 |
· | comprenant des dalles, des feuilles ou similaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/06-E04B 9/34 ont priorité; dalles, feuilles ou similaires, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/00) [5]

|  | E04B 9/04 |
Note(s) Dans le présent groupe, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 103/00. Les codes d'indexation doivent être non liés. [5]

|  | E04B 9/06 |
· | caractérisés par les particularités de construction de la structure de support [5]

|  | E04B 9/08 |
· · | présentant une aptitude à l'expansion [5]

|  | E04B 9/10 |
· · | Fixation les uns aux autres d'éléments parallèles de la structure de support (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/08 a priorité) [5]

|  | E04B 9/12 |
· · | Fixation les uns aux autres d'éléments non parallèles de la structure de support (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/08 a priorité) [5]

|  | E04B 9/14 |
· · · | tous les éléments étant discontinus et s'étendant au moins partiellement dans le même plan [5]

|  | E04B 9/16 |
· · · | les éléments s'étendant dans des plans différents [5]

|  | E04B 9/18 |
· | Moyens de suspension de la structure de support [5]

|  | E04B 9/20 |
· · | réglables [5]

|  | E04B 9/22 |
· | Fixation des dalles, feuilles ou similaires à la structure de support [5]

|  | E04B 9/24 |
· · | les dalles, feuilles ou similaires étant placées sur, ou appuyées contre, les rebords horizontaux de la structure de support [5]

|  | E04B 9/26 |
· · · | au moyen d'un encliquetage d'éléments déformables élastiquement [5]

|  | E04B 9/28 |
· · | les dalles, feuilles ou similaires comportant des rainures qui coopèrent avec les rebords horizontaux de la structure de support ou des moyens accessoires reliés à ces rebords [5]

|  | E04B 9/30 |
· | caractérisés par des détails de la bordure du plafond, p.ex. par la fixation à un mur adjacent [5]

|  | E04B 9/32 |
· | Plafonds translucides, c.à d. permettant aussi bien la transmission que la diffusion de la lumière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/34 a priorité; détails de dispositifs d'éclairage, d'application générale Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V; écrans Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 11/00) [5]

|  | E04B 9/34 |
· | Plafonds ajourés, p.ex. à croisillons (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/30 a priorité; grilles pour dispositifs d'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V) [5]

|  | E04B 9/36 |
· · | constitués de lames parallèles [5]

|  | E04B 101/00 |
Système d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 1/00-E04B 9/00, relatif à la protection contre les incendies. Le code d'indexation doit être non lié. [5]

|  | E04B 101/00 |
Protection contre les incendies [5]

|  | E04B 103/00 |
Système d'indexation associé au sous-groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 9/04, relatif au matériau des dalles, des feuilles ou similaires. Les codes d'indexation doivent être non liés. [5]

|  | E04B 103/00 |
Matériaux constituant les dalles, les feuilles ou similaires [5]

|  | E04B 103/02 |
· | Céramique, béton ou autres matériaux pierreux [5]

|  | E04B 103/04 |
· | Matières plastiques ou fibreuses ou bois [5]

|  | E04B 103/06 |
· | Métaux [5]