|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01M |
PROCEDES OU MOYENS POUR LA CONVERSION DIRECTE DE L'ENERGIE CHIMIQUE EN ENERGIE ELECTRIQUE, p.ex. BATTERIES (procédés ou appareils électrochimiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25; dispositifs à semi-conducteur ou autres dispositifs à l'état solide pour convertir la lumière ou la chaleur en énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00) [2]

|  | H01M |
Note(s) La présente sous-classe couvre les éléments ou batteries galvaniques primaires ou secondaires, les éléments ou les batteries à combustible. Les inventions relatives à des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | H01M 2/00 |
Détails de construction ou procédés de fabrication des parties non actives [2]

|  | H01M 2/02 |
· | Bacs, fourreaux ou enveloppes (travail des matières plastiques ou des substances à l'état plastique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29) [2]

|  | H01M 2/04 |
· · | Couvercles ou couvertures [2]

|  | H01M 2/06 |
· · | Dispositions pour introduire des connecteurs électriques dans ou à travers des bacs [2]

|  | H01M 2/08 |
· · | Matériaux de scellement [2]

|  | H01M 2/10 |
· | Montures; Dispositifs de suspension; Amortisseurs; Dispositifs de manutention ou de transport; Supports (combinaison structurelle d'accumulateurs avec des appareils pour la charge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/46) [2]

|  | H01M 2/12 |
· | Events ou autres aménagements mécaniques pour faciliter l'échappement des gaz [2]

|  | H01M 2/14 |
· | Séparateurs; Membranes; Diaphragmes; Eléments d'espacement [2]

|  | H01M 2/16 |
· · | caractérisés par le matériau [2]

|  | H01M 2/18 |
· · | caractérisés par la forme [2]

|  | H01M 2/20 |
· | Connexions conductrices du courant pour les éléments [2]

|  | H01M 2/22 |
· · | Connexions fixes, c.à d. non prévues pour être déconnectées [2]

|  | H01M 2/24 |
· · · | Connexions entre éléments à travers des cloisons, p.ex. dans un bac de batterie [2]

|  | H01M 2/26 |
· · · | Connexions d'électrodes [2]

|  | H01M 2/28 |
· · · · | pour accumulateurs au plomb [2]

|  | H01M 2/30 |
· · | Bornes [2]

|  | H01M 2/32 |
· · | Méthodes ou dispositions prévues pour la protection contre la corrosion; Emploi de matériaux spécifiés à cet effet [2]

|  | H01M 2/34 |
· · | avec des moyens pour empêcher un usage ou une décharge indésirables [2]

|  | H01M 2/36 |
· | Dispositions pour le remplissage, la mise à niveau ou la vidange des récipients en liquide, p.ex. pour le remplissage avec des électrolytes, pour le rinçage [2]

|  | H01M 2/38 |
· | Dispositions pour le brassage des électrolytes [2]

|  | H01M 2/40 |
· · | avec un circuit de circulation extérieur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 8/04 a priorité) [2]

|  | H01M 4/00 |
Electrodes (électrodes pour les procédés électrolytiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25) [2]

|  | H01M 4/00 |
Note(s) En classant des électrodes des éléments hybrides, les demi-éléments individuels de l'élément hybride sont considérés séparément, p.ex. une électrode située dans la moitié primaire d'un élément hybride du type primaire/combustible est considérée comme étant une électrode pour élément primaire couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/06. [2]

|  | H01M 4/02 |
· | Electrodes composées d'un ou comprenant un matériau actif [2]

|  | H01M 4/04 |
· · | Procédés de fabrication en général [2]

|  | H01M 4/06 |
· · | Electrodes pour éléments primaires [2]

|  | H01M 4/08 |
· · · | Procédés de fabrication [2]

|  | H01M 4/10 |
· · · · | d'électrodes pressées sur un noyau central, c.à d. poupées pour piles sèches [2]

|  | H01M 4/12 |
· · · · | d'électrodes en métal ou en alliage consumables (emploi de compositions d'alliage comme matériaux actifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/38) [2]

|  | H01M 4/14 |
· · | Electrodes pour accumulateurs au plomb [2]

|  | H01M 4/16 |
· · · | Procédés de fabrication [2]

|  | H01M 4/18 |
· · · · | d'électrodes du type Planté [2]

|  | H01M 4/20 |
· · · · | d'électrodes empatées [2]

|  | H01M 4/21 |
· · · · · | Séchage des électrodes empatées [2]

|  | H01M 4/22 |
· · · · | Formage des électrodes [2]

|  | H01M 4/23 |
· · · · · | Séchage ou conservation des électrodes après formage [2]

|  | H01M 4/24 |
· · | Electrodes pour accumulateurs alcalins [2]

|  | H01M 4/26 |
· · · | Procédés de fabrication [2]

|  | H01M 4/28 |
· · · · | Précipitation du matériau actif sur le support [2]

|  | H01M 4/29 |
· · · · · | par des méthodes électrochimiques [2]

|  | H01M 4/30 |
· · · · | Pressage [2]

|  | H01M 4/32 |
· · · | Electrodes en oxyde ou en hydroxyde de nickel [2]

|  | H01M 4/34 |
· · · | Electrodes en oxyde ou en hydroxyde d'argent [2]

|  | H01M 4/36 |
· · | Emploi de substances spécifiées comme matériaux actifs, masses actives, liquides actifs [2]

|  | H01M 4/38 |
· · · | d'éléments simples ou d'alliages [2]

|  | H01M 4/40 |
· · · · | Alliages à base de métaux alcalins [2]

|  | H01M 4/42 |
· · · · | Alliages à base de zinc [2]

|  | H01M 4/44 |
· · · · | Alliages à base de cadmium [2]

|  | H01M 4/46 |
· · · · | Alliages à base de magnésium ou d'aluminium [2]

|  | H01M 4/48 |
· · · | d'oxydes ou d'hydroxydes minéraux [2]

|  | H01M 4/50 |
· · · · | de manganèse [2]

|  | H01M 4/52 |
· · · · | de nickel, de cobalt ou de fer [2]

|  | H01M 4/54 |
· · · · | d'argent [2]

|  | H01M 4/56 |
· · · · | de plomb [2]

|  | H01M 4/57 |
· · · · · | de "plomb gris", c.à d. de poudres à base de plomb et d'oxyde de plomb [2]

|  | H01M 4/58 |
· · · | de composés minéraux autres que les oxydes ou hydroxydes [2]

|  | H01M 4/60 |
· · · | de composés organiques [2]

|  | H01M 4/62 |
· · | Emploi de substances spécifiées inactives comme ingrédients pour les masses actives, p.ex. liants, charges [2]

|  | H01M 4/64 |
· · | Supports ou collecteurs [2]

|  | H01M 4/66 |
· · · | Emploi de matériaux spécifiés [2]

|  | H01M 4/68 |
· · · · | pour utilisation dans les accumulateurs au plomb [2]

|  | H01M 4/70 |
· · · | caractérisés par la forme ou la configuration [2]

|  | H01M 4/72 |
· · · · | Grilles [2]

|  | H01M 4/73 |
· · · · · | pour accumulateurs au plomb, p.ex. plaques à cadres [2]

|  | H01M 4/74 |
· · · · · | Grillage ou matériau tissé; Métal déployé [2]

|  | H01M 4/75 |
· · · · | Fils, barres ou lames [2]

|  | H01M 4/76 |
· · · · | Récipients pour porter le matériau actif, p.ex. tubes, capsules [2]

|  | H01M 4/78 |
· · · · | Formes autres que planes ou cylindriques, p.ex. hélicoïdales [2]

|  | H01M 4/80 |
· · · · | Plaques poreuses, p.ex. supports frittés [2]

|  | H01M 4/82 |
· · · | Procédés à plusieurs étapes pour la fabrication des supports pour accumulateurs au plomb (procédés à une seule étape, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D) [2]

|  | H01M 4/84 |
· · · · | impliquant un moulage [2]

|  | H01M 4/86 |
· | Electrodes inertes ayant une activité catalytique, p.ex. pour piles à combustible [2]

|  | H01M 4/88 |
· · | Procédés de fabrication [2]

|  | H01M 4/90 |
· · | Emploi de matériau catalytique spécifié [2]

|  | H01M 4/92 |
· · · | Métaux du groupe du platine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/94 a priorité) [2]

|  | H01M 4/94 |
· · | Electrodes à diffusion non poreuses, p.ex. membranes en palladium, membranes à échange d'ions [2]

|  | H01M 4/96 |
· · | Electrodes à base de carbone [2]

|  | H01M 4/98 |
· · | Electrodes du type Raney [2]

|  | H01M 6/00 |
Eléments primaires; Leur fabrication [2]

|  | H01M 6/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les éléments primaires sont des générateurs électrochimiques dans lesquels l'énergie de l'élément est présente sous forme chimique et n'est pas régénérée. [2]

|  | H01M 6/02 |
· | Détails (de parties non actives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 2/00, d'électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/00) [2]

|  | H01M 6/04 |
· | Eléments avec électrolyte aqueux [2]

|  | H01M 6/06 |
· · | Eléments secs, c.à d. éléments dans lesquels l'électrolyte est rendu non fluide [2]

|  | H01M 6/08 |
· · · | avec des électrodes en forme de godets [2]

|  | H01M 6/10 |
· · · | avec des électrodes enroulées ou pliées [2]

|  | H01M 6/12 |
· · · | avec des électrodes planes [2]

|  | H01M 6/14 |
· | Eléments avec électrolytes non aqueux [2]

|  | H01M 6/16 |
· · | avec électrolyte organique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 6/18 a priorité) [2]

|  | H01M 6/18 |
· · | avec électrolyte solide [2]

|  | H01M 6/20 |
· · · | fonctionnant à haute température (éléments thermiques à action différée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 6/36) [2]

|  | H01M 6/22 |
· | Immobilisation de l'électrolyte [2]

|  | H01M 6/24 |
· | Eléments comprenant deux électrolytes différents [2]

|  | H01M 6/26 |
· | Eléments sans matériau actif oxydant, p.ex. piles de Volta [2]

|  | H01M 6/28 |
· | Piles étalons, p.ex. éléments Weston [2]

|  | H01M 6/30 |
· | Eléments à action différée [2]

|  | H01M 6/32 |
· · | activés par une addition externe d'électrolyte ou de composants d'un électrolyte [2]

|  | H01M 6/34 |
· · · | Eléments à immersion, p.ex. éléments à eau de mer [2]

|  | H01M 6/36 |
· · | contenant un électrolyte, et rendus opérationnels par des moyens physiques, p.ex. éléments thermiques (dispositifs thermo-électriques à l'état solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 35/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 37/00) [2]

|  | H01M 6/38 |
· · · | par des moyens mécaniques [2]

|  | H01M 6/40 |
· | Batteries imprimées [2]

|  | H01M 6/42 |
· | Groupement d'éléments primaires en batteries (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 6/40 a priorité) [2]

|  | H01M 6/44 |
· · | d'éléments tubulaires ou cupuliformes [2]

|  | H01M 6/46 |
· · | d'éléments plats [2]

|  | H01M 6/48 |
· · · | avec des électrodes bipolaires [2]

|  | H01M 6/50 |
· | Méthodes ou dispositions pour assurer le fonctionnement ou l'entretien, p.ex. le maintien de la température de fonctionnement [2]

|  | H01M 6/52 |
· | Récupération des parties utiles des éléments ou batteries usagés [2]

|  | H01M 8/00 |
Eléments à combustible; Leur fabrication [2]

|  | H01M 8/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les éléments à combustible sont des générateurs électrochimiques dans lesquels les réactants sont introduits de l'extérieur. [2]

|  | H01M 8/02 |
· | Détails (de parties non actives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 2/00, d'électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/00) [2]

|  | H01M 8/04 |
· | Dispositions ou procédés auxiliaires, p.ex. pour la commande de la pression, pour la circulation des fluides [2]

|  | H01M 8/06 |
· | Combinaison d'éléments à combustible avec des moyens pour la production de réactants ou pour le traitement de résidus (éléments à combustible à régénération Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 8/18; éléments à production de réactants en soi, voir les sections B ou C) [2]

|  | H01M 8/08 |
· | Eléments à combustible avec électrolytes aqueux [2]

|  | H01M 8/10 |
· | Eléments à combustible avec électrolytes solides [2]

|  | H01M 8/12 |
· · | fonctionnant à haute température, p.ex. avec un électrolyte en ZrO2 stabilisé [2]

|  | H01M 8/14 |
· | Eléments à combustible avec électrolytes fondus [2]

|  | H01M 8/16 |
· | Eléments à combustible biochimique, c.à d. éléments dans lesquels des micro-organismes agissent comme catalyseurs [2]

|  | H01M 8/18 |
· | Eléments à combustible à régénération [2]

|  | H01M 8/20 |
· | Eléments à combustible indirects, p.ex. éléments REDOX (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 8/18 a priorité) [2]

|  | H01M 8/22 |
· | Eléments à combustible dans lesquels le combustible est à base de matériaux comprenant du carbone, de l'oxygène ou de l'hydrogène et d'autres éléments; Eléments à combustible dans lesquels le combustible est à base de matériaux comprenant seulement des éléments autres que le carbone, l'oxygène et l'hydrogène [2]

|  | H01M 8/24 |
· | Groupement d'éléments à combustible en batteries, p.ex. modules [2]

|  | H01M 10/00 |
Eléments secondaires; Leur fabrication [2]

|  | H01M 10/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les éléments secondaires sont des accumulateurs qui reçoivent et fournissent de l'énergie électrique au moyen de réactions électrochimiques réversibles. [2]

|  | H01M 10/02 |
· | Détails (de parties non actives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 2/00, d'électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/00) [2]

|  | H01M 10/04 |
· | Structure ou fabrication en général (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/38 ont priorité) [2]

|  | H01M 10/06 |
· | Accumulateurs au plomb (accumulateurs au semi-plomb Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/20) [2]

|  | H01M 10/08 |
· · | Emploi de matériaux spécifiés comme électrolytes [2]

|  | H01M 10/10 |
· · · | Immobilisation de l'électrolyte [2]

|  | H01M 10/12 |
· · | Structure ou fabrication [2]

|  | H01M 10/14 |
· · · | Montage d'un groupe d'électrodes ou de séparateurs [2]

|  | H01M 10/16 |
· · · | Suspension ou support d'électrodes ou de groupes d'électrodes dans le bac [2]

|  | H01M 10/18 |
· · | avec des électrodes bipolaires [2]

|  | H01M 10/20 |
· | Accumulateurs au semi-plomb, c.à d. accumulateurs dans lesquels une seule électrode contient du plomb [2]

|  | H01M 10/22 |
· · | Emploi de matériaux spécifiés comme électrolytes [2]

|  | H01M 10/24 |
· | Accumulateurs alcalins [2]

|  | H01M 10/26 |
· · | Emploi de matériaux spécifiés comme électrolytes [2]

|  | H01M 10/28 |
· · | Structure ou fabrication [2]

|  | H01M 10/30 |
· · | Accumulateurs au nickel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/34 a priorité) [2]

|  | H01M 10/32 |
· · | Accumulateurs à l'argent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/34 a priorité) [2]

|  | H01M 10/34 |
· | Accumulateurs étanches aux gaz [2]

|  | H01M 10/36 |
· | Accumulateurs non prévus en Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/06-H01M 10/34 [2]

|  | H01M 10/38 |
· · | Structure ou fabrication [2]

|  | H01M 10/39 |
· · | fonctionnant à haute température [2]

|  | H01M 10/40 |
· · | avec des électrolytes organiques [2]

|  | H01M 10/42 |
· | Méthodes ou dispositions pour assurer le fonctionnement ou l'entretien des éléments secondaires ou des demi-éléments secondaires [2]

|  | H01M 10/44 |
· · | Méthodes pour charger ou décharger (circuits de charge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J 7/00) [2]

|  | H01M 10/46 |
· · | Accumulateurs combinés par structure avec un appareil de charge (circuits de charge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J 7/00) [2]

|  | H01M 10/48 |
· · | Accumulateurs combinés avec des dispositifs de mesure, d'essai ou d'indication d'état, p.ex. du niveau ou de la densité de l'électrolyte (indication ou mesure du niveau d'un liquide en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F 23/00; mesure de la densité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 9/00; mesure des grandeurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R) [2]

|  | H01M 10/50 |
· · | Chauffage, refroidissement ou régulation de la température (commande de température en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 23/00) [2]

|  | H01M 10/52 |
· · | Enlèvement des gaz situés à l'intérieur de l'élément secondaire, p.ex. par absorption (évents ou autres dispositions mécaniques pour faciliter l'échappement des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 2/12) [2]

|  | H01M 10/54 |
· | Récupération des parties utiles des accumulateurs usagés [2]

|  | H01M 12/00 |
Eléments hybrides; Leur fabrication [2]

|  | H01M 12/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, les éléments hybrides sont des générateurs électrochimiques ayant deux types différents de demi-éléments, le demi-élément étant une combinaison électrode-électrolyte du type élément primaire, secondaire ou à combustible. [2]

|  | H01M 12/02 |
· | Détails (de parties non actives Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 2/00, d'électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 4/00) [2]

|  | H01M 12/04 |
· | composés d'un demi-élément du type élément à combustible, et d'un demi-élément du type élément primaire (méthodes ou dispositions pour assurer le fonctionnement ou l'entretien Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 6/50) [2]

|  | H01M 12/06 |
· · | avec une électrode métallique et une électrode à gaz [2]

|  | H01M 12/08 |
· | composés d'un demi-élément du type élément à combustible, et d'un demi-élément du type à élément secondaire (méthodes ou dispositions pour assurer le fonctionnement ou l'entretien, p.ex. pour charger, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 10/42) [2]

|  | H01M 14/00 |
Générateurs électrochimiques de courant ou de tension non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01M 6/00-H01M 12/00 [2]

|  | H01M 16/00 |
Combinaisons structurelles de différents types de générateurs électrochimiques [2]