|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F28 |
ECHANGEURS DE CHALEUR EN GENERAL

|  | F28 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "échange de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent, par contact direct ou indirect, avec un fluide ou un solide fluent chauffés ou refroidis; "transfert de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent par contact direct avec une surface ou un corps chauffés ou refroidis. Un appareil utilisant à des fins particulières "l'échange de chaleur" ou le "transfert de chaleur" (tels que définis à la note (1) ci-dessus) est classé soit dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B, soit dans la sous-classe appropriée des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Si aucune de ces sous-classes ne convient, l'appareil est classé dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D.

|  | F28D |
APPAREILS ECHANGEURS DE CHALEUR NON PREVUS DANS UNE AUTRE SOUS-CLASSE, DANS LESQUELS L'ECHANGE DE CHALEUR NE PROVIENT PAS D'UN CONTACT DIRECT ENTRE SOURCES DE POTENTIEL CALORIFIQUE (appareils de chauffage de fluides possédant des moyens de production ou de transfert de la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H; fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27; parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des appareils échangeurs de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F); APPAREILS OU ENSEMBLES FONCTIONNELS D'ACCUMULATION DE CHALEUR EN GENERAL [4]

|  | F28D 1/00 |
Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, dans lesquels l'autre source de potentiel calorifique est une grande masse de fluide, p.ex. radiateurs domestiques ou de moteur de voiture (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 5/00 a priorité)

|  | F28D 1/02 |
· | avec des canalisations d'échange de chaleur immergées dans la masse du fluide

|  | F28D 1/03 |
· · | avec des canalisations en forme de plaques ou de laminés [4]

|  | F28D 1/04 |
· · | avec canalisations tubulaires

|  | F28D 1/047 |
· · · | les canalisations étant courbées, p.ex. en serpentin ou en zigzag [4]

|  | F28D 1/053 |
· · · | les canalisations étant rectilignes [4]

|  | F28D 1/06 |
· | avec canalisations d'échange de chaleur faisant partie du réservoir contenant la masse du fluide ou lui étant fixées

|  | F28D 3/00 |
Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, dans lesquels l'autre source de potentiel calorifique s'écoule sous forme de pellicule continue ou ruisselle librement sur les canalisations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 5/00 a priorité)

|  | F28D 3/02 |
· | avec canalisations tubulaires

|  | F28D 3/04 |
· | Dispositions pour la répartition

|  | F28D 5/00 |
Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes pour une seule des sources de potentiel calorifique, les deux sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi de la canalisation, utilisant l'effet réfrigérant de l'évaporation naturelle ou forcée

|  | F28D 5/02 |
· | dans lesquels la source de potentiel calorifique soumise à évaporation s'écoule sous forme de pellicule continue ou ruisselle librement sur les canalisations

|  | F28D 7/00 |
Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations tubulaires fixes pour les deux sources de potentiel calorifique, ces sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi d'une canalisation

|  | F28D 7/02 |
· | les canalisations étant enroulées en hélice (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/10 a priorité)

|  | F28D 7/04 |
· | les canalisations étant enroulées en spirale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/10 a priorité)

|  | F28D 7/06 |
· | les canalisations ayant une courbure en U unique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/10 a priorité)

|  | F28D 7/08 |
· | les canalisations ayant une autre courbure, p.ex. en serpentins ou en zigzag (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/10 a priorité)

|  | F28D 7/10 |
· | les canalisations étant disposées l'une dans l'autre, p.ex. concentriquement

|  | F28D 7/12 |
· · | le tube extérieur étant fermé à une extrémité, c.à d. du type à retour (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/14 a priorité)

|  | F28D 7/14 |
· · | les deux tubes étant courbés

|  | F28D 7/16 |
· | les canalisations étant espacées parallèlement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 7/02-F28D 7/10 ont priorité) [4]

|  | F28D 9/00 |
Appareils échangeurs de chaleur comportant des ensembles de canalisations fixes en forme de plaques ou de laminés pour les deux sources de potentiel calorifique, ces sources étant en contact chacune avec un côté de la paroi d'une canalisation

|  | F28D 9/02 |
· | les sources de potentiel calorifique se déplaçant l'une par rapport à l'autre suivant un angle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 9/04 a priorité)

|  | F28D 9/04 |
· | les canalisations étant formées par des plaques ou des laminés enroulés en spirale

|  | F28D 11/00 |
Appareils échangeurs de chaleur utilisant des canalisations mobiles

|  | F28D 11/02 |
· | le mouvement étant rotatif, p.ex. effectué par un tambour ou un cylindre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 11/08 a priorité)

|  | F28D 11/04 |
· · | effectué par un tube ou un faisceau de tubes

|  | F28D 11/06 |
· | le mouvement étant alternatif ou oscillant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 11/08 a priorité)

|  | F28D 11/08 |
· | plusieurs ensembles de canalisations effectuant des mouvements indépendants, p.ex. un faisceau rotatif de tubes dans un tambour rotatif

|  | F28D 13/00 |
Appareils échangeurs de chaleur utilisant un lit fluidisé

|  | F28D 15/00 - F28D 20/00 |
Appareils échangeurs de chaleur utilisant des agents ou des masses intermédiaires de transfert de chaleur [3]

|  | F28D 15/00 |
Appareils échangeurs de chaleur dans lesquels l'agent intermédiaire de transfert de chaleur en tubes fermés passe dans ou à travers les parois des canalisations

|  | F28D 15/02 |
· | dans lesquels l'agent se condense et s'évapore, p.ex. tubes caloporteurs [4]

|  | F28D 17/00 |
Appareils échangeurs de chaleur de régénération dans lesquels un agent ou une masse intermédiaire immobile de transfert de chaleur est mis en contact successivement avec chacune des sources de potentiel calorifique, p.ex. en utilisant des particules granulées

|  | F28D 17/02 |
· | utilisant des masses rigides, p.ex. d'un matériau poreux

|  | F28D 17/04 |
· | Dispositions de répartition des sources de potentiel calorifique

|  | F28D 19/00 |
Appareils échangeurs de chaleur de régénération dans lesquels l'agent ou la masse intermédiaire de transfert de chaleur est amené successivement en contact avec chacune des sources de potentiel calorifique

|  | F28D 19/02 |
· | utilisant des particules granulées

|  | F28D 19/04 |
· | utilisant des masses rigides, p.ex. montées sur un support mobile

|  | F28D 20/00 |
Appareils ou ensembles fonctionnels d'accumulation de chaleur en général (spécialement adaptés pour des applications particulières, voir les groupes appropriés, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D 15/02); Appareils échangeurs de chaleur de régénération non couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D 17/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D 19/00 [4]

|  | F28D 21/00 |
Appareils échangeurs de chaleur non couverts par l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D 1/00-F28D 20/00 [4]