|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Si une variable est transformée en une variable d'un genre différent, et que celle-ci soit mesurée en vue d'obtenir la valeur de la première, l'invention est classée selon la première variable si la nature de la transformation, ou la manière ou les moyens de la réaliser sont nouveaux et importants, et selon la variable effectivement mesurée si la transformation en soi est connue ou d'importance mineure; cette considération a une importance particulière quand il s'agit d'une transformation en variable électrique, mais elle peut s'appliquer à toute sorte de variable. Toutefois s'il apparaît clairement que le sujet technique de l'invention est la mesure de l'une des variables en question, l'invention est classée selon cette variable. Dans le cas où la variable effectivement mesurée est constituée par le déplacement d'un élément de l'instrument de mesure, il n'est pas tenu compte des précédentes considérations; la mesure d'un tel déplacement en soi est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D. La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01B |
MESURE DE LA LONGUEUR, DE L'EPAISSEUR OU DE DIMENSIONS LINEAIRES ANALOGUES; MESURE DES ANGLES; MESURE DES SUPERFICIES; MESURE DES IRREGULARITES DES SURFACES OU CONTOURS (mesure du corps humain, voir les endroits appropriés, si ceux-ci existent, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A41H 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A43D 1/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 5/103; appareils de mesure combinés avec des cannes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45B 3/08; triage d'après les dimensions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07; instruments de positionnement d'outils ou instruments de dessin non spécialement modifiés en vue de la mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 49/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00-B23Q 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43L; combinaisons de dispositifs de mesure avec des instruments pour écrire Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/08; mesures géodésiques, nautiques ou aéronautiques, relevés géodésiques, mesure des distances Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C; photogrammétrie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 11/00; mesure des forces ou des contraintes, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 1/00; recherche ou analyse de la dimension des particules, recherche ou analyse de la surface des matériaux poreux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; mesure de la position, de la distance ou de la direction, en général, par réception ou émission d'ondes radio ou d'autres ondes et basée sur des effets de propagation, p.ex. effet Doppler temps de propagation, direction de propagation, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; mesures géophysiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V; mesure de la longueur ou du diamètre de la bobine de film dans les caméras ou les projecteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 1/60; combinaisons de dispositifs de mesure avec des moyens de commande ou de régulation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05; procédés ou dispositifs pour convertir en signal électrique la position d'un élément d'écriture ou d'un traceur déplacés à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 11/00; mesure du trajet parcouru par le support d'enregistrement dans les équipements d'enregistrement ou de reproduction du son, évaluation du diamètre des disques dans les électrophones à changement automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; moyens structurellement associés à des collecteurs rotatifs de courant électrique pour indiquer l'usure des balais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/58; indication de l'usure des électrodes dans les lampes à arc Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 31/34)

|  | G01B |
Note(s) La présente sous-classe couvre la mesure de la position ou du déplacement exprimée en dimensions linéaire ou angulaire. [4] Dans la présente sous-classe, les groupes se distinguent par le moyen de mesure qui joue le rôle le plus important. L'emploi simultané d'autres moyens courants pour donner une indication finale n'affecte pas le classement. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01. Les machines fonctionnant selon les principes analogues à ceux des dispositifs à main spécifiés dans la présente sous-classe sont classées avec ces dispositifs.

|  | G01B 1/00 |
Instruments de mesure caractérisés par l'usage d'un matériau spécifique

|  | G01B 3/00 |
Instruments tels que spécifiés dans les sous-groupes et caractérisés par l'utilisation de moyens de mesure mécanique (dispositions pour mesurer des paramètres particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/00; dispositifs d'usage général spécialement adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/34) [2]

|  | G01B 3/02 |
· | Règles ou rubans avec des échelles ou des marques pour la lecture directe

|  | G01B 3/04 |
· · | rigides

|  | G01B 3/06 |
· · · | pliants

|  | G01B 3/08 |
· · · | extensibles

|  | G01B 3/10 |
· · | flexibles

|  | G01B 3/11 |
· | Chaînes pour mesurer les longueurs

|  | G01B 3/12 |
· | Roues à mesurer

|  | G01B 3/14 |
· | Gabarits pour vérifier les contours

|  | G01B 3/16 |
· | Compas, c.à d. avec une paire des bras pivotants

|  | G01B 3/18 |
· | Micromètres

|  | G01B 3/20 |
· | Pieds à coulisse

|  | G01B 3/22 |
· | Calibres à aiguille sensible, p.ex. calibres à cadrans (pour déterminer des profils Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/20)

|  | G01B 3/24 |
· · | à mâchoire ouverte, c.à d. compas à calibrer

|  | G01B 3/26 |
· · | Calibres d'intérieur

|  | G01B 3/28 |
· · | Calibres de profondeur

|  | G01B 3/30 |
· | Barres, blocs, ou bandes où la distance entre deux faces est fixe, mais peut être réglée à l'avance, p.ex. calibres de longueur, calibres d'épaisseur

|  | G01B 3/32 |
· · | Supports ad hoc

|  | G01B 3/34 |
· | Bagues ou autres calibres à ouverture, p.ex. calibres à tolérances maxima et minima

|  | G01B 3/36 |
· · | pour pas de vis extérieurs

|  | G01B 3/38 |
· | Calibres à mâchoire ouverte et faces opposées, c.à d. compas à calibrer, où la distance interne entre les faces est fixe, mais peut être réglée à l'avance

|  | G01B 3/40 |
· · | pour pas de vis extérieurs

|  | G01B 3/42 |
· · | du type calibre à limitation, c.à d. calibres à tolérances maxima et minima (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/40 a priorité)

|  | G01B 3/44 |
· · · | réglables à l'avance pour l'usure et les tolérances

|  | G01B 3/46 |
· | Calibres à tampon pour les dimensions intérieures avec des surfaces de contact dont l'écartement est fixe, mais peut être réglé à l'avance

|  | G01B 3/48 |
· · | pour filetage intérieur

|  | G01B 3/50 |
· · | du type calibre à limitation, c.à d. calibre à tolérances maxima et minima (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/48 a priorité)

|  | G01B 3/52 |
· · · | réglables à l'avance en ce qui concerne l'usure ou les tolérances

|  | G01B 3/56 |
· | Calibres pour mesurer des angles ou des conicités, p.ex. compas à calibrer conique

|  | G01B 5/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de moyens mécaniques (instruments du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00) [2]

|  | G01B 5/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/08 a priorité)

|  | G01B 5/03 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 5/04 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement

|  | G01B 5/06 |
· · | pour mesurer l'épaisseur, p.ex. d'un matériau en feuilles

|  | G01B 5/08 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 5/10 |
· · | d'objets en mouvement, p.ex. un câble

|  | G01B 5/12 |
· · | des diamètres intérieurs

|  | G01B 5/14 |
· | pour mesurer une distance ou une marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 5/24 a priorité)

|  | G01B 5/16 |
· · | entre une succession d'objets ou d'ouvertures régulièrement espacés, p.ex. des filetages, des perforations par estampage

|  | G01B 5/18 |
· | pour mesurer une profondeur

|  | G01B 5/20 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil

|  | G01B 5/22 |
· · | Sphéromètres

|  | G01B 5/24 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 5/25 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 5/255 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 5/26 |
· | pour mesurer des surfaces, p.ex. planimètres (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 5/28 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

|  | G01B 5/30 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. indicateur de déformation mécanique

|  | G01B 7/00 |
Dispositions de mesure caractérisées par l'utilisation de moyens électriques ou magnétiques

|  | G01B 7/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 7/12 a priorité)

|  | G01B 7/03 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 7/04 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement

|  | G01B 7/06 |
· · | pour mesurer l'épaisseur, p.ex. d'un matériau en feuilles, d'un revêtement

|  | G01B 7/08 |
· · · | utilisant des moyens capacitifs

|  | G01B 7/10 |
· · · | utilisant des moyens magnétiques, p.ex. en mesurant les variations de réluctance

|  | G01B 7/12 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 7/14 |
· | pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 7/30 a priorité)

|  | G01B 7/16 |
· | pour mesurer les déformations dans un solide, p.ex. indicateur de déformation à résistance

|  | G01B 7/18 |
· · | en utilisant un changement de résistance

|  | G01B 7/20 |
· · · | obtenu par la technique du circuit imprimé

|  | G01B 7/22 |
· · | en utilisant un changement de capacitance

|  | G01B 7/24 |
· · | en utilisant la variation des propriétés magnétiques

|  | G01B 7/26 |
· | pour mesurer une profondeur

|  | G01B 7/28 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil

|  | G01B 7/30 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 7/31 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 7/315 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 7/32 |
· | pour mesurer des surfaces (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 7/34 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

|  | G01B 9/00 |
Instruments tels que spécifiés dans les sous-groupes et caractérisés par l'utilisation de moyens de mesure optiques (dispositions pour mesurer des paramètres particuliers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/00) [2]

|  | G01B 9/02 |
· | Interféromètres

|  | G01B 9/021 |
· · | utilisant des techniques holographiques [2]

|  | G01B 9/023 |
· · · | pour produire des contours (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/025-G01B 9/029 ont priorité) [2]

|  | G01B 9/025 |
· · · | Technique de la double exposition [2]

|  | G01B 9/027 |
· · · | en temps réel [2]

|  | G01B 9/029 |
· · · | par moyenne dans le temps [2]

|  | G01B 9/04 |
· | Microscopes de mesure (microscopes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 21/00)

|  | G01B 9/06 |
· | Télescopes de mesure (télescopes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 23/00)

|  | G01B 9/08 |
· | Comparateurs à projection optique, p.ex. pour un profil

|  | G01B 9/10 |
· | Goniomètres pour mesurer des angles entre des surfaces, p.ex. des angles entre surfaces de cristaux ou de prismes

|  | G01B 11/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de moyens optiques (instruments du type couvert par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00, en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00) [2]

|  | G01B 11/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/08 a priorité)

|  | G01B 11/03 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 11/04 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement

|  | G01B 11/06 |
· · | pour mesurer l'épaisseur, p.ex. de matériaux en feuilles

|  | G01B 11/08 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 11/10 |
· · | d'objets en mouvement, p.ex. d'un câble

|  | G01B 11/12 |
· · | des diamètres intérieurs

|  | G01B 11/14 |
· | pour mesurer la distance ou la marge entre des objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/26 a priorité; télémètres en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C)

|  | G01B 11/16 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. indicateur optique de déformation

|  | G01B 11/18 |
· · | en utilisant des éléments photo-élastiques

|  | G01B 11/20 |
· · | en utilisant un vernis craquant

|  | G01B 11/22 |
· | pour mesurer la profondeur

|  | G01B 11/24 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil

|  | G01B 11/26 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 11/27 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 11/275 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 11/28 |
· | pour mesurer des surfaces (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 11/30 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

|  | G01B 13/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de fluides

|  | G01B 13/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 13/08 a priorité)

|  | G01B 13/03 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 13/04 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement

|  | G01B 13/06 |
· · | pour mesurer l'épaisseur, p.ex. de matériaux en feuilles

|  | G01B 13/08 |
· | pour mesurer des diamètres

|  | G01B 13/10 |
· · | des diamètres intérieurs

|  | G01B 13/12 |
· | pour objets ou des ouvertures espacés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 13/18 a priorité)

|  | G01B 13/14 |
· | pour mesurer la profondeur

|  | G01B 13/16 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil

|  | G01B 13/18 |
· | pour mesurer des angles ou des cônes; pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 13/19 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes

|  | G01B 13/195 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues

|  | G01B 13/20 |
· | pour mesurer des surfaces, p.ex. planimètres pneumatiques (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | G01B 13/22 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces

|  | G01B 13/24 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide [3]

|  | G01B 15/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de radiations d'ondes ou de particules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 11/00 ont priorité) [4]

|  | G01B 15/02 |
· | pour mesurer l'épaisseur

|  | G01B 15/04 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil

|  | G01B 15/06 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide

|  | G01B 17/00 |
Dispositions pour la mesure caractérisées par l'utilisation de vibrations infrasonores, sonores ou ultrasonores [4]

|  | G01B 17/02 |
· | pour mesurer l'épaisseur

|  | G01B 17/04 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide, p.ex. par corde vibrante

|  | G01B 21/00 |
Dispositions pour la mesure ou leurs détails pour autant qu'ils ne soient pas adaptés à des types particuliers de moyens de mesure faisant l'objet des groupes précédents [3]

|  | G01B 21/00 |
Note(s) Les inventions couvertes par plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 3/00-G01B 17/00 sont classées dans le présent groupe si aucun autre groupe unique ne peut convenir d'une manière prédominante.

|  | G01B 21/02 |
· | pour mesurer la longueur, la largeur ou l'épaisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B 21/10 a priorité) [3]

|  | G01B 21/04 |
· · | en mesurant les coordonnées de points [3]

|  | G01B 21/06 |
· · | spécialement adaptés pour mesurer la longueur ou la largeur d'objets en mouvement [3]

|  | G01B 21/08 |
· · | pour mesurer l'épaisseur [3]

|  | G01B 21/10 |
· | pour mesurer des diamètres [3]

|  | G01B 21/12 |
· · | d'objets en mouvement [3]

|  | G01B 21/14 |
· · | des diamètres intérieurs [3]

|  | G01B 21/16 |
· | pour mesurer la distance ou le jeu entre des objets espacés [3]

|  | G01B 21/18 |
· | pour mesurer la profondeur [3]

|  | G01B 21/20 |
· | pour mesurer des contours ou des courbes, p.ex. pour déterminer un profil [3]

|  | G01B 21/22 |
· | pour mesurer des angles ou des conicités; pour vérifier l'alignement des axes [3]

|  | G01B 21/24 |
· · | pour vérifier l'alignement des axes [3]

|  | G01B 21/26 |
· · | pour vérifier l'alignement des roues [3]

|  | G01B 21/28 |
· | pour mesurer des surfaces (intégrateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G) [3]

|  | G01B 21/30 |
· | pour mesurer la rugosité ou l'irrégularité des surfaces [3]

|  | G01B 21/32 |
· | pour mesurer la déformation dans un solide [3]