|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ARMEMENT; SAUTAGE

|  | F42 |
MUNITIONS; SAUTAGE

|  | F42 |
Note(s) La présente classe couvre également les moyens d'instruction ou d'entraînement pouvant présenter des caractères de simulation, bien que les simulateurs soient généralement couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "amorce" provoque la première phase explosive dans la séquence de l'explosion; [2] "capsule fulminante" désigne l'amorce qui, pour exploser, doit être frappée; [2] "allumeur" provoque la première phase qui fait jaillir une étincelle ou produit de la chaleur, mais qui peut ne pas être explosive; [2] "dispositifs de mise à feu" ou "amorce détonateur" (utilisées respectivement dans les domaines des armes et du sautage) désigne des dispositifs, agissant directement sur l'amorce, pouvant faire partie ou non de la "fusée"; [2] "détonateur" ou "charge de détonateur" désigne une charge utilisée pour amplifier l'explosion de l'amorce; [2] "fusée" désigne l'ensemble ou le mécanisme qui comporte des dispositifs de sécurité ou d'armement de façon qu'une explosion ne puisse se produire que sous certaines conditions, cet ensemble ou ce mécanisme déterminant aussi le moment de l'explosion, instantanée ou retardée, ou la façon dont elle se produit, p.ex. impact, proximité, pression hydrostatique; [2] "munition" couvre l'ensemble charge propulsive et projectile, qu'ils forment ou non un tout unique, sauf lorsque précisé autrement; [2] "projectile" désigne tout corps projeté ou propulsé; [4] "missile" désigne une projectile dirigé sur tout ou partie de sa trajectoire; [4] "roquette" désigne une projectile autopropulsé par un moteur-fusée, c.à d. par un ensemble fonctionnel portant à la fois le combustible et son oxydant, sur tout ou partie de sa trajectoire. [4]

|  | F42D |
SAUTAGE (cordeaux ou mèches Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06C 5/00; cartouches de sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/00)

|  | F42D 1/00 |
Appareils ou procédés de sautage, p.ex. pour le chargement en explosifs ou de bourrage

|  | F42D 1/02 |
· | Agencement des cartouches de sautage de manière à former un ensemble (adaptation de cartouches de sautage à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/02)

|  | F42D 1/04 |
· | Dispositions pour l'allumage

|  | F42D 1/045 |
· · | Dispositions pour l'allumage électrique (générateurs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K) [5]

|  | F42D 1/05 |
· · · | Circuits électriques pour le sautage [5]

|  | F42D 1/055 |
· · · · | spécialement adaptés à l'allumage de plusieurs charges avec un retard [5]

|  | F42D 1/06 |
· · | Réglage de l'allumage non simultané de plusieurs charges (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42D 1/055 a priorité)

|  | F42D 1/08 |
· | Procédés de bourrage; Procédés pour charger des trous de mine en explosifs; Appareils à cet effet [5]

|  | F42D 1/10 |
· · | Chargement d'explosifs sous forme de poudre ou sous forme de bouillie aqueuse; Chargement d'explosifs par pression pneumatique ou hydraulique [5]

|  | F42D 1/12 |
· · | Chargement de matériaux de bourrage par pression pneumatique ou hydraulique [5]

|  | F42D 1/14 |
· · | Bourrage ou chargement manuels [5]

|  | F42D 1/16 |
· · · | Outils de bourrage [5]

|  | F42D 1/18 |
· · | Bouchons pour le bourrage [5]

|  | F42D 1/20 |
· · | Cartouches de bourrage, c.à d. cartouches remplies de matériaux de bourrage (cartouches de sautage flexibles ou déformables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/087) [5]

|  | F42D 1/22 |
· · | Dispositifs de maintien ou de positionnement des cartouches de sautage ou de bourrage dans les trous de mine [5]

|  | F42D 1/24 |
· · | caractérisés par les matériaux de bourrage [5]

|  | F42D 1/26 |
· · · | Bourrage avec des agents moussants [5]

|  | F42D 1/28 |
· · · | Bourrage avec des gélifiants [5]

|  | F42D 3/00 |
Applications particulières de techniques de sautage

|  | F42D 3/02 |
· | pour la démolition de constructions élevées, p.ex. de cheminées d'usines

|  | F42D 3/04 |
· | pour faire sauter des rochers

|  | F42D 3/06 |
· | à des fins sismologiques

|  | F42D 5/00 |
Dispositions de sécurité

|  | F42D 5/02 |
· | Localisation des charges non explosées

|  | F42D 5/04 |
· | pour rendre les charges explosives inoffensives, p.ex. pour détruire des munitions (extraction d'amorces, démontage des munitions Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 33/06); pour rendre la détonation de charges explosives inoffensive [5]

|  | F42D 5/045 |
· · | Moyens pour absorber ou amortir les ondes de détonation [5]

|  | F42D 5/05 |
· · · | Nappes ou tapis d'amortissement des ondes de choc [5]

|  | F42D 5/055 |
· · | Moyens pour amortir le bruit pendant le sautage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42D 5/045 a priorité) [5]

|  | F42D 5/06 |
· | Déchargement des trous de forage

|  | F42D 7/00 |
Autre sautage