|  | C |
SECTION C — CHIMIE; METALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Eléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie minérale, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, ciment, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitement, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux, la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou aspect non chimique est toujours couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison: ne pas dissocier un ensemble cohérent, certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03; et, d'une façon générale le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie chimie pure est toujours couverte par la section C, l'aspect chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B et F, comme p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: Le traitement des animaux ou des plantes est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; Le traitement des produits alimentaires est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; Les munitions ou explosifs sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque éléments ou processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, une partie uniquement de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise le partage, même s'il est quelquefois assez arbitraire.

CHIMIE

|  | C06 |
EXPLOSIFS; ALLUMETTES

|  | C06B |
COMPOSITIONS EXPLOSIVES OU THERMIQUES (sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42D); LEUR FABRICATION; EMPLOI D'UNE SUBSTANCE, UTILISEE SEULE, COMME EXPLOSIF (composés en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08) [2]

|  | C06B |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les compositions qui sont: explosifs: les compositions comprises sont celles qui contiennent à la fois un carburant et suffisamment d'oxydant pour que, dès l'amorçage, elles soient capables de subir une modification chimique à vitesse relativement grande, ayant pour résultat la production d'une force utilisable pour le sautage, les armes à feu, la propulsion des missiles ou similaires; [2] les compositions thermiques; les compositions comprises contiennent (i) un composant combustible consommable qui consiste soit en un élément qui est un métal, B, Si, Se ou Te, soit en leurs mélanges, leurs intercomposés ou leurs hydrures; et (ii) en combinaison un composant oxydant qui est, soit un oxyde métallique soit un sel (organique ou minéral) capable de donner un oxyde métallique par décomposition; [2] des combustibles pour engins du type roquette conçus pour réagir avec un oxydant, à l'exclusion de l'air, en vue de fournir une poussée agissant comme force motrice; [2] utilisées pour agir sur l'espace entourant la zone de l'explosion, p.ex. pour neutraliser les gaz toxiques des explosifs, pour refroidir les gaz d'explosion ou similaires; [2] les méthodes ou appareillages non prévus ailleurs pour préparer ou traiter de telles compositions; [2] les modes d'emploi d'une substance, utilisée seule, comme explosif. [2] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "nitré" couvre les composés ayant un groupe nitro ou un groupe nitrate-ester. [2] Les procédés ou appareillages pour préparer ou traiter de telles compositions sont classés selon les composants particuliers des compositions. [2]

|  | C06B 21/00 |
Appareils ou méthodes pour la mise en oeuvre des explosifs, p.ex. mise en forme, coupage, séchage

|  | C06B 23/00 - C06B 49/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B 23/00-C06B 49/00, sauf indication contraire, une composition est classée à la dernière place prévue pour un ingrédient. [2]

|  | C06B 23/00 |
Compositions caractérisées par des constituants non explosifs ou non thermiques [2]

|  | C06B 23/02 |
· | pour neutraliser les gaz toxiques des explosifs produits durant le sautage [2]

|  | C06B 23/04 |
· | pour refroidir les gaz d'explosion [2]

|  | C06B 25/00 |
Compositions contenant un composé organique nitré [2]

|  | C06B 25/02 |
· | le composé nitré étant un amidon ou un sucre [2]

|  | C06B 25/04 |
· | le composé nitré étant un composé aromatique [2]

|  | C06B 25/06 |
· · | avec plusieurs composés aromatiques nitrés [2]

|  | C06B 25/08 |
· · · | dont un au moins est un toluène nitré [2]

|  | C06B 25/10 |
· | le composé étant de la nitroglycérine [2]

|  | C06B 25/12 |
· · | avec un autre composé organique nitré [2]

|  | C06B 25/14 |
· · · | l'autre composé étant un diol aliphatique nitré [2]

|  | C06B 25/16 |
· · · | l'autre composé étant un composé aromatique nitré [2]

|  | C06B 25/18 |
· | le composé étant de la nitrocellulose représentant 10% ou plus en poids de la composition totale [2]

|  | C06B 25/20 |
· · | avec un composant non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 25/22 |
· · | avec un composé aromatique nitré [2]

|  | C06B 25/24 |
· · | avec la nitroglycérine [2]

|  | C06B 25/26 |
· · · | avec un composant organique non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 25/28 |
· | le composé étant de la nitrocellulose représentant moins de 10% en poids de la composition totale [2]

|  | C06B 25/30 |
· · | avec la nitroglycérine [2]

|  | C06B 25/32 |
· | le composé étant du pentaérithritol nitré [2]

|  | C06B 25/34 |
· | le composé étant une amine nitrée acyclique, cyclanique ou hétérocyclique [2]

|  | C06B 25/36 |
· | le composé étant une nitroparaffine [2]

|  | C06B 25/38 |
· · | avec un autre composé organique nitré [2]

|  | C06B 25/40 |
· · | avec plusieurs nitroparaffines [2]

|  | C06B 27/00 |
Compositions contenant un métal, le bore, le silicium, le sélénium ou le tellure ou leurs mélanges, intercomposés ou hydrures avec des hydrocarbures ou des hydrocarbures halogénés [2]

|  | C06B 29/00 |
Compositions contenant un sel minéral d'un composé d'halogène et d'oxygène, p.ex. chlorate, perchlorate [2]

|  | C06B 29/02 |
· | d'un métal alcalin [2]

|  | C06B 29/04 |
· · | avec un composant minéral non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 29/06 |
· · · | le composant étant un composé cyanuré; le composant étant un oxyde de fer, de chrome ou de manganèse [2]

|  | C06B 29/08 |
· · | avec un composant organique non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 29/10 |
· · · | le composant étant un colorant organique [2]

|  | C06B 29/12 |
· · | avec du carbone ou du soufre [2]

|  | C06B 29/14 |
· · | avec de l'iode ou un iodure [2]

|  | C06B 29/16 |
· · | avec un composé organique nitré [2]

|  | C06B 29/18 |
· · · | le composé étant un toluène nitré ou un phénol nitré [2]

|  | C06B 29/20 |
· · · | le composé étant de la nitrocellulose [2]

|  | C06B 29/22 |
· | le sel étant du perchlorate d'ammonium [2]

|  | C06B 31/00 |
Compositions contenant un sel minéral d'un composé d'azote et d'oxygène [2]

|  | C06B 31/02 |
· | le sel étant un nitrate d'un métal alcalin ou alcalino-terreux [2]

|  | C06B 31/04 |
· · | avec du carbone ou du soufre [2]

|  | C06B 31/06 |
· · · | avec un composant organique non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 31/08 |
· · | avec un sel métallique d'un composé d'halogène et d'oxygène, p.ex. chlorate minéral, perchlorate minéral [2]

|  | C06B 31/10 |
· · · | avec du carbone ou du soufre [2]

|  | C06B 31/12 |
· · | avec un composé organique nitré [2]

|  | C06B 31/14 |
· · · | le composé étant un composé aromatique nitré [2]

|  | C06B 31/16 |
· · · · | le composé étant un toluène nitré [2]

|  | C06B 31/18 |
· · · · | le composé étant un phénol nitré, p.ex. acide picrique [2]

|  | C06B 31/20 |
· · · | le composé étant de la nitroglycérine [2]

|  | C06B 31/22 |
· · · | le composé étant de la nitrocellulose [2]

|  | C06B 31/24 |
· · · · | avec un autre composant explosif ou thermique [2]

|  | C06B 31/26 |
· · · · · | l'autre composant étant de la nitroglycérine [2]

|  | C06B 31/28 |
· | le sel étant du nitrate d'ammonium [2]

|  | C06B 31/30 |
· · | avec une matière végétale; avec une résine; avec un caoutchouc [2]

|  | C06B 31/32 |
· · | avec un composé organique nitré [2]

|  | C06B 31/34 |
· · · | le composé nitré étant un amidon ou un sucre [2]

|  | C06B 31/36 |
· · · · | avec un autre composant explosif ou thermique [2]

|  | C06B 31/38 |
· · · | le composé nitré étant un composé aromatique [2]

|  | C06B 31/40 |
· · · · | avec un composant organique non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 31/42 |
· · · · | avec un autre composant explosif ou thermique [2]

|  | C06B 31/44 |
· · · | le composé étant de la nitroglycérine [2]

|  | C06B 31/46 |
· · · · | avec une matière végétale, p.ex. pâte de bois, sciure [2]

|  | C06B 31/48 |
· · · · | avec un autre composant explosif ou thermique [2]

|  | C06B 31/50 |
· · · · · | l'autre composé étant un composé organique nitré [2]

|  | C06B 31/52 |
· · · | le composant étant de la nitrocellulose représentant 10% ou plus en poids de la composition totale [2]

|  | C06B 31/54 |
· · · · | avec un autre composé organique nitré [2]

|  | C06B 31/56 |
· · · | le composé étant de la nitrocellulose représentant moins de 10% en poids de la composition totale [2]

|  | C06B 33/00 |
Compositions contenant des particules de métal, alliage, bore, silicium, sélénium ou tellure avec au moins un matériau fournissant de l'oxygène, qui est soit un oxyde métallique, soit un sel, organique ou minéral, susceptible de donner un oxyde métallique [2]

|  | C06B 33/02 |
· | avec un composant organique non explosif ou non thermique [2]

|  | C06B 33/04 |
· | le matériau étant un sel minéral d'un composé d'azote et d'oxygène [2]

|  | C06B 33/06 |
· | le matériau étant un seul minéral d'un composé d'halogène et d'oxygène [2]

|  | C06B 33/08 |
· | avec un composé organique nitré [2]

|  | C06B 33/10 |
· · | le composé étant un composé aromatique nitré [2]

|  | C06B 33/12 |
· | le matériau étant formé de plusieurs composés donneurs d'oxygène [2]

|  | C06B 33/14 |
· · | un composé au moins étant un sel minéral d'un composé d'azote et d'oxygène [2]

|  | C06B 35/00 |
Compositions contenant un azoture métallique [2]

|  | C06B 37/00 |
Compositions contenant un fulminate métallique [2]

|  | C06B 37/02 |
· | avec un composé organique nitré ou un sel minéral d'un composé d'halogène et d'oxygène [2]

|  | C06B 39/00 |
Compositions contenant du phosphore libre ou un composé binaire du phosphore, excepté avec l'oxygène [2]

|  | C06B 39/02 |
· | avec un sel minéral d'un composé d'halogène et d'oxygène [2]

|  | C06B 39/04 |
· · | avec un composé binaire de phosphore, excepté avec l'oxygène [2]

|  | C06B 39/06 |
· | avec, à l'état libre, un métal, un alliage ou le bore, le silicium, le sélénium ou le tellure [2]

|  | C06B 41/00 |
Compositions contenant un composé organique nitré de métal [2]

|  | C06B 41/02 |
· | le composé contenant du plomb [2]

|  | C06B 41/04 |
· · | avec un composant organique explosif ou thermique [2]

|  | C06B 41/06 |
· · · | avec un composant minéral explosif ou thermique [2]

|  | C06B 41/08 |
· · | avec un azoture ou un fulminate métallique [2]

|  | C06B 41/10 |
· · | avec un autre composé organique nitré de métal [2]

|  | C06B 43/00 |
Compositions caractérisées par des constituants explosifs ou thermiques non prévus en Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B 25/00-C06B 41/00 [2]

|  | C06B 45/00 |
Compositions ou produits définis par une structure ou des dispositions particulières des composants ou du produit (charges explosives de forme ou de configuration particulière Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B 3/00) [2]

|  | C06B 45/02 |
· | comportant des particules de dimensions ou formes différentes [2]

|  | C06B 45/04 |
· | comportant des particules solides dispersées dans une solution solide ou une matrice [2]

|  | C06B 45/06 |
· · | le composé étant une solution solide ou matrice contenant un composant organique [2]

|  | C06B 45/08 |
· · · | le solide dispersé contenant un composant minéral explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/10 |
· · · | le composant organique contenant une résine [2]

|  | C06B 45/12 |
· | ayant des couches ou des zones contiguës [2]

|  | C06B 45/14 |
· · | une couche ou une zone contenant un composant minéral explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/16 |
· · · | la couche ou la zone contenant au moins un composant minéral du groupe azoture, fulminate, phosphore et phosphure [2]

|  | C06B 45/18 |
· | comportant un composant revêtu (particules dispersées dans une matrice Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B 45/04; charges explosives revêtues Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42B) [2]

|  | C06B 45/20 |
· · | le composant de base contenant un composant organique explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/22 |
· · · | le composé étant un composé organique [2]

|  | C06B 45/24 |
· · · · | le composé étant un composant organique explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/26 |
· · · · · | le composé étant un toluène nitré [2]

|  | C06B 45/28 |
· · · | le composant de base contenant de la nitrocellulose et de la nitroglycérine [2]

|  | C06B 45/30 |
· · | le composant de base contenant un composant minéral explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/32 |
· · · | le revêtement contenant un composé organique [2]

|  | C06B 45/34 |
· · · · | le composé étant un composant organique explosif ou thermique [2]

|  | C06B 45/36 |
· · | le composant de base contenant à la fois un composant organique explosif ou thermique et un composant minéral explosif ou thermique [2]

|  | C06B 47/00 |
Compositions dans lesquelles les composants sont conservés séparément jusqu'au moment de l'explosion ou de la combustion, p.ex. explosifs du type "Sprengel"; Suspensions d'un composant solide dans une phase liquide normalement non explosive, y compris une phase aqueuse épaissie [2]

|  | C06B 47/02 |
· | les composants comportant un propergol binaire [2]

|  | C06B 47/04 |
· · | un composant contenant un oxyde d'azote ou l'acide correspondant [2]

|  | C06B 47/06 |
· · | un composant contenant une substance liquéfiée, normalement gazeuse, fournissant de l'oxygène (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C06B 47/04 a priorité) [2]

|  | C06B 47/08 |
· · | un composant contenant de l'hydrazine ou un dérivé d'hydrazine [2]

|  | C06B 47/10 |
· · | un composant contenant du bore libre, un borane organique ou un composé binaire du bore, excepté avec l'oxygène [2]

|  | C06B 47/12 |
· · | un composant étant un combustible liquéfié normalement gazeux [2]

|  | C06B 47/14 |
· | contenant un composant solide et une phase aqueuse [2]

|  | C06B 49/00 |
Emploi d'une substance, utilisée seule, comme explosif [2]