|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B22 |
FONDERIE; METALLURGIE DES POUDRES METALLIQUES

|  | B22F |
TRAVAIL DES POUDRES METALLIQUES; FABRICATION D'OBJETS A PARTIR DE POUDRES METALLIQUES; FABRICATION DE POUDRES METALLIQUES (procédés ou dispositifs pour la granulation de substances en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 2/00; fabrication de céramiques par compactage ou frittage Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/64; pour la production des métaux en tant que telle, voir la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22; réduction ou décomposition de mélanges métalliques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B; fabrication d'alliages par la métallurgie des poudres Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C; production électrolytique de poudres métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25C 5/00)

|  | B22F |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "poudres métalliques" comprend des poudres contenant une proportion importante de matières non métalliques; "poudre" comprend les particules de dimensions légèrement supérieures qui sont travaillées ou obtenues ou qui se comportent d'une façon analogue à une poudre, p.ex. les fibres. La production de poudre métallique est classée dans la présente sous-classe seulement lorsque l'invention a trait à la production de poudre ayant des caractéristiques physiques spécifiques. [3]

|  | B22F 1/00 |
Traitement particulier des poudres métalliques, p.ex. en vue de faciliter leur mise en oeuvre, d'améliorer leurs propriétés; Poudres métalliques en soi, p.ex. mélanges de particules de compositions différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08 ont priorité)

|  | B22F 1/02 |
· | comportant un enrobage des particules [2]

|  | B22F 3/00 |
Fabrication de pièces ou d'objets à partir de poudres métalliques, caractérisée par le mode de compactage ou de frittage; Appareils spécialement conçus pour cette fabrication

|  | B22F 3/02 |
· | Compactage seul

|  | B22F 3/04 |
· · | par utilisation de pression de fluide

|  | B22F 3/06 |
· · | par force centrifuge

|  | B22F 3/08 |
· · | par force explosive

|  | B22F 3/10 |
· | Frittage seul, p.ex. fabrication de pièces poreuses

|  | B22F 3/12 |
· | Compactage et frittage

|  | B22F 3/14 |
· · | simultanément

|  | B22F 3/16 |
· · | par des opérations successives ou répétées

|  | B22F 3/18 |
· | pour la fabrication de produits en feuille à l'aide de rouleaux presseurs

|  | B22F 3/20 |
· | pour la fabrication de barres extrudées

|  | B22F 3/22 |
· | pour la fabrication de pièces par coulée en moule poreux ou absorbant, c.à d. par coulée d'une suspension de poudre métallique dans un moule poreux, d'une façon analogue au coulage de la barbotine

|  | B22F 3/24 |
· | Traitement ultérieur des pièces ou objets

|  | B22F 3/26 |
· · | Imprégnation

|  | B22F 5/00 |
Fabrication de pièces ou d'objets à partir de poudres métalliques caractérisée par la forme particulière du produit à réaliser

|  | B22F 5/02 |
· | de segments de pistons

|  | B22F 5/04 |
· | d'aubes de turbines

|  | B22F 5/06 |
· | de pièces filetées, p.ex. d'écrous

|  | B22F 5/08 |
· | de pièces dentées, p.ex. de pignons; de cames

|  | B22F 7/00 |
Fabrication de couches composites, de pièces ou d'objets à base de poudres métalliques, par frittage avec ou sans compactage

|  | B22F 7/02 |
· | de couches successives

|  | B22F 7/04 |
· · | avec une ou plusieurs couches non réalisées à partir de poudre, p.ex. à partir de tôles

|  | B22F 7/06 |
· | de pièces ou objets composés de parties différentes, p.ex. pour former des outils à embouts rapportés

|  | B22F 7/08 |
· · | avec une ou plusieurs parties non faites à partir de poudre

|  | B22F 9/00 |
Fabrication des poudres métalliques ou de leurs suspensions

|  | B22F 9/02 |
· | par des procédés physiques [3]

|  | B22F 9/04 |
· · | à partir d'un matériau solide, p.ex. par broyage, meulage ou écrasement à la meule (broyage, meulage ou écrasement à la meule, en général, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C) [3]

|  | B22F 9/06 |
· · | à partir d'un matériau liquide [3]

|  | B22F 9/08 |
· · · | par coulée, p.ex. à travers de petits orifices ou dans l'eau, par atomisation ou pulvérisation (en utilisant des décharges électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 9/14) [3]

|  | B22F 9/10 |
· · · · | en employant la force centrifuge [3]

|  | B22F 9/12 |
· · | à partir d'un produit gazeux [3]

|  | B22F 9/14 |
· · | en utilisant des décharges électriques [3]

|  | B22F 9/16 |
· | par un procédé chimique [3]

|  | B22F 9/18 |
· · | avec réduction de mélanges métalliques [3]

|  | B22F 9/20 |
· · · | à partir de mélanges métalliques solides [3]

|  | B22F 9/22 |
· · · · | utilisant des réducteurs gazeux [3]

|  | B22F 9/24 |
· · · | à partir de mélanges métalliques liquides, p.ex. de solutions [3]

|  | B22F 9/26 |
· · · · | en utilisant des réducteurs gazeux [3]

|  | B22F 9/28 |
· · · | à partir de mélanges métalliques gazeux [3]

|  | B22F 9/30 |
· · | avec décomposition de mélanges métalliques, p.ex. par pyrolyse [3]