|  | C |
SECTION C — CHIMIE; METALLURGIE

|  | C |
Note(s) Dans la section C, les définitions des groupes des éléments chimiques sont les suivantes: Métaux alcalins: Li, Na, K, Rb, Cs, Fr Métaux alcalino-terreux: Ca, Sr, Ba, Ra Lanthanides: éléments ayant un numéro atomique de 57 à 71 inclus Terres rares: Sc, Y, lanthanides Actinides: éléments ayant un numéro atomique de 89 à 103 inclus Métaux réfractaires: Ti, V, Cr, Zr, Nb, Mo, Hf, Ta, W Halogènes: F, Cl, Br, I, At Gaz nobles: He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Groupe du platine: Os, Ir, Pt, Ru, Rh, Pd Métaux nobles: Ag, Au, groupe du platine Métaux légers: métaux alcalins, métaux alcalino-terreux, Be, Al, Mg Métaux lourds: métaux autres que les métaux légers Groupe du fer: Fe, Co, Ni Non-métaux: H, B, C, Si, N, P, O, S, Se, Te, gaz nobles, halogènes Métaux: éléments autres que les non-métaux Eléments de transition: éléments ayant les numéros atomiques 21 à 30 inclus, 39 à 48 inclus, 57 à 80 inclus, 89 et au-dessus Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. La section C couvre: la chimie pure, qui couvre les composés de la chimie minérale, de la chimie organique, de la chimie des macromolécules et leurs procédés de préparation; la chimie appliquée, qui couvre les compositions contenant ces composés, telles que: verre, ciment, engrais, matières plastiques, peintures, produits de l'industrie du pétrole. Elle couvre également certaines compositions dans la mesure où elles sont dotées de propriétés particulières applicables pour un but déterminé, comme c'est le cas des: explosifs, colorants, adhésifs, lubrifiants et détergents; certaines industries marginales, telles celles du coke et des combustibles solides ou gazeux, de la production et du raffinage des corps gras et des cires, de la fermentation (bière, vin), du sucre; certaines opérations ou traitement, soit par procédés purement mécaniques, p.ex. le traitement des cuirs et des peaux, soit par procédés en partie mécaniques, p.ex. le traitement des eaux, la lutte contre la corrosion en général; la métallurgie, les alliages ferreux ou non ferreux. En règle générale, la partie ou l'aspect chimique de toute opération, traitement, produit ou objet, qui comporte également une partie ou aspect non chimique est toujours couvert par la section C. Dans certains de ces cas, la section C traite également de la partie non chimique, voir même purement mécanique, soit que ce dernier aspect constitue l'essentiel d'une opération ou d'un traitement, soit qu'il en constitue un élément important, parce qu'il a paru plus rationnel de ne pas dissocier les différents aspects ou phases d'un même ensemble cohérent. C'est le cas de la chimie appliquée et des industries, des opérations ou des traitements mentionnés dans les notes 1.c), d) et e). C'est ainsi, par exemple, que les fours pour la fabrication du verre sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03 et non par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Dans d'autres cas toutefois, et pour la même raison: ne pas dissocier un ensemble cohérent, certains aspects purement chimiques sont entièrement traités en dehors de la section C, comme par exemple: Certains procédés d'extraction de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61K; La purification chimique de l'air de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; Les procédés chimiques de lutte contre l'incendie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62D; Les procédés et appareils chimiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01; L'imprégnation du bois de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K; Les méthodes chimiques de recherche et d'analyse de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; Les composés et procédés chimiques de photographie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03; et, d'une façon générale le traitement chimique des textiles, la production de la cellulose et du papier de la section D. Dans d'autres cas enfin, tandis que la partie chimie pure est toujours couverte par la section C, l'aspect chimie appliquée est couvert par d'autres sections de la CIB, notamment par les sections A, B et F, comme p.ex. l'utilisation d'une substance ou d'une composition pour: Le traitement des animaux ou des plantes est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01N; Le traitement des produits alimentaires est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23; Les munitions ou explosifs sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42. Lorsque éléments ou processus mécaniques et chimiques sont trop imbriqués pour qu'un partage net et aisé soit possible, ou encore que certains procédés mécaniques constituent la suite naturelle ou logique d'un traitement chimique, il arrive que la section C couvre, outre la partie chimique, une partie uniquement de l'aspect ou de l'élément mécanique, comme par exemple le post-traitement de la pierre artificielle est couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04. Dans ce cas, une note ou un renvoi précise le partage, même s'il est quelquefois assez arbitraire.

METALLURGIE

|  | C23 |
REVETEMENT DE MATERIAUX METALLIQUES; REVETEMENT DE MATERIAUX AVEC DES MATERIAUX METALLIQUES (par métallisation des textiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 11/83; décoration des textiles par métallisation locale Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06Q 1/04); TRAITEMENT CHIMIQUE DE SURFACE; TRAITEMENT DE DIFFUSION DE MATERIAUX METALLIQUES; REVETEMENT PAR EVAPORATION SOUS VIDE, PAR PULVERISATION CATHODIQUE, PAR IMPLANTATION D'IONS OU PAR DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR, EN GENERAL (pour applications particulières, voir les classes appropriées, p.ex. pour la fabrication des résistances Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01C 17/06); MOYENS POUR EMPECHER LA CORROSION DES MATERIAUX METALLIQUES, L'ENTARTRAGE OU LES INCRUSTATIONS, EN GENERAL (traitement de surface métallique ou revêtement de métaux par électrolyse ou électrophorèse Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25F) [2]

|  | C23 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "matériaux métalliques" couvre: les métaux; [4] les alliages (il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C).

|  | C23C |
REVETEMENT DE MATERIAUX METALLIQUES; REVETEMENT DE MATERIAUX AVEC DES MATERIAUX METALLIQUES; TRAITEMENT DE MATERIAUX METALLIQUES PAR DIFFUSION DANS LA SURFACE, PAR CONVERSION CHIMIQUE OU SUBSTITUTION; REVETEMENT PAR EVAPORATION SOUS VIDE, PAR PULVERISATION CATHODIQUE, PAR IMPLANTATION D'IONS OU PAR DEPOT CHIMIQUE EN PHASE VAPEUR, EN GENERAL (application de liquides ou d'autres matériaux fluides sur les surfaces, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05; fabrication de produits revêtus de métal par extrusion Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21C 23/22; revêtement métallique par liaison d'objets avec des couches préexistances, voir les classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D 39/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; usinage du métal par action d'une forte concentration de courant électrique sur un objet au moyen d'une électrode Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23H; métallisation du verre Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03C; métallisation de pierres artificielles, de céramiques ou de pierres naturelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 41/00; peintures, vernis, laques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D; émaillage ou glaçage des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23D; moyens pour empêcher la corrosion des matériaux métalliques, l'entartrage ou les incrustations, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23F; croissance de couches monocristallines Fulltext... Hierarchy... Expanded...C30B; fabrication de dispositifs semi-conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L; fabrication de circuits imprimés Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K) [4]

|  | C23C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, une opération est considérée comme pré-traitement ou post-traitement si elle constitue une opération indépendante et nettement distincte du procédé de revêtement concerné tout en étant spécialement adaptée à ce procédé. Une opération n'est pas considérée comme pré-traitement ou post-traitement s'il en résulte la formation d'une sous-couche ou d'une couche superficielle permanente et est alors classée en tant que procédé de revêtement à couches multiples. [4]

|  | C23C 2/00 - C23C 6/00 |
Revêtement par application du matériau de revêtement à l'état fondu (coulée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D 19/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D 23/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29; soudage de rechargement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 5/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 9/04) [4]

|  | C23C 2/00 |
Procédés de trempage à chaud ou d'immersion pour appliquer le matériau de revêtement à l'état fondu sans modifier la forme de l'objet immergé; Appareils à cet effet [4]

|  | C23C 2/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir, p.ex. pour le revêtement de parties déterminées de la surface (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/30 a priorité) [4]

|  | C23C 2/04 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement [4]

|  | C23C 2/06 |
· · | Zinc ou cadmium ou leurs alliages [4]

|  | C23C 2/08 |
· · | Etain ou ses alliages [4]

|  | C23C 2/10 |
· · | Plomb ou ses alliages [4]

|  | C23C 2/12 |
· · | Aluminium ou ses alliages [4]

|  | C23C 2/14 |
· | Elimination de l'excès des revêtements fondus; Commande ou régulation de l'épaisseur du revêtement (commande ou régulation en général de l'épaisseur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 5/02) [4]

|  | C23C 2/16 |
· · | en utilisant des fluides sous pression, p.ex. par des lames d'air [4]

|  | C23C 2/18 |
· · · | Elimination de l'excès du revêtement fondu d'objets allongés [4]

|  | C23C 2/20 |
· · · · | Bandes; Plaques [4]

|  | C23C 2/22 |
· · | par raclage, p.ex. par des couteaux [4]

|  | C23C 2/24 |
· · | en utilisant des champs magnétiques ou électriques [4]

|  | C23C 2/26 |
· | Post-traitement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/28 |
· · | Post-traitement thermique, p.ex. par traitement dans un bain d'huile [4]

|  | C23C 2/30 |
· | Flux ou couvertures pour bains de métal fondu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/22 a priorité) [4]

|  | C23C 2/32 |
· | utilisant une énergie vibratoire appliquée au bain ou au substrat (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/34 |
· | caractérisés par la forme du matériau à traiter (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/14 a priorité) [4]

|  | C23C 2/36 |
· · | Objets allongés [4]

|  | C23C 2/38 |
· · · | Fils; Tubes [4]

|  | C23C 2/40 |
· · · | Plaques; Bandes [4]

|  | C23C 4/00 |
Revêtement par pulvérisation du matériau de revêtement à l'état fondu, p.ex. par pulvérisation à l'aide d'une flamme, d'un plasma ou d'une décharge électrique (pistolets pulvérisateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B; pistolets à plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H) [4]

|  | C23C 4/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir, p.ex. pour revêtement de parties déterminées de la surface [4]

|  | C23C 4/04 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement [4]

|  | C23C 4/06 |
· · | Matériaux métalliques [4]

|  | C23C 4/08 |
· · · | ne contenant que des éléments métalliques [4]

|  | C23C 4/10 |
· · | Oxydes, borures, carbures, nitrures, siliciures ou leurs mélanges [4]

|  | C23C 4/12 |
· | caractérisé par la méthode de pulvérisation [4]

|  | C23C 4/14 |
· · | pour revêtir les objets allongés [4]

|  | C23C 4/16 |
· · · | Fils; Tubes [4]

|  | C23C 4/18 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 6/00 |
Revêtement par coulée du matériau fondu sur le substrat [4]

|  | C23C 8/00 - C23C 12/00 |
Diffusion à l'état solide dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 8/00 |
Diffusion à l'état solide uniquement d'éléments non-métalliques dans la couche superficielle de matériaux métalliques (diffusion du silicium Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 10/00); Traitement chimique de surface par réaction entre le matériau métallique de la surface et un gaz réactif, laissant dans le revêtement des produits de la réaction, p.ex. revêtement de conversion, passivation des métaux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/00 a priorité) [4]

|  | C23C 8/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/04 a priorité) [4]

|  | C23C 8/04 |
· | Traitement de parties déterminées de la couche superficielle, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 8/06 |
· | au moyen de gaz (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/36 a priorité) [4]

|  | C23C 8/08 |
· · | Traitement par un seul élément [4]

|  | C23C 8/10 |
· · · | Oxydation [4]

|  | C23C 8/12 |
· · · · | au moyen de l'ozone ou de l'oxygène [4]

|  | C23C 8/14 |
· · · · · | Oxydation de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/16 |
· · · · | au moyen de composés contenant de l'oxygène, p.ex. H2O, CO2 [4]

|  | C23C 8/18 |
· · · · · | Oxydation de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/20 |
· · · | Carburation [4]

|  | C23C 8/22 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/24 |
· · · | Nitruration [4]

|  | C23C 8/26 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/28 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en une seule étape [4]

|  | C23C 8/30 |
· · · | Carbo-nitruration [4]

|  | C23C 8/32 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/34 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en plusieurs étapes [4]

|  | C23C 8/36 |
· · | au moyen de gaz ionisés, p.ex. nitruration ionique (tubes à décharge en soi pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00) [4]

|  | C23C 8/38 |
· · · | Traitement de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/40 |
· | au moyen de liquides, p.ex. au moyen de bains de sels, de suspension dans des liquides [4]

|  | C23C 8/42 |
· · | Traitement par un seul élément [4]

|  | C23C 8/44 |
· · · | Carburation [4]

|  | C23C 8/46 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/48 |
· · · | Nitruration [4]

|  | C23C 8/50 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/52 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en une seule étape [4]

|  | C23C 8/54 |
· · · | Carbo-nitruration [4]

|  | C23C 8/56 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/58 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en plusieurs étapes [4]

|  | C23C 8/60 |
· | au moyen de solides, p.ex. de poudres, de pâtes (au moyen de suspensions de solides dans un liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/40) [4]

|  | C23C 8/62 |
· · | Traitement par un seul élément [4]

|  | C23C 8/64 |
· · · | Carburation [4]

|  | C23C 8/66 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/68 |
· · · | Boruration [4]

|  | C23C 8/70 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/72 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en une seule étape [4]

|  | C23C 8/74 |
· · · | Carbo-nitruration [4]

|  | C23C 8/76 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 8/78 |
· · | Traitement par plusieurs éléments en plusieurs étapes [4]

|  | C23C 8/80 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 10/00 |
Diffusion à l'état solide uniquement d'éléments métalliques ou de silicium dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 10/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 10/04 a priorité) [4]

|  | C23C 10/04 |
· | Diffusion dans des parties déterminées de la couche superficielle, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 10/06 |
· | au moyen de gaz [4]

|  | C23C 10/08 |
· · | Diffusion d'un seul élément [4]

|  | C23C 10/10 |
· · · | Chromisation [4]

|  | C23C 10/12 |
· · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 10/14 |
· · | Diffusion de plusieurs éléments en une seule étape [4]

|  | C23C 10/16 |
· · | Diffusion de plusieurs éléments en plusieurs étapes [4]

|  | C23C 10/18 |
· | au moyen de liquides, p.ex. au moyen de bains de sels, de suspensions dans des liquides [4]

|  | C23C 10/20 |
· · | Diffusion d'un seul élément [4]

|  | C23C 10/22 |
· · · | Bain métallique contenant l'élément à diffuser [4]

|  | C23C 10/24 |
· · · | Bain de sels contenant l'élément à diffuser [4]

|  | C23C 10/26 |
· · | Diffusion de plusieurs éléments [4]

|  | C23C 10/28 |
· | au moyen de solides, p.ex. au moyen de poudres, de pâtes [4]

|  | C23C 10/30 |
· · | au moyen d'une couche de poudre ou de pâte déposée sur la surface (au moyen de suspension de solides dans un liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 10/18) [4]

|  | C23C 10/32 |
· · · | Diffusion de chrome [4]

|  | C23C 10/34 |
· · | Enfouissement dans un mélange de poudres, c.à d. cémentation en caisse [4]

|  | C23C 10/36 |
· · · | Diffusion d'un seul élément [4]

|  | C23C 10/38 |
· · · · | Chromisation [4]

|  | C23C 10/40 |
· · · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 10/42 |
· · · · · · | en présence d'additifs de transport volatils, p.ex. en présence de produits halogénés [4]

|  | C23C 10/44 |
· · · · | Silicisation [4]

|  | C23C 10/46 |
· · · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 10/48 |
· · · · | Aluminisation [4]

|  | C23C 10/50 |
· · · · · | de la couche superficielle de matériaux ferreux [4]

|  | C23C 10/52 |
· · · | Diffusion de plusieurs éléments en une seule étape [4]

|  | C23C 10/54 |
· · · · | Diffusion au moins du chrome [4]

|  | C23C 10/56 |
· · · · · | et au moins de l'aluminium [4]

|  | C23C 10/58 |
· · · | Diffusion de plusieurs éléments en plusieurs étapes [4]

|  | C23C 10/60 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 12/00 |
Diffusion à l'état solide d'au moins un élément non métallique autre que le silicium et d'au moins un élément métallique ou du silicium dans la couche superficielle de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 12/02 |
· | Diffusion en une seule étape [4]

|  | C23C 14/00 |
Revêtement par évaporation sous vide, par pulvérisation cathodique ou implantation d'ions [4]

|  | C23C 14/00 |
Revêtement par évaporation sous vide, pulvérisation cathodique ou implantation d'ions du matériau composant le revêtement (tubes à décharge en soi pourvus de moyens permettant l'introduction d'objets ou d'un matériau à exposer à la décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/00) [4]

|  | C23C 14/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/04 a priorité) [4]

|  | C23C 14/04 |
· | Revêtement de parties déterminées de la surface, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 14/06 |
· | caractérisé par le matériau de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/04 a priorité) [4]

|  | C23C 14/08 |
· · | Oxydes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/10 a priorité) [4]

|  | C23C 14/10 |
· · | Verre ou silice [4]

|  | C23C 14/12 |
· · | Composé organique [4]

|  | C23C 14/14 |
· · | Matériau métallique, bore ou silicium [4]

|  | C23C 14/16 |
· · · | sur des substrats métalliques, en bore ou en silicium [4]

|  | C23C 14/18 |
· · · | sur d'autres substrats minéraux [4]

|  | C23C 14/20 |
· · · | sur des substrats organiques [4]

|  | C23C 14/22 |
· | caractérisé par le procédé de revêtement [4]

|  | C23C 14/24 |
· · | Evaporation sous vide [4]

|  | C23C 14/26 |
· · · | par chauffage de la source par induction ou par résistance [4]

|  | C23C 14/28 |
· · · | par énergie éléctromagnétique ou par rayonnement corpusculaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/32-C23C 14/48 ont priorité) [4]

|  | C23C 14/30 |
· · · · | par bombardement d'électrons [4]

|  | C23C 14/32 |
· · · | par explosion; par évaporation suivie d'une ionisation des vapeurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/34-C23C 14/48 ont priorité) [4]

|  | C23C 14/34 |
· · | Pulvérisation cathodique [4]

|  | C23C 14/35 |
· · · | par application d'un champ magnétique, p.ex. pulvérisation au moyen d'un magnétron [5]

|  | C23C 14/36 |
· · · | Pulvérisation au moyen de diode (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/35 a priorité) [4,5]

|  | C23C 14/38 |
· · · · | par décharge luminescente à courant continu [4]

|  | C23C 14/40 |
· · · · | par décharge à courant alternatif, p.ex. par décharge haute-fréquence [4]

|  | C23C 14/42 |
· · · | Pulvérisation au moyen de triode (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/35 a priorité) [4,5]

|  | C23C 14/44 |
· · · · | en utilisant des hautes fréquences et des potentiels continus additionnels [4]

|  | C23C 14/46 |
· · · | par un faisceau d'ions produit par une source d'ions externe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/40 a priorité) [4]

|  | C23C 14/48 |
· · | Implantation d'ions [4]

|  | C23C 14/50 |
· · | Porte-substrat [4]

|  | C23C 14/52 |
· · | Dispositifs pour observer le processus de revêtement [4]

|  | C23C 14/54 |
· · | Commande ou régulation du processus de revêtement (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [4]

|  | C23C 14/56 |
· · | Appareillage spécialement adapté au revêtement en continu; Dispositifs pour maintenir le vide, p.ex. fermeture étanche [4]

|  | C23C 14/58 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 16/00 - C23C 20/00 |
Dépôt chimique ou revêtement par décomposition; Dépôt par contact (diffusion à l'état solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00-C23C 12/00) [4]

|  | C23C 16/00 |
Revêtement chimique par décomposition de composés gazeux, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement, c.à d. procédés de dépôt chimique en phase vapeur (pulvérisation cathodique réactive ou évaporation réactive sous vide Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 14/00) [4]

|  | C23C 16/02 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/04 a priorité) [4]

|  | C23C 16/04 |
· | Revêtement de parties déterminées de la surface, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 16/06 |
· | caractérisé par le dépôt d'un matériau métallique [4]

|  | C23C 16/08 |
· · | à partir d'halogénures métalliques [4]

|  | C23C 16/10 |
· · · | Dépôt uniquement de chrome [4]

|  | C23C 16/12 |
· · · | Dépôt uniquement d'aluminium [4]

|  | C23C 16/14 |
· · · | Dépôt d'un seul autre élément métallique [4]

|  | C23C 16/16 |
· · | à partir de métaux carbonyles [4]

|  | C23C 16/18 |
· · | à partir de composés organométalliques [4]

|  | C23C 16/20 |
· · · | Dépôt uniquement d'aluminium [4]

|  | C23C 16/22 |
· | caractérisé par le dépôt de matériaux minéraux, autres que des matériaux métalliques [4]

|  | C23C 16/24 |
· · | Dépôt uniquement de silicium [4]

|  | C23C 16/26 |
· · | Dépôt uniquement de carbone [4]

|  | C23C 16/28 |
· · | Dépôt d'un seul autre élément non métallique [4]

|  | C23C 16/30 |
· · | Dépôt de composés, de mélanges ou de solutions solides, p.ex. borures, carbures, nitrures [4]

|  | C23C 16/32 |
· · · | Carbures [4]

|  | C23C 16/34 |
· · · | Nitrures [4]

|  | C23C 16/36 |
· · · | Carbo-nitrures [4]

|  | C23C 16/38 |
· · · | Borures [4]

|  | C23C 16/40 |
· · · | Oxydes [4]

|  | C23C 16/42 |
· · · | Siliciures [4]

|  | C23C 16/44 |
· | caractérisé par le procédé de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/04 a priorité) [4]

|  | C23C 16/46 |
· · | par le mode de chauffage du substrat (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/48, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 16/50 ont priorité) [4]

|  | C23C 16/48 |
· · | par irradiation, p.ex. par photolyse, radiolyse ou rayonnement corpusculaire [4]

|  | C23C 16/50 |
· · | au moyen de décharges électriques [4]

|  | C23C 16/52 |
· · | Commande ou régulation du processus de dépôt (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [4]

|  | C23C 16/54 |
· · | Appareillage spécialement adapté pour le revêtement en continu [4]

|  | C23C 16/56 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 18/00 |
Revêtement chimique par décomposition soit de composés liquides, soit de solutions des composés constituant le revêtement, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement (réaction chimique de la surface Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/00); Dépôt par contact [4]

|  | C23C 18/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides réactifs et des particules solides non réactives. [4]

|  | C23C 18/02 |
· | par décomposition thermique [4]

|  | C23C 18/04 |
· · | Pré-traitement du matériau à revêtir (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/06 a priorité) [4]

|  | C23C 18/06 |
· · | Revêtement de parties déterminées de la surface, p.ex. au moyen de masques [4]

|  | C23C 18/08 |
· · | caractérisée par le dépôt d'un matériau métallique [4]

|  | C23C 18/10 |
· · · | Dépôt uniquement de l'aluminium [4]

|  | C23C 18/12 |
· · | caractérisée par le dépôt sur matériaux minéraux, autres que des matériaux métalliques [4]

|  | C23C 18/14 |
· | Décomposition par irradiation, p.ex. par photolyse, rayonnement corpusculaire [4]

|  | C23C 18/16 |
· | par réduction ou par substitution, p.ex. dépôt sans courant électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/54 a priorité) [4]

|  | C23C 18/18 |
· · | Pré-traitement du matériau à revêtir [4]

|  | C23C 18/20 |
· · · | de surfaces organiques, p.ex. de résines [4]

|  | C23C 18/22 |
· · · · | pour rendre la surface rugueuse, p.ex. par décapage [4]

|  | C23C 18/24 |
· · · · · | au moyen de solutions aqueuses acides [4]

|  | C23C 18/26 |
· · · · · | au moyen de liquides organiques [4]

|  | C23C 18/28 |
· · · · | Sensibilisation ou activation [4]

|  | C23C 18/30 |
· · · · · | Activation [4]

|  | C23C 18/31 |
· · | Revêtement avec des métaux [5]

|  | C23C 18/32 |
· · · | Revêtement avec l'un des métaux fer, cobalt ou nickel; Revêtement avec des mélanges de phosphore ou de bore et de l'un de ces métaux [4,5]

|  | C23C 18/34 |
· · · · | en utilisant des agents réducteurs [4,5]

|  | C23C 18/36 |
· · · · · | d'hypophosphites [4,5]

|  | C23C 18/38 |
· · · | Revêtement avec du cuivre [4,5]

|  | C23C 18/40 |
· · · · | en utilisant des agents réducteurs [4,5]

|  | C23C 18/42 |
· · · | Revêtement avec des métaux nobles [4,5]

|  | C23C 18/44 |
· · · · | en utilisant des agents réducteurs [4,5]

|  | C23C 18/46 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/31 )

|  | C23C 18/48 |
· · | Revêtement avec des alliages [4,5]

|  | C23C 18/50 |
· · · | avec des alliages à base de fer, de cobalt ou de nickel (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/32 a priorité) [4,5]

|  | C23C 18/52 |
· · | en utilisant des agents réducteurs pour le revêtement avec des matériaux métalliques non prévus par un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 18/32-C23C 18/50 [4]

|  | C23C 18/54 |
· | Dépôt par contact, c.à d. dépôt électrochimique sans courant [4]

|  | C23C 20/00 |
Revêtement chimique par décomposition soit de composés solides, soit de suspensions des composés constituant le revêtement, ne laissant pas de produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement (réaction chimique de la surface Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/00) [4]

|  | C23C 20/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides non réactifs et des particules solides réactives. [4]

|  | C23C 20/02 |
· | Revêtement avec des matériaux métalliques [4]

|  | C23C 20/04 |
· · | avec des éléments métalliques [4]

|  | C23C 20/06 |
· | Revêtement avec des matériaux minéraux autres que des matériaux métalliques [4]

|  | C23C 20/08 |
· · | avec des composés, des mélanges ou des solutions solides, p.ex. borures, carbures, nitrures [4]

|  | C23C 22/00 |
Traitement chimique de surface de matériaux métalliques par réaction de la surface avec un milieu réactif (au moyen d'un gaz réactif Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00) [4]

|  | C23C 22/00 |
Traitement chimique de surface de matériaux métalliques par réaction de la surface avec un milieu réactif laissant des produits de réaction du matériau de la surface dans le revêtement, p.ex. revêtement par conversion, passivation des métaux (peintures primaires réactives Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09D 5/12) [4]

|  | C23C 22/00 |
Note(s) Le présent groupe couvre également les suspensions contenant des liquides réactifs et des particules solides non réactives. [4] Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 22/02-C23C 22/86, sauf indication contraire, une invention est classée à la dernière place appropriée. [4] La régénération du bain est classée à la place appropriée pour la composition spécifique du bain. [4]

|  | C23C 22/02 |
· | au moyen de solutions non aqueuses [4]

|  | C23C 22/03 |
· · | contenant des composés du phosphore [4]

|  | C23C 22/04 |
· · | contenant des composés du chrome hexavalent [4]

|  | C23C 22/05 |
· | au moyen de solutions aqueuses [5]

|  | C23C 22/06 |
· · | au moyen de solutions aqueuses acides d'un pH < 6 [4,5]

|  | C23C 22/07 |
· · · | contenant des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/08 |
· · · · | Orthophosphates [4,5]

|  | C23C 22/10 |
· · · · · | contenant des oxydants [4,5]

|  | C23C 22/12 |
· · · · · | contenant des cations du zinc [4,5]

|  | C23C 22/13 |
· · · · · · | et des anions nitrites ou nitrates [4,5]

|  | C23C 22/14 |
· · · · · · | et des anions chlorates [4,5]

|  | C23C 22/16 |
· · · · · · | et des composés peroxydés [4,5]

|  | C23C 22/17 |
· · · · · · | et des acides organiques [4,5]

|  | C23C 22/18 |
· · · · · | contenant des cations du manganèse [4,5]

|  | C23C 22/20 |
· · · · · | contenant des cations de l'aluminium [4,5]

|  | C23C 22/22 |
· · · · · | contenant des cations de métaux alcalino-terreux [4,5]

|  | C23C 22/23 |
· · · · | Phosphates condensés [4,5]

|  | C23C 22/24 |
· · · | contenant des composés du chrome hexavalent [4,5]

|  | C23C 22/26 |
· · · · | et des composés organiques [4,5]

|  | C23C 22/27 |
· · · · · | Acides [4,5]

|  | C23C 22/28 |
· · · · · | Composés macromoléculaires [4,5]

|  | C23C 22/30 |
· · · · | contenant aussi du chrome trivalent [4,5]

|  | C23C 22/32 |
· · · · | contenant aussi des métaux pulvérulents [4,5]

|  | C23C 22/33 |
· · · · | contenant aussi des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/34 |
· · · | contenant des fluorures ou des fluorures complexes [4,5]

|  | C23C 22/36 |
· · · · | et des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/37 |
· · · · | et des composés du chrome hexavalent [4,5]

|  | C23C 22/38 |
· · · · · | et des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/40 |
· · · | contenant des molybdates, des tungstates ou des vanadates [4,5]

|  | C23C 22/42 |
· · · · | et des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/43 |
· · · · | et des composés du chrome hexavalent [4,5]

|  | C23C 22/44 |
· · · · | et des fluorures ou des fluorures complexes [4,5]

|  | C23C 22/46 |
· · · | contenant des oxalates [4,5]

|  | C23C 22/47 |
· · · · | et des phosphates [4,5]

|  | C23C 22/48 |
· · · | ne contenant ni phosphates, ni composés du chrome hexavalent, ni fluorures ou fluorures complexes, molybdates, tungstates, vanadates ou oxalates [4,5]

|  | C23C 22/50 |
· · · · | Traitement du fer ou des alliages à base de fer [4,5]

|  | C23C 22/52 |
· · · · | Traitement du cuivre ou des alliages à base de cuivre [4,5]

|  | C23C 22/53 |
· · · · | Traitement du zinc ou des alliages à base de zinc [4,5]

|  | C23C 22/54 |
· · · · | Traitement des métaux réfractaires ou des alliages à base des métaux réfractaires [4,5]

|  | C23C 22/56 |
· · · · | Traitement de l'aluminium ou des alliages à base d'aluminium [4,5]

|  | C23C 22/57 |
· · · · | Traitement du magnésium ou des alliages à base de magnésium [4,5]

|  | C23C 22/58 |
· · · · | Traitement d'autres matériaux métalliques [4,5]

|  | C23C 22/60 |
· · | au moyen de solutions aqueuses alcalines d'un pH > 8 [4,5]

|  | C23C 22/62 |
· · · | Traitement du fer ou des alliages à base de fer [4,5]

|  | C23C 22/63 |
· · · | Traitement du cuivre ou des alliages à base de cuivre [4,5]

|  | C23C 22/64 |
· · · | Traitement des métaux réfractaires ou des alliages à base de métaux réfractaires [4,5]

|  | C23C 22/66 |
· · · | Traitement de l'aluminium ou des alliages à base d'aluminium [4,5]

|  | C23C 22/67 |
· · · · | au moyen de solutions contenant du chrome hexavalent [4,5]

|  | C23C 22/68 |
· · | au moyen de solutions aqueuses avec un pH compris entre 6 et 8 [4,5]

|  | C23C 22/70 |
· | au moyen de bains fondus [4]

|  | C23C 22/72 |
· · | Traitement du fer ou des alliages à base de fer [4]

|  | C23C 22/73 |
· | caractérisé par le procédé [4]

|  | C23C 22/74 |
· · | pour obtenir des revêtements de conversion cuits [4]

|  | C23C 22/76 |
· · | Application du liquide par pulvérisation [4]

|  | C23C 22/77 |
· · | Commande ou régulation du procédé de revêtement (commande ou régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05) [4]

|  | C23C 22/78 |
· | Pré-traitement du matériau à revêtir [4]

|  | C23C 22/80 |
· · | au moyen de solutions contenant des composés du titane ou du zirconium [4]

|  | C23C 22/82 |
· | Post-traitement [4]

|  | C23C 22/83 |
· · | Post-traitement chimique [4]

|  | C23C 22/84 |
· · | Coloration [4]

|  | C23C 22/86 |
· | Régénération des bains de revêtement [4]

|  | C23C 24/00 |
Revêtement à partir de poudres minérales (pulvérisation à l'état fondu du matériau de revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 4/00; diffusion à l'état solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 8/00-C23C 12/00; fabrication de couches composites, de pièces ou d'objets par frittage de poudres métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 7/00; soudage par friction Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 20/12) [4]

|  | C23C 24/02 |
· | en utilisant uniquement une pression [4]

|  | C23C 24/04 |
· · | Dépôt de particules par impact [4]

|  | C23C 24/06 |
· · | Compression du matériau en poudre, p.ex. par laminage [4]

|  | C23C 24/08 |
· | en utilisant la chaleur ou une pression et la chaleur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 24/04 a priorité) [4]

|  | C23C 24/10 |
· · | avec formation d'une phase liquide intermédiaire dans la couche [4]

|  | C23C 26/00 |
Revêtements non prévus par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/00-C23C 24/00 [4]

|  | C23C 26/02 |
· | par application au substrat de matériaux fondus (application de liquides aux surfaces en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05) [4]

|  | C23C 28/00 |
Revêtement pour obtenir au moins deux couches superposées, soit par des procédés non prévus dans un seul des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 2/00-C23C 26/00, soit par des combinaisons de procédés prévus dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25D [4]

|  | C23C 28/02 |
· | Revêtements uniquement de matériaux métalliques [4]

|  | C23C 28/04 |
· | Revêtements uniquement de matériaux minéraux non métalliques [4]

|  | C23C 30/00 |
Revêtement avec des matériaux métalliques, caractérisé uniquement par la composition du matériau métallique, c.à d. non caractérisé par le procédé de revêtement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 26/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C23C 28/00 ont priorité) [4]