|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS A COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23D |
BRULEURS (élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R)

|  | F23D 1/00 |
Brûleurs à combustibles pulvérulents (disposition des brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C)

|  | F23D 1/02 |
· | Brûleurs à tourbillon, p.ex. pour un appareil à combustion de type cyclone

|  | F23D 1/04 |
· | Brûleurs produisant des flammes cylindriques sans action centrifuge

|  | F23D 1/06 |
· | Brûleurs produisant des flammes plates

|  | F23D 3/00 - F23D 11/00 |
Combustion d'un liquide

|  | F23D 3/00 |
Brûleurs utilisant l'action capillaire

|  | F23D 3/02 |
· | Brûleurs à mèche

|  | F23D 3/04 |
· · | à diffuseurs de flamme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 3/12 a priorité)

|  | F23D 3/06 |
· · | Brûleurs à mèche renversée, p.ex. pour l'éclairage

|  | F23D 3/08 |
· · | caractérisés par la forme, la structure ou le matériau de la mèche

|  | F23D 3/10 |
· · | Brûleurs à flamme bleue

|  | F23D 3/12 |
· · · | à diffuseurs de flamme

|  | F23D 3/14 |
· · · | à mélange de l'air et du combustible vaporisé dans une préchambre avant la flamme

|  | F23D 3/16 |
· · | à bougie (bougies en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...C11C)

|  | F23D 3/18 |
· · | Parties constitutives des brûleurs à mèche

|  | F23D 3/20 |
· · · | Diffuseurs de flamme

|  | F23D 3/22 |
· · · | Dispositifs pour le mélange du combustible vaporisé et de l'air

|  | F23D 3/24 |
· · · | Supports de mèches

|  | F23D 3/26 |
· · · · | Dispositifs de sécurité sur ces supports

|  | F23D 3/28 |
· · · | Dispositifs de réglage de la mèche

|  | F23D 3/30 |
· · · · | agissant directement sur la mèche

|  | F23D 3/32 |
· · · · | agissant sur le tube support de mèche

|  | F23D 3/34 |
· · · · | Dispositifs d'arrêt de la mèche; Dispositifs de fixation de la mèche

|  | F23D 3/36 |
· · · | Dispositifs pour le mouchage des mèches

|  | F23D 3/38 |
· · · | Dispositifs pour le remplacement des mèches

|  | F23D 3/40 |
· | dans lesquels les phénomènes de capillarité se produisent à l'intérieur d'un ou plusieurs corps rigides poreux

|  | F23D 5/00 |
Brûleurs dans lesquels le combustible liquide se vaporise dans l'enceinte de combustion, avec ou sans transformation chimique du combustible vaporisé

|  | F23D 5/02 |
· | le liquide formant un dépôt, p.ex. évaporateurs à coupelle, évaporateurs à cuvette

|  | F23D 5/04 |
· · | Evaporateurs du type à pot, c.à d. avec une enceinte de combustion partiellement close

|  | F23D 5/06 |
· | à film liquide sur une ou plusieurs surfaces planes ou convexes

|  | F23D 5/08 |
· · | sur des surfaces en cascade

|  | F23D 5/10 |
· · | sur des grilles

|  | F23D 5/12 |
· | Parties constitutives

|  | F23D 5/14 |
· · | pour contrôler le maintien d'une quantité déterminée de combustible dans l'évaporateur

|  | F23D 5/16 |
· · | Dispositifs de sécurité

|  | F23D 5/18 |
· · | Dispositifs de réchauffage

|  | F23D 7/00 |
Brûleurs dans lesquels des gouttes de combustible liquide viennent frapper une surface

|  | F23D 9/00 |
Brûleurs dans lesquels un courant de combustible liquide frappe par intermittence une surface chaude

|  | F23D 11/00 |
Brûleurs à pulvérisation directe de gouttelettes de liquide ou de liquide vaporisé dans l'enceinte de combustion (pulvérisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05D)

|  | F23D 11/02 |
· | l'enceinte de combustion étant une chambre sensiblement à la pression atmosphérique

|  | F23D 11/04 |
· | la pulvérisation étant obtenue par une action centrifuge

|  | F23D 11/06 |
· · | à axe horizontal

|  | F23D 11/08 |
· · | à axe vertical

|  | F23D 11/10 |
· | la pulvérisation étant réalisée par un milieu gazeux, p.ex. de la vapeur d'eau

|  | F23D 11/12 |
· · | et caractérisée par la forme ou la disposition des orifices de l'ajutage

|  | F23D 11/14 |
· · · | à un seul orifice, p.ex. une fente

|  | F23D 11/16 |
· · | dans laquelle on pulvérise une émulsion d'eau et de combustible

|  | F23D 11/18 |
· · | le milieu gazeux étant de la vapeur d'eau produite à la tête du brûleur

|  | F23D 11/20 |
· · · | cette vapeur d'eau étant surchauffée

|  | F23D 11/22 |
· · | le milieu gazeux étant un combustible vaporisé, p.ex. pour une lampe à souder

|  | F23D 11/24 |
· | le combustible étant comprimé avant un ajutage d'où il est pulvérisé dans une enceinte du fait d'une réduction appréciable de la pression

|  | F23D 11/26 |
· · | avec dispositifs permettant de faire varier le régime de pulvérisation du combustible

|  | F23D 11/28 |
· · · | avec retour du combustible au brûleur, p.ex. en utilisant un tube de dégagement

|  | F23D 11/30 |
· · · | avec retour du combustible pulvérisé non consumé vers le réservoir

|  | F23D 11/32 |
· | par action électrostatique

|  | F23D 11/34 |
· | par action d'ultrasons

|  | F23D 11/36 |
· | Parties constitutives

|  | F23D 11/38 |
· · | Ajutages (ajutages en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B); Dispositifs de nettoyage des ajutages

|  | F23D 11/40 |
· · | Mélangeurs; Têtes de brûleurs

|  | F23D 11/42 |
· · | Dispositifs de démarrage (allumage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q)

|  | F23D 11/44 |
· · | Dispositifs de réchauffage; Dispositifs vaporisateurs

|  | F23D 11/46 |
· · | Dispositifs sur le vaporisateur réglant l'alimentation en combustible

|  | F23D 14/00 |
Brûleurs pour la combustion d'un gaz, p.ex. d'un gaz stocké sous pression à l'état liquide [4]

|  | F23D 14/02 |
· | Brûleurs à gaz avec prémélangeurs, c.à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion en amont de la zone de combustion [4]

|  | F23D 14/04 |
· · | du type à induction, p.ex. becs Bunsen [4]

|  | F23D 14/06 |
· · · | avec les orifices de sortie disposés radialement dans la tête du brûleur [4]

|  | F23D 14/08 |
· · · | avec les orifices de sortie disposés axialement dans la tête de brûleur [4]

|  | F23D 14/10 |
· · · | avec la tête de brûleur tubulaire allongée [4]

|  | F23D 14/12 |
· | Brûleurs à rayonnement [4]

|  | F23D 14/14 |
· · | utilisant des écrans ou des plaques perforées [4]

|  | F23D 14/16 |
· · | utilisant des blocs perméables [4]

|  | F23D 14/18 |
· · | utilisant la catalyse pour une combustion sans flamme [4]

|  | F23D 14/20 |
· | Brûleurs à gaz sans prémélangeur, c.à d. dans lesquels le combustible gazeux est mélangé à l'air de combustion à l'arrivée dans la zone de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/30-F23D 14/44 ont priorité) [4]

|  | F23D 14/22 |
· · | avec des conduits d'alimentation en air et en gaz séparés, p.ex. avec des conduits disposés parallèlement ou se croisant [4]

|  | F23D 14/24 |
· · · | au moins un des fluides étant soumis à un mouvement tourbillonnant [4]

|  | F23D 14/26 |
· | avec dispositifs pour retenir la flamme (allumeurs à flamme-pilote Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q 9/00) [4]

|  | F23D 14/28 |
· | associés à une source de combustible gazeux, p.ex. générateur d'acétylène ou réservoir de gaz liquéfié [4]

|  | F23D 14/30 |
· | Brûleurs inversés, p.ex. pour l'éclairage [4]

|  | F23D 14/32 |
· | utilisant un mélange de combustible gazeux et d'oxygène pur ou d'air enrichi d'oxygène (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/38 a priorité) [4]

|  | F23D 14/34 |
· | Brûleurs spécialement conçus pour être utilisés avec des moyens comprimant le combustible gazeux ou l'air de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/38 a priorité) [4]

|  | F23D 14/36 |
· · | dans lesquels le compresseur et le brûleur forment une unité [4]

|  | F23D 14/38 |
· | Chalumeaux, p.ex. pour couper, braser, souder ou chauffer (buses Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/48) [4]

|  | F23D 14/40 |
· · | pour souder (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/44 a priorité) [4]

|  | F23D 14/42 |
· · | pour couper (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/44 a priorité) [4]

|  | F23D 14/44 |
· · | pour utiliser sous l'eau [4]

|  | F23D 14/46 |
· | Parties constitutives [4]

|  | F23D 14/48 |
· · | Buses (pour pulvérisation ou revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B) [4]

|  | F23D 14/50 |
· · · | Dispositifs de nettoyage des buses [4]

|  | F23D 14/52 |
· · · | pour torches; pour chalumeaux [4]

|  | F23D 14/54 |
· · · · | pour couper ou souder des métaux [4]

|  | F23D 14/56 |
· · · | pour étaler la flamme sur une surface, p.ex. pour le décapage de matériaux solides le durcissement de surface, le chauffage de pièces à travailler (décriquage par chauffage à la flamme Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 7/00) [4]

|  | F23D 14/58 |
· · · | caractérisés par la forme ou la disposition de l'orifice ou des orifices des buses, p.ex. en couronne [4]

|  | F23D 14/60 |
· · | Dispositifs pour le réglage simultané du gaz et de l'air de combustion (réglage de la combustion en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N) [4]

|  | F23D 14/62 |
· · | Dispositifs mélangeurs; Tubes mélangeurs [4]

|  | F23D 14/64 |
· · · | avec injecteurs [4]

|  | F23D 14/66 |
· · | Préchauffage de l'air de combustion ou du gaz [4]

|  | F23D 14/68 |
· · | Traitement de l'air de combustion ou du gaz, p.ex. par filtration, par humidification (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01) [4]

|  | F23D 14/70 |
· · | Chicanes ou dispositifs analogues pour créer des turbulences [4]

|  | F23D 14/72 |
· · | Dispositifs de sécurité, p.ex. fonctionnant en cas d'interruption de l'alimentation en gaz (protection ou surveillance de systèmes de canalisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17D 5/00) [4]

|  | F23D 14/74 |
· · · | pour éviter le décollage de flamme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité) [4]

|  | F23D 14/76 |
· · · | protégeant la flamme et des éléments du brûleur [4]

|  | F23D 14/78 |
· · · | Refroidissement des éléments du brûleur [4]

|  | F23D 14/80 |
· · · | Emploi d'un gaz non toxique [4]

|  | F23D 14/82 |
· · · | pour éviter le retour de flamme ou l'explosion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité; dans les conduites de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 4/02) [4]

|  | F23D 14/84 |
· · | Diffusion de la flamme ou autres moyens pour lui donner une forme particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/70 a priorité) [4]

|  | F23D 17/00 - F23D 23/00 |
Autres brûleurs

|  | F23D 17/00 |
Brûleurs pour la combustion simultanée ou alternative de combustibles gazeux, liquides ou pulvérulents

|  | F23D 21/00 |
Brûleurs non prévus ailleurs

|  | F23D 23/00 |
Assemblages de plusieurs brûleurs (brûleurs à gaz avec dispositifs pour retenir la flamme Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D 14/26; disposition des brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C; pour fours industriels Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27)