|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E06 |
PORTES, FENETRES, VOLETS OU STORES A ROULEAU, EN GENERAL; ECHELLES

|  | E06B |
FERMETURES FIXES OU MOBILES POUR OUVERTURES DANS DES BATIMENTS, VEHICULES, PALISSADES OU CLOTURES SIMILAIRES EN GENERAL, p.ex. PORTES, FENETRES, STORES, PORTAILS (stores ou jalousies de serres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01G 9/22; rideaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47H; capots ou couvercles de voitures Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 25/10; lucarnes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 7/18; pare-soleil, vélums Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 10/00)

|  | E06B |
Note(s) La présente sous-classe ne couvre pas les combinaisons de battants ou de châssis avec des moyens de fonctionnement, de montage, d'enclenchement ou de fermeture du type appartenant à la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05, qui sont couvertes par les sous-classes appropriées de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05, à l'exception de celles relevant des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/086, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 11/02 de la présente sous-classe. [2] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "battant" désigne tout élément d'un mouvement de pivotement, de glissement ou autre, telles que porte ou fenêtre, pour fermer une ouverture; "châssis de battant" désigne le ou les bords périphériques qui délimitent la bordure extérieure du battant. En ce qui concerne les aménagements des portes ou fenêtres de véhicules, il est important de tenir compte des notes (1) et (2) qui suivent le titre de la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J. [3]

|  | E06B 1/00 |
Structures de cadrage des ouvertures dans les murs, planchers ou plafonds; Châssis destinés à être montés rigidement dans de telles ouvertures (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/00 a priorité; caractéristiques relatives également aux châssis intérieurs ou châssis de battants, caractéristiques relatives seulement au montage des châssis intérieurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/00; joints d'angle ou joints de bordure Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/96) [4]

|  | E06B 1/02 |
· | Cadres de base, c.à d. cadres gabarits pour ouvertures dans les murs ou surfaces analogues avec moyens d'y assujettir un autre châssis monté rigidement; Adaptation spéciale de ces derniers en vue de leur fixation

|  | E06B 1/04 |
· | Chambranles de portes, fenêtres ou analogues à fixer dans les ouvertures (adaptation spéciale pour fixation sur les cadres gabarits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/02; caractéristiques relatives seulement au montage des vitres ou autres panneaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/00)

|  | E06B 1/06 |
· · | Chambranles en bois

|  | E06B 1/08 |
· · · | composés de plusieurs parties eu égard à la section droite du chambranle lui-même

|  | E06B 1/10 |
· · · · | ajustables quant à l'épaisseur des murs

|  | E06B 1/12 |
· · | Chambranles métalliques

|  | E06B 1/14 |
· · · | de section droite particulière (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/18, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/22 ont priorité)

|  | E06B 1/16 |
· · · · | Chambranles creux

|  | E06B 1/18 |
· · · | composés en plusieurs parties eu égard à la section droite du chambranle lui-même

|  | E06B 1/20 |
· · · · | ajustable quant à l'épaisseur des murs

|  | E06B 1/22 |
· · · | avec des seuils de forme spéciale faisant partie intégrante du chambranle

|  | E06B 1/24 |
· · | Chambranles en pierre naturelle

|  | E06B 1/26 |
· · | Chambranles en matière plastique

|  | E06B 1/28 |
· · · | Chambranles creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/30 a priorité)

|  | E06B 1/30 |
· · · | composés de plusieurs parties eu égard à la section droite du chambranle lui-même

|  | E06B 1/32 |
· · | Chambranles composés de parties faites en différents matériaux

|  | E06B 1/34 |
· · | Revêtements, p.ex. revêtements de protection contre les intempéries ou à des fins décoratives

|  | E06B 1/36 |
· · | Chambranles adaptés pour fenêtres seulement

|  | E06B 1/38 |
· · · | pour boutiques, étalages ou autres vitrines

|  | E06B 1/40 |
· · · | Chambranles avec parties amovibles pour recevoir les vitres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/38 a priorité)

|  | E06B 1/52 |
· · | Chambranles adaptés pour portes seulement

|  | E06B 1/56 |
· | Fixation des châssis aux cadrages des ouvertures

|  | E06B 1/58 |
· · | par jointoyage, p.ex. au ciment

|  | E06B 1/60 |
· · | par des moyens mécaniques, p.ex. par ancrage

|  | E06B 1/62 |
· | Calfeutrement ou recouvrement des joints entre les cadrages des ouvertures et les châssis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/34 a priorité)

|  | E06B 1/64 |
· · | par insertion d'éléments non rigides, p.ex. bandes, languettes élastiques

|  | E06B 1/66 |
· · | par des garnitures en chicane

|  | E06B 1/68 |
· · | par des éléments externes profilés

|  | E06B 1/70 |
· | Rebords; Seuils

|  | E06B 3/00 |
Châssis mobiles de fenêtres, battants de portes ou éléments analogues pour fermer les ouvertures; Pose des fermetures fixes ou mobiles, p.ex. des fenêtres; Caractéristiques des châssis extérieurs fixes relatives au montage des châssis des battants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/00 a priorité; volets ou pièces analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/00; vitres Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03)

|  | E06B 3/01 |
· | Parois mobiles ou éclipsables pour hangars ou autres halls, p.ex. pour avions (structure des murs Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 2/00)

|  | E06B 3/02 |
· | Battants faits entièrement en verre

|  | E06B 3/04 |
· | Châssis de battants non caractérisés par le genre du mouvement (caractéristiques relatives au genre du mouvement Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/32)

|  | E06B 3/06 |
· · | Châssis simples

|  | E06B 3/08 |
· · · | Structures dépendant de l'emploi de matériaux spécifiés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/24 a priorité)

|  | E06B 3/10 |
· · · · | en bois

|  | E06B 3/12 |
· · · · | en métal

|  | E06B 3/14 |
· · · · · | de section particulière

|  | E06B 3/16 |
· · · · · · | Châssis creux

|  | E06B 3/18 |
· · · · | en béton ou autre matériau semblable à la pierre

|  | E06B 3/20 |
· · · · | en matière plastique

|  | E06B 3/22 |
· · · · · | Châssis creux

|  | E06B 3/24 |
· · · | spécialement adaptés pour un vitrage double (parties séparables pour fixer les vitres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/64)

|  | E06B 3/26 |
· · | Châssis composés, c.à d. comprenant un châssis dans ou derrière un autre châssis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/28 a priorité; aménagements des châssis mobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/32)

|  | E06B 3/28 |
· · | avec des vitres ou plaques similaires supplémentaires amovibles, encadrés ou non

|  | E06B 3/30 |
· | Revêtements, p.ex. pour protection contre les intempéries, à des fins décoratives

|  | E06B 3/32 |
· | Aménagements des battants caractérisés par le genre de mouvement; Aménagements des battants modèles dans les ouvertures; Caractéristiques des battants ou châssis ayant trait seulement au genre de mouvement du battant [3]

|  | E06B 3/34 |
· · | pour un seul genre de mouvement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/48 a priorité)

|  | E06B 3/36 |
· · · | avec un axe de rotation vertical unique sur l'un des côtés de l'ouverture, ou tournant dans l'ouverture (battants nécessitant une manoeuvre de levée avant l'ouverture Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/52)

|  | E06B 3/38 |
· · · | avec un axe de rotation horizontal en haut ou en bas de l'ouverture

|  | E06B 3/40 |
· · · | avec un axe de rotation vertical ou horizontal non placé sur le côté de l'ouverture, p.ex. battant à bascule

|  | E06B 3/42 |
· · · | Battants coulissants; Détails des châssis eu égard au guidage

|  | E06B 3/44 |
· · · · | Battants à glissement vertical

|  | E06B 3/46 |
· · · · | Battants à glissement horizontal

|  | E06B 3/48 |
· · | Battants reliés par leurs bords, p.ex. battants repliables

|  | E06B 3/50 |
· · | pour plusieurs genres de mouvement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/48 a priorité)

|  | E06B 3/52 |
· · · | Battants nécessitant une manoeuvre de levée avant l'ouverture

|  | E06B 3/54 |
· | Fixation des vitres ou plaques analogues

|  | E06B 3/56 |
· · | par mastic, ciment ou colles seulement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/64 a priorité)

|  | E06B 3/58 |
· · | par baguettes, tasseaux ou analogues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/64 a priorité)

|  | E06B 3/60 |
· · · | par baguettes métalliques de serrage

|  | E06B 3/62 |
· · · | par baguettes élastiques analogues au caoutchouc

|  | E06B 3/64 |
· · | Fixation de plus d'une vitre au châssis

|  | E06B 3/66 |
· | Blocs comprenant plusieurs vitres parallèles, fixées les unes aux autres de façon permanente

|  | E06B 3/68 |
· | Petits bois

|  | E06B 3/70 |
· | Vantaux de porte (châssis de battants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/04)

|  | E06B 3/72 |
· · | consistant en un cadre et des panneaux

|  | E06B 3/74 |
· · · | les panneaux étant en bois

|  | E06B 3/76 |
· · · | les panneaux étant métalliques

|  | E06B 3/78 |
· · · | les panneaux étant en matière plastique

|  | E06B 3/80 |
· · | souples

|  | E06B 3/82 |
· · | Portes planes, c.à d. avec une surface tout à fait plane (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/02 a priorité)

|  | E06B 3/84 |
· · · | en contreplaqué

|  | E06B 3/86 |
· · · | en matière plastique

|  | E06B 3/88 |
· · | Dispositifs de protection des bords des vantaux de porte

|  | E06B 3/90 |
· | Portes tournantes; Leurs logements (tourniquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 11/08)

|  | E06B 3/92 |
· | Portes ou fenêtres extensibles une fois mises en place (battants coulissants pour fenêtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/42; battants repliables Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/48; dispositifs de clôture murale enroulable, p.ex. volets roulants, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/08)

|  | E06B 3/94 |
· · | Portes du type à soufflets

|  | E06B 3/96 |
· | Joints d'angle ou joints de bordure pour fenêtres, portes, ou châssis ou battants similaires [4]

|  | E06B 3/964 |
· · | utilisant des pièces d'assemblage séparées, p.ex. des pièces pour assemblages en T (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/984, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/988, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/99 ont priorité) [5]

|  | E06B 3/968 |
· · · | caractérisés par la façon dont les pièces d'assemblage sont fixées dans ou sur les éléments de châssis [5]

|  | E06B 3/972 |
· · · · | en augmentant la section transversale des pièces d'assemblage, p.ex. par expansion des pièces d'assemblage à l'aide de coins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/976 a priorité) [5]

|  | E06B 3/976 |
· · · · | par déformation des éléments de châssis [5]

|  | E06B 3/98 |
· · · · | les pièces d'assemblage étant spécialement adaptées pour attirer les éléments de châssis l'un vers l'autre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/972, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/976 ont priorité) [5]

|  | E06B 3/984 |
· · | spécialement adaptées pour éléments de châssis en bois ou en un autre matériau travaillé d'une façon similaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/99 a priorité) [5]

|  | E06B 3/988 |
· · | spécialement adaptées pour éléments de châssis en tôle ou en un matériau similaire en feuilles, avec une section transversale ouverte généralement en forme de U, p.ex. pour chambranles de portes [5]

|  | E06B 3/99 |
· · | pour éléments de châssis continus se croisant sans interruption (petits bois Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/68) [5]

|  | E06B 5/00 |
Portes, fenêtres ou fermetures analogues à buts particuliers; Structures de cadrage à leur effet

|  | E06B 5/01 |
· | Trappes

|  | E06B 5/02 |
· | pour constructions annexes ou caves; Autres fermetures simples non conçues pour être bien ajustées

|  | E06B 5/04 |
· · | avec chambranles en bois

|  | E06B 5/06 |
· · | avec chambranles métalliques

|  | E06B 5/08 |
· · | avec chambranles en béton ou autres matériaux analogues à la pierre, ou en matière plastique

|  | E06B 5/10 |
· | pour protection contre les raids aériens ou autres actes de guerre; pour d'autres buts de protection

|  | E06B 5/12 |
· · | contre la pression de l'air, les explosions ou les gaz

|  | E06B 5/14 |
· · · | Portes ou autres fermetures à l'épreuve des gaz; Adaptation des constructions fixes à cet effet

|  | E06B 5/16 |
· · | Portes ou autres fermetures à l'épreuve du feu; Adaptation des constructions fixes à cet effet

|  | E06B 5/18 |
· · | contre les radiations nocives (contre la chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/16)

|  | E06B 5/20 |
· | pour isolation contre le bruit

|  | E06B 7/00 |
Aménagements particuliers ou dispositions en rapport avec les portes ou fenêtres (écrans ou autres dispositifs protecteurs similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/00)

|  | E06B 7/02 |
· | pour assurer la ventilation, p.ex. à travers des doubles fenêtres; Aménagement de rosaces de ventilation (organes de commande du débit d'air en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/08)

|  | E06B 7/03 |
· · | Dispositifs de ventilation à insérer sous des fenêtres glissant vers le haut (déflecteurs pour la pluie ou les courants d'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/26)

|  | E06B 7/04 |
· · | par des volets de ventilation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/08 a priorité)

|  | E06B 7/06 |
· · · | par un seul volet de ventilation

|  | E06B 7/08 |
· · | Fenêtres, portes à persiennes ou grillages

|  | E06B 7/082 |
· · · | à lamelles rigides ou coulissantes

|  | E06B 7/084 |
· · · | à lamelles rotatives

|  | E06B 7/086 |
· · · · | reliées entre elles pour mouvement simultané [2]

|  | E06B 7/088 |
· · · · · | avec grillage de protection facial ou dispositif protecteur de sécurité [2]

|  | E06B 7/09 |
· · · · · | montées dans un battant mobile, p.ex. porte [2]

|  | E06B 7/092 |
· · · · · | manoeuvrables en plusieurs groupes distincts [2]

|  | E06B 7/094 |
· · · · · | manoeuvrables en série; caractérisées par un mouvement additionnel indépendant [2]

|  | E06B 7/096 |
· · · · · | manoeuvrées ou reliées entre elles par une transmission (mécanismes de commande de battants avec jeu d'engrenages en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 11/00) [2]

|  | E06B 7/098 |
· · · · · | avec dispositif d'étanchéité [2]

|  | E06B 7/10 |
· · | par structure particulière des éléments de châssis

|  | E06B 7/12 |
· | Moyens pour éviter la condensation (double vitrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/24-E06B 3/28; dispositions pour le chauffage spécialement adaptées à des surfaces transparentes ou réfléchissantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 3/84)

|  | E06B 7/14 |
· | Moyens pour l'écoulement de l'eau de condensation ou de l'eau d'infiltration

|  | E06B 7/16 |
· | Dispositions d'étanchéité sur les battants ou les parties qui travaillent avec les battants (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/098 a priorité) [2]

|  | E06B 7/18 |
· · | par bourrelets amovibles, p.ex. obturateurs d'air utilisés additionnellement pour le verrouillage

|  | E06B 7/20 |
· · · | retirés automatiquement à l'ouverture du battant

|  | E06B 7/205 |
· · · · | avec bandeau d'étanchéité monté sur le rebord [2]

|  | E06B 7/21 |
· · · · | avec bandeau d'étanchéité mobile dans le plan du battant [2]

|  | E06B 7/215 |
· · · · | avec bandeau d'étanchéité déplacé dans une position rétractée par des moyens élastiques, p.ex. des ressorts [2]

|  | E06B 7/22 |
· · | par bourrelets élastiques, p.ex. tubes de caoutchouc; par bourrelets souples, p.ex. en feutre ou en peluche, en bandes de métal souple (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/18 a priorité)

|  | E06B 7/23 |
· · · | Bandes ou tubes de plastique, caoutchouc mousse ou similaire

|  | E06B 7/232 |
· · · | Bandes souples en matériau dur, p.ex. métal

|  | E06B 7/24 |
· · | sans éléments d'étanchéité rapportés, p.ex. labyrinthes

|  | E06B 7/26 |
· | Dispositifs déflecteurs ou protecteurs contre la pluie, p.ex. sous les battants coulissants

|  | E06B 7/28 |
· | Autres dispositions portées par les portes ou les fenêtres, p.ex. panneaux de portes, fenêtres adaptées pour porter des plantes, crochets pour les laveurs de carreaux

|  | E06B 7/30 |
· · | Judas; Dispositifs pour parler à travers la porte; Portes avec fenêtres

|  | E06B 7/32 |
· · | Portes pour servir au travers; Portes avec passe-plats

|  | E06B 7/34 |
· · | Portes comportant des armoires (construction des meubles à tiroirs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B)

|  | E06B 9/00 |
Ecrans ou dispositifs de protection pour ouvertures, avec ou sans mécanismes de manoeuvre ou de fixation; Fermetures de même structure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/10 a priorité; battants pour portes ou fenêtres reliés par leurs bords Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/48; équipement accessoire intérieur des portes ou fenêtres, ne faisant pas proprement partie du travail de finition du bâtiment, p.ex. rideaux, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47H; grilles en tant qu'élément de construction Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 2/42; serrures, leurs accessoires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B; pênes ou dispositifs d'immobilisation pour battants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C; mécanismes de manoeuvre pour battants en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F)

|  | E06B 9/01 |
· | Grillages fixés aux murs, portes ou fenêtres; Grillages se déplaçant avec les portes ou fenêtres; Murs en forme de grillages, p.ex. claustra

|  | E06B 9/02 |
· | Volets, grillages amovibles ou autres dispositifs de fermeture de sécurité, p.ex. contre l'effraction (fenêtres à persiennes ou grillages Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/08; stores à lamelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/26)

|  | E06B 9/04 |
· · | du type à battants, p.ex. tournants ou à glissière

|  | E06B 9/06 |
· · | rabattables ou repliables, p.ex. du type à soufflet ou en accordéon (portes du type à soufflets Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/94; grilles du type à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/18)

|  | E06B 9/08 |
· · | Fermetures du type à rouleau (stores à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/40; dispositifs de manoeuvre, de guidage ou de verrouillage pour fermetures à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/56; utilisables uniquement comme vélums Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 10/06) [5]

|  | E06B 9/10 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/11, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/40 )

|  | E06B 9/11 |
· · · | Volets à rouleau [5]

|  | E06B 9/12 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/13 )

|  | E06B 9/13 |
· · · · | avec des éléments de fermeture en une seule pièce, p.ex. en tôle ondulée [5]

|  | E06B 9/14 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/15 )

|  | E06B 9/15 |
· · · · | avec des éléments de fermeture constitués par des lattes ou analogues [5]

|  | E06B 9/16 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/165 )

|  | E06B 9/165 |
· · · · · | avec des lattes s'escamotant l'une dans l'autre; avec des lattes entre lesquelles la distance peut être modifiée [5]

|  | E06B 9/17 |
· · · · | Eléments ou parties constitutives des volets à rouleau, p.ex. dispositifs de suspension, carters de volets, portes à guichet, orifices de ventilation [5]

|  | E06B 9/171 |
· · · · · | Rouleaux pour volets; Fixation des volets à rouleau aux rouleaux [5]

|  | E06B 9/172 |
· · · · · · | par des clavettes

|  | E06B 9/173 |
· · · · · · | par des agrafes ou des boutons

|  | E06B 9/174 |
· · · · · | Paliers spécialement adaptés aux volets à rouleau [5]

|  | E06B 9/18 |
· · · | Grilles du type à rouleau [5]

|  | E06B 9/20 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/56 )

|  | E06B 9/202 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/64 )

|  | E06B 9/203 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/66 )

|  | E06B 9/204 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/68 )

|  | E06B 9/205 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/76 )

|  | E06B 9/206 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/78 )

|  | E06B 9/208 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/80 )

|  | E06B 9/209 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/82 )

|  | E06B 9/22 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/92 )

|  | E06B 9/24 |
· | Ecrans ou autres dispositifs protecteurs contre la lumière, notamment contre la lumière solaire; Ecrans similaires pour protection de l'intimité ou pour des raisons esthétiques (dispositions ou dispositifs de manoeuvre, de guidage ou de verrouillage pour fermetures de type à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/56; écrans souples pendant librement Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47H 23/00)

|  | E06B 9/26 |
· · | Stores à lamelles ou similaires, p.ex. stores vénitiens

|  | E06B 9/262 |
· · · | à bandes horizontales ou verticales reliées entre elles de façon souple; Stores en accordéon

|  | E06B 9/264 |
· · · | Combinaisons de stores à lamelles avec des volets à rouleau, des fenêtres à écran, des fenêtres ou des doubles vitrages; Stores à lamelles avec dispositifs spéciaux

|  | E06B 9/266 |
· · · | Dispositifs ou accessoires pour fabriquer ou monter des stores à lamelles ou des éléments de ceux-ci [3]

|  | E06B 9/28 |
· · · | à lamelles horizontales, p.ex. non levables (fenêtres à persiennes ou à grillages Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/08)

|  | E06B 9/30 |
· · · · | levables

|  | E06B 9/302 |
· · · · · | sans courroie de manoeuvre, p.ex. avec pantographe ou tige à vis

|  | E06B 9/303 |
· · · · · | avec courroie de manoeuvre

|  | E06B 9/304 |
· · · · · · | avec tige d'inclinaison et arbre de levage distinct

|  | E06B 9/305 |
· · · · · · | avec tige d'inclinaison et cordons de levage guidés le long d'une tige fixe

|  | E06B 9/306 |
· · · · · · | avec tige d'inclinaison le long de laquelle sont guidés les cordons de levage

|  | E06B 9/307 |
· · · · · · | détails des tiges d'inclinaison ou leur manoeuvre

|  | E06B 9/308 |
· · · · · · | avec tige d'inclinaison et arbre de levage coaxiaux

|  | E06B 9/32 |
· · · · · | Dispositifs de manoeuvre, de guidage ou de verrouillage (manoeuvre des tiges d'inclinaison Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/307)

|  | E06B 9/322 |
· · · · · · | Détails des dispositifs de manoeuvre, p.ex. poulies, freins, tambours à ressorts, commandes (dispositifs d'usage général spécialement adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/34)

|  | E06B 9/323 |
· · · · · · | Structure ou support du carter supérieur

|  | E06B 9/324 |
· · · · · · | Arrêtoirs de cordons

|  | E06B 9/325 |
· · · · · · | Dispositifs d'immobilisation empêchant le relevage

|  | E06B 9/326 |
· · · · · · | Parties constitutives des cordons, p.ex. boucles, boutons de tirage

|  | E06B 9/327 |
· · · · · · | Guides pour stores à lamelles relevables à lamelles horizontales

|  | E06B 9/34 |
· · · · | du type à rouleau

|  | E06B 9/36 |
· · · | à lamelles verticales

|  | E06B 9/38 |
· · · | Autres détails

|  | E06B 9/382 |
· · · · | Détails des courroies de manoeuvre ou des chaînes de manoeuvre, p.ex. boucles pour raccourcir sur place les courroies

|  | E06B 9/384 |
· · · · | Détails de l'interconnexion ou de l'interaction des courroies et des lamelles

|  | E06B 9/386 |
· · · · | Détails des lamelles

|  | E06B 9/388 |
· · · · | Détails des planchettes inférieures ou supérieures ou de leur fixation

|  | E06B 9/40 |
· · | Stores à rouleau (utilisables uniquement comme vélums Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 10/06) [5]

|  | E06B 9/42 |
· · · | Parties constitutives ou détails des stores à rouleau, p.ex. dispositifs de suspension, carters de stores (consoles ou montures réglables pour stores à rouleau et rideaux amovibles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47H 1/13) [5]

|  | E06B 9/44 |
· · · · | Rouleaux pour stores; Fixation des stores à rouleau aux rouleaux [5]

|  | E06B 9/46 |
· · · · · | par des clavettes [5]

|  | E06B 9/48 |
· · · · · | par des agrafes ou des boutons [5]

|  | E06B 9/50 |
· · · · | Paliers spécialement adaptés aux stores à rouleau [5]

|  | E06B 9/52 |
· | Dispositifs de protection contre les insectes, p.ex. moustiquaires; Fenêtres à grillage à d'autres buts

|  | E06B 9/54 |
· · | Moustiquaires à rouleaux (leurs dispositifs de manoeuvre, de guidage ou de verrouillage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/56) [2,5]

|  | E06B 9/56 |
· | Dispositions ou dispositifs de manoeuvre, de guidage ou de verrouillage pour fermetures à rouleau; Tambours à ressorts; Tambours à ruban; Leurs dispositions de contrepoids (dispositifs spécialement adaptés ou montés pour stocker, dérouler de façon répétée et stocker à nouveau des longueurs de matériau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 75/34) [5]

|  | E06B 9/58 |
· · | Dispositifs de guidage [5]

|  | E06B 9/60 |
· · | Tambours à ressorts actionnés uniquement par des éléments de fermeture [5]

|  | E06B 9/62 |
· · | Dispositions de contrepoids (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/60 a priorité) [5]

|  | E06B 9/64 |
· · | avec des rouleaux abaissables [5]

|  | E06B 9/66 |
· · | avec un rouleau situé dans le bas [5]

|  | E06B 9/68 |
· · | Dispositifs ou mécanismes de manoeuvre, p.ex. à entraînement électrique [5]

|  | E06B 9/70 |
· · · | comportant un moteur électrique disposé à l'extérieur du rouleau [5]

|  | E06B 9/72 |
· · · | comportant un moteur électrique disposé à l'intérieur du rouleau [5]

|  | E06B 9/74 |
· · · | conçus pour la manoeuvre électrique ou manuelle au choix [5]

|  | E06B 9/76 |
· · · | utilisant des manivelles [5]

|  | E06B 9/78 |
· · | pour la manoeuvre manuelle directe, p.ex. au moyen de glands, au moyen de poignées [5]

|  | E06B 9/80 |
· · | Mesures de sécurité contre le déroulement intempestif ou l'ouverture sans autorisation; Dispositifs de freinage ou d'immobilisation; Dispositifs pour limiter le déroulement (dispositifs de verrouillage ou dispositions pour la manoeuvre manuelle directe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/78) [5]

|  | E06B 9/82 |
· · · | automatiques [5]

|  | E06B 9/84 |
· · · · | contre le déroulement intempestif [5]

|  | E06B 9/86 |
· · · · | contre l'ouverture sans autorisation [5]

|  | E06B 9/88 |
· · · · | pour limiter le déroulement [5]

|  | E06B 9/90 |
· · · · | pour immobiliser l'élément de fermeture dans différentes positions choisies [5]

|  | E06B 9/92 |
· · | Moyens permettant aux fermetures d'être déplacées en dehors du plan d'ouverture [5]

|  | E06B 11/00 |
Moyens pour permettre le passage à travers des clôtures, des barrières ou similaires, p.ex. échaliers (caractéristiques générales des portes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/00-E06B 9/00)

|  | E06B 11/02 |
· | Portails; Portes

|  | E06B 11/04 |
· · | caractérisés par le genre de suspension (suspensions en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D)

|  | E06B 11/06 |
· · | caractérisés par le genre de fermeture (dispositifs d'immobilisation pour battants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05C)

|  | E06B 11/08 |
· | Tourniquets (avec moyens d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C 9/02)