|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

SEPARATION; MELANGE

|  | B01 - B09 |
Note(s) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. Dans la présente sous-section, la séparation de matières ou matériaux différents est traitée principalement dans les sous-classes suivantes: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Les critères de rangement de ces sous-classes répondent soit: à l'état physique de la matière à séparer; au principe du procédé utilisé pour la séparation; aux types particuliers d'appareils. Le premier de ces critères comporte six aspects différents, réunis en trois groupes: Séparation: liquide/liquide ou liquide/gaz et gaz/gaz; Séparation: solide/liquide ou solide/gaz; Séparation: solide/solide. Ces sous-classes doivent être utilisées selon les règles générales suivantes: Les méthodes générales et particulières de séparation figurent, dans les sous-classes qui en traitent, avec les appareils correspondant à ces méthodes (caractéristiques générales ou particulières), à l'execption des centrifugeurs et des appareils à vortex libre qui font l'objet de sous-classes "appareils" distinctes. Das toute séparation autre que la séparation solide/solide, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D est la place la plus générale. Les appareils pour la séparation solide/solide sont couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, lorsque le procédé qu'ils impliquent peut s'apparenter au "lavage" tel que pratiqué dans l'industrie minière, et ceci même s'il s'agit d'appareils pneumatiques tels que les tables ou cribles à piston pneumatiques, à l'exception toutefois des tamis, qui se trouvent dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, bien qu'ils seraient utilisés dans un procédé dit de "lavage". Tous les autres appareils pour la séparation solide/solide par voie sèche sont classés dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B. Si la détection ou la mesure des caractéristiques individuelles du matériau ou des objets à trier commande la séparation, celle-ci est classée dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Il est à noter par ailleurs que la séparation des isotopes d'un même élément chimique est couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00, quel que soit le procédé ou l'appareil utilisé. Les tableaux ci-dessous illustrent le classement selon ces règles:

|  | B03 |
SEPARATION DES SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION DE TABLES OU CRIBLES A PISTON PNEUMATIQUES; SEPARATION MAGNETIQUE OU ELECTROSTATIQUE DE MATERIAUX SOLIDES A PARTIR DE MATERIAUX SOLIDES OU DE FLUIDES; SEPARATION PAR DES CHAMPS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00; broyage ou désagrégation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C; centrifugeurs ou appareils à vortex pour la mise en oeuvre des procédés physiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04) [5]

|  | B03C |
SEPARATION MAGNETIQUE OU ELECTROSTATIQUE DE MATERIAUX SOLIDES A PARTIR DE MATERIAUX SOLIDES OU DE FLUIDES; SEPARATION PAR DES CHAMPS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (conditionnement des gaz pour la séparation magnétique ou électrostatique, séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; filtres utilisant l'électricité ou le magnétisme Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 35/06; conditionnement des solides pour la séparation par ces procédés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B; séparation combinant les procédés magnétiques ou électrostatiques avec les autres moyens de séparation des solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B; séparation des feuilles empilées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H 3/00; aimants ou bobines magnétiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F) [5]

|  | B03C 1/00 |
Séparation magnétique

|  | B03C 1/02 |
· | agissant directement sur la substance à séparer [5]

|  | B03C 1/025 |
· · | Séparateurs magnétiques à gradient de champ élevé [5]

|  | B03C 1/03 |
· · · | rotatifs, p.ex. du type carrousel [5]

|  | B03C 1/035 |
· · | Séparateurs magnétiques à gradient de champ ouvert, c.à d. séparateurs à zone de séparation non obstruée, caractérisés par la configuration de la zone de séparation [5]

|  | B03C 1/04 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité, en forme de plateaux, ou constitués par des tables

|  | B03C 1/06 |
· · · | avec des aimants se déplaçant pendant l'opération

|  | B03C 1/08 |
· · · | avec des aimants fixes

|  | B03C 1/10 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité, de forme cylindrique

|  | B03C 1/12 |
· · · | avec des aimants se déplaçant pendant l'opération; avec des pièces de pôle mobiles

|  | B03C 1/14 |
· · · | avec des aimants fixes

|  | B03C 1/16 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité en forme de bandes

|  | B03C 1/18 |
· · · | avec des aimants se déplaçant pendant l'opération

|  | B03C 1/20 |
· · · · | en forme de bandes, p.ex. du type à bande transversale

|  | B03C 1/22 |
· · · | avec des aimants fixes

|  | B03C 1/23 |
· · | le matériau étant déplacé sous l'effet de champs oscillants; le matériau étant déplacé sous l'effet de champs mobiles, c.à d. générés par des bobines magnétiques stationnaires; Séparateurs à champ de Foucault, p.ex. à rampe glissante [5]

|  | B03C 1/24 |
· · · | le matériau étant déplacé sous l'effet de champs mobiles [5]

|  | B03C 1/26 |
· · | dans lesquels le matériau tombe en chute libre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 1/035 a priorité) [5]

|  | B03C 1/28 |
· · | Bouchons et jauges magnétiques

|  | B03C 1/30 |
· · | Combinaisons avec d'autres dispositifs, non prévues ailleurs

|  | B03C 1/32 |
· | agissant sur le milieu qui contient la substance à séparer, p.ex. séparation magnéto-gravimétrique, magnéto-hydrostatique ou magnéto- hydrodynamique [5]

|  | B03C 3/00 |
Séparation par effet électrostatique des particules dispersées des gaz ou de la vapeur, p.ex. dans de l'air

|  | B03C 3/01 |
· | Prétraitement des gaz avant la précipitation électrostatique

|  | B03C 3/02 |
· | Installations alimentées en électricité de l'extérieur (structure des électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/40)

|  | B03C 3/04 |
· · | du type par voie sèche

|  | B03C 3/06 |
· · · | caractérisées par la présence d'électrodes tubulaires fixes

|  | B03C 3/08 |
· · · | caractérisées par la présence d'électrodes planes fixes, les surfaces planes étant parallèles au courant de gaz

|  | B03C 3/09 |
· · · | caractérisées par la présence d'électrodes planes fixes, les surfaces planes étant perpendiculaires au courant de gaz

|  | B03C 3/10 |
· · · | caractérisées par la présence d'électrodes se déplaçant pendant l'opération de séparation

|  | B03C 3/12 |
· · · | caractérisées par la séparation des postes ionisants et collecteurs

|  | B03C 3/14 |
· · · | caractérisées par l'utilisation additionnelle d'effets mécaniques, p.ex. de la pesanteur, de l'inertie, de forces centrifuges, de la filtration (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/32 a priorité)

|  | B03C 3/16 |
· · | du type par voie humide

|  | B03C 3/28 |
· | Installations fonctionnant sans alimentation en électricité, p.ex. utilisant des "electrets"

|  | B03C 3/30 |
· · | dans lesquelles la charge électrostatique est créée par le passage des gaz, c.à d. triboélectricité

|  | B03C 3/32 |
· | Ensembles transportables, p.ex. pour épurer l'air d'une pièce (conditionneurs d'air de locaux, ayant un étage de séparation électrostatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F)

|  | B03C 3/34 |
· | Parties constitutives ou accessoires, ou leur fonctionnement

|  | B03C 3/36 |
· · | commandant le débit de gaz ou de vapeurs

|  | B03C 3/38 |
· · | Postes de chargement ou d'ionisation des particules, p.ex. utilisant des décharges électriques, des radiations radioactives, des flammes (structure des électrodes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/40; ionisation des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H)

|  | B03C 3/40 |
· · | Structure des électrodes

|  | B03C 3/41 |
· · · | Electrodes d'ionisation

|  | B03C 3/43 |
· · · · | radioactives

|  | B03C 3/45 |
· · · | Electrodes collectrices

|  | B03C 3/47 |
· · · · | planes, p.ex. en forme d'assiettes, de disques, de grilles

|  | B03C 3/49 |
· · · · | tubulaires

|  | B03C 3/51 |
· · · · | configurées pour former des poches collectrices, p.ex. en forme de boîte à fente

|  | B03C 3/53 |
· · · · | Electrodes liquides ou à pellicule liquide

|  | B03C 3/60 |
· · · | Utilisation de substances spéciales autres que des liquides

|  | B03C 3/62 |
· · · · | céramiques

|  | B03C 3/64 |
· · · · | résines synthétiques

|  | B03C 3/66 |
· · | Utilisation de techniques d'alimentation en électricité

|  | B03C 3/68 |
· · · | Systèmes de commande

|  | B03C 3/70 |
· · · | Isolement dans les séparateurs électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/53 a priorité)

|  | B03C 3/72 |
· · | Systèmes de commande d'urgence

|  | B03C 3/74 |
· · | Nettoyage des électrodes

|  | B03C 3/76 |
· · · | par l'emploi d'un vibrateur mécanique, p.ex. d'un organe de frappe

|  | B03C 3/78 |
· · · | par lavage

|  | B03C 3/80 |
· · · | par soufflage de gaz ou de particules solides

|  | B03C 3/82 |
· · | Carters

|  | B03C 3/84 |
· · · | Revêtements protecteurs

|  | B03C 3/86 |
· · | Moyens pour tenir les électrodes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C 3/40 a priorité)

|  | B03C 3/88 |
· · | Enlèvement des particules captées

|  | B03C 5/00 |
Séparation de particules des liquides dans lesquels elles sont dispersées, par effet électrostatique (combinée avec des centrifugeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B 5/10) [2]

|  | B03C 5/02 |
· | Séparateurs

|  | B03C 7/00 |
Séparation par effet électrostatique des solides mélangés

|  | B03C 7/02 |
· | Séparateurs

|  | B03C 7/04 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité, en forme de plateaux

|  | B03C 7/06 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité, de forme cylindrique

|  | B03C 7/08 |
· · | ayant des supports pour le matériau traité, en forme de bandes

|  | B03C 7/10 |
· · | dans lesquels le matériau tombe en cascades

|  | B03C 7/12 |
· · | dans lesquels le matériau tombe en chute libre

|  | B03C 9/00 |
Séparation électrostatique non prévue dans un seul des groupes principaux précédents

|  | B03C 9/02 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/32 )