|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F24 |
CHAUFFAGE; FOURNEAUX; VENTILATION (protection de végétaux par chauffage des jardins, vergers ou forêts Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01G 13/06; fours et appareils à cuire de boulangerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...A21B; ustensiles de cuisine à l'exception des fourneaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47J; spécialement adapté aux véhicules, voir les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60-B64; appareils à combustion en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23; séchage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B; fours en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27; éléments du chauffage électrique ou leurs aménagements Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B)

|  | F24 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "poêle" comprend un appareil qui peut comporter un foyer ouvert, p.ex. cheminée à foyer ouvert; "fourneau" signifie un appareil pour la cuisson comportant des éléments effectuant différentes opérations de cuisson ou des opérations de cuisson et de chauffage; "cuiseur" signifie un appareil de cuisson qui n'est pas un fourneau.

|  | F24F |
CONDITIONNEMENT DE L'AIR; HUMIDIFICATION DE L'AIR; VENTILATION; UTILISATION DE COURANTS D'AIR COMME ECRANS (dispositifs de ventilation pour serres Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01G; élevage Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K, p.ex. commande du degré hygrométrique des incubateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 41/04; désinfection ou stérilisation de l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61L; dispositifs pour le reconditionnement de l'air à respirer dans des enceintes closes ou pour la ventilation des abris étanches aux gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62B; filtration, lavage ou séchage des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; mélange de gaz avec des vapeurs ou des liquides en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01F 3/00; pulvérisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05D; enlèvement des crasses ou des fumées des zones où elles sont produites Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 15/00; conditionnement de l'air, ventilation ou refroidissement spécialement adaptés aux véhicules, voir les endroits appropriés concernant les véhicules, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60H, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61D 27/00; production d'ozone Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B 13/10; cheminées ou conduits de fumée Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 17/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 12/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23J 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L 17/02; gaines ou conduits d'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 17/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L; ventilation à travers portes ou fenêtres Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 7/02; ventilateurs, soufflantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; absorption du bruit dans les tuyaux ou tuyauteries Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L; mitrons de cheminées ou de conduits de ventilation Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L; refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25; parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des dispositifs échangeurs de chaleur ou de transfert de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F; appareils pour la production d'ions à introduire dans des gaz à l'état libre, p.ex. dans l'atmosphère, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01T 23/00)

|  | F24F |
Note(s) Dans la présente sous-classe: l'humidification de l'air en tant que traitement auxiliaire du conditionnement de l'air, c.à d. dans des installations dans lesquelles l'air conditionné est de plus soit refroidi, soit chauffé, est couverte par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 1/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/14; [3] l'humidification de l'air en soi, p.ex. par des humidificateurs d'intérieur, est couverte par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 6/00. [3] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification indiquée: "conditionnement de l'air" désigne l'alimentation en air des locaux par des moyens qui assurent le traitement de l'air sous au moins deux des formes suivantes: chauffage - refroidissement - tout autre type de traitement, p.ex. humidification; "ventilation" désigne l'alimentation en air des locaux ou l'expulsion de l'air de ceux-ci. Cette expression comprend les systèmes qui font circuler l'air dans les locaux, mais ne couvre pas le simple traitement de l'air introduit dans, expulsé de, ou mis en circulation dans les locaux. Les inventions relatives à des procédés utilisant des enzymes ou des micro-organismes afin de libérer, séparer ou purifier un composé ou une composition préexistants ou de traiter des textiles ou nettoyer des surfaces solides de matériaux sont en outre classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C12S. [5]

|  | F24F 1/00 - F24F 5/00 |
Conditionnement de l'air

|  | F24F 1/00 |
Conditionneurs de pièce, p.ex. recevant l'air primaire d'une station centrale

|  | F24F 1/01 |
· | dans lesquels l'air secondaire est amené par l'action d'injection de l'air primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 1/02 a priorité) [3]

|  | F24F 1/02 |
· | monoblocs, c.à d. avec tout l'appareillage nécessaire au traitement placé dans une enveloppe

|  | F24F 1/04 |
· · | Aménagements pour les rendre portatifs

|  | F24F 3/00 |
Systèmes de conditionnement d'air dans lesquels l'air conditionné primaire est fourni par une ou plusieurs stations centrales aux blocs de distribution situés dans les pièces ou enceintes, blocs dans lesquels il peut subir un traitement secondaire; Appareillage spécialement conçu pour de tels systèmes (conditionneurs de pièce Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 1/00; structure des échangeurs thermiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28)

|  | F24F 3/02 |
· | caractérisés par la vitesse ou la pression de l'air primaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/044 a priorité) [3]

|  | F24F 3/04 |
· · | fonctionnant à haute pression ou à grande vitesse

|  | F24F 3/044 |
· | Systèmes dans lesquels tout le traitement est fait dans une centrale, c.à d. systèmes "tout-air" [3]

|  | F24F 3/048 |
· · | avec commande de la température à débit d'air constant (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/056 a priorité) [3]

|  | F24F 3/052 |
· · · | Systèmes à conduits multiples, p.ex. systèmes dans lesquels de l'air chaud et de l'air froid sont amenés, par des circuits séparés, de la centrale aux chambres mélangeuses dans les lieux à conditionner [3]

|  | F24F 3/056 |
· · | l'air s'écoulant au moins partiellement au-dessus d'installations d'éclairage dont la chaleur est dissipée ou utilisée [3]

|  | F24F 3/06 |
· | caractérisés par les aménagements apportés à la fourniture d'un fluide échangeur de chaleur pour le traitement ultérieur de l'air primaire dans les conditionneurs de pièce (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/02 a priorité)

|  | F24F 3/08 |
· · | comportant des circuits d'alimentation et de retour distincts pour les fluides échangeurs chauds et froids

|  | F24F 3/10 |
· · | comportant des circuits d'alimentation distincts et un circuit de retour commun pour les fluides échangeurs chauds et froids

|  | F24F 3/12 |
· | caractérisés par le traitement de l'air autrement que par chauffage et refroidissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/06 ont priorité; appareillage pour un traitement particulier, voir les sous-classes correspondant aux divers traitements)

|  | F24F 3/14 |
· · | par humidification; par déshumidification

|  | F24F 3/147 |
· · · | avec transfert à la fois de chaleur et d'humidité entre l'air fourni et l'air expulsé [3]

|  | F24F 3/153 |
· · · | avec chauffage subséquent, c.à d. dans lesquels l'air, porté au degré d'humidité voulu dans la centrale, traverse un élément de chauffage pour atteindre la température désirée [3]

|  | F24F 3/16 |
· · | par purification, p.ex. par filtrage; par stérilisation; par ozonisation

|  | F24F 5/00 |
Systèmes ou appareils de conditionnement d'air non couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 1/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/00

|  | F24F 6/00 |
Humidification de l'air [3]

|  | F24F 6/02 |
· | par évaporation d'eau dans l'air [3]

|  | F24F 6/04 |
· · | en utilisant des éléments humides fixes non chauffés [3]

|  | F24F 6/06 |
· · | en utilisant des éléments humides mobiles non chauffés [3]

|  | F24F 6/08 |
· · | en utilisant des éléments humides chauffés [3]

|  | F24F 6/10 |
· · · | chauffés électriquement [3]

|  | F24F 6/12 |
· | par dispersion d'eau dans l'air [3]

|  | F24F 6/14 |
· · | en utilisant des buses (buses en soi, pulvérisation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B05B) [3]

|  | F24F 6/16 |
· · | en utilisant des organes rotatifs [3]

|  | F24F 6/18 |
· | par injection de vapeur dans l'air [3]

|  | F24F 7/00 |
Ventilation

|  | F24F 7/007 |
· | à écoulement forcé (utilisant des systèmes de conduits Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 7/06) [3]

|  | F24F 7/013 |
· · | par l'emploi de ventilateurs dans les parois ou les fenêtres, par déplacement d'air à travers la paroi ou la fenêtre [3]

|  | F24F 7/02 |
· | Ventilation par le toit (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 7/007 a priorité; tabatières de ventilation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04D 13/03) [3]

|  | F24F 7/04 |
· | avec réseau de gaines

|  | F24F 7/06 |
· · | à circulation d'air forcée, p.ex. par un ventilateur

|  | F24F 7/08 |
· · · | avec conduits séparés pour l'air fourni et l'air expulsé [3]

|  | F24F 7/10 |
· · · | avec amenée ou évacuation de l'air au travers de parois, planchers ou plafonds perforés (bouches pour diriger ou distribuer l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/06) [3]

|  | F24F 9/00 |
Utilisation de courants d'air comme écrans, p.ex. rideau d'air (rideaux d'air pour véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J 9/04)

|  | F24F 11/00 - F24F 13/00 |
Caractéristiques ou parties constitutives communes

|  | F24F 11/00 |
Systèmes ou appareils de commande ou de sécurité (soupapes de commande en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K; commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05; commande de l'humidité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 22/00) [3]

|  | F24F 11/02 |
· | Aménagements ou montage des dispositifs de commande ou de sécurité

|  | F24F 11/04 |
· · | uniquement pour commander le débit d'air (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 11/08 a priorité)

|  | F24F 11/047 |
· · · | à une valeur constante [3]

|  | F24F 11/053 |
· · · | par des moyens sensibles à la température [3]

|  | F24F 11/06 |
· · | uniquement pour la commande de la fourniture de fluides chauffants ou refroidissants destinés au traitement secondaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 11/08 a priorité)

|  | F24F 11/08 |
· · | pour la commande du traitement primaire de l'air

|  | F24F 12/00 |
Utilisation de systèmes à récupération d'énergie dans le conditionnement de l'air, la ventilation ou la formation d'écrans d'air (avec transfert à la fois de chaleur et d'humidité entre l'air fourni et l'air expulsé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/147; échange de chaleur en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28) [4]

|  | F24F 13/00 |
Détails communs ou relatifs au conditionnement de l'air, à l'humidification de l'air, à la ventilation ou à l'utilisation de courants d'air comme écrans

|  | F24F 13/02 |
· | Dispositions pour conduire l'air

|  | F24F 13/04 |
· · | Appareils individuels mélangeurs d'air (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/06 a priorité; mélange des gaz en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01F 3/02)

|  | F24F 13/06 |
· · | Bouches pour diriger ou distribuer l'air dans des pièces ou enceintes, p.ex. diffuseur d'air de plafond

|  | F24F 13/062 |
· · · | comprenant un ou plusieurs dômes ou cônes divergeants dans la direction de l'écoulement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/072 a priorité) [3]

|  | F24F 13/065 |
· · · | formées de corps cylindriques ou sphériques rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/072 a priorité) [3]

|  | F24F 13/068 |
· · · | formées de parois, plafonds ou planchers perforés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/078 a priorité) [3]

|  | F24F 13/072 |
· · · | de forme allongée, p.ex. entre des panneaux de plafond [3]

|  | F24F 13/075 |
· · · | ayant des tiges ou des lamelles parallèles orientant l'écoulement, p.ex. ayant des tiges ou des lamelles réglables individuellement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/072 a priorité) [3]

|  | F24F 13/078 |
· · · | combinées avec des installations d'éclairage (systèmes de traitement de l'air avec écoulement de celui-ci au-dessus d'installations d'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 3/056) [3]

|  | F24F 13/08 |
· | Organes de réglage de l'écoulement d'air, p.ex. persiennes, grilles, volets, plaques directrices (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 7/013, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/06 ont priorité; ventilation par le toit Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 7/02) [3]

|  | F24F 13/10 |
· · | mobiles, p.ex. registre (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F 13/18 a priorité; soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F24F 13/12 |
· · · | à éléments coulissants

|  | F24F 13/14 |
· · · | à éléments basculants, p.ex. persiennes

|  | F24F 13/15 |
· · · · | à lamelles parallèles basculables simultanément [3]

|  | F24F 13/16 |
· · · | à plaques à déplacement parallèle

|  | F24F 13/18 |
· · | spécialement adaptés pour être insérés dans des panneaux plats, p.ex. dans une porte ou une vitre de fenêtre

|  | F24F 13/20 |
· | Enveloppes ou couvercles [5]

|  | F24F 13/22 |
· | Moyens pour éviter la condensation ou pour évacuer le condensat [5]

|  | F24F 13/24 |
· | Moyens pour éviter ou supprimer le bruit [5]