|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16M |
CHASSIS, CARTERS, CARCASSES OU BATIS POUR MOTEURS OU AUTRES MACHINES OU APPAREILS, NON SPECIFIQUES D'UN TYPE PARTICULIER PREVU AILLEURS; SUPPORTS OU APPUIS

|  | F16M |
Note(s) Il est important de tenir compte des entrées rappelées ci-dessous:
Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21B 31/02 | Châssis de laminoirs |
Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/30 | Supports spécialement adaptés à des appareils indicateurs ou enregistreurs. |

|  | F16M 1/00 |
Châssis, carters ou carcasses pour moteurs, machines ou appareils; Châssis servant de bâtis de machines [2]

|  | F16M 1/02 |
· | pour moteurs alternatifs ou machines similaires

|  | F16M 1/021 |
· · | pour logement du vilebrequin

|  | F16M 1/022 |
· · · | de type tunnel, c.à d. dans lequel le vilebrequin ne peut être introduit que selon son axe (pour moteurs ou machines à structure de cylindres en étoile Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 1/023)

|  | F16M 1/023 |
· · · | spécialement adaptés pour moteurs ou machines à structure de cylindres en étoile

|  | F16M 1/024 |
· · · | permettant l'assemblage des pièces motrices des moteurs ou machines, p.ex. des bielles

|  | F16M 1/025 |
· · · | Assemblage des paliers dans leurs logements, p.ex. avec boulons d'ancrage

|  | F16M 1/026 |
· · | pour logement des parties mobiles des moteurs ou machines autres que le vilebrequin, p.ex. logements des soupapes

|  | F16M 1/04 |
· | pour moteurs rotatifs ou machines similaires

|  | F16M 1/08 |
· | caractérisés par leur structure en tôles ou éléments soudés

|  | F16M 3/00 |
Châssis ou bâtis portatifs ou roulants, p.ex. pour groupes de secours, pour groupes compresseurs (structure des véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60-B62)

|  | F16M 5/00 |
Bâtis pour machines, c.à d. moyens de tenir les moteurs ou machines sur leurs fondations

|  | F16M 7/00 |
Détails de fixation ou de réglage des bâtis, châssis ou pièces de supports des moteurs sur leurs fondations ou leur base; Fixation des parties fixes des moteurs, p.ex. des blocs cylindres (montage élastique ou montage équivalent pour absorber les vibrations Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F, en particulier Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/04)

|  | F16M 9/00 |
Tracé particulier des fondations en rapport avec les installations de machines qu'elles supportent (fondations pour installations de machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 27/44)

|  | F16M 11/00 |
Appuis ou tréteaux en tant que supports pour appareils ou objets (sans têtes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 13/00; chevalets ou appuis pour tableaux ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47B 97/04; stands d'exposition Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47F 7/00; pour ouvriers du bâtiment Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 1/32; soutien, suspension des dispositifs d'éclairage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 21/00; modifications particulières des appareils ou articles concernés, voir les sous-classes appropriées)

|  | F16M 11/02 |
· | Têtes des supports

|  | F16M 11/04 |
· · | Moyens pour la fixation des appareils; Moyens permettant le réglage des appareils par rapport au banc

|  | F16M 11/06 |
· · · | permettant la rotation

|  | F16M 11/08 |
· · · · | autour d'un axe vertical

|  | F16M 11/10 |
· · · · | autour d'un axe horizontal

|  | F16M 11/12 |
· · · · | dans plus d'une direction

|  | F16M 11/14 |
· · · · · | avec articulation à rotule (articulations par joints à rotules Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 11/06)

|  | F16M 11/16 |
· · | Détails concernant la fixation des pieds supportant les têtes, avec ou sans intervention d'organes de verrouillage à cet effet

|  | F16M 11/18 |
· · | avec mécanisme déplaçant les appareils par rapport au banc

|  | F16M 11/20 |
· | Infrastructure avec ou sans roues

|  | F16M 11/22 |
· · | à hauteur sensiblement constante, p.ex. avec colonne ou pieds de longueur constante (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 11/42 a priorité)

|  | F16M 11/24 |
· · | à hauteur ou longueur modifiables des pieds, avec utilisation possible pour le transport également (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 11/42 a priorité)

|  | F16M 11/26 |
· · · | par action télescopique, avec ou sans pliage (détails concernant les caractéristiques structurales des parties télescopiques uniquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 7/10)

|  | F16M 11/28 |
· · · · | Soubassements pour supports à pilier télescopique unique

|  | F16M 11/30 |
· · · · · | avec contrefiches latérales à déplacement simultané

|  | F16M 11/32 |
· · · · | Soubassements pour supports avec trois pieds télescopiques ou plus

|  | F16M 11/34 |
· · · · · | Organes limitant l'extension des pieds

|  | F16M 11/36 |
· · · · · | Organes empêchant le glissement des pieds

|  | F16M 11/38 |
· · · | par pliage

|  | F16M 11/40 |
· · · | au moyen de pieds à spirale rentrante ou repliable

|  | F16M 11/42 |
· | avec dispositions pour mouvoir le support

|  | F16M 13/00 |
Autres supports ou appuis pour positionner les appareils ou les objets (têtes de ces supports Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M 11/02; conçus pour être fixés dans le sol Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45F 3/44); Moyens pour maintenir en position les appareils ou objets tenus à la main

|  | F16M 13/02 |
· | pour être portés par un autre objet ou lui être fixé, p.ex. à un arbre, une grille, un châssis de fenêtre, une bicyclette

|  | F16M 13/04 |
· | pour être portés par une personne ou pour maintenir fixe par rapport à une personne, p.ex. par des chaînes

|  | F16M 13/06 |
· | utilisables également à d'autres fins, p.ex. en tant que bêche, chaise, bâton de ski

|  | F16M 13/08 |
· · | comme canne de marche