|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G05 |
COMMANDE; REGULATION (spécialement adaptées à un domaine particulier d'emploi, voir l'endroit approprié pour ce domaine, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q)

|  | G05 |
Note(s) La présente classe couvre les méthodes, les systèmes et les appareils de commande, en général. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "commander" signifie influencer une variable d'une façon ou d'une autre, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant en direction ou à partir du zéro), en la maintenant constante, en limitant sa gamme de variation; "régulation" signifie maintenir automatiquement une variable à une valeur désirée ou dans une gamme désirée de valeurs. La valeur ou la gamme de valeurs désirées peuvent être fixes, être modifiées manuellement, ou peuvent varier avec le temps selon un "programme" prédéterminé ou selon la variation d'une autre variable. La régulation est une forme de commande; "commande automatique" est souvent utilisé dans cette technique comme synonyme de "régulation". Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G05D |
SYSTEMES DE COMMANDE OU DE REGULATION DES VARIABLES NON ELECTRIQUES (pour la coulée continue des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22D 11/16; dispositifs obturateurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K; évaluation de variables non électriques, voir les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; pour la régulation des variables électriques ou magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | G05D |
Note(s) La présente sous-classe ne couvre pas les caractéristiques d'application générale pour les systèmes de régulation, p.ex. les dispositions pour éliminer l'instabilité, qui sont couvertes par la sous-classe en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes" couvre les dispositifs indépendants tels que les régulateurs de vitesse, les régulateurs de pression. Les systèmes de commande spécialement adaptés aux appareils, machines ou procédés particuliers ne sont classés dans la sous-classe relative à ces apparails, machines ou procédés que s'ils sont spécifiquement prévus dans la sous-classe en question. Autrement, ils sont classés dans l'endroit le plus approprié de la présente sous-classe.

|  | G05D 1/00 |
Commande de la position, du cap, de l'altitude ou de l'attitude des véhicules terrestres, aquatiques, aériens ou spaciaux, p.ex. pilote automatique (structure ou disposition des moyens de direction des véhicules terrestres Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62, des bâtiments circulant sur ou dans l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63; commande manuelle ou automatique des avions, p.ex. utilisant un pilote automatique ou des signaux émis, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C; commande de l'assiette ou de la direction des sièges éjectables d'un aéronef avant l'éjection Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 25/11, après l'éjection Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64D 25/112; systèmes de radio-navigation ou systèmes analogues utilisant d'autres ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S)

|  | G05D 1/02 |
· | Commande de la position ou du cap par référence à un système à deux dimensions [2]

|  | G05D 1/03 |
· · | utilisant des systèmes de transmission par proximité de champ, p.ex. du type à boucle inductive

|  | G05D 1/04 |
· | Commande de l'altitude ou de la profondeur

|  | G05D 1/06 |
· · | Régime de modification de l'altitude ou de la profondeur

|  | G05D 1/08 |
· | Commande de l'attitude, c.à d. élimination ou réduction des effets du roulis, du tangage ou des embardées

|  | G05D 1/10 |
· | Commande de la position ou du cap dans les trois dimensions simultanément (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 1/12 a priorité)

|  | G05D 1/12 |
· | Commande pour la recherche d'un objectif

|  | G05D 3/00 |
Commande de la position ou de la direction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 1/00 a priorité; commande du mouvement d'avance ou de la position de l'outil ou de la pièce travaillée sur les machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 15/00; commande automatique dans les mécanismes d'avance des bandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65H; servomoteurs à asservissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 9/00; commande à programme numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B 19/18)

|  | G05D 3/10 |
· | sans utilisation de contre-réaction [3]

|  | G05D 3/12 |
· | utilisant la contre-réaction [3]

|  | G05D 3/14 |
· · | utilisant un dispositif de comparaison analogique [3]

|  | G05D 3/16 |
· · · | dont l'amplitude de sortie ne peut prendre qu'un certain nombre de valeurs discrètes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 3/18 a priorité) [3]

|  | G05D 3/18 |
· · · | produisant une série d'impulsions [3]

|  | G05D 3/20 |
· · | utilisant un dispositif de comparaison numérique [3]

|  | G05D 5/00 |
Commande en vue d'obtenir des dimensions déterminées d'un matériau

|  | G05D 5/02 |
· | Commande d'une épaisseur, p.ex. d'un matériau laminé (des matériaux spécifiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D21F)

|  | G05D 5/03 |
· · | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 5/04 |
· | Commande des dimensions d'objets, p.ex. de particules

|  | G05D 5/06 |
· · | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 7/00 |
Commande de débits (commande du niveau Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 9/00; commande des teneurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 11/00; d'agents à introduire dans le corps humain Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61M 5/168; appareils de pesée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G)

|  | G05D 7/01 |
· | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 7/03 |
· | avec source d'énergie auxiliaire non électrique [2]

|  | G05D 7/06 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 9/00 |
Commande du niveau, p.ex. en commandant la quantité du matériau emmagasiné dans un réservoir (réglage du niveau de l'électrode à liquide dans les tubes ou les lampes électriques à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 13/14)

|  | G05D 9/02 |
· | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 9/04 |
· | avec source d'énergie auxiliaire non électrique [2]

|  | G05D 9/12 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 11/00 |
Commande de teneurs (commande des variables chimiques ou physico-chimiques, p.ex. de la valeur du pH, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 21/00; commande de l'humidité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 22/00; commande de la viscosité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 24/00; dosage des ingrédients pour les mélanges d'argile ou de ciment avec d'autres substances Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28C 7/00) [3]

|  | G05D 11/02 |
· | Commande du rapport des débits de matériaux fluides ou fluents

|  | G05D 11/03 |
· · | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 11/035 |
· · | avec source d'énergie auxiliaire non électrique [2]

|  | G05D 11/04 |
· · · | en déterminant le poids des composants individuels, p.ex. par un procédé gravimétrique

|  | G05D 11/06 |
· · · | en déterminant le poids spécifique du mélange, p.ex. en utilisant un aéromètre

|  | G05D 11/08 |
· · · | en déterminant la concentration du mélange, p.ex. en déterminant la valeur du pH [3]

|  | G05D 11/10 |
· · · · | en déterminant la teneur en humidité des liquides non aqueux

|  | G05D 11/12 |
· · · | en déterminant la viscosité du mélange

|  | G05D 11/13 |
· · | caractérisée par l'usage de moyens électriques

|  | G05D 11/16 |
· | Commande du rapport du mélange de fluides ayant des températures différentes, p.ex. en déterminant la température d'un mélange de fluides ayant des viscosités différentes

|  | G05D 13/00 |
Commande de la vitesse linéaire; Commande de la vitesse angulaire; Commande de l'accélération ou de la décélération, p.ex. de machine motrice (commande automatique de la vitesse des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60K 31/00; de machines dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P; synchronisation d'un récepteur et d'un émetteur de télégraphie Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L 7/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 1/36)

|  | G05D 13/02 |
· | Détails

|  | G05D 13/04 |
· · | assurant la disjonction d'un moteur en cas de dépassement de la vitesse maximale

|  | G05D 13/06 |
· · | assurant l'amortissement des vibrations intermittentes dans les régulateurs

|  | G05D 13/08 |
· | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 13/10 |
· · | Régulateurs centrifuges à boules

|  | G05D 13/12 |
· · · | Parties constitutives

|  | G05D 13/14 |
· · · · | Boules; Montage de ces dernières; Réglage de l'équipement pour les limites, p.ex. temporairement

|  | G05D 13/16 |
· · · · | Biellettes élévatrices; Mécanismes de transmission à cet effet; Mécanismes de rappel à cet effet

|  | G05D 13/18 |
· · · | équilibrés par des ressorts de croisillon agissant immédiatement sur les boules

|  | G05D 13/20 |
· · · | équilibrés par des ressorts de croisillon agissant sur la biellette élévatrice articulée

|  | G05D 13/22 |
· · · | équilibrés par la pression d'un fluide agissant sur la biellette élévatrice articulée

|  | G05D 13/24 |
· · · | équilibrés par deux ou plusieurs accessoires différents, agissant simultanément sur la biellette élévatrice, p.ex. avec à la fois la force d'un ressort et la pression d'un fluide, avec à la fois la force d'un ressort et une force électromagnétique

|  | G05D 13/26 |
· · · | avec possibilité de moduler le degré de non uniformité de la vitesse

|  | G05D 13/28 |
· · · | avec possibilité de réaliser des effets de freinage en cas d'accroissement de la vitesse

|  | G05D 13/30 |
· · | Régulateurs caractérisés par des caractéristiques hydrauliques, dans lesquels la vitesse d'un arbre est convertie en pression d'un fluide (transducteurs convertissant les variations de quantités physiques en variations de pression de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 5/00)

|  | G05D 13/32 |
· · · | utilisant une pompe

|  | G05D 13/34 |
· | avec source d'énergie auxiliaire non électrique (convertisseurs à pressions de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 3/00) [2]

|  | G05D 13/36 |
· · | en utilisant des dispositifs de régulation avec bande proportionnelle, c.à d. des dispositifs de régulation "P"

|  | G05D 13/38 |
· · · | comportant des régulateurs centrifuges du type à boules

|  | G05D 13/40 |
· · · | comportant des régulateurs hydrauliques du type à pompe

|  | G05D 13/42 |
· · · | comportant des régulateurs à fluide du type contrôleur d'écoulement, c.à d. dans lesquels la largeur de l'écoulement du liquide est commandée par des boules

|  | G05D 13/44 |
· · · | mettant en jeu des régulateurs hydrauliques du type à jet

|  | G05D 13/46 |
· · | utilisant des dispositifs de régulation avec bande proportionnelle et action intégrale, c.à d. des dispositifs de régulation "PI"

|  | G05D 13/48 |
· · · | comportant des mécanismes d'équilibrage élastiques

|  | G05D 13/50 |
· · · | comportant des moyens de liaison pour superposer un dispositif de régulation proportionnelle et un dispositif de régulation intégrale

|  | G05D 13/52 |
· · | utilisant des dispositifs de régulation avec bande proportionnelle et action dérivée, c.à d. des dispositifs de régulation "PD"

|  | G05D 13/54 |
· · · | comportant des régulateurs centrifuges à boules exerçant une action d'accélération

|  | G05D 13/56 |
· · · | comportant des mécanismes d'équilibrage exerçant un effet de retardement

|  | G05D 13/58 |
· · · | comportant des moyens de liaison d'un dispositif de régulation de la vitesse et d'un dispositif de régulation de l'accélération

|  | G05D 13/60 |
· · | utilisant des dispositifs de régulation avec bande proportionnelle, action dérivée et action intégrale, c.à d. des dispositifs de régulation "PID"

|  | G05D 13/62 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques, p.ex. l'emploi de dynamos-tachymétriques, l'emploi de transducteurs convertissant des valeurs électriques en un déplacement

|  | G05D 13/64 |
· | compensant la différence de vitesse entre des moteurs engrenant par un mécanisme différentiel ou la différence de vitesse entre un arbre de commande et un arbre commandé

|  | G05D 13/66 |
· | Unités de régulation prévues pour l'action combinée avec commande dépendant d'une variable autre que la vitesse

|  | G05D 15/00 |
Commande de la force ou de la contrainte mécanique; Commande de la pression mécanique

|  | G05D 15/01 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 16/00 |
Commande de la pression d'un fluide (commande de la pression dans les tubes ou lampes électriques à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 7/14; commande de la pression dans les lampes électriques à incandescence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01K 1/52)

|  | G05D 16/02 |
· | Modifications du système pour réduire les effets d'instabilité, p.ex. dus aux vibrations, au frottement, à la température anormale, à la surcharge, au déséquilibrage (amortisseurs de vibrations Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 7/00)

|  | G05D 16/04 |
· | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 16/06 |
· · | l'élément sensible étant un organe élastique cédant à la pression, p.ex. un diaphragme, un soufflet, une capsule

|  | G05D 16/08 |
· · · | Commande de la pression d'un liquide

|  | G05D 16/10 |
· · | l'élément sensible étant un piston ou un plongeur

|  | G05D 16/12 |
· · | l'élément sensible étant un flotteur

|  | G05D 16/14 |
· | avec source d'énergie auxiliaire non électrique [2]

|  | G05D 16/16 |
· · | dérivée du fluide commandé

|  | G05D 16/18 |
· · | dérivée d'une source extérieure

|  | G05D 16/20 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 17/00 |
Commande d'un couple; Commande de la puissance mécanique

|  | G05D 17/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 19/00 |
Commande des oscillations mécaniques, p.ex. de l'amplitude, de la fréquence, de la phase (production ou transmission de vibrations mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B06B; commande des moteurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | G05D 19/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 21/00 |
Commande des variables chimiques ou physico-chimiques, p.ex. de la valeur du pH [3]

|  | G05D 21/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 22/00 |
Commande de l'humidité (des produits à base de tabac Fulltext... Hierarchy... Expanded...A24B 9/00; conditionnement de l'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24F) [2]

|  | G05D 22/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 23/00 |
Commande de la température (dispositions de commutation automatique pour les appareils de chauffage électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 1/02; commande du chauffage diélectrique, par induction ou par micro-ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/50, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/68; commande de la température de l'anode des tubes à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G 1/36)

|  | G05D 23/01 |
· | sans source d'énergie auxiliaire

|  | G05D 23/02 |
· · | avec un élément sensible se dilatant et se contractant en réponse aux variations de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 23/13 a priorité)

|  | G05D 23/08 |
· · · | avec un élément bimétallique (aménagement d'obturateurs et de voies d'écoulement spécialement conçus pour mélanger les fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 11/00)

|  | G05D 23/10 |
· · · · | avec éléments à action brusque (pour les soupapes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/56)

|  | G05D 23/12 |
· · | avec l'élément sensible répondant aux variations de la pression ou du volume dans un fluide renfermé

|  | G05D 23/13 |
· · | en faisant varier le rapport du mélange de deux fluides ayant des températures différentes

|  | G05D 23/185 |
· | avec source d'énergie auxiliaire non électrique [2]

|  | G05D 23/19 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 23/20 |
· · | avec un élément sensible présentant une variation de ses propriétés électriques ou magnétiques avec les changements de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 23/13 a priorité)

|  | G05D 23/22 |
· · · | l'élément sensible étant un thermocouple

|  | G05D 23/24 |
· · · | l'élément sensible ayant une résistance variant avec la température, p.ex. une thermistance

|  | G05D 23/26 |
· · · | l'élément sensible ayant une perméabilité variant avec la température

|  | G05D 23/27 |
· · | avec l'élément sensible répondant au rayonnement

|  | G05D 23/275 |
· · | avec l'élément sensible se dilatant, se contractant, ou fondant en fonction des variations de température

|  | G05D 23/30 |
· · | Commandes automatiques avec un dispositif de chauffage auxiliaire affectant l'élément sensible, p.ex. pour prévoir les variations de température (commandes automatiques en général et non limitées au réglage de la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B)

|  | G05D 23/32 |
· · · | avec possibilité de régler l'action du dispositif de chauffage auxiliaire, p.ex. en fonction du temps

|  | G05D 24/00 |
Commande de la viscosité

|  | G05D 24/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 25/00 |
Commande de la lumière, p.ex. intensité, couleur, phase (éléments mobiles des dispositifs d'éclairage pour la commande de la lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V; dispositifs ou systèmes optiques utilisant des éléments mobiles ou déformables pour commander la lumière indépendamment de la source Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/00; dispositifs ou systèmes dont le fonctionnement optique est modifié par changement des propriétés optiques du milieu constituant ces dispositifs ou systèmes pour la commande de la lumière, agencements de circuits spécialement adaptés à ces dispositifs, commande de la lumière par des ondes électromagnétiques, par des électrons ou par d'autres particules élémentaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/00; agencements de circuits pour faire fonctionner des sources de lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 33/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 35/00-H05B 43/00) [4]

|  | G05D 25/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 27/00 |
Commande simultanée des variables entrant dans deux ou plusieurs des groupes principaux précédents

|  | G05D 27/02 |
· | caractérisée par l'utilisation de moyens électriques

|  | G05D 29/00 |
Commande de variables électriques et non électriques simultanément