|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G08 |
SIGNALISATION (dispositifs d'indication ou de présentation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; transmission d'images Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N; dispositions pour appeler au choix d'une station à une autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 9/00)

|  | G08B |
SYSTEMES DE SIGNALISATION OU D'APPEL; TRANSMETTEURS D'ORDRES; SYSTEMES D'ALARME (dispositions pour la signalisation sur les véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Q, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 41/00; systèmes ou dispositifs de signalisation pour les chemins de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61L; sur les bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 6/00; dispositifs de signalisation ou d'alarme dans les mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 17/18; lampes ou obturateurs pour lampes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; éléments sensibles de mesure, voir les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; systèmes de commande du trafic Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08G; moyens d'indication visuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09; dispositifs générateurs de sons Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R; systèmes d'appel par radio ou champ de proximité Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B; dispositions pour appeler au choix d'une station à une autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04Q 9/00)

|  | G08B |
Note(s) La présente sous-classe couvre également les moyens pour identifier ou mettre hors d'état de nuire les cambrioleurs ou autres malfaiteurs. La présente sous-classe ne couvre pas: le simple fait de munir d'un dispositif de signalisation audible ou visible un appareil de mesure ou de commutation; les systèmes d'alarme pour indiquer qu'une variable spécifique a dépassé une valeur prédéterminée ou est descendue au-dessous de celle-ci, qui sont couverts par la sous-classe appropriée de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, correspondant à la mesure de cette variable; les dispositifs d'alarme pour des procédés ou des types de machines ou des appareils spécifiques, qui sont couverts par les sous-classes correspondant à ces procédés, ces machines ou ces appareils. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes" peut également couvrir les dispositifs propres à ces systèmes.

|  | G08B 1/00 |
Systèmes de signalisation caractérisés seulement par la forme de transmission du signal

|  | G08B 1/02 |
· | utilisant uniquement une transmission mécanique

|  | G08B 1/04 |
· | utilisant une transmission hydraulique; utilisant une transmission pneumatique

|  | G08B 1/06 |
· · | hydraulique seulement

|  | G08B 1/08 |
· | utilisant une transmission électrique

|  | G08B 3/00 |
Systèmes de signalisation audible; Systèmes d'appel sonore de personnes (indication sonore des signaux donnant l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00)

|  | G08B 3/02 |
· | utilisant uniquement une transmission mécanique

|  | G08B 3/06 |
· | utilisant une transmission hydraulique; utilisant une transmission pneumatique

|  | G08B 3/10 |
· | utilisant une transmission électrique; utilisant une transmission électromagnétique

|  | G08B 3/14 |
· | utilisant des explosifs

|  | G08B 5/00 |
Systèmes de signalisation optique, p.ex. systèmes d'appel de personnes, indication à distance de l'occupation de sièges (présentation des signaux indiquant l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G 9/00; pour présentation d'information alphanumérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; drapeaux, bannières Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F)

|  | G08B 5/02 |
· | utilisant uniquement une transmission mécanique

|  | G08B 5/06 |
· | utilisant une transmission hydraulique; utilisant une transmission pneumatique

|  | G08B 5/14 |
· · | avec élément indicateur se déplaçant autour d'un pivot, p.ex. volet à charnière, ailette tournante

|  | G08B 5/16 |
· · · | avec moyen de rappel nécessitant une opération séparée pour le retour de l'élément indicateur

|  | G08B 5/18 |
· · | avec élément indicateur à déplacement rectiligne

|  | G08B 5/20 |
· · · | avec moyen de rappel nécessitant une opération séparée pour le retour de l'élément indicateur

|  | G08B 5/22 |
· | utilisant une transmission électrique; utilisant une transmission électromécanique

|  | G08B 5/24 |
· · | avec élément indicateur se déplaçant autour d'un pivot, p.ex. volet à charnière, ailette tournante

|  | G08B 5/26 |
· · · | avec moyen de rappel nécessitant une opération séparée pour le retour de l'élément indicateur

|  | G08B 5/28 |
· · · | avec volet ou bras à charnière

|  | G08B 5/30 |
· · · | avec organes tournants ou oscillants, p.ex. ailettes

|  | G08B 5/32 |
· · | avec élément indicateur à déplacement rectiligne

|  | G08B 5/34 |
· · · | avec moyen de rappel nécessitant une opération séparée pour le retour de l'élément indicateur

|  | G08B 5/36 |
· · | utilisant des sources de lumière visible

|  | G08B 5/38 |
· · · | utilisant une lumière clignotante

|  | G08B 5/40 |
· | utilisant de la fumée, du feu ou des gaz colorés (écriture dans le ciel Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 21/16)

|  | G08B 7/00 |
Systèmes de signalisation donnant à la fois des indications sonores et optiques (combinaisons de dispositifs de présentation avec de la publicité audible Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F 27/00); Systèmes d'appel de personnes donnant à la fois des indications sonores et optiques

|  | G08B 7/02 |
· | utilisant une transmission mécanique

|  | G08B 7/04 |
· | utilisant une transmission hydraulique; utilisant une transmission pneumatique

|  | G08B 7/06 |
· | utilisant une transmission électrique

|  | G08B 7/08 |
· | utilisant des explosifs

|  | G08B 9/00 |
Transmetteurs d'ordres, c.à d. moyens permettant à un utilisateur de transmettre un ordre en le choisissant parmi un certain nombre d'ordres différents, p.ex. pour la transmission d'ordres dans les bateaux, du pont à la salle des machines (dispositifs de signalisation dans les mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21F 17/18)

|  | G08B 9/02 |
· | Détails

|  | G08B 9/04 |
· · | Moyens pour enregistrer le fonctionnement de l'appareillage

|  | G08B 9/06 |
· · | Moyens pour indiquer un désaccord entre les ordres donnés et ceux exécutés

|  | G08B 9/08 |
· | mécaniques

|  | G08B 9/10 |
· · | utilisant un cliquet

|  | G08B 9/12 |
· · | utilisant un arbre tournant

|  | G08B 9/14 |
· | hydrauliques, pneumatiques

|  | G08B 9/16 |
· · | utilisant un cliquet

|  | G08B 9/18 |
· · | par variation du déplacement du fluide

|  | G08B 9/20 |
· · | par variation de la pression du fluide

|  | G08B 13/00 |
Alarmes contre les cambrioleurs, les voleurs ou tous intrus (alarmes contre le vol des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 25/10; alarmes contre le vol des bicyclettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62H 5/00)

|  | G08B 13/02 |
· | Déclenchement mécanique

|  | G08B 13/04 |
· · | par bris de glace

|  | G08B 13/06 |
· · | par essais de crochetage des fermetures (serrures d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 45/00; dispositifs d'alarme sur coffres-forts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G 1/10)

|  | G08B 13/08 |
· · | par ouverture, p.ex. de portes, de fenêtres, de tiroirs, de contrevents, de rideaux ou de stores

|  | G08B 13/10 |
· · | par pression sur les planchers, les revêtements du sol, les marches d'escalier, les guichets ou les tiroirs-caisses

|  | G08B 13/12 |
· · | par la rupture ou le dérangement de cordes ou de fils tendus

|  | G08B 13/14 |
· · | par l'enlèvement ou les essais de déplacement d'articles portatifs

|  | G08B 13/16 |
· | Déclenchement par intervention de vibrations mécaniques dans l'air ou un autre fluide

|  | G08B 13/18 |
· | Déclenchement influencé par la chaleur, la lumière, ou les radiations de longueur d'onde plus courte; Déclenchement par introduction de sources de chaleur, de lumière, ou de radiations de longueur d'onde plus courte

|  | G08B 13/181 |
· · | utilisant des systèmes détecteurs de radiations actifs [5]

|  | G08B 13/183 |
· · · | par interruption d'un faisceau ou d'une barrière de radiations (barrières lumineuses en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 9/04) [5]

|  | G08B 13/184 |
· · · · | utilisant des réflecteurs de radiations [5]

|  | G08B 13/186 |
· · · · | utilisant des guides de lumière, p.ex. fibres optiques [5]

|  | G08B 13/187 |
· · · | par interférence d'un champ de radiations [5]

|  | G08B 13/189 |
· · | utilisant des systèmes détecteurs de radiations passifs [5]

|  | G08B 13/19 |
· · · | utilisant des systèmes détecteurs de radiations infrarouges [5]

|  | G08B 13/191 |
· · · · | utilisant des moyens de détection pyroélectriques [5]

|  | G08B 13/193 |
· · · · | utilisant des moyens de focalisation [5]

|  | G08B 13/194 |
· · · | utilisant des systèmes de balayage et de comparaison d'image [5]

|  | G08B 13/196 |
· · · · | utilisant des caméras de télévision [5]

|  | G08B 13/20 |
· | Déclenchement par changement de la pression d'un fluide

|  | G08B 13/22 |
· | Déclenchement électrique

|  | G08B 13/24 |
· · | par une interférence avec la distribution d'un champ électromagnétique

|  | G08B 13/26 |
· · | par la proximité d'un intrus provoquant une variation dans la capacité ou l'inductance d'un circuit

|  | G08B 15/00 |
Identification, mise en alarme ou mise hors d'état de nuire des cambrioleurs, des voleurs ou autres intrus, p.ex. en employant des explosifs (pièges pour cambrioleurs ou similaires, sur des coffres-forts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G 5/02)

|  | G08B 15/02 |
· | avec de la fumée, du gaz, ou de la poudre, ou un liquide coloré ou parfumé

|  | G08B 17/00 |
Alarmes d'incendie; Alarmes réagissant à une explosion (éléments réagissant à la température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K)

|  | G08B 17/02 |
· | Déclenchement mécanique de l'alarme, p.ex. par la cassure d'un fil métallique

|  | G08B 17/04 |
· | Déclenchement hydraulique ou pneumatique de l'alarme, p.ex. par le changement de pression d'un fluide

|  | G08B 17/06 |
· | Déclenchement électrique de l'alarme, p.ex. utilisant un interrupteur actionné thermiquement (commutateurs électriques à fonctionnement thermique en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 37/00)

|  | G08B 17/08 |
· | Déclenchement comportant l'utilisation de moyens explosifs

|  | G08B 17/10 |
· | Déclenchement par la présence de fumée ou de gaz

|  | G08B 17/103 |
· · | utilisant un dispositif émetteur et récepteur de lumière [5]

|  | G08B 17/107 |
· · · | pour détecter une diffusion de lumière due à de la fumée [5]

|  | G08B 17/11 |
· · | utilisant une chambre d'ionisation pour détecter de la fumée ou du gaz (jauges à vide utilisant des effets d'ionisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 21/30; analyse de gaz en recherchant l'ionisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 27/62) [5]

|  | G08B 17/113 |
· · · | Détails de structure (tubes à décharge pour mesurer la pression de gaz introduit, ou pour détecter la présence de gaz, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/02) [5]

|  | G08B 17/117 |
· · | en utilisant un dispositif de détection pour des gaz spécifiques, p.ex. des produits de combustion, produits par l'incendie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 17/103, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 17/11 ont priorité; recherche ou analyse de gaz en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N, p.ex. en utilisant des moyens électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 27/00) [5]

|  | G08B 17/12 |
· | Déclenchement par la présence de rayonnement ou de particules, p.ex. de rayonnement infrarouge, d'ions

|  | G08B 19/00 |
Alarmes réagissant à plusieurs conditions différentes, indésirables ou anormales, p.ex. cambriolage et incendie, température anormale et débit d'écoulement anormal

|  | G08B 19/02 |
· | Alarmes réagissant à la formation ou à la formation escomptée de la glace (indication des conditions météorologiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01W 1/00)

|  | G08B 21/00 |
Alarmes réagissant à une seule condition particulière de fonctionnement, indésirable ou anormale, et non prévues ailleurs

|  | G08B 23/00 |
Alarmes réagissant à des conditions indésirables ou anormales, non spécifiées

|  | G08B 25/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels l'emplacement du lieu où existe la condition déclenchant l'alarme est signalé à une station centrale, p.ex. systèmes télégraphiques d'incendie ou de police

|  | G08B 25/01 |
· | caractérisés par le moyen de transmission [5]

|  | G08B 25/02 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 25/08 )

|  | G08B 25/04 |
· · | utilisant une ligne de signalisation unique, p.ex. en boucle fermée [5]

|  | G08B 25/06 |
· · | utilisant le réseau d'alimentation en énergie (systèmes pour la transmission d'informations par lignes de distribution d'énergie, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B 3/54) [5]

|  | G08B 25/08 |
· · | utilisant les lignes de communication (systèmes de communication téléphonique combinés avec des systèmes d'alarme Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 11/04) [5]

|  | G08B 25/10 |
· · | utilisant des systèmes de transmission sans fil [5]

|  | G08B 25/12 |
· | Dispositions pour transmettre une alarme par commande manuelle en cas de sinistre [5]

|  | G08B 25/14 |
· | Dispositions centrales pour la réception ou l'indication d'une alarme [5]

|  | G08B 26/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels des sous-stations sont interrogées successivement par une station centrale

|  | G08B 27/00 |
Systèmes d'alarme dans lesquels la condition déclenchant l'alarme est signalée par une station centrale à plusieurs sous-stations

|  | G08B 29/00 |
Vérification ou contrôle des systèmes de signalisation ou d'alarme; Prévention ou correction d'erreurs de fonctionnement, p.ex. empêchant le déclenchement non autorisé

|  | G08B 29/02 |
· | Surveillance continue des systèmes de signalisation ou d'alarme [5]

|  | G08B 29/04 |
· · | Surveillance des circuits détecteurs [5]

|  | G08B 29/06 |
· · | Surveillance des circuits de ligne, p.ex. signalisation de défauts de ligne (essai ou localisation de défauts dans les câbles ou les lignes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 31/08) [5]

|  | G08B 29/08 |
· · · | Signalisation d'une violation du circuit de ligne [5]

|  | G08B 29/10 |
· · | Surveillance des circuits avertisseurs [5]

|  | G08B 29/12 |
· | Vérification intermittente des systèmes de signalisation ou d'alarme [5]

|  | G08B 29/14 |
· · | Vérification des circuits de détection [5]

|  | G08B 29/16 |
· | Systèmes de signalisation ou d'alarme de sécurité, p.ex. systèmes redondants [5]

|  | G08B 29/18 |
· | Prévention ou correction d'erreurs de fonctionnement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 29/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 29/12 ont priorité) [5]

|  | G08B 29/20 |
· · | Etalonnage, y compris les dispositions d'auto-étalonnage [5]

|  | G08B 29/22 |
· · · | Dispositions pour faciliter l'étalonnage manuel, p.ex. dispositions d'entrée ou de sortie pour la vérification; Maintien de valeurs intermittentes permettant la mesure [5]

|  | G08B 29/24 |
· · · | Auto-étalonnage, p.ex. pour la correction de la dérive ambiante ou du vieillissement de composants [5]

|  | G08B 29/26 |
· · · · | par mise à jour et emmagasinage de seuils de référence [5]

|  | G08B 29/28 |
· · · · | par changement du gain d'un amplificateur [5]

|  | G08B 31/00 |
Systèmes d'alarme à prédiction caractérisés par une extrapolation ou un autre type de calcul utilisant des données historiques mises à jour [5]