|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H05 |
TECHNIQUES ELECTRIQUES NON PREVUES AILLEURS

|  | H05G |
TECHNIQUE DES RAYONS X (appareils pour diagnostic actinologique Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 6/00; radiothérapie Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61N; vérification (essais) à l'aide des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; appareils de radiophotographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B; filtres, écrans de conversion, microscopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21K; tubes à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 35/00; systèmes de télévision ayant un signal d'entrée constitué par des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 5/321)

|  | H05G 1/00 |
Appareils à rayons X utilisant des tubes à rayons X; Circuits pour ces appareils

|  | H05G 1/02 |
· | Détails de construction

|  | H05G 1/04 |
· · | Montage du tube à rayons X à l'intérieur d'une gaine fermée

|  | H05G 1/06 |
· · · | Tube à rayons X et au moins une partie de l'appareil d'alimentation de puissance montés à l'intérieur de la même gaine

|  | H05G 1/08 |
· | Détails électriques

|  | H05G 1/10 |
· · | Dispositions de l'alimentation en énergie pour alimenter le tube radiogène à rayons X

|  | H05G 1/12 |
· · · | avec du courant continu ou du courant alternatif redressé

|  | H05G 1/14 |
· · · | avec du courant alternatif monophasé basse fréquence

|  | H05G 1/16 |
· · · · | en réduisant la tension inverse de crête

|  | H05G 1/18 |
· · · | avec du courant alternatif polyphasé basse fréquence

|  | H05G 1/20 |
· · · | avec du courant alternatif haute fréquence; avec des trains d'impulsions

|  | H05G 1/22 |
· · · | avec des impulsions uniques

|  | H05G 1/24 |
· · · · | obtenant des impulsions en utilisant des dispositifs d'emmagasinage d'énergie (générateurs d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K)

|  | H05G 1/26 |
· · | Mesure, commande, protection (mesure des grandeurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; mesure de l'intensité des rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T)

|  | H05G 1/28 |
· · · | Mesure ou enregistrement du temps d'exposition effectif; Comptage du nombre des expositions; Mesure du temps d'exposition nécessaire

|  | H05G 1/30 |
· · · | Commande

|  | H05G 1/32 |
· · · · | de la tension d'alimentation de l'appareil ou du tube à rayons X (réglage de l'alimentation sans tenir compte des caractéristiques de fonctionnement de l'appareil Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05G 1/34 |
· · · · | du courant anodique, du courant de chauffage, de la tension de chauffage de tube à rayons X (réglage de l'alimentation sans tenir compte des caractéristiques de fonctionnement de l'appareil Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05G 1/36 |
· · · · | de la température de l'anode; de la brillance de l'image

|  | H05G 1/38 |
· · · · | du temps d'exposition

|  | H05G 1/40 |
· · · · · | en utilisant un interrupteur horaire réglable

|  | H05G 1/42 |
· · · · · | en utilisant des dispositions pour interrompre lorsqu'une dose prédéterminée de radiation a été appliquée, p.ex. dans lequel l'instant d'interruption est déterminé par la mesure de l'énergie électrique fournie au tube

|  | H05G 1/44 |
· · · · · · | dans lequel l'instant d'interruption est déterminé directement par la quantité de rayonnement

|  | H05G 1/46 |
· · · · | Commande combinée de différentes quantités, p.ex. temps d'exposition ainsi que tension ou courant

|  | H05G 1/48 |
· · · · | en compensant la chute de tension se produisant au moment de la mise en marche de l'appareil (en réglant l'alimentation sans tenir compte des caractéristiques de fonctionnement de l'appareil Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F)

|  | H05G 1/50 |
· · · · | en faisant passer le courant de tube seulement pendant une partie réduite de la forme d'onde de la tension

|  | H05G 1/52 |
· · · · | de la dimension de la cible ou de sa forme; de la direction du faisceau d'électrons, p.ex. dans des tubes avec une anode et plus d'une cathode

|  | H05G 1/54 |
· · · | Protection (protection contre la surcharge combinée avec la commande Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G 1/46)

|  | H05G 1/56 |
· · | Mise en marche; Arrêt

|  | H05G 1/58 |
· · | Dispositions de commutation permettant de passer d'un mode de fonctionnement à un autre, p.ex. de la radioscopie à la radiographie, de la radioscopie à irradiation

|  | H05G 1/60 |
· · | Circuits pour obtenir une série de radiophotographies ou pour la radiocinématographie

|  | H05G 1/61 |
· · · | pour l'obtention de photographies stéréoscopiques [5]

|  | H05G 1/62 |
· · | Circuits pour obtenir des radiophotographies à des moments prédéterminés dans le mouvement d'un objet, p.ex. en stroboscopie par rayons X

|  | H05G 1/64 |
· · | Circuits pour appareils à rayons X comprenant des convertisseurs d'image électroniques, p.ex. des intensificateurs d'images [5]

|  | H05G 1/66 |
· · | Circuits pour tubes à rayons X avec cible mobile par rapport à l'anode

|  | H05G 1/68 |
· · | Circuits pour tubes Lilienfeld; Circuits pour tubes à rayons X à atmosphère gazeuse

|  | H05G 1/70 |
· · | Circuits pour tubes à rayons X ayant plus d'une anode; Circuits pour appareils comprenant plus d'un tube à rayons X

|  | H05G 2/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la production de rayons X, n'utilisant pas de tubes à rayons X, p.ex. utilisant la génération d'un plasma (lasers à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 4/00; technique du plasma en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H) [5]