|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

SEPARATION; MELANGE

|  | B01 - B09 |
Note(s) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. Dans la présente sous-section, la séparation de matières ou matériaux différents est traitée principalement dans les sous-classes suivantes: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Les critères de rangement de ces sous-classes répondent soit: à l'état physique de la matière à séparer; au principe du procédé utilisé pour la séparation; aux types particuliers d'appareils. Le premier de ces critères comporte six aspects différents, réunis en trois groupes: Séparation: liquide/liquide ou liquide/gaz et gaz/gaz; Séparation: solide/liquide ou solide/gaz; Séparation: solide/solide. Ces sous-classes doivent être utilisées selon les règles générales suivantes: Les méthodes générales et particulières de séparation figurent, dans les sous-classes qui en traitent, avec les appareils correspondant à ces méthodes (caractéristiques générales ou particulières), à l'execption des centrifugeurs et des appareils à vortex libre qui font l'objet de sous-classes "appareils" distinctes. Das toute séparation autre que la séparation solide/solide, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D est la place la plus générale. Les appareils pour la séparation solide/solide sont couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, lorsque le procédé qu'ils impliquent peut s'apparenter au "lavage" tel que pratiqué dans l'industrie minière, et ceci même s'il s'agit d'appareils pneumatiques tels que les tables ou cribles à piston pneumatiques, à l'exception toutefois des tamis, qui se trouvent dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, bien qu'ils seraient utilisés dans un procédé dit de "lavage". Tous les autres appareils pour la séparation solide/solide par voie sèche sont classés dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B. Si la détection ou la mesure des caractéristiques individuelles du matériau ou des objets à trier commande la séparation, celle-ci est classée dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Il est à noter par ailleurs que la séparation des isotopes d'un même élément chimique est couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00, quel que soit le procédé ou l'appareil utilisé. Les tableaux ci-dessous illustrent le classement selon ces règles:

|  | B03 |
SEPARATION DES SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION DE TABLES OU CRIBLES A PISTON PNEUMATIQUES; SEPARATION MAGNETIQUE OU ELECTROSTATIQUE DE MATERIAUX SOLIDES A PARTIR DE MATERIAUX SOLIDES OU DE FLUIDES; SEPARATION PAR DES CHAMPS ELECTRIQUES A HAUTE TENSION (séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00; broyage ou désagrégation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C; centrifugeurs ou appareils à vortex pour la mise en oeuvre des procédés physiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04) [5]

|  | B03B |
SEPARATION DES MATERIAUX SOLIDES PAR UTILISATION DE LIQUIDES OU PAR UTILISATION DE TABLES OU CRIBLES A PISTON PNEUMATIQUES (opérations pour retirer les fluides des solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D; séparation magnétique ou électrostatique de matériaux solides à partir de matériaux solides ou fluides, séparation par des champs électriques à haute tension Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C; flottation, sédimentation différentielle Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D; séparation par voie sèche Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07; criblage ou tamisage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B; séparation par triage individuel Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C; séparation particulière à des matériaux définis, prévue dans une seule des autres classes, voir les autres classes appropriées)

|  | B03B 1/00 |
Traitement pour faciliter la séparation, en altérant les propriétés physiques du matériau à traiter (prétraitement des minerais en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B)

|  | B03B 1/02 |
· | Chauffage préalable

|  | B03B 1/04 |
· | par additifs

|  | B03B 1/06 |
· | par variation de la pression atmosphérique ambiante

|  | B03B 4/00 |
Séparation par tables pneumatiques ou bacs à piston pneumatiques (séparation par plongeants et flottants utilisant des milieux denses secs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/46) [2]

|  | B03B 5/00 |
Lavage de matériaux en grains, en poudre ou en grumeaux; Séparation par voie humide (séparation par tables pneumatiques ou bacs à piston pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 4/00) [2]

|  | B03B 5/02 |
· | en utilisant comme moyens principaux de séparation, des lits secoués, pulsés ou agités (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/48 ont priorité) [2]

|  | B03B 5/04 |
· · | sur des tables à secousses (du type à bande sans fin Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/08) [2]

|  | B03B 5/06 |
· · · | Détails de construction des tables à secousses, p.ex. riffles [2]

|  | B03B 5/08 |
· · | sur des tables à secousses du type à bande sans fin [2]

|  | B03B 5/10 |
· · | sur des bacs à piston [2]

|  | B03B 5/12 |
· · · | en utilisant des pulsations produites mécaniquement dans le fluide [2]

|  | B03B 5/14 |
· · · · | Bacs à piston plongeur [2]

|  | B03B 5/16 |
· · · · | Bacs à membrane [2]

|  | B03B 5/18 |
· · · · | Bacs à tamis mobile [2]

|  | B03B 5/20 |
· · · | en utilisant des pulsations produites par injection d'air [2]

|  | B03B 5/22 |
· · · | en utilisant des pulsations produites par injection de liquide [2]

|  | B03B 5/24 |
· · · | Détails de construction de bacs à piston, p.ex. dispositifs de commande des pulsations [2]

|  | B03B 5/26 |
· · | dans des sluices, c.à d. dans des rigoles ou couloirs [2]

|  | B03B 5/28 |
· | en utilisant des plongeants et flottants [2]

|  | B03B 5/30 |
· · | avec emploi de liquides denses ou de suspensions [2]

|  | B03B 5/32 |
· · · | en se servant de la force centrifuge (centrifugeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B; cyclones Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C) [2]

|  | B03B 5/34 |
· · · · | Utilisation d'hydrocyclones [2]

|  | B03B 5/36 |
· · · | Dispositifs à cet effet, autres que ceux employant la force centrifuge (bacs à piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/10) [2]

|  | B03B 5/38 |
· · · · | à cuve conique [2]

|  | B03B 5/40 |
· · · · | à bassin [2]

|  | B03B 5/42 |
· · · · | du genre tambour ou roue élévatrice [2]

|  | B03B 5/44 |
· · · | Utilisation de milieux particuliers à cet effet [2]

|  | B03B 5/46 |
· · | avec emploi de milieux denses secs; Dispositifs à cet effet [2]

|  | B03B 5/48 |
· | en utilisant des classificateurs mécaniques (séparation par plongeants et flottants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/28) [2]

|  | B03B 5/50 |
· · | Classificateurs du type à râteau à mouvement rectiligne [2]

|  | B03B 5/52 |
· · | Classificateurs du type à vis [2]

|  | B03B 5/54 |
· · | Classificateurs du type à drague [2]

|  | B03B 5/56 |
· · | Classificateurs du type à tambour [2]

|  | B03B 5/58 |
· · | Classificateurs du type à coupe, c.à d. à râteaux rotatifs et extraction [2]

|  | B03B 5/60 |
· | en utilisant des classificateurs non mécaniques, p.ex. des bassins de décantation (emploi de lits secoués, pulsés ou agités comme moyen principal de séparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/02; classificateurs hydrauliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/62; classificateurs à pulsations d'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/68) [2]

|  | B03B 5/62 |
· | en utilisant des classificateurs hydrauliques, p.ex. des appareils de concentration à chute en spirale ou en hélice, du type à couloir ou à bassin [2]

|  | B03B 5/64 |
· · | du genre à sédimentation libre [2]

|  | B03B 5/66 |
· · | du genre à sédimentation entravée [2]

|  | B03B 5/68 |
· | en utilisant de l'eau pulsée (tables à secousses Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/04; bacs à piston Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/10; classificateurs hydrauliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B 5/62) [2]

|  | B03B 5/70 |
· · | sur des plateaux ou des cuves peu profondes [2]

|  | B03B 5/72 |
· · · | mobiles [2]

|  | B03B 5/74 |
· · · · | Plateaux tournants [2]

|  | B03B 7/00 |
Combinaisons de procédés ou d'appareils opérant par voie humide, avec d'autres procédés ou appareils, p.ex. pour la préparation des minerais ou cendres

|  | B03B 9/00 |
Disposition générale d'un atelier de séparation, p.ex. schéma opératoire

|  | B03B 9/02 |
· | spécialement adapté aux séparations pétrole/sable, pétrole/craie, pétrole/schistes, ozokérite, bitume ou similaires

|  | B03B 9/04 |
· | spécialement adapté aux résidus de foyers, scories de fusion ou de fonderie

|  | B03B 9/06 |
· | spécialement adapté aux ordures

|  | B03B 11/00 |
Dispositifs d'alimentation ou d'évacuation intégrés dans un matériel de lavage ou de séparation par voie humide (dispositifs de remplissage ou de vidage en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 65/30)

|  | B03B 13/00 |
Systèmes de commande, spécialement adaptés aux appareils à séparer par voie humide ou à des installations de préparation mécanique, utilisant des effets physiques (dispositifs de détection, mesure ou analyse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; dispositifs de commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | B03B 13/02 |
· | utilisant des effets optiques (dispositifs optiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02)

|  | B03B 13/04 |
· | utilisant des effets électriques ou électromagnétiques

|  | B03B 13/06 |
· | utilisant l'absorption ou la réflexion d'émanations radioactives (dispositifs se rapportant aux émanations radioactives en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21G, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21H)