|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E01 |
CONSTRUCTION DE ROUTES, DE VOIES FERREES OU DE PONTS (de tunnels Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D)

|  | E01B |
VOIES FERREES; OUTILLAGE POUR VOIES FERREES; MACHINES POUR LA CONSTRUCTION DE VOIES FERREES DE TOUS TYPES (dispositifs dérailleurs ou pour placer les véhicules sur la voie, freins de voie ou dispositifs ralentisseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K)

|  | E01B 1/00 - E01B 26/00 |
Structure des voies de chemins de fer ou de tramways

|  | E01B 1/00 |
Ballast; Autres moyens pour supporter les traverses ou la voie; Assèchement du ballast (assèchement par tranchées, aqueducs, caniveaux ou conduits Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01F 5/00)

|  | E01B 2/00 |
Structure générale des voies de chemin de fer (réseaux de chemins de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61B 1/00; fondations en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D 27/00)

|  | E01B 3/00 |
Traverses ou longrines (pour branchements ou traversées Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 7/22); Autres supports de rails reposant directement sur le ballast

|  | E01B 3/02 |
· | en bois (séchage ou imprégnation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27K)

|  | E01B 3/04 |
· · | Moyens pour empêcher le fendillement du bois

|  | E01B 3/06 |
· · · | Crampons contre le crevassement du bois

|  | E01B 3/08 |
· · · | Brides ou bandes à fretter ou cercler les traverses (dispositifs pour fretter sur place les traverses en bois Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/28)

|  | E01B 3/10 |
· · | Traverses composites

|  | E01B 3/12 |
· · | Longrines; Longrines seules ou combinées avec des entretoises; Traverses et longrines combinées

|  | E01B 3/14 |
· · | Dalles; Blocs; Entretoises pour dalles ou blocs

|  | E01B 3/16 |
· | en acier

|  | E01B 3/18 |
· · | Traverses composites

|  | E01B 3/20 |
· · | Traverses spéciales, p.ex. avec ouvertures pour le travail du ballast (traverses pour voies amovibles pour charges lourdes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 23/12)

|  | E01B 3/22 |
· · | Longrines; Longrines seules ou combinées avec des entretoises; Traverses et longrines combinées

|  | E01B 3/24 |
· · | Dalles; Blochets; Supports à cloche; Fixation des entretoises aux dalles, blochets et supports à cloche

|  | E01B 3/26 |
· · | avec parties rapportées en bois, pierre artificielle ou autre matériau

|  | E01B 3/28 |
· | en béton, pierre naturelle ou artificielle (fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B28)

|  | E01B 3/30 |
· · | Traverses creuses

|  | E01B 3/32 |
· · | avec armatures ou renforcement (traverses creuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 3/30)

|  | E01B 3/34 |
· · · | les armatures ou renforcements étant préalablement tendus (éléments en béton précontraint Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04C 5/00)

|  | E01B 3/36 |
· · | Traverses composites

|  | E01B 3/38 |
· · | Longrines; Longrines seules ou combinées avec des entretoises; Traverses et longrines combinées; Assises en béton supportant les deux rails

|  | E01B 3/40 |
· · | Dalles; Blochets; Supports à cloche; Fixation des entretoises aux dalles, blochets et supports à cloche

|  | E01B 3/42 |
· · | avec parties rapportées en bois ou autre matériau

|  | E01B 3/44 |
· | faites d'autres matériaux, uniquement si ce matériau est essentiel

|  | E01B 3/46 |
· | faites de matériaux différents (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 3/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 3/42 ont priorité)

|  | E01B 3/48 |
· | Entretoises d'écartement ou entretoises pour traverses

|  | E01B 5/00 |
Rails; Contre-rails (fabrication des rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21B); Moyens pour maintenir leur écartement

|  | E01B 5/02 |
· | Rails

|  | E01B 5/04 |
· · | Rails à ornière

|  | E01B 5/06 |
· · | Rails réversibles ou inversables

|  | E01B 5/08 |
· · | Rails composites; Rails compound à éléments démontables ou non

|  | E01B 5/10 |
· · · | Rails composites à ornière; Pièces rapportées pour rails à ornière

|  | E01B 5/12 |
· · | Rails à patin servant de traverse

|  | E01B 5/14 |
· · | Rails pour portions spéciales de la voie, p.ex. pour les courbes

|  | E01B 5/16 |
· | Entretoises d'écartement

|  | E01B 5/18 |
· | Contre-rails; Leurs moyens de connexion, de fixation ou d'ajustage

|  | E01B 7/00 |
Aiguillages; Croisements (mécanismes de manoeuvre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61L)

|  | E01B 7/02 |
· | Aiguilles; Dispositifs associés annexes

|  | E01B 7/04 |
· · | Structures avec aiguilles montées sur pivot vertical à leur extrémité

|  | E01B 7/06 |
· · | Structures avec aiguilles flexibles ou éclisses flexibles

|  | E01B 7/08 |
· · | Autres types d'aiguilles, p.ex. aiguilles oscillant autour d'un axe parallèle au rail, corps d'aiguille ou rails mobiles

|  | E01B 7/10 |
· | Coeurs

|  | E01B 7/12 |
· · | Coeurs fixes d'une seule pièce ou composites

|  | E01B 7/14 |
· · | à pièces mobiles

|  | E01B 7/16 |
· · | Coeurs pour plan incliné

|  | E01B 7/18 |
· | Combinaisons d'aiguillages et de croisements

|  | E01B 7/20 |
· | Moyens de sécurité pour aiguillages, p.ex. protecteurs de pointes d'aiguilles, tronçons de rails auxiliaires ou de guidage

|  | E01B 7/22 |
· | Traverses spéciales pour aiguillages ou croisements; Leurs moyens de fixation

|  | E01B 7/24 |
· | Chauffage des aiguillages

|  | E01B 7/26 |
· | Graissage des aiguillages (graissage des rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 3/00)

|  | E01B 7/28 |
· | Croisements

|  | E01B 7/30 |
· · | Croisements à double plan incliné

|  | E01B 9/00 |
Fixation des rails sur les traverses ou similaires (fixation des rails sur les ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D 19/12)

|  | E01B 9/02 |
· | Fixation directe des rails, des selles d'appui ou des coussinets sur les traverses ou les fondations; Moyens à cet effet

|  | E01B 9/04 |
· · | Fixation sur traverses en bois ou en béton ou sur maçonnerie sans pièces de serrage

|  | E01B 9/06 |
· · · | Crampons pour rails (clous en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B)

|  | E01B 9/08 |
· · · · | Crampons élastiques

|  | E01B 9/10 |
· · · | Tirefonds ou boulons pour traverses (vis ou boulons en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B)

|  | E01B 9/12 |
· · · | Dispositifs d'arrêt ou de blocage pour crampons ou tirefonds

|  | E01B 9/14 |
· · · | Chevilles, manchons, fourrures filetées ou autres pièces à insérer dans les trous des traverses (pose de chevilles ou manchons Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26)

|  | E01B 9/16 |
· · · · | pour traverses en bois

|  | E01B 9/18 |
· · · · | pour traverses en béton

|  | E01B 9/20 |
· · · | par cales

|  | E01B 9/22 |
· · | Fixation sur traverses en acier sans pièces de serrage

|  | E01B 9/24 |
· · · | par cales

|  | E01B 9/26 |
· · · | Fixation par soudage

|  | E01B 9/28 |
· · | Fixation sur traverses en bois ou en béton ou sur maçonnerie avec pièces de serrage

|  | E01B 9/30 |
· · · | par attaches élastiques en acier

|  | E01B 9/32 |
· · | Fixation sur traverses en acier avec pièces de serrage

|  | E01B 9/34 |
· · · | par attaches élastiques en acier

|  | E01B 9/36 |
· · | Selles métalliques pour rails directement fixés aux traverses

|  | E01B 9/38 |
· | Fixation indirecte des rails par l'emploi de selles d'appui ou de coussinets; Fixation des rails sur les selles d'appui ou coussinets

|  | E01B 9/40 |
· · | Selles pour rails à patin plat (leur fabrication Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21)

|  | E01B 9/42 |
· · · | en plusieurs parties

|  | E01B 9/44 |
· · | Fixation du rail sur la selle

|  | E01B 9/46 |
· · · | par étriers

|  | E01B 9/48 |
· · · · | par attaches élastiques en acier

|  | E01B 9/50 |
· · · | par cales

|  | E01B 9/52 |
· · · · | par cales élastiques

|  | E01B 9/54 |
· · | Coussinets de rail

|  | E01B 9/56 |
· · · | pour rails à plusieurs surfaces de roulement

|  | E01B 9/58 |
· · | Fixation du rail sur le coussinet

|  | E01B 9/60 |
· | Fixation des rails au moyen d'étriers ou de butées supportant le flanc ou le champignon du rail

|  | E01B 9/62 |
· | Fixation des rails par supports élastiques

|  | E01B 9/64 |
· | Fixation des rails par serrage ou cerclage de la traverse

|  | E01B 9/66 |
· | Attaches permettant le réglage de la position des rails, pour autant qu'elles ne sont pas incluses dans les groupes précédents

|  | E01B 9/68 |
· | Semelles ou similaires, p.ex. en bois, en caoutchouc, disposées sous le rail, la selle ou le coussinet

|  | E01B 11/00 |
Joints de rails (connexions électriques des rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M 5/00)

|  | E01B 11/02 |
· | Joints de rails démontables

|  | E01B 11/04 |
· · | Eclisses plates

|  | E01B 11/06 |
· · · | à clavettes ou goupilles

|  | E01B 11/08 |
· · | Eclisses à cornières

|  | E01B 11/10 |
· · | Eclisses avec pièces supportant ou enveloppant le patin du rail

|  | E01B 11/12 |
· · | Eclisses ne prenant que le patin du rail

|  | E01B 11/14 |
· · | Crapauds monoblocs

|  | E01B 11/16 |
· · | Eclisses pour jonction de rails de sections différentes

|  | E01B 11/18 |
· · | Eclisses pour réparation provisoire de rails brisés

|  | E01B 11/20 |
· · | avec dispositifs de continuité

|  | E01B 11/22 |
· · · | par tronçons de rails

|  | E01B 11/24 |
· · · · | avec extrémités biseautées ou se chevauchant

|  | E01B 11/26 |
· · · · | avec extrémités s'emboîtant l'une dans l'autre

|  | E01B 11/28 |
· · · | par parties des éléments de jonction

|  | E01B 11/30 |
· · · · | Eclisses avec parties de la surface de roulement reposant dans la section droite du champignon du rail

|  | E01B 11/32 |
· · · | par éléments distincts; Pièces rapportées reliant les deux champignons du rail

|  | E01B 11/34 |
· · · · | Rail auxiliaire disposé le long du joint

|  | E01B 11/36 |
· · | Attaches des éclisses

|  | E01B 11/38 |
· · · | Blocage de ces attaches (blocage des écrous ou des boulons en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B)

|  | E01B 11/40 |
· · | Joints de rails démontables combinés avec des parties soudées

|  | E01B 11/42 |
· | Joints pour rails semi-mobiles, p.ex. rails sur plaques tournantes, transbordeurs ou ponts tournants

|  | E01B 11/44 |
· | Joints de rails non démontables; Joints soudés (méthodes de soudage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K)

|  | E01B 11/46 |
· · | Méthodes générales pour la réalisation de voies continues

|  | E01B 11/48 |
· · | Joints obtenus par soudage à la flamme

|  | E01B 11/50 |
· · | Joints obtenus par soudage électrique

|  | E01B 11/52 |
· · | Joints obtenus par soudage aluminothermique

|  | E01B 11/54 |
· | Isolement électrique des joints de rail

|  | E01B 11/56 |
· | Aménagements particuliers pour supporter les extrémités de rail (supports de patin de rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 11/08-E01B 11/14)

|  | E01B 11/58 |
· · | Semelles de jonction

|  | E01B 11/60 |
· · · | à coins

|  | E01B 11/62 |
· · | Coussinets de jonction (coussinets Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/54-E01B 9/58)

|  | E01B 13/00 |
Dispositions pour prévenir le déjettement de la voie

|  | E01B 13/02 |
· | Poutrelles d'ancrage

|  | E01B 15/00 |
Dispositifs de protection empêchant les personnes de se prendre le pied dans des rails à ornière

|  | E01B 17/00 |
Dispositifs reliés à la voie afin d'en interdire l'accès au bétail (grillages en général pour empêcher la dispersion du bétail Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 3/00)

|  | E01B 19/00 |
Protection de la voie ferrée contre le développement de la poussière ou contre les effets du vent, du soleil, du gel ou de la corrosion; Moyens destinés à réduire le bruit (écrans pare-neige Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01F 7/02; chasse-neige Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01H 8/02; arrosage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01H 11/00)

|  | E01B 21/00 |
Superstructures de voie spécialement adaptées aux tramways dans les rues pavées (pavage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 9/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 9/06)

|  | E01B 21/02 |
· | Dispositifs particuliers de support; Drainage pour rails

|  | E01B 21/04 |
· | Attaches, joints ou entretoises particuliers

|  | E01B 23/00 |
Voies mobiles ou à démontage facile, p.ex. voies ferrées temporaires; Pièces ou détails spécialement conçus à cet effet

|  | E01B 23/02 |
· | Voies légères ou rails, p.ex. pour utilisation dans les champs, houillères ou mines

|  | E01B 23/04 |
· · | Moyens pour fixer ou connecter

|  | E01B 23/06 |
· · | Aiguillages (plaques tournantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61J); Aiguillages transportables; Branchements

|  | E01B 23/08 |
· | Voies provisoires utilisées pendant la réparation des voies de tramways

|  | E01B 23/10 |
· | Voies mobiles pour charges lourdes, p.ex. pour excavateurs

|  | E01B 23/12 |
· · | Traverses

|  | E01B 23/14 |
· · | Moyens pour fixer ou connecter (fixation des rails par cales Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 9/24)

|  | E01B 23/16 |
· · | Aiguillages

|  | E01B 25/00 |
Voies pour types particuliers de chemins de fer (systèmes ferroviaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61B; voies charretières sur route Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 9/02)

|  | E01B 25/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "voie" comprend les rails de guidage non porteurs.

|  | E01B 25/02 |
· | Voies pour chemins de fer à crémaillère

|  | E01B 25/04 |
· · | Rails à crémaillère; Supports ou connexions pour rails à crémaillère

|  | E01B 25/06 |
· · | Aiguillages; Coeurs; Croisements

|  | E01B 25/08 |
· | Voies pour monorails, le centre de gravité du véhicule étant au-dessus du rail porteur

|  | E01B 25/10 |
· · | Monorails; Rails auxiliaires d'équilibrage; Supports ou connexions pour ces rails

|  | E01B 25/12 |
· · | Aiguillages; Croisements

|  | E01B 25/14 |
· | Voies pour véhicules ferroviaires à traction par câble

|  | E01B 25/15 |
· · | Aiguillages; Croisements

|  | E01B 25/16 |
· | Voies pour chemins de fer à câble aérien, avec câble porteur fixe

|  | E01B 25/18 |
· · | Câbles; Supports, moyens pour fixer ou tendre les câbles (câbles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...D07B; pylônes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 12/00; manchons de câbles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16G)

|  | E01B 25/20 |
· · | Aiguillages; Croisements

|  | E01B 25/22 |
· | Voies pour chemins de fer dont les véhicules sont suspendus à des rails porteurs rigides

|  | E01B 25/24 |
· · | Rails porteurs; Rails auxiliaires d'équilibrage; Supports ou connexions pour ces rails

|  | E01B 25/26 |
· · | Aiguillages; Croisements

|  | E01B 25/28 |
· | Voies à rail pour guider les véhicules roulant sur route ou toute surface analogue (voies charretières sur route Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01C 9/02)

|  | E01B 26/00 |
Voies ou composants de voie non couverts dans l'un des groupes précédents

|  | E01B 27/00 - E01B 37/00 |
Construction, entretien, réfection, ou enlèvement du ballast ou de la voie; Outils ou machines prévus à cet effet (enlèvement ou renvoi sur rails des véhicules ferroviaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 5/00; enlèvement de corps étrangers de la voie ferrée, lutte contre l'envahissement de la végétation ou application de liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01H)

|  | E01B 27/00 |
Mise en place, renouvellement, travail, nettoyage ou enlèvement du ballast avec ou sans travail concomitant sur la voie; Dispositifs ad hoc; Remblayage des traverses

|  | E01B 27/02 |
· | Mise en place du ballast; Ballastage; Egalisation du matériau du ballast; Machines ou dispositifs à cet effet; Moyens de nivellement

|  | E01B 27/04 |
· | Enlèvement du ballast; Machines à cet effet, que leur aptitude à enlever le ballast soit ou non accessoire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/12 ont priorité; égalisation du matériau du ballast Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/02)

|  | E01B 27/06 |
· | Renouvellement ou nettoyage du ballast sur place, avec ou sans travail concomitant sur la voie

|  | E01B 27/08 |
· · | la voie ayant été déposée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/11 a priorité)

|  | E01B 27/10 |
· · | sans dépose de la voie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/11 a priorité)

|  | E01B 27/11 |
· · | combiné avec le changement concomitant de tronçons de la voie

|  | E01B 27/12 |
· | Remblayage des traverses avec ou sans travail concomitant sur la voie; Bourrage du ballast portant la voie

|  | E01B 27/13 |
· · | Remblayage des traverses, avec ou sans travail concomitant sur la voie (préfaçonnage de creux dans le ballast ou d'assiettes pour les traverses Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/02)

|  | E01B 27/14 |
· · · | Outils à main ou outils portatifs électriques à cet usage

|  | E01B 27/16 |
· · · | Machines à cet usage, p.ex. machines dites à bourrer les traverses

|  | E01B 27/17 |
· · · · | combinées avec des moyens pour relever, niveler ou faire riper la voie

|  | E01B 27/18 |
· · · | par introduction d'un matériau frais sous les traverses, p.ex. par la méthode de la pelle calibrée, par la méthode du soufflage

|  | E01B 27/20 |
· · | Tassement des matériaux du ballast porteur de la voie, p.ex. en imprimant des vibrations à la voie, au moyen de vibreurs de surface (d'un ballast sans voie Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/02; pour le remblayage des traverses Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/12)

|  | E01B 29/00 |
Pose, réfection ou dépose de la voie; Outils ou machines ad hoc (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/00 ont priorité)

|  | E01B 29/02 |
· | Transport, pose, dépose ou remplacement, par tronçons assemblés de la voie, d'aiguillages ou de croisements non démontés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/04 a priorité)

|  | E01B 29/04 |
· | Relèvement ou nivellement des voies (dispositifs de levage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F)

|  | E01B 29/05 |
· | Transport, pose, dépose ou remplacement simultané de rails et de traverses (sans les désassembler Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/02)

|  | E01B 29/06 |
· | Transport, pose, enlèvement, ou remplacement des traverses (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/05 a priorité; dispositifs porteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 7/12)

|  | E01B 29/09 |
· · | en procédant par dessous les rails en place

|  | E01B 29/10 |
· · · | pour introduire ou enlever les traverses

|  | E01B 29/11 |
· · · · | l'enlèvement impliquant la destruction de la traverse, p.ex. le sectionnement de celle-ci

|  | E01B 29/13 |
· · · | pour déplacer les traverses dans une direction parallèle aux rails, p.ex. pour les espacer ou les aligner (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/10 a priorité)

|  | E01B 29/14 |
· · · | pour soulever les traverses jusqu'aux rails (dispositifs de levage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F)

|  | E01B 29/16 |
· | Transport, pose, enlèvement, ou remplacement des rails; Déplacement des rails placés sur traverses dans la voie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/05 a priorité; déplacement ou basculement de lourdes charges en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 7/00)

|  | E01B 29/17 |
· · | de longueurs de rails assemblées bout à bout, p.ex. soudées

|  | E01B 29/20 |
· · | Déplacement selon le plan de la voie des rails placés sur des traverses à poste installées dans le plan de la voie

|  | E01B 29/22 |
· · | Levage des rails au-dessus des traverses, p.ex. pour introduire des patins (dispositifs de levage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66F)

|  | E01B 29/24 |
· | Fixation ou enlèvement des moyens d'attache démontables ou des accessoires pour ceux-ci; Assemblage préalable d'éléments de la voie par des moyens d'attache démontables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26 ont priorité)

|  | E01B 29/26 |
· · | les moyens d'attache étant des crampons (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/16 a priorité; outils tenus à la main pour enfoncer ou arracher des clous ou des crampons Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C)

|  | E01B 29/28 |
· · | les moyens d'attache étant du type à vis et écrou (appareils portatifs pour mettre en place ou retirer les vis ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B); Appareils à cet usage conçus pour percer en outre des trous

|  | E01B 29/29 |
· · · | pour des éléments d'attache disposés horizontalement, p.ex. des boulons d'éclisse

|  | E01B 29/32 |
· | Mise en place ou enlèvement d'éléments de la voie, non couverts dans les groupes précédents, p.ex. patins, ancrages de rails (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26 a priorité)

|  | E01B 29/40 |
· | Moyens ou dispositions des voies établies, ou bien des rails ou des traverses de la voie (éclisses provisoires Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 11/18)

|  | E01B 29/42 |
· | Assemblage ou fixation de façon définitive des composants de la voie dans ou sur la voie, p.ex. par soudage, collage; Assemblage préalable des composants de la voie par collage; Scellement des joints avec des composants de remplissage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26 a priorité; moyens de chauffage indépendants Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/18; soudage en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; collage en soi de pièces métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16B 11/00)

|  | E01B 29/44 |
· · | Méthodes pour effectuer l'assemblage des rails dans la voie, p.ex. en tenant compte de la température ambiante

|  | E01B 29/46 |
· · | Dispositifs pour maintenir, mettre en position ou presser l'une contre l'autre les extrémités de rails (ajustement du joint par déplacement des rails Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/20)

|  | E01B 31/00 |
Travail des rails, traverses, plaques d'appui, ou similaires sans être déposés ou déposés sur place; Machines, outils ou dispositifs auxiliaires spécialement conçus à cet effet (caractérisés par des particularités indépendantes de leur utilisation sur une voie assemblée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23-B25, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B27)

|  | E01B 31/02 |
· | Travail sur place des rails ou d'autres éléments métalliques de la voie

|  | E01B 31/04 |
· · | Sectionnement ou entaillage, p.ex. par sciage, cisaillement, coupe au chalumeau

|  | E01B 31/06 |
· · | Percement de trous, p.ex. par forage, par estampage, au chalumeau

|  | E01B 31/08 |
· · | Cintrage ou redressage des rails ou des joints de rails (pour la mise en position des extrémités des rails à souder Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/46)

|  | E01B 31/12 |
· · | Enlèvement du métal des rails, joints de rails, ou plaques d'appui, p.ex. pour l'ébarbage des soudures, la remise en état des rails usés

|  | E01B 31/13 |
· · · | par fraisage

|  | E01B 31/15 |
· · · | par rabotage ou limage

|  | E01B 31/17 |
· · · | par meulage

|  | E01B 31/18 |
· · | Remise en état ou réparation sur place de parties usagées ou endommagées, p.ex. application de pièces intercalées, reconstruction des rails par soudage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/04-E01B 31/12 ont priorité); Chauffage ou refroidissement sur place des parties, p.ex. pour réduire les intervalles des joints, pour durcir les rails

|  | E01B 31/20 |
· | Travail ou traitement des traverses non métalliques sans être déposées ou déposées sur place, p.ex. marquage, créosotage (travail des traverses métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/02)

|  | E01B 31/22 |
· · | Découpage, entaillage ou travail de la surface des traverses en bois, p.ex. pour former des sabots de rails (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/24 a priorité)

|  | E01B 31/23 |
· · · | Sectionnement (combiné avec l'enlèvement des morceaux hors de la voie Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/11)

|  | E01B 31/24 |
· · | Perçage, traitement, remise en état ou nettoyage des trous dans les traverses; Gabarits de perçage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 29/28, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26 ont priorité)

|  | E01B 31/26 |
· · | Insertion ou extraction de pièces rapportées ou de matières de remplissage pour les trous dans les traverses, p.ex. chevilles, manchons

|  | E01B 31/28 |
· · | Mise en place ou enlèvement de moyens de renforcement pour empêcher les fissures ou similaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 31/26 a priorité; brides ou bandes à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 3/08)

|  | E01B 33/00 |
Machines ou appareils à riper les voies, avec ou sans levage, p.ex. pour rectifier le tracé de la voie, pour faire riper une voie d'excavateur (combinés avec des machines à remblayer les traverses Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/17)

|  | E01B 33/02 |
· | pour les faire riper, c.à d. glisser transversalement, par à-coups

|  | E01B 33/04 |
· · | Outils à main; Dispositifs non montés sur des véhicules

|  | E01B 33/06 |
· | pour les faire riper d'un mouvement continu, p.ex. pour des voies portant des excavateurs

|  | E01B 33/08 |
· · | Machines à déplacer les voies à flèches

|  | E01B 33/10 |
· · | Machines à déplacer les voies à portique

|  | E01B 33/12 |
· · | Machines à déplacer les voies combinées à flèche et à portique

|  | E01B 33/18 |
· · | Parties constitutives non particulières à un type spécial de machines

|  | E01B 33/21 |
· · · | Aménagement ou construction des galets pour le déplacement des rails

|  | E01B 35/00 |
Applications des appareils ou dispositifs de mesure à la construction des voies (appareils sur locomotives ou wagons pour indiquer ou enregistrer des sections de voie en mauvais état Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 9/00; mesure des angles, des dimensions linéaires ou des irrégularités en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C)

|  | E01B 35/02 |
· | pour l'espacement; pour le nivellement transversal; pour tracer les courbes

|  | E01B 35/04 |
· · | Appareils roulants

|  | E01B 35/06 |
· | pour mesurer les irrégularités dans le sens longitudinal

|  | E01B 35/08 |
· · | pour le nivellement

|  | E01B 35/10 |
· · | pour l'alignement

|  | E01B 35/12 |
· | pour mesurer le déplacement de la voie ou de ses composants au passage des charges, p.ex. l'affaissement des traverses, l'augmentation de l'écartement

|  | E01B 37/00 |
Pose, entretien, renouvellement ou enlèvement du ballast ou de la voie, non prévus dans un seul des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01B 27/00-E01B 35/00