|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G06 |
CALCUL; COMPTAGE (calculateurs de marque pour jeux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 71/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63D 15/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63F 1/18; combinaisons d'accessoires pour écrire avec des dispositifs de calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/08)

|  | G06 |
Note(s) La présente classe couvre: les simulateurs qui mettent en oeuvre les méthodes de calcul des conditions existantes ou anticipées à l'intérieur du dispositif ou du système réel; les simulateurs qui présentent, par des moyens comprenant le calcul, le fonctionnement d'un appareil ou d'un système, s'ils ne sont pas prévus ailleurs. La présente classe ne couvre pas: les fonctions de commande dérivées des simulateurs qui sont, en général, couvertes par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05, bien qu'elles puissent se trouver dans la sous-classe de la présente classe comprenant le dispositif commandé; la mesure d'une variable séparée, destinée à servir de grandeur d'entrée à un simulateur, qui est couverte par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; le simulateur qui est considéré comme un dispositif d'enseignement ou d'entraînement, ce qui est le cas s'il donne des sensations perceptibles ressemblant à celles que l'élève éprouverait dans la réalité en réponse aux actions faites par lui. De tels simulateurs sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09; les composants des simulateurs, s'ils sont identiques à des dispositifs ou machines réels, qui sont classés dans la sous-classe correspondant à ces dispositifs ou machines et non dans la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "donnée" est utilisée comme synonyme "d'information". Par conséquent, l'expression "information" n'est pas utilisée dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F; "calcul" couvre toutes les opérations effectuées sur des valeurs numériques ou sur des "données" exprimées sous forme numérique. Elle correspond aux expressions anglaises "calculating", "computing" ou "computation"; "simulateur" est un dispositif susceptible d'utiliser la même échelle des temps que le dispositif réel ou de fonctionner selon une échelle des temps étendue ou comprimée. Pour l'interprétation de cette expression, les modèles de dispositifs réels à échelles réduites ou agrandies ne sont pas considérés comme des simulateurs; "support d'enregistrement" signifie un corps tel qu'un cylindre, un disque, une carte, un ruban ou un fil métallique, capable de conserver en permanence une information qui peut être lue par un élément de perception mobile par rapport à l'information enregistrée. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G06K |
RECONNAISSANCE DES DONNEES; PRESENTATION DES DONNEES; SUPPORTS D'ENREGISTREMENT; MANIPULATION DES SUPPORTS D'ENREGISTREMENT (tri postal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C)

|  | G06K |
Note(s) La présente sous-classe couvre: le marquage, la lecture et le transport des supports d'enregistrement; la reconnaissance des caractères ou autres données; la présentation visuelle ou autre de données reconnues ou de résultats d'un calcul. La présente sous-classe ne couvre pas l'impression en soi.

|  | G06K 1/00 |
Méthodes ou dispositions pour marquer les supports d'enregistrement sous la forme numérique (interprétation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 3/02)

|  | G06K 1/02 |
· | par poinçonnage (poinçonnage en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26F)

|  | G06K 1/04 |
· · | commandé par la lecture des marques sur le support d'enregistrement à poinçonner (lecture de supports d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 7/00)

|  | G06K 1/05 |
· · | Poinçonneuses à grande vitesse, p.ex. commandées par un calculateur électrique

|  | G06K 1/06 |
· · | Dispositifs commandés manuellement

|  | G06K 1/08 |
· · · | Poinçonneuses de cartes

|  | G06K 1/10 |
· · · | Poinçonneuses de bandes (spécialement adaptées pour un but particulier, voir la sous-classe correspondante, p.ex. pour la transmission d'information numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L)

|  | G06K 1/12 |
· | autrement que par poinçonnage (impression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41J)

|  | G06K 1/14 |
· | par transfert de données à partir d'un support d'enregistrement semblable ou différent

|  | G06K 1/16 |
· · | par reproduction de données d'une carte perforée sur une ou plusieurs cartes perforées sans changement de représentation de code, c.à d. duplication

|  | G06K 1/18 |
· · | par transfert de données d'un type de support d'enregistrement à un autre type de support d'enregistrement, p.ex. d'une bande magnétique à une carte perforée

|  | G06K 1/20 |
· | Marquage d'un support d'enregistrement et impression simultanée de données, p.ex. perforation d'impression

|  | G06K 1/22 |
· · | Marquage et impression simultanés sur différents supports d'enregistrement, p.ex. sur différents types de support d'enregistrement

|  | G06K 3/00 |
Méthodes ou dispositions pour l'impression de données sous la forme de caractères alphanumériques ou autres à partir d'un support d'enregistrement, p.ex. interprétation, impression à partir d'une bande magnétique

|  | G06K 3/02 |
· | Transformation des marques d'un support d'enregistrement en données imprimées sur le même support d'enregistrement, c.à d. interprétation

|  | G06K 5/00 |
Méthodes ou dispositions pour vérifier l'exactitude du marquage sur un support d'enregistrement; Dispositifs de localisation de colonne

|  | G06K 5/02 |
· | la vérification constituant une partie de l'opération de marquage

|  | G06K 5/04 |
· | Vérification de l'alignement du marquage

|  | G06K 7/00 |
Méthodes ou dispositions pour la lecture de supports d'enregistrement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 9/00 a priorité)

|  | G06K 7/01 |
· | Détails

|  | G06K 7/015 |
· · | Alignement ou centrage du dispositif de lecture par rapport au support d'enregistrement (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B)

|  | G06K 7/016 |
· · | Synchronisation des procédés de lecture (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B)

|  | G06K 7/02 |
· | avec des moyens pneumatiques ou hydrauliques, p.ex. lecture de perforations à l'air comprimé; avec des moyens acoustiques

|  | G06K 7/04 |
· | avec des moyens mécaniques, p.ex. avec des aiguilles actionnant des contacts électriques

|  | G06K 7/06 |
· | avec des moyens qui sont conducteurs de courant quand une marque est présente ou absente, p.ex. balais ou pointe de contact pour perforation, balais de contact pour marques conductrices

|  | G06K 7/08 |
· | avec des moyens de perception des modifications d'un champ électrostatique ou magnétique, p.ex. par perception des modifications de la capacité entre des électrodes

|  | G06K 7/10 |
· | par radiation électromagnétique, p.ex. lecture optique; par radiation corpusculaire

|  | G06K 7/12 |
· · | utilisant une longueur d'onde choisie, p.ex. pour lire des marques rouges et ignorer des marques bleues

|  | G06K 7/14 |
· · | utilisant la lumière sans sélection des longueurs d'onde, p.ex. lecture de la lumière blanche réfléchie

|  | G06K 9/00 |
Méthodes ou dispositions pour la lecture ou la reconnaissance de caractères imprimés ou écrits ou pour la reconnaissance de formes, p.ex. d'empreintes digitales (traitement ou analyse de tracés de particules nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 5/02)

|  | G06K 9/03 |
· | Détection ou correction d'erreurs, p.ex. par une seconde exploration [3]

|  | G06K 9/18 |
· | utilisant des caractères imprimés pourvus de marques de codage additionnelles ou comportant des marques de codage, p.ex. le caractère étant composé de barres distinctes de formes différentes, chacune représentant une valeur de code différente

|  | G06K 9/20 |
· | Obtention de l'image [3]

|  | G06K 9/22 |
· · | en utilisant des instruments déplacés manuellement [3]

|  | G06K 9/24 |
· · · | Détails de structure des instruments [3]

|  | G06K 9/26 |
· · | en utilisant une fente déplacée sur la surface de l'image [3]

|  | G06K 9/28 |
· · | en utilisant des détecteurs particuliers en des points prédéterminés [3]

|  | G06K 9/30 |
· · | en utilisant des moyens automatiques suiveurs de courbes [3]

|  | G06K 9/32 |
· · | Alignement ou centrage du capteur d'image ou de la zone image [3]

|  | G06K 9/34 |
· · | Découpage des formes se touchant ou se chevauchant dans la zone image [3]

|  | G06K 9/36 |
· | Prétraitement de l'image, c.à d. traitement de l'information image sans se préoccuper de l'identité de l'image (calculateurs numériques pour le traitement de l'image Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 15/62) [3]

|  | G06K 9/38 - G06K 9/56 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 9/58 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 9/38-G06K 9/56. [3]

|  | G06K 9/38 |
· · | Quantification du signal image analogique [3]

|  | G06K 9/40 |
· · | Filtrage du bruit [3]

|  | G06K 9/42 |
· · | Normalisation des dimensions de la forme [3]

|  | G06K 9/44 |
· · | Lissage ou élagage de la forme [3]

|  | G06K 9/46 |
· · | Extraction d'éléments ou de caractéristiques de l'image [3]

|  | G06K 9/48 |
· · · | en codant le contour de la forme [3]

|  | G06K 9/50 |
· · · | en analysant des intersections de la forme avec des lignes prédéterminées [3]

|  | G06K 9/52 |
· · · | en déduisant des propriétés mathématiques ou géométriques de l'image complète [3]

|  | G06K 9/54 |
· · | Combinaisons de fonctions de prétraitement [3]

|  | G06K 9/56 |
· · · | en utilisant un opérateur local, c.à d. des moyens pour opérer sur un point image élémentaire en fonction des éléments situés à proximité immédiate de ce point [3]

|  | G06K 9/58 |
· · | en utilisant des moyens optiques [3]

|  | G06K 9/60 |
· | Combinaison de l'obtention de l'image et des fonctions de prétraitement [3]

|  | G06K 9/62 |
· | Méthodes ou dispositions pour la reconnaissance utilisant des moyens électroniques (machines capables de s'instruire Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 15/18; corrélation numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 15/336; corrélation analogique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/19) [3]

|  | G06K 9/64 |
· · | utilisant des comparaisons ou corrélations simultanées de signaux images avec une pluralité de références, p.ex. matrice de résistances [3]

|  | G06K 9/66 |
· · · | avec des références réglables par une méthode adaptative, p.ex. en s'instruisant [3]

|  | G06K 9/68 |
· · | utilisant des comparaisons successives des signaux images avec plusieurs références, p.ex. mémoire adressable [3]

|  | G06K 9/70 |
· · · | le choix de la référence suivante dépendant du résultat de la comparaison précédente [3]

|  | G06K 9/72 |
· · | utilisant une analyse de contexte basée sur l'identité provisoire attribuée à une série de formes successives, p.ex. d'un mot [3]

|  | G06K 9/74 |
· | Dispositions pour la reconnaissance utilisant des masques de référence optiques (corrélation optique analogique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06E 3/00) [3]

|  | G06K 9/76 |
· · | utilisant des masques holographiques [3]

|  | G06K 9/78 |
· | Combinaison de l'obtention de l'image et de fonctions de reconnaissance [3]

|  | G06K 9/80 |
· | Combinaison du prétraitement de l'image et de fonctions de reconnaissance [3]

|  | G06K 9/82 |
· · | utilisant des moyens optiques pour l'une ou les deux fonctions [3]

|  | G06K 11/00 |
Procédés ou dispositifs pour la lecture d'un graphique ou pour transformer la configuration de paramètres mécaniques, p.ex. une force ou une présence, en signaux électriques (en combinaison avec la reconnaissance de caractères ou de dessins Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 9/00; palpeurs pour dispositifs de copiage sur machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 35/00; dispositions pour la mesure des aires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B; mesure d'une force Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L; adaptés comme dispositifs d'entrée pour les calculateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 3/00; systèmes pour transmettre la position d'un objet par rapport à un système de références prédéterminé, p.ex. système télé-autographique, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C 21/00) [2]

|  | G06K 11/02 |
· | Suiveurs de courbe automatiques

|  | G06K 11/04 |
· · | utilisant un modèle de balayage auxiliaire [2]

|  | G06K 11/06 |
· | Dispositifs pour convertir en signal électrique la position d'un élément d'écriture ou d'un traceur déplacé à la main [3]

|  | G06K 11/08 |
· · | utilisant des moyens opto-électroniques [5]

|  | G06K 11/10 |
· · | utilisant un ensemble de fils conducteurs, p.ex. des fils conducteurs croisés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 11/12 a priorité) [5]

|  | G06K 11/12 |
· · | utilisant des éléments résistifs, p.ex. une seule surface uniforme ou deux surfaces parallèles mises en contact [5]

|  | G06K 11/14 |
· · | utilisant la propagation d'ondes acoustiques [5]

|  | G06K 11/16 |
· · | utilisant d'autres moyens spécifiques, p.ex. capacitifs, piezo-électriques, électromagnétiques [5]

|  | G06K 11/18 |
· · | Détecteurs tenus à la main, p.ex. crayon lumineux, manette de jeux, souris, bille traçante [5]

|  | G06K 11/20 |
· · · | Moyens de commande pour détecteurs [5]

|  | G06K 13/00 |
Transport de supports d'enregistrement d'une position à une autre, p.ex. d'une position d'alimentation à une position de poinçonnage (dispositifs de transport en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G)

|  | G06K 13/02 |
· | le support d'enregistrement ayant une dimension longitudinale comparable à la dimension transversale, p.ex. carte perforée

|  | G06K 13/04 |
· · | Parties constitutives, p.ex. volet dans l'appareil de triage des cartes

|  | G06K 13/05 |
· · · | Cabestans; Galets de pression

|  | G06K 13/06 |
· · | Guidage des cartes; Contrôle du fonctionnement correct des mécanismes de transport des cartes [2]

|  | G06K 13/063 |
· · · | Alignement des cartes [2]

|  | G06K 13/067 |
· · · | Contrôle de la présence, de l'absence, de la position correcte ou de l'état de mouvement des cartes [2]

|  | G06K 13/07 |
· · | Transport de cartes entre postes

|  | G06K 13/073 |
· · · | avec mouvement continu [2]

|  | G06K 13/077 |
· · · | avec mouvement intermittent; Freinage ou arrêt du mouvement [2]

|  | G06K 13/08 |
· · | Alimentation en cartes ou délivrance de cartes

|  | G06K 13/10 |
· · · | des magasins aux dispositifs de transport

|  | G06K 13/103 |
· · · · | utilisant des moyens mécaniques [2]

|  | G06K 13/107 |
· · · · | utilisant des moyens pneumatiques [2]

|  | G06K 13/12 |
· · · | des dispositifs de transport aux magasins

|  | G06K 13/14 |
· · · | Magasins de cartes, p.ex. case de réception, magasin d'alimentation (classement en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B42F)

|  | G06K 13/16 |
· · | Manipulation de feuilles souples, p.ex. de chèques

|  | G06K 13/18 |
· | le support d'enregistrement étant allongé longitudinalement, p.ex. bande perforée (caractéristiques autres que celles relatives au traitement de données Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B; entraînement des bandes magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 15/00)

|  | G06K 13/20 |
· · | Détails

|  | G06K 13/22 |
· · · | Cabestans; Galets de pression

|  | G06K 13/24 |
· · | Guidage des supports d'enregistrement; Reconnaissance de fin de support d'enregistrement

|  | G06K 13/26 |
· · | Enroulement ou déroulement de support d'enregistrement; Entraînement de support d'enregistrement [2]

|  | G06K 13/28 |
· · · | d'une manière continue [2]

|  | G06K 13/30 |
· · · | d'une manière intermittente [2]

|  | G06K 15/00 |
Dispositions pour produire une présentation visuelle permanente des données de sortie [3]

|  | G06K 15/02 |
· | comportant l'impression de caractères alphanumériques

|  | G06K 15/04 |
· · | par imprimantes du type à barres

|  | G06K 15/06 |
· · | par imprimantes à roue porte-caractères

|  | G06K 15/07 |
· · · | par imprimantes à roue porte-caractères à rotation continue, p.ex. imprimantes à tambour porte-caractères tournant [2]

|  | G06K 15/08 |
· · | par impression au vol, avec les caractères imprimants se déplaçant dans la direction de la ligne imprimée, p.ex. imprimantes à chaînes

|  | G06K 15/10 |
· · | par imprimantes en matrices de points

|  | G06K 15/12 |
· · | par impression photographique

|  | G06K 15/14 |
· · | par impression électrographique, p.ex. xérographie; par impression magnétographique

|  | G06K 15/16 |
· · | Moyens pour l'alimentation en papier ou en formulaires

|  | G06K 15/22 |
· | ne comportant pas l'impression de caractères alphanumériques, p.ex. produisant des graphiques (enregistrement de valeurs mesurées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D) [3]

|  | G06K 17/00 |
Méthodes ou dispositions pour faire travailler en coopération des équipements couverts par plusieurs des groupes principaux précédents, p.ex. fichiers automatiques de cartes incluant les opérations de transport et de lecture

|  | G06K 19/00 |
Supports d'enregistrement pour utilisation avec des machines et avec au moins une partie prévue pour supporter des marques numériques (supports d'enregistrement adaptés pour commander des machines spécifiques, voir la sous-classe correspondante à la machine, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04L; impression de formes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41; cartes de classement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B42F 19/00; supports d'enregistrement en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11)

|  | G06K 19/02 |
· | caractérisés par l'utilisation de matériaux spécifiés, p.ex. pour éviter l'usure pendant le transport à travers la machine

|  | G06K 19/04 |
· | caractérisés par la forme

|  | G06K 19/06 |
· | caractérisés par le genre de marque numérique, p.ex. forme, nature, code

|  | G06K 19/063 |
· · | le support comportant des perforations ou des encoches latérales, p.ex. des fentes allongées [5]

|  | G06K 19/067 |
· · | Supports d'enregistrement avec des marques conductrices, des circuits imprimés ou des éléments de circuit à semi-conducteurs, p.ex. cartes d'identité ou cartes de crédit [5]

|  | G06K 19/07 |
· · · | avec des puces à circuit intégré [5]

|  | G06K 19/073 |
· · · · | Dispositions particulières pour les circuits, p.ex. pour protéger le code d'identification dans la mémoire (protection contre l'utilisation non autorisée de mémoire de calculateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 12/14) [5]

|  | G06K 19/077 |
· · · · | Détails de structure, p.ex. montage de circuits dans le support [5]

|  | G06K 19/08 |
· · | utilisant des marquages de différentes sortes sur le même support d'enregistrement, p.ex. un marquage étant lu optiquement et l'autre par des moyens magnétiques

|  | G06K 19/10 |
· · · | au moins une sorte de marquage étant utilisée pour l'authentification, p.ex. de cartes de crédit ou de cartes d'identité (vérification des cartes d'identité ou des cartes de crédit dans des mécanismes actionnés par ces cartes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07F 7/12) [5]

|  | G06K 19/12 |
· · · · | le marquage étant lu par des moyens magnétiques [5]

|  | G06K 19/14 |
· · · · | le marquage étant lu par irradiation [5]

|  | G06K 19/16 |
· · · · · | le marquage étant constitué par un hologramme ou un réseau de diffraction [5]

|  | G06K 19/18 |
· · · · | Détails de structure [5]

|  | G06K 21/00 |
Recherche d'informations à partir de cartes perforées conçues pour un usage manuel ou une manipulation par machine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 19/00 a priorité); Appareils pour manipuler de telles cartes, p.ex. pour le marquage ou la correction

|  | G06K 21/02 |
· | dans lesquelles la coïncidence de marquage est déterminée mécaniquement, p.ex. avec une aiguille

|  | G06K 21/04 |
· | dans lesquelles la coïncidence de marquage est déterminée optiquement

|  | G06K 21/06 |
· | Appareils ou outils adaptés pour marquage par fentes ou autre marquage de cartes pour compulsations d'informations (outils pour perforer en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26F)

|  | G06K 21/08 |
· | Appareils ou outils pour corriger les erreurs de perforation ou de marquage [2]