|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F28 |
ECHANGEURS DE CHALEUR EN GENERAL

|  | F28 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "échange de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent, par contact direct ou indirect, avec un fluide ou un solide fluent chauffés ou refroidis; "transfert de chaleur" désigne le chauffage ou le refroidissement d'un fluide ou d'un solide fluent par contact direct avec une surface ou un corps chauffés ou refroidis. Un appareil utilisant à des fins particulières "l'échange de chaleur" ou le "transfert de chaleur" (tels que définis à la note (1) ci-dessus) est classé soit dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B, soit dans la sous-classe appropriée des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27. Si aucune de ces sous-classes ne convient, l'appareil est classé dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28D.

|  | F28B |
CONDENSEURS DE VAPEUR D'EAU OU D'AUTRES VAPEURS (condensation des vapeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 5/00; ensembles fonctionnels de machines à vapeur comportant des condenseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01K; liquéfaction des gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...F25J; parties constitutives ou aménagements, d'application générale, des dispositifs d'échange ou de transfert de chaleur Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F)

|  | F28B 1/00 |
Condenseurs dans lesquels la vapeur d'eau ou autre vapeur est séparée de l'agent de refroidissement par des parois, p.ex. condenseur à surface

|  | F28B 1/02 |
· | utilisant l'eau ou un autre liquide comme agent de refroidissement

|  | F28B 1/04 |
· · | utilisant des parois mobiles

|  | F28B 1/06 |
· | utilisant l'air ou un autre gaz comme agent de refroidissement

|  | F28B 1/08 |
· · | utilisant des parois mobiles [3]

|  | F28B 3/00 |
Condenseurs dans lesquels la vapeur d'eau ou autre vapeur vient en contact direct avec l'agent de refroidissement

|  | F28B 3/02 |
· | par écoulement d'une couche de liquide de refroidissement sur la surface de condensation

|  | F28B 3/04 |
· | par injection du liquide de refroidissement dans la vapeur d'eau ou autre vapeur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B 3/08 a priorité)

|  | F28B 3/06 |
· | par injection de la vapeur d'eau ou autre vapeur dans le liquide de refroidissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B 3/08 a priorité)

|  | F28B 3/08 |
· | avec des organes rotatif

|  | F28B 5/00 |
Condenseurs utilisant une combinaison des procédés couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B 1/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28B 3/00; Autres condenseurs

|  | F28B 7/00 |
Combinaisons de deux ou plusieurs condenseurs, p.ex. dans le cas d'un condenseur de réserve

|  | F28B 9/00 |
Systèmes auxiliaires, aménagements ou dispositifs accessoires

|  | F28B 9/02 |
· | pour amener la vapeur d'eau ou autre vapeur aux condenseurs

|  | F28B 9/04 |
· | pour amener, recueillir et emmagasiner l'eau ou autre liquide de refroidissement

|  | F28B 9/06 |
· · | avec possibilités de réfrigérer à nouveau l'eau ou autre liquide de refroidissement

|  | F28B 9/08 |
· | pour recueillir et enlever le condensat

|  | F28B 9/10 |
· | pour extraire, refroidir et enlever les gaz non condensables

|  | F28B 11/00 |
Commandes avec caractéristiques spéciales d'adaptation aux condenseurs (commandes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)