|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F15 |
DISPOSITIFS DE MANOEUVRE A PRESSION DE FLUIDE; HYDRAULIQUE OU TECHNIQUE PNEUMATIQUE EN GENERAL

|  | F15C |
ELEMENTS DE CIRCUITS DE FLUIDE UTILISES PRINCIPALEMENT POUR LE CALCUL OU LA COMMANDE (transducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 5/00; dynamique des fluides en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D; calculateurs comportant des éléments à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | F15C 1/00 |
Eléments de circuits n'ayant pas de parties en mouvement

|  | F15C 1/02 |
· | Parties constitutives

|  | F15C 1/04 |
· · | Moyens pour commander les courants de fluide vers les dispositifs à fluide, p.ex. par signaux électriques

|  | F15C 1/06 |
· · | Détails de construction; Emploi de matériaux spécifiés

|  | F15C 1/08 - F15C 1/20 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 1/22 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 1/08-F15C 1/20. [2]

|  | F15C 1/08 |
· | Dispositifs à couche-limite, p.ex. amplificateurs utilisant l'effet d'adhérence de fluide aux parois [2]

|  | F15C 1/10 |
· · | pour un fonctionnement numérique, p.ex. pour former un basculeur, un déclencheur OU, un déclencheur NI logiques

|  | F15C 1/12 |
· · · | Aménagements multiples à cet effet pour effectuer des opérations de la même espèce, p.ex. portes majoritaires, portes d'identité

|  | F15C 1/14 |
· | Dispositifs à interaction de courants; Dispositifs à échange de force vive, p.ex. agissant par interaction de deux jets de fluide orthogonaux

|  | F15C 1/16 |
· | Dispositifs à tourbillon, c.à d. dispositifs utilisant une chute de pression au moment où le fluide devient tourbillonnaire

|  | F15C 1/18 |
· | Dispositifs à turbulence, c.à d. dispositifs dans lesquels un courant de commande oblige un flux laminaire à devenir turbulent

|  | F15C 1/20 |
· | Dispositifs à impact direct, c.à d. dispositifs dans lesquels se heurtent deux courants opposés en ligne droite

|  | F15C 1/22 |
· | Oscillateurs [2]

|  | F15C 3/00 |
Eléments de circuits ayant des parties en mouvement (soupapes, structure des soupapes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K)

|  | F15C 3/02 - F15C 3/14 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 3/16 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 3/02-F15C 3/14. [2]

|  | F15C 3/02 |
· | utilisant des clapets à bobines

|  | F15C 3/04 |
· | utilisant des diaphragmes (raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00)

|  | F15C 3/06 |
· | utilisant des billes

|  | F15C 3/08 |
· | utilisant des lames

|  | F15C 3/10 |
· | utilisant des ajutages ou des buses à jet

|  | F15C 3/12 |
· · | l'ajutage ou la buse à jet étant mobiles

|  | F15C 3/14 |
· · | le jet qui sort de l'ajutage étant intercepté par une palette

|  | F15C 3/16 |
· | Oscillateurs [2]

|  | F15C 4/00 |
Eléments de circuits caractérisés par leurs fonctions particulières

|  | F15C 5/00 |
Fabrication des éléments de circuits de fluide; Fabrication des assemblages de ces éléments

|  | F15C 7/00 |
Eléments hybrides, c.à d. éléments de circuits ayant des caractéristiques prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 1/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C 3/00 [2]