|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spaciaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R couvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60C |
PNEUMATIQUES POUR VEHICULES (fabrication, réparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29); GONFLAGE DES PNEUMATIQUES; CHANGEMENT DES PNEUMATIQUES; FIXATION DES VALVES A DES CORPS ELASTIQUES GONFLABLES, EN GENERAL; DISPOSITIFS OU AGENCEMENTS CONCERNANT LES PNEUMATIQUES [5]

|  | B60C |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "pneumatique" désigne un élément distinct en contact avec le sol, disposé de façon continue à l'extérieur de la périphérie de la jante. Il comprend la carcasse, l'enveloppe extérieure ainsi que tout élément intérieur à cette enveloppe tel que chambre d'air. Dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00, traitant du raccordement des valves, l'expression "pneumatique" comprend également les corps élastiques gonflables autres que les pneumatiques eux-mêmes ou les chambres à air. Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60.

|  | B60C 1/00 |
Pneumatiques caractérisés par la composition chimique, la disposition ou le mélange physique de la composition [4]

|  | B60C 1/00 |
Note(s) Les inventions caractérisées seulement par la composition, c.à d. ne dévoilant aucune structure remarquable de pneumatique, sont classées uniquement suivant la composition, p.ex. dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08K, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08L. [4]

|  | B60C 3/00 |
Pneumatiques caractérisés par leur section transversale (caractérisés par des éléments en contact avec le rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00) [4]

|  | B60C 3/02 |
· | à section fermée, p.ex. à section toroïdale [4]

|  | B60C 3/04 |
· | caractérisés par les dimensions relatives de la section, p.ex. par un profil bas (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 3/06 a priorité) [4]

|  | B60C 3/06 |
· | à section asymétrique [4]

|  | B60C 3/08 |
· | pliables en vue du stockage ou d'une non utilisation, p.ex. pneumatiques de secours procurant un gain de place (pneumatiques pouvant rouler à plat Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/08) [4]

|  | B60C 5/00 |
Pneumatiques ou chambres intérieures gonflables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/00-B60C 17/00 ont priorité) [4]

|  | B60C 5/01 |
· | sans armature de fils appréciable, p.ex. pneumatiques sans fils, pneumatiques moulés [4]

|  | B60C 5/02 |
· | avec éléments intérieurs gonflables distincts, p.ex. avec chambre intérieure; Moyens de lubrification, de purge, pour prévenir les mouvements relatifs entre le pneumatique et la chambre à air (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/20 a priorité) [4]

|  | B60C 5/04 |
· · | Forme ou structure des éléments intérieurs gonflables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/10 a priorité) [4]

|  | B60C 5/08 |
· · · | comportant des moyens de renforcement

|  | B60C 5/10 |
· | formés d'un simple anneau discontinu avec extrémités contiguës pouvant être assemblés les uns aux autres [4]

|  | B60C 5/12 |
· | sans éléments internes gonflables distincts, p.ex. pneumatiques sans chambre à air dont la section transversale est ouverte sur la jante (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/20 a priorité) [4]

|  | B60C 5/14 |
· · | avec chemise ou revêtement imperméable sur la paroi intérieure du pneumatique [4]

|  | B60C 5/16 |
· · | Dispositifs d'étanchéité entre talons et jantes, p.ex. bandes

|  | B60C 5/18 |
· | Carcasse en plusieurs parties, p.ex. formée d'éléments en arceaux remplaçables

|  | B60C 5/20 |
· | comportant plusieurs chambres gonflables distinctes (avec chambres supplémentaires susceptibles de supporter une charge en cas de secours Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/02) [4]

|  | B60C 5/22 |
· · | les chambres étant annulaires [4]

|  | B60C 5/24 |
· · | les parois des chambres s'étendant transversalement au pneumatique [4]

|  | B60C 7/00 |
Pneumatiques non gonflables ou bandages pleins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 1/00 a priorité; pneumatiques ou jantes caractérisés par des éléments en contact avec le rail Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 17/00) [2]

|  | B60C 7/02 |
· | faits de cordages ou de soies

|  | B60C 7/04 |
· | faits de bois ou de cuir

|  | B60C 7/06 |
· | faits de métal

|  | B60C 7/08 |
· | constitués par une série d'éléments en arceaux

|  | B60C 7/10 |
· | caractérisés par des dispositifs pour augmenter l'élasticité (roues à grande élasticité Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 9/00)

|  | B60C 7/12 |
· · | présentant des cavités fermées, p.ex. remplies de gaz (pneumatiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/00) [4]

|  | B60C 7/14 |
· · | utilisant des ressorts

|  | B60C 7/16 |
· · · | en enroulements hélicoïdaux ou plats

|  | B60C 7/18 |
· · · · | disposés radialement par rapport à l'axe de la roue

|  | B60C 7/20 |
· · · · | disposés en cercle par rapport à l'axe de la roue

|  | B60C 7/22 |
· | ayant des couches incorporées autres que celles visant à augmenter l'élasticité, p.ex. pour armaturer

|  | B60C 7/24 |
· | caractérisés par des dispositifs de fixation, des bandages sur la jante ou sur le corps de la roue

|  | B60C 7/26 |
· · | utilisant des boulons

|  | B60C 7/28 |
· · | utilisant des lanières ou dispositifs similaires, p.ex. vulcanisés dans le pneu

|  | B60C 9/00 |
Armatures des pneumatiques ou disposition des nappes dans ces derniers (éléments intérieurs renforcés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/08; structure du talon, p.ex. construction en relèvement ou en recouvrement, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 15/00; câblés en soi pour pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...D02G 3/48; tissus en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...D03D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...D04H; cordes ou câbles métalliques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...D07B 1/06) [4]

|  | B60C 9/00 |
Note(s) Une invention classée dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/00 est aussi classée dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B, si elle traite d'un produit stratifié. [4]

|  | B60C 9/02 |
· | Carcasses

|  | B60C 9/04 |
· · | les fils de renforcement de chaque pli de la carcasse étant sensiblement parallèles

|  | B60C 9/06 |
· · · | s'étendant en diagonale d'un talon à l'autre et dirigés en sens opposé dans chaque nappe successive, c.à d. les nappes étant disposées en biais les unes par rapport aux autres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/07, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/09 ont priorité) [4]

|  | B60C 9/07 |
· · · | joignant un talon à l'autre suivant une courbe, p.ex. fils en S [4]

|  | B60C 9/08 |
· · · | joignant transversalement un talon à l'autre, c.à d. formant une nappe radiale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/07 a priorité) [4]

|  | B60C 9/09 |
· · · · | combinés avec d'autres nappes comportant des fils s'étendant en diagonale d'un talon à l'autre, c.à d. formant une combinaison de nappes radiales et de nappes en biais [4]

|  | B60C 9/10 |
· · | les fils de renforcement au sein de chaque nappe de la carcasse étant disposés en croix

|  | B60C 9/11 |
· · · | Nappes tissées, tressées ou tricotées [4]

|  | B60C 9/12 |
· · | constituées par des couches gommées de fibres ou filaments noyés

|  | B60C 9/13 |
· · · | les fils étant constitués d'au moins deux matériaux différents [4]

|  | B60C 9/14 |
· · | constituées par des feuilles, toiles, ou films de matériau homogène, p.ex. matériau synthétique, feuille métallique, caoutchouc

|  | B60C 9/16 |
· · | constituées par des incrustations métalliques de renforcement

|  | B60C 9/17 |
· · | asymétriques par rapport au plan médian du pneumatique [4]

|  | B60C 9/18 |
· | Structure ou disposition des ceintures, des couches de protection, des couronnes de renforcement ou des couches amortissantes

|  | B60C 9/20 |
· · | constituées par des nappes gommées ayant chacune leurs fils disposés sensiblement en parallèle

|  | B60C 9/22 |
· · · | les nappes étant disposées avec tous leurs fils orientés selon la circonférence du pneumatique

|  | B60C 9/24 |
· · | constituées d'arceaux

|  | B60C 9/26 |
· · | Nappes en plis [4]

|  | B60C 9/28 |
· · | caractérisée par les dimensions ou la courbure de la ceinture ou de la couche de protection par rapport à la carcasse (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/30 a priorité) [4]

|  | B60C 9/30 |
· · | asymétrique par rapport au plan médian du pneumatique [4]

|  | B60C 11/00 |
Bandes de roulement des pneumatiques; Sculptures des bandes de roulement; Pièces rapportées antidérapantes

|  | B60C 11/01 |
· | Forme des épaulements entre bande de roulement et flanc du pneumatique, p.ex. arrondie, à paliers, en port-à-faux (disposition des rainures ou des nervures sur les flancs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 13/02) [4]

|  | B60C 11/02 |
· | Bandes de roulement remplaçables

|  | B60C 11/03 |
· | Sculptures des bandes de roulement [4]

|  | B60C 11/04 |
· · | comportant des rainures ou des nervures [4]

|  | B60C 11/06 |
· · · | disposées circonférentiellement par rapport à l'axe de rotation, p.ex. en zigzag [4]

|  | B60C 11/08 |
· · · | parallèles ou obliques par rapport à l'axe de rotation [4]

|  | B60C 11/10 |
· · | avec creux ou bosses en forme de coupelles [4]

|  | B60C 11/11 |
· · | composées d'éléments isolés, p.ex. d'éléments en forme de blocs [4]

|  | B60C 11/12 |
· · | avec entailles étroites ou traits de scie [4]

|  | B60C 11/14 |
· | Eléments rapportés antidérapants, p.ex. vulcanisés dans la bande de roulement

|  | B60C 11/16 |
· · | en forme de chevilles, p.ex. en métal ou en textile

|  | B60C 11/18 |
· · | en forme de bandes, p.ex. peignes métalliques, bandes de caoutchouc offrant différentes résistances à l'usure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/20 a priorité)

|  | B60C 11/20 |
· · | en forme d'enroulements

|  | B60C 11/22 |
· | Anneaux de roulement entre pneumatiques jumelés [4]

|  | B60C 11/24 |
· | Aménagements pour indiquer l'usure [4]

|  | B60C 13/00 |
Flancs du pneumatique; Protection, décoration, marquage ou opérations similaires concernant ces derniers (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/08 a priorité; épaulements des pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/01; couronnes décoratives amovibles pour flanc de pneumatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 7/01) [4,5]

|  | B60C 13/02 |
· | Disposition des rainures ou des nervures [4]

|  | B60C 13/04 |
· | comportant des incrustations ou des couches extérieures annulaires, p.ex. flancs blancs [4]

|  | B60C 15/00 |
Talons du pneumatique, p.ex. relèvement ou recouvrement de nappe

|  | B60C 15/02 |
· | Positionnement ou blocage des talons sur les jantes (moyens d'étanchéité entre talons et jantes de pneumatiques sans chambre à air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/16; dispositifs de fixation de bandages solides sur les jantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 7/24; jantes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 21/00) [4]

|  | B60C 15/024 |
· · | Profil du talon, p.ex. lèvres, rainures ou nervures [4]

|  | B60C 15/028 |
· · | Entretoises entre talons (moyens susceptibles de supporter une charge en cas de secours Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 17/00) [4]

|  | B60C 15/032 |
· · · | gonflables [4]

|  | B60C 15/036 |
· · | Pneumatiques fixés en permanence sur la jante, p.ex. par adhésif, par vulcanisation [4]

|  | B60C 15/04 |
· | Tringles de talons (production de tringles ou de noyaux à talons pour pneumatiques ou bandages pleins Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29D 30/48) [4]

|  | B60C 15/05 |
· · | Multiples, c.à d. plusieurs d'entre elles étant placées dans chaque talon [4]

|  | B60C 15/06 |
· | Pointes de gomme, garnitures, toiles de frottement

|  | B60C 17/00 |
Pneumatiques caractérisés par des moyens autorisant un trajet limité en cas de dommage ou en cas de dégonflage; Accessoires à cet effet (équipés de plusieurs chambres gonflables distinctes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/20)

|  | B60C 17/01 |
· | utilisant des supports gonflables supplémentaires susceptibles de supporter une charge en cas de secours [4]

|  | B60C 17/02 |
· · | gonflés ou dilatés uniquement en cas de secours [4]

|  | B60C 17/04 |
· | utilisant des supports supplémentaires non gonflables susceptibles de supporter une charge en cas de secours

|  | B60C 17/06 |
· · | élastiques [4]

|  | B60C 17/08 |
· | Moyens pour faciliter le pliage des flancs, p.ex. flancs pouvant rouler à plat (en vue du stockage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 3/08) [4]

|  | B60C 17/10 |
· | Lubrification interne [4]

|  | B60C 19/00 |
Autres structures ou éléments du pneumatique

|  | B60C 19/04 |
· | Pneumatique comportant des ouvertures obturables autrement que par la jante

|  | B60C 19/08 |
· | Dispositifs pour écouler les charges électriques

|  | B60C 19/12 |
· | Dispositifs pour empêcher les perforations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 9/00 a priorité; éléments intérieurs gonflables comportant des moyens de renforcement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 5/08) [4]

|  | B60C 21/00 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 73/00 )

|  | B60C 23/00 |
Dispositifs pour mesurer, signaler, commander ou distribuer la pression ou la température des pneumatiques, spécialement adaptés pour être montés sur des véhicules (mesures en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L 17/00; signalisation à distance en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); Agencement sur les véhicules des dispositifs de gonflage des pneumatiques, p.ex. des pompes, des réservoirs (pompes à air en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04; réservoirs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C); Aménagements pour refroidir les pneumatiques [3]

|  | B60C 23/02 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la pression du pneumatique

|  | B60C 23/04 |
· · | montés sur la roue ou le pneumatique

|  | B60C 23/06 |
· | Dispositifs avertisseurs actionnés par la déformation du pneumatique (dispositifs indiquant l'usure Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 11/24)

|  | B60C 23/08 |
· · | en touchant le sol

|  | B60C 23/10 |
· | Agencement de pompes de gonflage montées sur les véhicules

|  | B60C 23/12 |
· · | actionnées par une roue qui tourne

|  | B60C 23/14 |
· · | actionnées par l'organe moteur du véhicule

|  | B60C 23/16 |
· | Agencement de réservoirs à air montés sur les véhicules

|  | B60C 23/18 |
· | Aménagements pour refroidir les pneumatiques [3,4]

|  | B60C 23/19 |
· · | pour dissiper la chaleur [4]

|  | B60C 23/20 |
· | Dispositifs pour mesurer ou signaler la température des pneumatiques [3]

|  | B60C 25/00 |
Appareils ou outils adaptés pour le montage, le démontage ou l'examen des pneumatiques (appareils ou outils caractérisés par les moyens pour maintenir les roues ou leurs éléments Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 30/00) [5]

|  | B60C 25/01 |
· | pour démonter les pneumatiques de la roue ou les y monter [5]

|  | B60C 25/02 |
· · | Démonte-pneus ou similaires, p.ex. tenus à la main (actionnés par une machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/05) [5]

|  | B60C 25/04 |
· · · | pivotant autour de l'axe de la roue ou mobile le long du bord de la jante, p.ex. en roulant sur cette dernière [5]

|  | B60C 25/05 |
· · | Machines [5]

|  | B60C 25/06 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/132 )

|  | B60C 25/07 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 30/00 )

|  | B60C 25/08 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/135, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B 30/02 )

|  | B60C 25/10 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/138 )

|  | B60C 25/12 |
· · · | uniquement pour positionner les talons sur la jante [5]

|  | B60C 25/122 |
· · · · | en agissant sur la bande de roulement [5]

|  | B60C 25/125 |
· · · | uniquement pour décoller les talons de la jante [5]

|  | B60C 25/128 |
· · · · | en agissant axialement sur toute la circonférence du talon ou du flanc [5]

|  | B60C 25/13 |
· · · · | en agissant axialment à certains endroits du talon ou du flanc [5]

|  | B60C 25/132 |
· · · | pour monter et démonter les pneumatiques (uniquement pour positionner les talons sur la jante Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/12; uniquement pour décoller les talons de la jante Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/125) [5]

|  | B60C 25/135 |
· · · · | comportant un support de pneumatique ou un outil mobiles le long de l'axe de la roue [5]

|  | B60C 25/138 |
· · · · · | avec un mouvement de rotation de l'outil ou du support de pneumatique [5]

|  | B60C 25/14 |
· | Appareils ou outils pour la mise en place des talons des pneumatiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/12 a priorité) [5]

|  | B60C 25/15 |
· · | avec des moyens pour retourner le pneumatique [5]

|  | B60C 25/16 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 73/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 73/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29C 73/24 )

|  | B60C 25/18 |
· | Outils pour poser ou enlever les valves à air

|  | B60C 25/20 |
· | Outils pour fixer les bandages métalliques, p.ex. les bandages en fer sur les jantes en bois

|  | B60C 27/00 |
Dispositifs antidérapants temporairement ajustables aux pneumatiques élastiques ou aux roues équipées de pneumatiques élastiques

|  | B60C 27/02 |
· | s'étendant uniquement sur un arc restreint de la bande de roulement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 27/20 a priorité)

|  | B60C 27/04 |
· · | la partie en contact avec le sol étant rigide

|  | B60C 27/06 |
· | s'étendant sur toute la circonférence de la bande de roulement, p.ex. faits de chaînes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 27/20 a priorité)

|  | B60C 27/08 |
· · | comportant des protubérances ou des anneaux d'usure

|  | B60C 27/10 |
· · | ayant des dispositifs de mise en tension

|  | B60C 27/12 |
· · · | élastiques

|  | B60C 27/14 |
· · | fixables automatiquement

|  | B60C 27/16 |
· · | formés de matériaux compacts, p.ex. cuir

|  | B60C 27/18 |
· · · | le matériau étant une contexture, p.ex. fils métalliques tissés

|  | B60C 27/20 |
· | ayant des organes en forme de plaques en contact avec le sol

|  | B60C 27/22 |
· | pour pneumatiques en tandem (caractéristiques propres aux chenilles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D)

|  | B60C 29/00 |
Aménagement des valves de gonflage sur les pneumatiques ou les jantes eux-mêmes; Raccordement des valves aux pneumatiques ou aux jantes; Accessoires pour valves de gonflage des pneumatiques, non prévus ailleurs (outils pour monter ou enlever les valves Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/18; valves en soi, capuchons de valves Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K) [4,5]

|  | B60C 29/02 |
· | Raccordement aux jantes [4]

|  | B60C 29/04 |
· | Raccordement aux pneumatiques [4]

|  | B60C 29/06 |
· | Accessoires pour valves de gonflage des pneumatiques, p.ex. corps de valve, protecteurs, chapeaux pour capuchons de valve, dispositifs de retenue, non prévus ailleurs [5]