|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F15 |
DISPOSITIFS DE MANOEUVRE A PRESSION DE FLUIDE; HYDRAULIQUE OU TECHNIQUE PNEUMATIQUE EN GENERAL

|  | F15B |
SYSTEMES FONCTIONNANT AU MOYEN DE FLUIDES EN GENERAL; DISPOSITIFS DE MANOEUVRE FONCTION-NANT PAR PRESSION DE FLUIDE, p.ex. SERVOMOTEURS; PARTIES CONSTITUTIVES OU AMENAGEMENTS DES SYSTEMES A PRESSION DE FLUIDE, NON PREVUS AILLEURS (moteurs, turbines, compresseurs, soufflantes, pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; dynamique des fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D; embrayages ou freins à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D; amortisseurs à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F; transmissions à fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H; pistons, cylindres, garnitures d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J; soupapes; robinets, flotteurs de déclenchement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K; clapets de sécurité avec action auxiliaire du fluide sur le clapet principal Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 17/10; moyens de manoeuvre actionnés par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K 31/12; tuyaux, raccords de tuyaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L; lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N)

|  | F15B |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "télémoteur" signifie un système ou dispositif dans lequel une quantité essentiellement constante de fluides est répartie entre un organe d'entrée et un organe de sortie pour agir comme liaison hydraulique; "servomoteur" signifie un dispositif de manoeuvre à pression de fluide, p.ex. un piston et un cylindre, directement commandé par une soupape ou un autre dispositif sensible au fonctionnement d'un organe de commande initial; le "servomoteur" ne couvre pas le "télémoteur". L'organe de commande initial peut être proche ou à une certaine distance du servomoteur et peut consister, p.ex. en levier à main.

|  | F15C |
ELEMENTS DE CIRCUITS DE FLUIDE UTILISES PRINCIPALEMENT POUR LE CALCUL OU LA COMMANDE (transducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15B 5/00; dynamique des fluides en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15D; calculateurs comportant des éléments à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G)

|  | F15D |
DYNAMIQUE DES FLUIDES, c.à d. PROCEDES OU MOYENS POUR AGIR SUR L'ECOULEMENT DES GAZ OU DES LIQUIDES (éléments de circuits de fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F15C)

|  | F15D |
Note(s) La présente sous-classe couvre la commande de la couche-limite, les autres aménagements et procédés, non prévus dans les autres classes, pour agir sur l'écoulement des fluides selon les surfaces de resserrement qu'ils recouvrent et après passage sur ces surfaces, p.ex. en produisant ou en supprimant la turbulence, en infléchissant les jets, en guidant le courant de fluide à travers les coudes des conduits, en modifiant la répartition du fluide dans un conduit, en réduisant le frottement du fluide.