|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

TECHNOLOGIE EN GENERAL

|  | F16 |
ELEMENTS OU ENSEMBLES DE TECHNOLOGIE; MESURES GENERALES POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES MACHINES OU INSTALLATIONS; ISOLATION THERMIQUE EN GENERAL

|  | F16F |
RESSORTS; AMORTISSEURS; MOYENS POUR AMORTIR LES VIBRATIONS

|  | F16F |
2. Note(s) La présente sous-classe couvre: les ressorts ou les amortisseurs de chocs ou de vibrations en soi; leur aménagement dans, ou leur adaptation pour, des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation ne sont pas prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils. [5] La présente sous-classe ne couvre pas les inventions se rapportant à l'aménagement de ressorts ou d'amortisseurs de chocs ou de vibrations dans des appareils particuliers ou leur adaptation à des appareils particuliers, si cet aménagement ou cette adaptation sont prévus dans les sous-classes qui couvrent lesdits appareils, p.ex.
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47C 23/00-A47C 27/00 | Sommiers à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 5/075 | Amortisseurs de vibrations pour skis |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G | Suspensions de véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 19/24 | Montage de pare-chocs sur les véhicules |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F | Suspensions de véhicules de chemin de fer |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61G 11/00 | Tampons pour véhicules ferroviaires ou tramways |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62D 21/15 | Châssis de véhicules comportant des moyens amortisseurs de chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62J 1/02 | Selles montées élastiquement sur le cadre des cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B62K 21/08 | Amortisseurs de direction pour cycles |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 1/15 | Hélices de navires comportant des moyens pour amortir les vibrations |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63H 21/30 | Montage antivibrations de l'appareil de propulsion dans les navires |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/58 | Aménagement des amortisseurs ou des ressorts dans les trains d'atterrissage d'aéronefs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D 81/02 | Réceptacles, éléments d'emballage ou paquets ayant des moyens pour amortir les chocs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 37/20 | Montages souples dans les machines à laver |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06F 49/06 | Montages souples dans les essoreuses centrifuges domestiques |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03G 1/00 | Moteurs à ressorts |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V 15/04 | Montages élastiques de dispositifs d'éclairage |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41A 25/00 | Supports d'armes à feu permettant le recul |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...F41B 5/20 | Amortisseurs de vibrations pour les arcs |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/00 | Indication ou enregistrement en matière de mesure |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 21/10 | Aménagement d'amortisseurs dans les appareils de pesée |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B | Horloges, montres |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G12B 3/08 | Amortissement de mouvements dans les instruments |
   Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C 7/20 | Disposition de dispositifs amortisseurs de chocs pour des éléments de commande déplaçables dans les réacteurs nucléaires. |

|  | F16F 1/00 |
Ressorts (travaillant avec un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00; ressorts d'horlogerie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 17/04-G04B 17/10)

|  | F16F 1/02 |
· | en acier ou faits d'un autre matériau ayant une faible friction intérieure

|  | F16F 1/04 |
· · | Ressorts enroulés

|  | F16F 1/06 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface cylindrique

|  | F16F 1/08 |
· · · | dont les enroulements constituent une surface en grande partie conique

|  | F16F 1/10 |
· · · | Ressorts spiraux dont les enroulements constituent sensiblement une surface plane

|  | F16F 1/12 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/14 |
· · | Ressorts de torsion faits de barres ou de tubes

|  | F16F 1/16 |
· · · | Fixations ou montages

|  | F16F 1/18 |
· · | Ressorts à lames

|  | F16F 1/20 |
· · · | avec interlames, p.ex. des interlames antifriction, ou avec rouleaux entre les lames

|  | F16F 1/22 |
· · · | avec moyens pour modifier la caractéristique d'élasticité

|  | F16F 1/24 |
· · · | Lubrification; Gaines, p.ex. pour retenir le lubrifiant

|  | F16F 1/26 |
· · · | Fixations; Montages (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60G 11/10 a priorité) [5]

|  | F16F 1/28 |
· · · · | comportant des broches cylindriques métalliques tournant dans des manchons ajustés

|  | F16F 1/30 |
· · · · | comportant des pièces intermédiaires faites de caoutchouc ou d'un matériau élastique similaire

|  | F16F 1/32 |
· · | Ressorts en forme de coupelles; Ressorts en forme de disques légèrement concaves (diaphragmes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 3/00)

|  | F16F 1/34 |
· · | Bagues élastiques, c.à d. corps annulaires déformés radialement par une charge axiale

|  | F16F 1/36 |
· | faits d'un matériau à friction intérieure élevée, p.ex. caoutchouc, matériau plastique, liège, laine d'acier, poils comprimés

|  | F16F 1/37 |
· · | d'un matériau mousse, p.ex. caoutchouc éponge

|  | F16F 1/38 |
· · | avec manchon de matériau élastique entre un manchon extérieur rigide et un étui intérieur rigide ou une broche

|  | F16F 1/40 |
· · | constitués par une pile d'éléments similaires séparés par des couches intermédiaires non élastiques

|  | F16F 1/42 |
· · | caractérisés par le mode de travail

|  | F16F 1/44 |
· · · | travaillant principalement à la compression

|  | F16F 1/46 |
· · · | travaillant principalement à la tension

|  | F16F 1/48 |
· · · | travaillant principalement à la torsion

|  | F16F 1/50 |
· · · | travaillant principalement au cisaillement

|  | F16F 1/52 |
· · · | travaillant selon des modes de travail combinés

|  | F16F 1/54 |
· · · · | à la compression et au cisaillement

|  | F16F 3/00 |
Ensembles de ressorts constitués par plusieurs ressorts, p.ex. pour réaliser une caractéristique d'élasticité voulue (s'ils comportent des ressorts à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/00)

|  | F16F 3/02 |
· | avec ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 3/04 |
· · | composés uniquement de ressorts enroulés

|  | F16F 3/06 |
· · · | une partie desquels sont placés autour des autres de telle sorte qu'ils s'amortissent les uns les autres par frottement mutuel

|  | F16F 3/07 |
· · | combinés avec des chambres remplies de gaz ou d'un liquide

|  | F16F 3/08 |
· | avec ressorts faits d'un matériau ayant une friction intérieure élevée, p.ex. du caoutchouc

|  | F16F 3/10 |
· · | combinés avec des ressorts en acier ou faits d'un autre matériau, ayant une friction intérieure faible

|  | F16F 5/00 |
Ressorts à liquide dans lesquels le liquide travaille comme un ressort par compression, p.ex. combinés avec une action d'étranglement; Combinaisons de dispositifs comportant des ressorts à liquide

|  | F16F 6/00 |
Ressorts magnétiques; Ressorts magnétiques à fluide

|  | F16F 7/00 |
Amortisseurs de vibrations; Amortisseurs de chocs (utilisant un fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/00; particuliers pour systèmes rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/10)

|  | F16F 7/02 |
· | avec surfaces de friction à rotation relative qui sont pressées l'une contre l'autre (si l'un des organes est un ressort Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 13/02)

|  | F16F 7/04 |
· · | dans la direction de l'axe de rotation

|  | F16F 7/06 |
· · | dans une direction perpendiculaire ou inclinée sur l'axe de rotation

|  | F16F 7/08 |
· | avec surfaces de friction à déplacement rectiligne l'une le long de l'autre

|  | F16F 7/10 |
· | utilisant un effet d'inertie

|  | F16F 7/12 |
· | utilisant une déformation plastique de ses organes

|  | F16F 7/14 |
· | du type support de câble, c.à d. des câbles formant des boucles en prise par friction

|  | F16F 9/00 |
Ressorts, amortisseurs de vibrations, amortisseurs de chocs ou amortisseurs de mouvement de structure similaire, utilisant un fluide ou moyen équivalent comme agent d'amortissement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité; raccordement des valves aux corps élastiques gonflables Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 29/00; accessoires de manoeuvre des portes utilisant un système de freinage par fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F)

|  | F16F 9/02 |
· | utilisant un gaz uniquement

|  | F16F 9/04 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/05 |
· · · | la paroi flexible étant du type à soufflet roulant [5]

|  | F16F 9/06 |
· | utilisant à la fois un gaz et un liquide

|  | F16F 9/08 |
· · | dans une chambre à paroi flexible

|  | F16F 9/10 |
· | utilisant un liquide uniquement; utilisant un fluide dont la nature est sans importance

|  | F16F 9/12 |
· · | Dispositifs à une ou plusieurs aubes rotatives tournant dans le fluide, l'effet d'étranglement étant sans importance

|  | F16F 9/14 |
· · | Dispositifs à un ou plusieurs organes, p.ex. des pistons, des aubes, se déplaçant en va-et-vient dans des chambres et utilisant un effet d'étranglement

|  | F16F 9/16 |
· · · | comportant uniquement un déplacement rectiligne des parties travaillant

|  | F16F 9/18 |
· · · · | avec cylindre fermé et piston déterminant à l'intérieur de ce cylindre deux espaces ou plus de travail

|  | F16F 9/19 |
· · · · · | avec un seul cylindre

|  | F16F 9/20 |
· · · · · | avec tige du piston traversant les deux extrémités du cylindre

|  | F16F 9/22 |
· · · · | avec un ou plusieurs cylindres ayant chacun un espace de travail unique fermé par un piston ou un plongeur

|  | F16F 9/24 |
· · · · · | avec un seul cylindre et un seul piston ou plongeur

|  | F16F 9/26 |
· · · · · | avec deux cylindres en ligne et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/28 |
· · · · · | avec deux cylindres parallèles et avec les deux pistons ou plongeurs reliés entre eux

|  | F16F 9/30 |
· | avec un matériau solide ou semi-solide, p.ex. des masses pâteuses, comme agent d'amortissement

|  | F16F 9/32 |
· | Parties constitutives

|  | F16F 9/34 |
· · | Structure des clapets particuliers (soupapes en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16K); Forme ou structure des passages d'étranglement

|  | F16F 9/342 |
· · · | Passages d'étranglement fonctionnant avec pointeau de jauge

|  | F16F 9/346 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de fentes ménagées dans les parois des cylindres

|  | F16F 9/348 |
· · · | Passages d'étranglement en forme de disques annulaires opérant dans des directions opposées

|  | F16F 9/36 |
· · | Joints d'étanchéité particuliers, y compris les joints ou guides pour tiges de piston (étanchéité des parties mobiles en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 15/16-F16J 15/56)

|  | F16F 9/38 |
· · | Couvercles de protection ou de présentation décorative

|  | F16F 9/40 |
· · | Dispositions pour empêcher une émulsion du fluide

|  | F16F 9/42 |
· · | Dispositions pour le refroidissement

|  | F16F 9/43 |
· · | Dispositions de remplissage, p.ex. pour l'alimentation en gaz

|  | F16F 9/44 |
· · | Dispositifs inhérents à l'amortisseur ou portés par lui pour le réglage manuel ou un réglage non-automatique; de tels dispositifs combinés avec la correction de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité; correction de température seule Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/52) [5]

|  | F16F 9/46 |
· · · | permettant la commande à distance

|  | F16F 9/48 |
· · | Dispositions permettant différents effets d'amortissement à différents points de la course (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité) [5]

|  | F16F 9/49 |
· · · | Tampons arrêtoirs limitant le passage du fluide, p.ex. tampons hydrauliques

|  | F16F 9/50 |
· · | Dispositifs particuliers de réglage automatique de l'amortisseur (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité) [5]

|  | F16F 9/52 |
· · · | en cas de changement de température (combinés avec un réglage externe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/44)

|  | F16F 9/53 |
· · | Moyens pour le réglage des caractéristiques des amortisseurs en faisant varier la viscosité du fluide, p.ex. électromagnétiques [5]

|  | F16F 9/54 |
· · | Dispositions pour la fixation

|  | F16F 11/00 |
Amortisseurs de vibrations ou amortisseurs de chocs travaillant à la fois par friction et avec un fluide amortisseur

|  | F16F 13/00 |
Ensembles comportant des ressorts du type non à fluide ainsi que des amortisseurs de vibrations, des amortisseurs de chocs ou des ressorts à fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 5/00 a priorité)

|  | F16F 13/02 |
· | amortissant par contact de friction entre le ressort et les moyens de freinage (ressorts enroulés agissant par friction réciproque Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 3/06)

|  | F16F 15/00 |
Suppression des vibrations dans les systèmes (dispositifs de suspension de sièges de véhicule Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60N 2/50); Moyens ou dispositions pour éviter ou réduire les forces de déséquilibre, p.ex. dues au mouvement (essai statique ou équilibrage dynamique des machines ou structures Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M 1/00)

|  | F16F 15/02 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes non rotatifs, p.ex. dans des systèmes alternatifs; Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par l'utilisation d'organes ne se déplaçant pas avec le système rotatif (produits stratifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B; suppression des vibrations sur les navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63)

|  | F16F 15/03 |
· · | utilisant des moyens électromagnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 9/53 a priorité) [5]

|  | F16F 15/04 |
· · | utilisant des moyens élastiques (pièces détachées ou leur fixation Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 1/00-F16F 13/00) [2]

|  | F16F 15/06 |
· · · | avec ressorts métalliques (avec des ressorts en caoutchouc également Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/08)

|  | F16F 15/08 |
· · · | avec ressorts en caoutchouc

|  | F16F 15/10 |
· | Suppression des vibrations dans les systèmes rotatifs par utilisation d'organes mobiles avec le système lui-même (par équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F 15/22; avec des volants agissant de manière variable ou intermittente Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | F16F 15/12 |
· · | utilisant des organes élastiques ou des organes amortisseurs de friction

|  | F16F 15/14 |
· · | utilisant des masses en oscillation libre tournant avec le système

|  | F16F 15/16 |
· · | utilisant un fluide (dispositifs reliant les organes d'entrée et de sortie Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D)

|  | F16F 15/18 |
· · | utilisant des moyens électriques (dispositifs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K)

|  | F16F 15/20 |
· | Suppression des vibrations des systèmes rotatifs par un groupement ou une disposition relative adéquate des organes mobiles du système ou des systèmes

|  | F16F 15/22 |
· | Compensation des forces d'inertie

|  | F16F 15/24 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins par une disposition particulière des manivelles, des pistons ou similaires

|  | F16F 15/26 |
· · | dans les systèmes à vilebrequins utilisant des masses solides autres que les pistons ordinaires, se déplaçant avec le système lui-même

|  | F16F 15/28 |
· | Contrepoids; Leur fixation ou leur montage (pour fermetures du type à rouleau Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/62)

|  | F16F 15/30 |
· | Volants (sous l'aspect pièce rotative en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 15/00)

|  | F16F 15/32 |
· | Masses de réglage ou d'équilibrage ou moyens équivalents pour équilibrer les pièces rotatives, p.ex. les roues de véhicule [2,5]

|  | F16F 15/34 |
· · | Dispositifs de fixation à cet effet [5]

|  | F16F 15/36 |
· · | à fonctionnement automatique [5]