|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01S |
DISPOSITIFS UTILISANT L'EMISSION STIMULEE

|  | H01S |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les dispositifs pour la génération ou l'amplification des ondes électromagnétiques cohérentes ou d'autres types d'énergie ondulatoire par émission stimulée; [2] des fonctions telles que la modulation, la démodulation, la commande ou la stabilisation de telles ondes. [2]

|  | H01S 1/00 |
Masers, c.à d. dispositifs pour la production, l'amplification, la modulation, la démodulation ou le changement de fréquence utilisant l'émission stimulée d'ondes électromagnétiques plus longues que celles de l'infrarouge

|  | H01S 1/02 |
· | solides

|  | H01S 1/04 |
· | liquides

|  | H01S 1/06 |
· | gazeux

|  | H01S 3/00 |
Lasers, c.à d. dispositifs pour la production, l'amplification, la modulation, la démodulation ou le changement de fréquence utilisant l'émission stimulée d'ondes infrarouges, visibles ou ultraviolettes

|  | H01S 3/02 |
· | Détails de structure

|  | H01S 3/025 |
· · | des lasers à semi-conducteurs, p.ex. supports, revêtements (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/043 a priorité) [5]

|  | H01S 3/03 |
· · | des tubes laser à décharge dans le gaz [2]

|  | H01S 3/032 |
· · · | pour le confinement de la décharge, p.ex. par des caractéristiques particulières du tube pour la contraction de la décharge [5]

|  | H01S 3/034 |
· · · | Dispositifs optiques placés à l'intérieur du tube ou en faisant partie, p.ex. fenêtres, miroirs (réflecteurs ayant des propriétés ou des positions variables pour le réglage initial du résonateur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/086) [5]

|  | H01S 3/036 |
· · · | Moyens pour obtenir ou maintenir la pression désirée du gaz à l'intérieur du tube, p.ex. au moyen d'un getter, d'une réactivation; Moyens pour faire circuler le gaz, p.ex. pour uniformiser la pression à l'intérieur du tube (dispositions de refroidissement pour lasers à gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/041; lasers à gaz dynamique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/0979) [5]

|  | H01S 3/038 |
· · · | Electrodes, p.ex. forme, configuration ou composition particulières [5]

|  | H01S 3/04 |
· · | Dispositifs réfrigérateurs

|  | H01S 3/041 |
· · · | pour des lasers à gaz [5]

|  | H01S 3/042 |
· · · | pour des lasers à l'état solide [5]

|  | H01S 3/043 |
· · · · | pour des lasers à semi-conducteurs [5]

|  | H01S 3/045 |
( couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/04 )

|  | H01S 3/05 |
· | Construction ou forme de résonateurs; Accommodation de milieu actif à l'intérieur de ces résonateurs; Forme du milieu actif

|  | H01S 3/06 |
· · | Construction ou forme du milieu actif

|  | H01S 3/07 |
· · · | consistant en une pluralité de parties, p.ex. segments, fibres optiques [2]

|  | H01S 3/08 |
· · | Construction ou forme des résonateurs optiques ou de leurs composants [2]

|  | H01S 3/081 |
· · · | comprenant plus de deux réflecteurs [2]

|  | H01S 3/082 |
· · · · | définissant une pluralité de résonateurs, p.ex. pour la sélection de modes [2]

|  | H01S 3/083 |
· · · · | Lasers en anneau (gyromètres à laser en anneau Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/66) [2]

|  | H01S 3/085 |
· · · | pour lasers à semi-conducteurs [5]

|  | H01S 3/086 |
· · · | un ou plusieurs réflecteurs ayant des propriétés ou positions variables pour le réglage initial du résonateur (faisant varier un paramètre de la sortie du laser lors de son fonctionnement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/10; stabilisation du signal de sortie du laser Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/13) [2]

|  | H01S 3/09 |
· | Procédés ou appareils pour l'excitation, p.ex. pompage

|  | H01S 3/091 |
· · | utilisant le pompage optique [2]

|  | H01S 3/0915 |
· · · | par de la lumière incohérente [5]

|  | H01S 3/092 |
· · · · | produite par une lampe-éclair (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/0937 a priorité) [2,5]

|  | H01S 3/093 |
· · · · · | focalisant ou dirigeant l'énergie d'excitation dans le milieu actif [2,5]

|  | H01S 3/0933 |
· · · · | produite par un semi-conducteur, p.ex. une diode émettrice de lumière [5]

|  | H01S 3/0937 |
· · · · | produite par l'explosion d'un matériau ou par un matériau combustible [5]

|  | H01S 3/094 |
· · · | par de la lumière cohérente [2]

|  | H01S 3/0943 |
· · · · | produite par un laser à gaz [5]

|  | H01S 3/0947 |
· · · · | produite par un laser à colorant organique [5]

|  | H01S 3/095 |
· · | utilisant le pompage chimique ou thermique [2]

|  | H01S 3/0951 |
· · · | en augmentant la pression dans le milieu gazeux du laser [5]

|  | H01S 3/0953 |
· · · · | Lasers à gaz dynamique, c.à d. avec expansion du milieu gazeux du laser à des vitesses d'écoulement supersoniques [5]

|  | H01S 3/0955 |
· · | utilisant le pompage par des particules de haute énergie [5]

|  | H01S 3/0957 |
· · · | par des particules nucléaires de haute énergie [5]

|  | H01S 3/0959 |
· · · | par un faisceau d'électrons [5]

|  | H01S 3/096 |
· · | en appliquant un potentiel aux électrodes d'un laser à semi-conducteur [2]

|  | H01S 3/097 |
· · | par décharge dans le gaz d'un laser à gaz [2]

|  | H01S 3/0971 |
· · · | excité transversalement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/0975 a priorité) [5]

|  | H01S 3/0973 |
· · · · | ayant une onde progressive traversant le milieu actif [5]

|  | H01S 3/0975 |
· · · | utilisant une excitation inductive ou capacitive [5]

|  | H01S 3/0977 |
· · · | ayant des moyens d'ionisation auxiliaires [5]

|  | H01S 3/0979 |
· · · | Lasers à gaz dynamique, c.à d. avec expansion du milieu gazeux du laser à des vitesses d'écoulement supersoniques [5]

|  | H01S 3/098 |
· | Accrochage de modes; Suppression de modes (suppression de modes à l'aide d'une pluralité de résonateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/082) [2]

|  | H01S 3/10 |
· | Commande de l'intensité, de la fréquence, de la phase, de la polarisation ou de la direction du rayonnement, p.ex. commutation, ouverture de porte, modulation ou démodulation (accrochage de modes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/098; commande des rayons lumineux, changement de fréquence, optique non linéaire, éléments optiques logiques, en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F) [2]

|  | H01S 3/101 |
· · | Lasers munis de moyens pour changer l'origine ou la direction du rayonnement émis (systèmes de balayage optique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 26/10; dispositifs ou systèmes de déflexion électro-, magnéto- ou acousto-optique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 1/29) [2]

|  | H01S 3/102 |
· · | par commande du milieu actif, p.ex. par commande des procédés ou des appareils pour l'excitation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/13 a priorité) [4]

|  | H01S 3/103 |
· · · | dans des lasers à semi-conducteurs [4]

|  | H01S 3/104 |
· · · | dans des lasers à gaz [4]

|  | H01S 3/105 |
· · | par commande de la position relative ou des propriétés réflechissantes des réflecteurs de la cavité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/13 a priorité) [4]

|  | H01S 3/1055 |
· · · | un des réflécteurs étant constitué par un réseau de diffraction [4]

|  | H01S 3/106 |
· · | par commande d'un dispositif placé dans la cavité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/13 a priorité) [4]

|  | H01S 3/107 |
· · · | utilisant un dispositif électro-optique, p.ex. produisant un effet Pockels ou Kerr [4]

|  | H01S 3/108 |
· · · | utilisant un dispositif optique non linéaire, p.ex. produisant une diffusion par effet Brillouin ou Raman [4]

|  | H01S 3/109 |
· · · · | Multiplication de la fréquence, p.ex. génération d'harmoniques [4]

|  | H01S 3/11 |
· · | dans lesquels le facteur de qualité du résonateur optique est changé rapidement, c.à d. technique des impulsions géantes

|  | H01S 3/113 |
· · · | à l'aide de milieux décolorants ou solarisants [2]

|  | H01S 3/115 |
· · · | utilisant un dispositif électro-optique [4]

|  | H01S 3/117 |
· · · | utilisant un dispositif acoustico-optique [4]

|  | H01S 3/121 |
· · · | utilisant un dispositif mécanique [4]

|  | H01S 3/123 |
· · · · | Miroir tournant [4]

|  | H01S 3/125 |
· · · · | Prisme tournant [4]

|  | H01S 3/127 |
· · · | Commutateurs de facteur de qualité multiples [4]

|  | H01S 3/13 |
· · | Stabilisation de paramètres de sortie de laser, p.ex. fréquence, amplitude [2]

|  | H01S 3/131 |
· · · | par commande du milieu actif, p.ex. par commande des procédés ou des appareils pour l'excitation [4]

|  | H01S 3/133 |
· · · · | dans des lasers à semi-conducteurs [4]

|  | H01S 3/134 |
· · · · | dans des lasers à gaz [4]

|  | H01S 3/136 |
· · · | par commande d'un dispositif placé dans la cavité [4]

|  | H01S 3/137 |
· · · · | pour la stabilisation de la fréquence [4]

|  | H01S 3/139 |
· · · | par commande de la position relative ou des propriétés réfléchissantes des réflecteurs de la cavité [4]

|  | H01S 3/14 |
· | caractérisés par le matériau utilisé comme milieu actif

|  | H01S 3/16 |
· · | Matériaux solides

|  | H01S 3/17 |
· · · | amorphes, p.ex. verre [2]

|  | H01S 3/18 |
· · · | semi-conducteurs

|  | H01S 3/19 |
· · · · | à jonction PN [2]

|  | H01S 3/20 |
· · | Liquides

|  | H01S 3/207 |
· · · | comprenant un chélate [5]

|  | H01S 3/213 |
· · · | comprenant un colorant organique [5]

|  | H01S 3/22 |
· · | à gaz

|  | H01S 3/223 |
· · · | le gaz actif étant polyatomique, c.à d. contenant plus d'un atome (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/227 a priorité) [2,5]

|  | H01S 3/225 |
· · · · | comprenant un excimer ou un exciplex [5]

|  | H01S 3/227 |
· · · | Vapeur métallique [5]

|  | H01S 3/23 |
· | Dispositions de plusieurs lasers non prévues dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/02-H01S 3/22, p.ex. disposition en série de deux milieux actifs séparés [2]

|  | H01S 3/25 |
· · | de lasers à semi-conducteurs [5]

|  | H01S 3/30 |
· | utilisant des effets de diffusion, p.ex. l'effet Brillouin ou Raman stimulé [2]

|  | H01S 4/00 |
Dispositifs utilisant l'émission stimulée d'énergie ondulatoire autre que celle prévue dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 1/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 3/00, p.ex. maser phonon, maser gamma