|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E04 |
BATIMENT (matériaux stratifiés, produits stratifiés en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B32B)

|  | E04B |
STRUCTURE GENERALE DES BATIMENTS; MURS, p.ex. CLOISONS; TOITS; PLANCHERS; PLAFONDS; ISOLATION OU AUTRES PROTECTIONS DES BATIMENTS (structures de cadrage des ouvertures dans les murs, planchers ou plafonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 1/00)

|  | E04B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les opérations effectuées pour la construction de nouveaux bâtiments et les opérations analogues sur les bâtiments existants. Les autres opérations sur les bâtiments existants, à l'exception de celles concernant l'isolation, sont classées dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G 23/00. [5] Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "plafond" comprend tous les matériaux de finition cachant le dessous de la structure portante du plancher ou du toit. [4] Dans la présente sous-classe, il est souhaitable d'ajouter le code d'indexation du groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B 101/00. Le code d'indexation doit être non lié. [5]

|  | E04C |
ELEMENTS; MATERIAUX DE CONSTRUCTION (pour ponts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E01D; spécialement conçus pour isolation ou autre protection Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04B; éléments utilisés comme auxiliaires pour la construction Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04G; pour les mines Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21; pour tunnels Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21D; éléments structurels ayant un champ d'application plus large que l'industrie du bâtiment Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16, particulièrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16S)

|  | E04D |
COUVERTURES DE TOIT; FENETRES A TABATIERE; GOUTTIERES; OUTILS POUR COUVREURS (revêtements des murs extérieurs de plâtre ou autres matières poreuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 13/00)

|  | E04D |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "couverture de toit" comprend les toitures ou toute couverture étanche analogue protégeant de la pluie, de la neige, de la grêle, ou similaires, les autres parties du bâtiment.

|  | E04F |
TRAVAUX DE FINITION DU BATIMENT, p.ex. ESCALIERS, REVETEMENTS DE SOLS (fenêtres, portes Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B)

|  | E04G |
ECHAFAUDAGES; COFFRES; COFFRAGES; INSTRUMENTS DE MAÇONS OU AUTRE MATERIEL ACCESSOIRE POUR LE BATIMENT OU LEUR EMPLOI; MANUTENTION DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUR LE CHANTIER; REPARATION, DEMOLITION OU AUTRES TRAVAUX SUR LES BATIMENTS CONSTRUITS

|  | E04G |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "échafaudage" comprend tous autres supports pour des buts analogues.

|  | E04H |
BATIMENTS OU CONSTRUCTIONS SIMILAIRES POUR EMPLOIS PARTICULIERS; PISCINES OU PATAUGEOIRES; MATS; BARRIERES; TENTES OU ABRIS PROVISOIRES, EN GENERAL (fondations Fulltext... Hierarchy... Expanded...E02D) [4]

|  | E04H |
Note(s) La présente sous-classe couvre: principalement le plan d'ensemble des bâtiments considérés comme un tout; les détails qui sont spécifiques aux types des bâtiments ou aux bâtiments à usage particulier traités dans les groupes; les abris provisoires en général et les abris semblables par construction aux tentes. [4] La présente sous-classe ne couvre pas les abris d'applications particulières, qui sont couverts par les endroits appropriés, p.ex. protection des chaises contre les intempéries Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47C 7/66, baldaquins de lits Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47C 29/00, pare-soleil, vélums pour bâtiment Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04F 10/00. [4] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "bâtiments" couvre les constructions des travaux publics et autres ouvrages; "tente" désigne une toile ou une bâche pourvue de moyens de support, p.ex. une armature et une couverture souple. [4]