|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Si une variable est transformée en une variable d'un genre différent, et que celle-ci soit mesurée en vue d'obtenir la valeur de la première, l'invention est classée selon la première variable si la nature de la transformation, ou la manière ou les moyens de la réaliser sont nouveaux et importants, et selon la variable effectivement mesurée si la transformation en soi est connue ou d'importance mineure; cette considération a une importance particulière quand il s'agit d'une transformation en variable électrique, mais elle peut s'appliquer à toute sorte de variable. Toutefois s'il apparaît clairement que le sujet technique de l'invention est la mesure de l'une des variables en question, l'invention est classée selon cette variable. Dans le cas où la variable effectivement mesurée est constituée par le déplacement d'un élément de l'instrument de mesure, il n'est pas tenu compte des précédentes considérations; la mesure d'un tel déplacement en soi est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D. La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01D |
INDICATION OU ENREGISTREMENT EN MATIERE DE MESURES EN GENERAL (spécialement conçus pour l'enregistrement du pouls ou des pulsations cardiaques Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 5/0255); DISPOSITIFS OU INSTRUMENTS POUR LA MESURE DE DEUX OU PLUSIEURS VARIABLES NON COUVERTS PAR UNE SEULE DES AUTRES SOUS-CLASSES; APPAREILS COMPTEURS A TARIFS; MESURES OU VERIFICATIONS NON PREVUES AILLEURS (moyens structurellement associés aux parafoudres ou autres appareils de décharge de surtension pour l'enregistrement de l'opération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R; présentation des informations en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09F; enregistrement exigeant une reproduction à travers un transducteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B)

|  | G01D |
Note(s) La présente sous-classe couvre: dispositifs pour l'indication ou l'enregistrement des résultats de mesure, ne s'appliquant pas aux variables entrant dans une autre sous-classe particulière; appareils analogues mais dans lesquels l'entrée n'est pas une variable à mesurer, p.ex. une opération manuelle; parties constitutives des instruments de mesure, qui sont d'un intérêt général; transducteurs de mesure non adaptés uniquement à la mesure d'une variable particulière spécifiée, qui ne sont pas prévus ailleurs; mesures ou vérifications non prévues ailleurs. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01D 1/00 |
Appareils indicateurs ou enregistreurs donnant des résultats autres que la valeur instantanée d'une variable, d'application générale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 3/00 a priorité; dans les appareils compteurs à tarif Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 4/00; calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01D 1/02 |
· | donnant des valeurs moyennes, p.ex. des valeurs efficaces (mesure des valeurs efficaces de courants ou tensions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 19/02)

|  | G01D 1/04 |
· | donnant des valeurs intégrées (donnant des valeurs moyennes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/02)

|  | G01D 1/06 |
· · | par sommations intermittentes

|  | G01D 1/08 |
· · · | sur des périodes de temps fixées

|  | G01D 1/10 |
· | donnant des valeurs différenciées

|  | G01D 1/12 |
· | donnant le maximum ou le minimum d'une valeur

|  | G01D 1/14 |
· | donnant une fonction de distribution d'une valeur, c.à d. le nombre de fois où la valeur vient à l'intérieur des gammes, de valeurs d'amplitudes

|  | G01D 1/16 |
· | donnant une valeur qui est une fonction de deux ou plusieurs valeurs, p.ex. produit, rapport

|  | G01D 1/18 |
· | avec dispositions pour signaler le dépassement d'une valeur prédéterminée d'un paramètre non spécifié (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/14 a priorité; pour un paramètre spécifié, voir la sous-classe correspondant à ce paramètre, p.ex. dépassement du niveau d'un liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F, dépassement d'une température Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K) [3]

|  | G01D 3/00 |
Appareils indicateurs ou enregistreurs prévus pour les objets particuliers indiqués dans les sous-groupes du présent groupe

|  | G01D 3/02 |
· | avec dispositions pour changer ou corriger la loi de variation

|  | G01D 3/04 |
· | avec des dispositions pour la compensation des effets de variables perturbatrices, p.ex. de la température, de la pression [3]

|  | G01D 3/06 |
· | avec dispositions pour le fonctionnement par une méthode de zéro

|  | G01D 3/08 |
· | avec dispositions pour protéger l'appareil, p.ex. contre les fonctionnements anormaux, contre les pannes

|  | G01D 3/10 |
· | avec dispositions pour intercaler des organes indicateurs ou enregistreurs supplémentaires ou auxiliaires

|  | G01D 4/00 |
Appareils compteurs à tarif (compteurs à tarif pour mesurer l'intégrale de temps de puissance ou de courant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 11/56; dans les taximètres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07B 13/00; mécanismes à cet effet déclenchés par pièces de monnaie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07F)

|  | G01D 4/02 |
· | Détails

|  | G01D 4/04 |
· · | Mécanismes de remise à zéro, p.ex. pour les parties indicatrices (pour les compteurs mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 1/28)

|  | G01D 4/06 |
· · | Disposition d'embrayage entre les parties entraînantes et indicatrices, p.ex. embrayage à hystérésis (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 4/04 a priorité)

|  | G01D 4/08 |
· · | Transfert de l'indication d'un compteur à un totalisateur (compteurs mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M)

|  | G01D 4/10 |
· | Appareils d'indication ou d'enregistrement de maximum, c.à d. dont le tarif pour une période est basé sur une demande maximum pendant cette période

|  | G01D 4/12 |
· · | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement de maximum progressif

|  | G01D 4/14 |
· · | Appareils d'indication ou d'enregistrement de demande fixée, c.à d. dont l'indication a lieu lorsqu'une quantité prédéterminée a été consommée pendant un intervalle de temps supérieur ou inférieur à un intervalle de temps prédéterminé

|  | G01D 4/16 |
· | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement d'heures de charge maximum ou minimum

|  | G01D 4/18 |
· | Appareils pour l'indication ou l'enregistrement de surconsommation avec opposition de couple qui intervient lorsqu'un niveau prédéterminé est dépassé, p.ex. compteur à décompte

|  | G01D 5/00 |
Moyens mécaniques pour le transfert de la grandeur de sortie d'un organe sensible; Moyens pour convertir la grandeur de sortie de l'organe sensible en une autre variable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 3/00 a priorité; spécialement adaptés aux appareils donnant des résultats autres que la valeur instantanée d'une variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 1/00; organes sensibles, voir les sous-classes appropriées, p.ex. de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01; spécialement adaptés aux dispositifs mesurant les hautes tensions ou les grandes intensités Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 15/02; systèmes de transmission de valeurs mesurées, de signaux de commande ou similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C)

|  | G01D 5/00 |
Note(s) Les sous-groupes du présent groupe principal se différencient par le moyen le plus important. Ainsi l'application pure et simple d'autres moyens pour donner une indication finale n'affecte pas le classement.

|  | G01D 5/02 |
· | utilisant des moyens mécaniques

|  | G01D 5/04 |
· · | utilisant des leviers; utilisant des cames; utilisant des engrenages (engrenages en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | G01D 5/06 |
· · | agissant à travers une paroi ou une enceinte, p.ex. par soufflets, par accouplement magnétique (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16)

|  | G01D 5/08 |
· · | réduisant les effets de frottement, p.ex. par application de vibrations

|  | G01D 5/10 |
· · | appliquant des forces externes pour augmenter la force servant au fonctionnement de la pièce indicatrice

|  | G01D 5/12 |
· | utilisant des moyens électriques ou magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/06 a priorité) [3]

|  | G01D 5/14 |
· · | influençant la valeur d'un courant ou d'une tension

|  | G01D 5/16 |
· · · | en faisant varier la résistance

|  | G01D 5/18 |
· · · | faisant varier l'impédance effective de tubes à décharge ou de dispositifs à semi-conducteurs

|  | G01D 5/20 |
· · · | en faisant varier l'inductance, p.ex. une armature mobile

|  | G01D 5/22 |
· · · · | influençant deux bobines par une action différentielle

|  | G01D 5/24 |
· · · | en faisant varier la capacité

|  | G01D 5/242 |
· · · | en faisant varier la puissance de sortie d'un dispositif électrodynamique, p.ex. d'une dynamo-tachymétrique

|  | G01D 5/243 |
· · | influençant la phase ou la fréquence d'un courant alternatif

|  | G01D 5/244 |
· · | influençant les caractéristiques d'impulsions ou de trains d'impulsions

|  | G01D 5/245 |
· · · | utilisant un nombre variable d'impulsions dans un train

|  | G01D 5/246 |
· · · | en faisant varier la durée des différentes impulsions

|  | G01D 5/247 |
· · · | utilisant des décalages d'impulsions dans le temps

|  | G01D 5/248 |
· · · | en faisant varier la fréquence de répétition de l'impulsion

|  | G01D 5/249 |
· · · | utilisant des impulsions codées

|  | G01D 5/25 |
· · | sélectionnant un ou plusieurs conducteurs ou circuits parmi un certain nombre de conducteurs ou circuits, p.ex. en fermant des contacts

|  | G01D 5/251 |
· · · | un conducteur ou circuit

|  | G01D 5/252 |
· · · | une combinaison de conducteurs ou circuits

|  | G01D 5/26 |
· | utilisant des moyens optiques, c.à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette

|  | G01D 5/28 |
· · | avec des rayons lumineux déviés par l'élément sensible, p.ex. pour une indication optique directe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/40 a priorité)

|  | G01D 5/30 |
· · · | et détectés par des cellules photo-électriques

|  | G01D 5/32 |
· · | avec des rayons lumineux complètement ou partiellement obturés par l'élément sensible (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/40 a priorité)

|  | G01D 5/34 |
· · · | et détectés par des cellules photo-électriques

|  | G01D 5/36 |
· · · · | formant la lumière en impulsions

|  | G01D 5/38 |
· · · · · | par réseaux de diffraction

|  | G01D 5/39 |
· · | explorant une indication visible de la valeur mesurée et reproduisant cette indication en un lieu éloigné, p.ex. sur l'écran d'un tube cathodique

|  | G01D 5/40 |
· · | spécialement adaptés pour l'utilisation avec rayonnements infrarouges

|  | G01D 5/42 |
· | utilisant des moyens fluidiques

|  | G01D 5/44 |
· · | utilisant des jets de fluide

|  | G01D 5/46 |
· · · | en déviant ou en étranglant le flux

|  | G01D 5/48 |
· | utilisant des moyens à base de radiation d'ondes ou de particules (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/26 a priorité)

|  | G01D 5/50 |
· · | provenant d'une source radio-active

|  | G01D 5/52 |
· · · | détectée par un tube compteur

|  | G01D 5/54 |
· | utilisant des moyens spécifiés dans plusieurs des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/42 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/48

|  | G01D 5/54 |
Note(s) En classant une combinaison de deux ou de plusieurs des techniques spécifiées, le premier des sous-groupes applicable ci-dessous a priorité sur tous les autres de ces groupes. Les inventions ne doivent être classées dans le présent groupe que si aucun autre groupe ne peut être choisi, comme s'appliquant à celles-ci de façon prédominante.

|  | G01D 5/56 |
· · | utilisant des moyens électriques ou magnétiques

|  | G01D 5/58 |
· · | utilisant des moyens optiques, c.à d. utilisant de la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette

|  | G01D 5/60 |
· · | utilisant des moyens fluidiques

|  | G01D 5/62 |
· · | utilisant des moyens à base de radiation d'ondes ou de particules non couverts par le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/58

|  | G01D 7/00 |
Indication de valeurs mesurées

|  | G01D 7/02 |
· | Indication de la valeur de deux ou de plusieurs variables simultanément

|  | G01D 7/04 |
· · | utilisant un élément indicateur séparé pour chaque variable

|  | G01D 7/06 |
· · · | Indications lumineuses projetées sur un écran commun

|  | G01D 7/08 |
· · | utilisant un élément indicateur commun pour deux ou plusieurs variables

|  | G01D 7/10 |
· · · | donnant une indication dans un système de coordonnées

|  | G01D 7/12 |
· | Indication audible des lectures d'un instrument, p.ex. pour les aveugles [2]

|  | G01D 9/00 |
Enregistrement de valeurs mesurées

|  | G01D 9/02 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements des valeurs d'une seule variable

|  | G01D 9/04 |
· · | prévu pour l'enregistrement multiple ou alternatif

|  | G01D 9/06 |
· · · | Enregistrement multiple, p.ex. reproduction

|  | G01D 9/08 |
· · · · | donnant conjointement un enregistrement graphique et numérique

|  | G01D 9/10 |
· · | l'élément enregistreur, p.ex. stylet, étant commandé par la variable, et le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé en fonction du temps

|  | G01D 9/12 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu continuellement

|  | G01D 9/14 |
· · · · | prévu pour modifier la vitesse du moyen enregistreur en fonction de la grandeur de la variable à enregistrer

|  | G01D 9/16 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu à des intervalles séparés, p.ex. par obturateur rupteur

|  | G01D 9/18 |
· · · · | élément enregistreur actionné uniquement par un changement dans la valeur de la variable

|  | G01D 9/20 |
· · | l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, étant commandé en fonction du temps, et le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé par la variable

|  | G01D 9/22 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu continuellement

|  | G01D 9/24 |
· · · | l'enregistrement ayant lieu à des intervalles séparés, p.ex. par un obturateur rupteur

|  | G01D 9/26 |
· · | soit l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, soit le moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier, étant commandé à la fois en fonction du temps et de la variable

|  | G01D 9/28 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant celui des valeurs de deux ou plusieurs variables différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 9/38, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 9/40 ont priorité)

|  | G01D 9/30 |
· · | comprenant un élément enregistreur séparé pour chaque variable, p.ex. enregistreurs à plusieurs encreurs

|  | G01D 9/32 |
· · | comprenant un élément enregistreur commun pour deux ou plusieurs variables

|  | G01D 9/34 |
· · · | les variables étant enregistrées dans un ordre déterminé à l'avance

|  | G01D 9/36 |
· · · · | en colonnes séparées

|  | G01D 9/38 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant produit par commande de l'élément enregistreur, p.ex. un stylet en fonction d'une variable et par commande du moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier en fonction d'une autre variable

|  | G01D 9/40 |
· | produisant un ou plusieurs enregistrements, chaque enregistrement étant produit par commande soit de l'élément enregistreur, p.ex. un stylet, soit du moyen enregistreur, p.ex. un rouleau de papier en fonction de plusieurs variables

|  | G01D 9/42 |
· | Enregistrement des indications des instruments de mesure, p.ex. des compteurs, par des moyens optiques

|  | G01D 11/00 |
Pièces composantes des appareils indicateurs ou enregistreurs d'application générale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/00 ont priorité)

|  | G01D 11/02 |
· | Paliers ou suspensions pour pièces mobiles (paliers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | G01D 11/04 |
· · | Paliers en arête de couteau

|  | G01D 11/06 |
· · | Suspensions à ruban ou à fil, p.ex. en tension

|  | G01D 11/08 |
· | Eléments pour équilibrer les pièces mobiles

|  | G01D 11/10 |
· | Eléments pour amortir le mouvement des pièces

|  | G01D 11/12 |
· · | utilisant un amortissement par fluide

|  | G01D 11/14 |
· · | utilisant un amortissement par induction magnétique

|  | G01D 11/16 |
· | Eléments pour réduire ou empêcher le mouvement des pièces, p.ex. pour la remise à zéro (immobilisation des pièces mobiles quand les appareils ne sont pas en service Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/20)

|  | G01D 11/18 |
· · | Ressorts (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 11/06 a priorité)

|  | G01D 11/20 |
· | Dispositifs d'immobilisation pour pièces mobiles quand les appareils ne sont pas en service

|  | G01D 11/22 |
· · | actionnés automatiquement

|  | G01D 11/24 |
· | Boîtiers

|  | G01D 11/26 |
· · | Regards; Verres protecteurs; Scellements pour ceux-ci

|  | G01D 11/28 |
· | Dispositifs d'éclairage incorporés par construction

|  | G01D 11/30 |
· | Supports spécialement adaptés à un instrument; Supports spécialement adaptés à un ensemble d'instruments (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16M; spécialement adaptés aux avions ou véhicules, voir les sous-classes correspondantes)

|  | G01D 13/00 |
Pièces composantes des appareils indicateurs ou enregistreurs, d'application générale pour l'indication

|  | G01D 13/02 |
· | Echelles; Cadrans

|  | G01D 13/04 |
· · | Structure

|  | G01D 13/06 |
· · · | Bandes mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/10 a priorité)

|  | G01D 13/08 |
· · · | Tambours rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 13/10 a priorité)

|  | G01D 13/10 |
· · · | avec des échelles réglables; avec des échelles auxiliaires, p.ex. vernier

|  | G01D 13/12 |
· · | Graduation

|  | G01D 13/14 |
· · · | pour rotations de plus de 360°

|  | G01D 13/16 |
· · · | avec des graduations échelonnées

|  | G01D 13/18 |
· · · | avec des graduations en relief ou encastrées

|  | G01D 13/20 |
· · · | avec des graduations luminescentes

|  | G01D 13/22 |
· | Aiguilles, p.ex. index dont la position peut être réglée

|  | G01D 13/24 |
· · | pour indiquer un maximum ou un minimum

|  | G01D 13/26 |
· · | adaptées pour exécuter une opération supplémentaire, p.ex. réaliser un contact électrique

|  | G01D 13/28 |
· · | avec des graduations luminescentes

|  | G01D 15/00 |
Pièces composantes des appareils indicateurs ou enregistreurs, d'application générale pour l'enregistrement

|  | G01D 15/02 |
· | Stylets ou autres éléments enregistreurs agissant par déformation ou perforation mécanique de la surface d'enregistrement (éléments enregistreurs agissant par impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/20)

|  | G01D 15/04 |
· · | agissant pour percer des trous dans la surface d'enregistrement

|  | G01D 15/06 |
· | Eléments enregistreurs électriques, p.ex. électrolytiques

|  | G01D 15/08 |
· · | par érosion à étincelles

|  | G01D 15/10 |
· | Eléments enregistreurs chauffés agissant sur des couches thermosensibles

|  | G01D 15/12 |
· | Eléments enregistreurs magnétiques

|  | G01D 15/14 |
· | Eléments enregistreurs optiques; Eléments enregistreurs utilisant des radiations X ou nucléaires

|  | G01D 15/16 |
· | Eléments enregistreurs transférant le matériau enregistreur, p.ex. l'encre, sur la surface d'enregistrement (éléments enregistreurs agissant par impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 15/20; instruments pour écrire en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K)

|  | G01D 15/18 |
· · | Buses dispensant le matériau enregistreur

|  | G01D 15/20 |
· | Eléments enregistreurs agissant par impression à l'encre ou par impression par déformation ou perforation de la surface d'enregistrement, p.ex. par repoussage

|  | G01D 15/22 |
· | Obturateurs rupteurs pour mettre l'élément enregistreur en contact avec la surface d'enregistrement

|  | G01D 15/24 |
· | Entraînement des éléments ou des surfaces d'enregistrement, non couvert par Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D 5/00

|  | G01D 15/26 |
· · | fonctionnant par mouvement d'horlogerie (mouvement d'horlogerie en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C)

|  | G01D 15/28 |
· | Moyens de maintien pour surfaces d'enregistrement; Moyens de guidage pour surfaces d'enregistrement; Moyens d'échange pour surfaces d'enregistrement

|  | G01D 15/30 |
· · | pour graphiques sous forme de ruban plié

|  | G01D 15/32 |
· · | pour graphiques circulaires

|  | G01D 15/34 |
· | Surfaces d'enregistrement

|  | G01D 18/00 |
Vérification ou étalonnage d'appareils d'indication ou d'enregistrement

|  | G01D 21/00 |
Mesures ou vérifications non prévues ailleurs

|  | G01D 21/02 |
· | Mesure de deux ou plusieurs variables par des moyens non couverts par une seule autre sous-classe