|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H01 |
ELEMENTS ELECTRIQUES FONDAMENTAUX

|  | H01 |
Note(s) Les procédés ne relevant que d'une seule technique prévue ailleurs, p.ex. séchage, revêtement, sont classés dans la classe appropriée pour cette technique.

|  | H01P |
GUIDES D'ONDES; RESONATEURS, LIGNES, OU AUTRES DISPOSITIFS DU TYPE GUIDE D'ONDES (fonctionnant à des fréquences optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B; antennes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01Q; réseaux comportant des éléments d'impédance localisée Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H)

|  | H01P |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "du type guide d'ondes" appliqué aux lignes de transmission, comprend exclusivement les câbles coaxiaux pour haute fréquence ou les lignes de Lecher, et, appliqué aux résonateurs, lignes à retard ou autres dispositifs, elle comprend tous les dispositifs à inductance et capacité réparties.

|  | H01P 1/00 |
Dispositifs auxiliaires (dispositifs de couplage du type guide d'ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/00)

|  | H01P 1/02 |
· | Coudes; Cornières; Torsades

|  | H01P 1/04 |
· | Joints fixes (connecteurs de ligne Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R; accessoires de câbles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 15/00)

|  | H01P 1/06 |
· | Joints mobiles, p.ex. joints rotatifs

|  | H01P 1/08 |
· | Fenêtres diélectriques (dispositifs de couplage pour tubes à temps de transit Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/36)

|  | H01P 1/10 |
· | Dispositifs commutateurs ou interrupteurs

|  | H01P 1/11 |
· · | utilisant des dispositifs ferromagnétiques [3]

|  | H01P 1/12 |
· · | utilisant un vibreur mécanique

|  | H01P 1/14 |
· · | utilisant des dispositifs à décharge électrique (dispositifs à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 17/64)

|  | H01P 1/15 |
· · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H01P 1/16 |
· | Sélecteurs de mode, p.ex. pour empêcher ou favoriser la propagation suivant un mode donné; Convertisseurs de mode (couplage de lignes ou de dispositifs dissemblables Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/08) [3]

|  | H01P 1/161 |
· · | fonctionnant selon deux modes orthogonaux indépendants, p.ex. transducteurs orthomodes [3]

|  | H01P 1/162 |
· · | absorbant des modes de propagation parasites ou indésirés [3]

|  | H01P 1/163 |
· · | spécialement adaptés pour sélectionner ou favoriser le mode circulaire TE01 [3]

|  | H01P 1/165 |
· | pour faire tourner le plan de polarisation [2]

|  | H01P 1/17 |
· · | pour produire une rotation continue du plan de polarisation, p.ex. une polarisation circulaire [2]

|  | H01P 1/175 |
· · | utilisant des dispositifs à rotation de Faraday [3]

|  | H01P 1/18 |
· | Déphaseurs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/165 a priorité; dispositifs de couplage à coefficient de couplage variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/04) [2]

|  | H01P 1/185 |
· · | utilisant une diode ou un tube à décharge rempli de gaz [3]

|  | H01P 1/19 |
· · | utilisant un dispositif ferromagnétique [3]

|  | H01P 1/195 |
· · · | ayant une forme torique [3]

|  | H01P 1/20 |
· | Sélecteurs de fréquence, p.ex. filtres (résonateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 7/00)

|  | H01P 1/201 |
· · | Filtres à ondes électromagnétiques transversales (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/212, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/213, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/215, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/219 ont priorité) [3]

|  | H01P 1/202 |
· · · | Filtres coaxiaux (cavités coaxiales en cascade Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/205) [3]

|  | H01P 1/203 |
· · · | Filtres triplaque [3]

|  | H01P 1/205 |
· · · | Filtres en forme de peigne ou interdigitaux; Cavités coaxiales en cascade (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/203 a priorité) [3]

|  | H01P 1/207 |
· · | Filtres en forme de guides d'ondes creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/212, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/213, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/215, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/219 ont priorité) [3]

|  | H01P 1/208 |
· · · | Cavités en cascade; Résonateurs en cascade situés à l'intérieur d'une structure en forme de guide d'ondes creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/205 a priorité) [3]

|  | H01P 1/209 |
· · · | comportant un ou plusieurs bras de dérivation ou bien des cavités situés entièrement à l'extérieur du guide d'ondes principal [3]

|  | H01P 1/211 |
· · · | Filtres du type moule à gaufres; Structures crénelées [3]

|  | H01P 1/212 |
· · | supprimant ou atténuant les fréquences harmoniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/215 a priorité) [3]

|  | H01P 1/213 |
· · | combinant ou séparant plusieurs fréquences différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/215 a priorité) [3]

|  | H01P 1/215 |
· · | utilisant un matériau ferromagnétique [3]

|  | H01P 1/217 |
· · · | le matériau ferromagnétique se comportant en élément d'accord dans les résonateurs [3]

|  | H01P 1/218 |
· · · | le matériau ferromagnétique se comportant en élément de couplage sélectif en fréquence, p.ex. filtres YIG [3]

|  | H01P 1/219 |
· · | Filtres à mode évanescent [3]

|  | H01P 1/22 |
· | Atténuateurs (charges dispersives en bout de ligne Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/26)

|  | H01P 1/23 |
· · | utilisant un matériau ferromagnétique [3]

|  | H01P 1/24 |
· | Charges branchées à l'extrémité de lignes de transmission

|  | H01P 1/26 |
· · | Charges dispersives branchées à l'extrémité de lignes de transmission

|  | H01P 1/28 |
· · | Pistons de court-circuit (dispositifs de couplage à coefficient de couplage variable Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/04)

|  | H01P 1/30 |
· | Dispositifs de compensation des effets de la température ou de l'humidité ou de protection contre ces effets

|  | H01P 1/32 |
· | Dispositifs de transmission non réciproque (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/02-H01P 1/30 ont priorité) [3]

|  | H01P 1/36 |
· · | Isolateurs [2,3]

|  | H01P 1/365 |
· · · | Isolateurs à absorption par résonance [3]

|  | H01P 1/37 |
· · · | Isolateurs à déplacement de champ [3]

|  | H01P 1/375 |
· · · | utilisant des dispositifs à rotation de Faraday [3]

|  | H01P 1/38 |
· · | Circulateurs [2,3]

|  | H01P 1/383 |
· · · | Circulateurs à jonction, p.ex. circulateurs en Y [3]

|  | H01P 1/387 |
· · · · | Circulateurs triplaque [3]

|  | H01P 1/39 |
· · · · | Circulateurs à guide d'ondes creux [3]

|  | H01P 1/393 |
· · · | utilisant des dispositifs à rotation de Faraday [3]

|  | H01P 1/397 |
· · · | utilisant des déphaseurs non réciproques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/393 a priorité) [3]

|  | H01P 3/00 |
Guides d'ondes; Lignes de transmission du type guide d'ondes

|  | H01P 3/02 |
· | à deux conducteurs longitudinaux

|  | H01P 3/04 |
· · | Lignes bifilaires du type Lecher

|  | H01P 3/06 |
· · | Lignes coaxiales (lignes autres que celles destinées au fonctionnement aux fréquences situées bien au-delà de la gamme des fréquences acoustiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 11/18)

|  | H01P 3/08 |
· · | Microrubans; Triplaques

|  | H01P 3/10 |
· | Guides d'ondes unifilaires, c.à d. à conducteur solide longitudinal unique

|  | H01P 3/12 |
· | Guides d'ondes creux (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 3/20 a priorité)

|  | H01P 3/123 |
· · | présentant une section complexe ou en forme d'échelons, p.ex. guides d'ondes striés ou rainurés (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 3/14 a priorité) [3]

|  | H01P 3/127 |
· · | présentant une section circulaire, elliptique ou parabolique [3]

|  | H01P 3/13 |
· · | spécialement adaptés à la transmission électrique du mode TE01 circulaire [2]

|  | H01P 3/14 |
· · | flexibles

|  | H01P 3/16 |
· | Guides d'ondes diélectriques, c.à d. sans conducteur longitudinal

|  | H01P 3/18 |
· | constitués par plusieurs couches pour accroître la surface active, c.à d. couches conductrices et diélectriques alternées

|  | H01P 3/20 |
· | Dispositifs quasi optiques pour guider une onde, p.ex. focalisation au moyen de lentilles diélectriques (dispositifs quasi optiques en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01Q 15/00)

|  | H01P 5/00 |
Dispositifs de couplage du type guide d'ondes (dispositifs de transmission non réciproque Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/32; dispositifs de couplage destinés à introduire l'énergie d'une onde dans l'espace de décharge de tubes à temps de transit ou à l'en extraire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/36)

|  | H01P 5/02 |
· | à coefficient de couplage invariable (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/12 a priorité) [3]

|  | H01P 5/04 |
· | à coefficient de couplage variable

|  | H01P 5/08 |
· | destinés au couplage de lignes ou dispositifs dissemblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 1/16, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/04 ont priorité; couplage de lignes de même type mais de dimensions différentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/02) [3]

|  | H01P 5/10 |
· · | destinés au couplage de lignes ou de dispositifs équilibrés avec des lignes ou des dispositifs déséquilibrés

|  | H01P 5/103 |
· · · | Transitions entre guides d'ondes creux et lignes coaxiales [3]

|  | H01P 5/107 |
· · · | Transitions entre guides d'ondes creux triplaque [3]

|  | H01P 5/12 |
· | Dispositifs de couplage présentant au moins trois portes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01P 5/04 a priorité) [3]

|  | H01P 5/16 |
· · | Dispositifs à portes conjuguées, c.à d. dispositifs présentant au moins une porte découplée d'une autre porte [2]

|  | H01P 5/18 |
· · · | consistant en deux guides couplés, p.ex. coupleurs directionnels [2]

|  | H01P 5/19 |
· · · | du type à jonction [3]

|  | H01P 5/20 |
· · · · | Jonctions en T magique [2,3]

|  | H01P 5/22 |
· · · · | Jonctions en anneau hybride [2,3]

|  | H01P 7/00 |
Résonateurs du type guide d'ondes (résonateurs associés structurellement aux tubes à temps de transit et fonctionnant en interaction avec la décharge de ces derniers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/18; dispositifs de chauffage par micro-ondes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 6/64)

|  | H01P 7/02 |
· | Résonateurs du type Lecher

|  | H01P 7/04 |
· | Résonateurs coaxiaux

|  | H01P 7/06 |
· | Résonateurs à cavité

|  | H01P 7/08 |
· | Résonateurs triplaque [3]

|  | H01P 7/10 |
· | Résonateurs diélectriques [3]

|  | H01P 9/00 |
Lignes à retard du type guide d'ondes (associées structuralement aux tubes à temps de transit et fonctionnant en interaction avec la décharge de ces derniers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 23/24)

|  | H01P 9/02 |
· | Lignes à retard en hélice

|  | H01P 9/04 |
· | Lignes à retard interdigitales

|  | H01P 11/00 |
Appareils ou procédés spécialement adaptés à la fabrication de guides d'ondes, résonateurs, lignes ou autres dispositifs du type guide d'ondes (fabrication de câbles coaxiaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 13/00)