|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS A COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23N |
REGLAGE OU COMMANDE DE LA COMBUSTION (régulation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05)

|  | F23N 1/00 |
Réglage de l'alimentation en combustible

|  | F23N 1/02 |
· | conjointement au réglage de l'amenée d'air

|  | F23N 1/04 |
· | conjointement au réglage de l'amenée d'air et du tirage

|  | F23N 1/06 |
· | conjointement au réglage du tirage

|  | F23N 1/08 |
· | conjointement au réglage d'un autre agent, p.ex. l'eau de la chaudière

|  | F23N 1/10 |
· · | et de l'amenée d'air ou du tirage

|  | F23N 3/00 |
Réglage de l'amenée d'air ou du tirage (conjointement au réglage de l'alimentation en combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 1/00)

|  | F23N 3/02 |
· | Réglage du tirage par action directe de la pression sur une seule soupape ou un seul registre

|  | F23N 3/04 |
· | par action d'une seule soupape ou d'un seul registre, sous l'effet d'éléments sensibles à la température

|  | F23N 3/06 |
· | par action simultanée de deux ou plusieurs soupapes ou registres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 3/08 a priorité)

|  | F23N 3/08 |
· | par systèmes assistés

|  | F23N 5/00 |
Systèmes de commande de la combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 3/00 ont priorité)

|  | F23N 5/02 |
· | utilisant des dispositifs sensibles aux variations thermiques ou à la dilatation thermique d'un agent

|  | F23N 5/04 |
· · | utilisant des éléments bimétalliques

|  | F23N 5/06 |
· · | utilisant des soufflets; utilisant des diaphragmes

|  | F23N 5/08 |
· · | utilisant des éléments sensibles à la lumière

|  | F23N 5/10 |
· · | utilisant des thermocouples

|  | F23N 5/12 |
· · | utilisant des éléments sensibles à l'ionisation, c.à d. des électrodes de flamme

|  | F23N 5/14 |
· · | utilisant des résistances sensibles à la chaleur

|  | F23N 5/16 |
· | utilisant des détecteurs sensibles aux bruits

|  | F23N 5/18 |
· | utilisant des détecteurs sensibles au débit de l'écoulement de l'air ou du combustible

|  | F23N 5/20 |
· | à programme de temps commandé électriquement, p.ex. au moyen de relais à retards

|  | F23N 5/22 |
· | à programme de temps commandé mécaniquement, p.ex. au moyen de cames

|  | F23N 5/24 |
· | Systèmes prévenant le développement de conditions anormales ou indésirables, c.à d. dispositifs de sécurité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23N 5/02-F23N 5/18 ont priorité)

|  | F23N 5/26 |
· | Parties constitutives