|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G05 |
COMMANDE; REGULATION (spécialement adaptées à un domaine particulier d'emploi, voir l'endroit approprié pour ce domaine, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 37/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q)

|  | G05 |
Note(s) La présente classe couvre les méthodes, les systèmes et les appareils de commande, en général. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "commander" signifie influencer une variable d'une façon ou d'une autre, p.ex. en modifiant sa direction ou sa valeur (y compris en la modifiant en direction ou à partir du zéro), en la maintenant constante, en limitant sa gamme de variation; "régulation" signifie maintenir automatiquement une variable à une valeur désirée ou dans une gamme désirée de valeurs. La valeur ou la gamme de valeurs désirées peuvent être fixes, être modifiées manuellement, ou peuvent varier avec le temps selon un "programme" prédéterminé ou selon la variation d'une autre variable. La régulation est une forme de commande; "commande automatique" est souvent utilisé dans cette technique comme synonyme de "régulation". Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G05F |
SYSTEMES DE REGULATION DES VARIABLES ELECTRIQUES OU MAGNETIQUES (régulation de la répartition dans le temps ou de la périodicité des impulsions dans les systèmes radar ou de radio-navigation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; systèmes fonctionnant en boucle fermée pour régler les variables non électriques par des moyens électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D; commande de l'alimentation en énergie électrique des calculateurs numériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 1/26; régulation des réseaux de distribution d'énergie électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; régulation de la charge des batteries Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J 7/00; régulation de la valeur de sortie des convertisseurs statiques, p.ex. régulateurs à commutation, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M; régulation de la valeur de sortie des générateurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L; commande des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 13/00; réglage de la réponse en fréquence, du gain, de la puissance de sortie maximale, de l'amplitude ou de la largeur de bande des amplificateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03G; réglage de l'accord des circuits résonnants Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03J; réglage des caractéristiques des lignes de transmission Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04B; commande électrique des appareils à rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G 1/30) [4,5]

|  | G05F |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les systèmes uniquement; l'utilisation des moteurs hydrauliques, pneumatiques, mécaniques ou électriques pour faire varier les caractéristiques électriques des dispositifs restituant la grandeur régulée; la combinaison de convertisseurs statiques avec des régulateurs de courant ou de tension, si l'invention réside dans la combinaison. [4] La présente sous-classe ne couvre pas les éléments en soi, qui sont couverts par les sous-classes appropriées.

|  | G05F 1/00 |
Systèmes automatiques dans lesquels les écarts d'une grandeur électrique par rapport à une ou plusieurs valeurs prédéterminées sont détectés à la sortie et réintroduits dans un dispositif intérieur au système pour ramener la grandeur détectée à sa valeur ou à ses valeurs prédéterminées, c.à d. systèmes rétroactifs

|  | G05F 1/02 |
· | Régulation des caractéristiques électriques des arcs (dispositions pour alimentation en électrodes ou déplacement des électrodes pour le soudage ou le découpage à l'arc en lignes continues ou par points Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 9/12; dispositions pour l'avance des électrodes pour chauffage électrique ou éclairage électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/109, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 31/18; commande automatique de la puissance pour le chauffage par décharge électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B 7/148) [2]

|  | G05F 1/04 |
· · | au moyen de dispositifs à saturation magnétique

|  | G05F 1/06 |
· · | au moyen de tubes à décharge

|  | G05F 1/08 |
· · | au moyen de dispositifs à semi-conducteurs

|  | G05F 1/10 |
· | Régulation de la tension ou de l'intensité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/02 a priorité; pour les chemins de fer électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M 3/02)

|  | G05F 1/12 |
· · | là où la variable effectivement régulée par le dispositif de réglage final est du type alternatif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/625 a priorité) [4]

|  | G05F 1/13 |
· · · | utilisant des transformateurs ferrorésonnants comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/14 |
· · · | utilisant des transformateurs à prises ou des inductances à changement de prises comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/147 |
· · · · | avec un commutateur à prises entraîné par un moteur [4]

|  | G05F 1/153 |
· · · · · | commandé par des dispositifs à tubes à décharge ou a semi-conducteurs [4]

|  | G05F 1/16 |
· · · · | associés à des tubes à décharge ou à des dispositifs à semi-conducteurs

|  | G05F 1/20 |
· · · · · | à des dispositifs à semi-conducteurs uniquement

|  | G05F 1/22 |
· · · · | associés à des dispositifs de commande magnétique indépendants à degré de saturation réglable

|  | G05F 1/24 |
· · · | utilisant des transformateurs montés en série ou en opposition comme dispositifs de réglage final

|  | G05F 1/247 |
· · · · | avec un moteur dans le circuit de commande [4]

|  | G05F 1/253 |
· · · · | les transformateurs comprenant plusieurs enroulements en série entre la source et la charge (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/247 a priorité) [4]

|  | G05F 1/26 |
· · · · | associés à des tubes à décharge ou à des dispositifs à semi-conducteurs

|  | G05F 1/30 |
· · · · · | à des dispositifs à semi-conducteurs uniquement

|  | G05F 1/32 |
· · · | utilisant des dispositifs magnétiques à degré de saturation réglable comme dispositifs de réglage final

|  | G05F 1/325 |
· · · · | avec un noyau à structure particulière, p.ex. entrefer, ouverture, fente, aimant permanent [4]

|  | G05F 1/33 |
· · · · | avec plusieurs enroulements conduisant le courant à régler [4]

|  | G05F 1/335 |
· · · · · | sur différents noyaux [4]

|  | G05F 1/34 |
· · · · | associés à des tubes à décharge ou à des dispositifs à semi-conducteurs

|  | G05F 1/38 |
· · · · · | à dispositifs à semi-conducteurs uniquement

|  | G05F 1/40 |
· · · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de commande finale

|  | G05F 1/42 |
· · · · | à tubes à décharge uniquement

|  | G05F 1/44 |
· · · · | à dispositifs à semi-conducteurs uniquement

|  | G05F 1/445 |
· · · · · | constitués par des transistors en série avec la charge [3]

|  | G05F 1/45 |
· · · · · | constitués par des redresseurs commandés en série avec la charge [3]

|  | G05F 1/455 |
· · · · · · | avec commande de la phase [3]

|  | G05F 1/46 |
· · | là où la variable effectivement régulée par le dispositif de réglage final est du type continu (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/625 a priorité) [4]

|  | G05F 1/52 |
· · · | utilisant des tubes à décharge en série avec la charge comme dispositifs de réglage final

|  | G05F 1/54 |
· · · · | avec commande supplémentaire par l'alimentation non régulée

|  | G05F 1/56 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs en série avec la charge comme dispositifs de réglage final

|  | G05F 1/563 |
· · · · | comprenant deux niveaux de régulation, dont l'un au moins est sensible au niveau de sortie, p.ex. réglage grossier et fin [4]

|  | G05F 1/565 |
· · · · | sensible à une condition du système ou de sa charge en plus des moyens sensibles aux écarts de la sortie du système, p.ex. courant, tension, facteur de puissance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 1/563 a priorité) [4]

|  | G05F 1/567 |
· · · · · | pour compensation de température [4]

|  | G05F 1/569 |
· · · · · | à des fins de protection [4]

|  | G05F 1/571 |
· · · · · · | avec détecteur de surtension [4]

|  | G05F 1/573 |
· · · · · · | avec détecteur de surintensité [4]

|  | G05F 1/575 |
· · · · | caractérisé par le circuit de rétroaction [4]

|  | G05F 1/577 |
· · · · | par charges multiples [4]

|  | G05F 1/585 |
· · · · · | fournissant des tensions de polarités opposées [4]

|  | G05F 1/59 |
· · · · | comprenant plusieurs dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de réglage final pour une charge unique [4]

|  | G05F 1/595 |
· · · · · | Dispositifs à semi-conducteurs connectés en série [4]

|  | G05F 1/607 |
· · · | utilisant des tubes à décharge en parallèle avec la charge comme dispositifs de réglage final [3]

|  | G05F 1/61 |
· · · · | comprenant deux niveaux de régulation dont l'un au moins est sensible au niveau de sortie [4]

|  | G05F 1/613 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs en parallèle avec la charge comme dispositifs de réglage final [3]

|  | G05F 1/614 |
· · · · | comprenant deux niveaux de régulation, dont l'un au moins est sensible au niveau de sortie [4]

|  | G05F 1/618 |
· · · | utilisant des dispositifs à semi-conducteurs en série et en parallèle avec la charge comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/62 |
· · · | en utilisant des sources de courant continu en série ou en opposition

|  | G05F 1/625 |
· · | là où la variable effectivement régulée est indifféremment du type alternatif ou continu [4]

|  | G05F 1/63 |
· · · | utilisant des impédances variables en série avec la charge comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/635 |
· · · · | consistant en des dispositifs à effet Hall, des magnétorésistances ou des thermistances [4]

|  | G05F 1/644 |
· · · · | consistant en des résistances sensibles à la pression [4]

|  | G05F 1/648 |
· · · · | consistant en une série de résistances parmi lesquelles un choix est fait [4]

|  | G05F 1/652 |
· · · | utilisant des impédances variables en parallèle avec la charge comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/656 |
· · · | utilisant des impédances variables en série et en parallèle avec la charge comme dispositifs de réglage final [4]

|  | G05F 1/66 |
· | Régulation de la puissance électrique

|  | G05F 1/67 |
· · | à la puissance maximale que peut fournir un générateur, p.ex. une cellule solaire [4]

|  | G05F 1/70 |
· | Régulation du facteur de puissance; Régulation du courant réactif ou de la puissance réactive [3]

|  | G05F 3/00 |
Systèmes non rétroactifs pour la régulation des variables électriques par l'utilisation d'un élément non commandé, ou d'une combinaison d'éléments non commandés, un tel élément ou une telle combinaison étant propre à exercer par lui-même une régulation

|  | G05F 3/02 |
· | Régulation de la tension ou du courant

|  | G05F 3/04 |
· · | là où la tension ou le courant sont alternatifs

|  | G05F 3/06 |
· · · | en utilisant des combinaisons de dispositifs inducteurs saturés et non saturés, p.ex. combinés avec un circuit résonnant

|  | G05F 3/08 |
· · | là où la tension ou le courant sont continus

|  | G05F 3/10 |
· · · | utilisant des dispositifs non commandés à caractéristiques non linéaires [4]

|  | G05F 3/12 |
· · · · | constituées par des tubes à décharge luminescente

|  | G05F 3/16 |
· · · · | consistant en des dispositifs à semi-conducteurs [3]

|  | G05F 3/18 |
· · · · · | en utilisant des diodes Zener [3]

|  | G05F 3/20 |
· · · · · | en utilisant des combinaisons diode-transistor (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/18 a priorité) [3]

|  | G05F 3/22 |
· · · · · · | dans lesquelles les transistors sont uniquement du type bipolaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/30 ont priorité) [4]

|  | G05F 3/24 |
· · · · · · | dans lesquelles les transistors sont uniquement du type à effet de champ (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/26, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/30 ont priorité) [4]

|  | G05F 3/26 |
· · · · · · | Miroirs de courant [4]

|  | G05F 3/28 |
· · · · · · · | associés à un amplificateur de courant non linéaire [4]

|  | G05F 3/30 |
· · · · · · | Régulateurs utilisant la différence entre les tensions base-émetteur de deux transistors bipolaires fonctionnant à des densités de courant différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F 3/26 a priorité) [4]

|  | G05F 5/00 |
Systèmes de régulation de variables électriques par détection des écarts du signal électrique à l'entrée du système et par commande par ces écarts d'un dispositif intérieur au système pour obtenir un signal de sortie régulé

|  | G05F 5/02 |
· | Commutation commandée par phase utilisant des tubes électroniques ou des dispositifs à semi-conducteurs comportant au moins trois électrodes [4]

|  | G05F 5/04 |
· | utilisant un transformateur ou une inductance comme dispositif de réglage final [4]

|  | G05F 5/06 |
· · | saturables [4]

|  | G05F 5/08 |
· | utilisant un dispositif de réglage final à fonctionnement linéaire [4]

|  | G05F 7/00 |
Régulation des grandeurs magnétiques (détails des appareils pour mesurer les variables magnétiques faisant intervenir la résonance magnétique nucléaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 33/28) [5]