|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H02 |
PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

|  | H02K |
MACHINES DYNAMO-ELECTRIQUES (instruments de mesure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; relais dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 53/00; transformation d'une puissance d'entrée en courant continu ou alternatif en une puissance de sortie de choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 9/00; microphones, têtes de lecture pour tourne-disques, écouteurs téléphoniques, haut-parleurs ou autres transmetteurs ou récepteurs de son ou d'autres ondes mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04R)

|  | H02K |
Note(s) La présente sous-classe couvre l'adaptation de la structure des machines en vue de leur commande. La présente sous-classe ne couvre pas le démarrage, la régulation, la commutation électronique, le freinage ou d'autres types de commande de moteurs, génératrices ou convertisseurs dynamo-électriques, en général, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P.

|  | H02K 1/00 |
Détails du circuit magnétique (circuits magnétiques ou aimants en général, circuits magnétiques pour transformateurs de puissance Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; circuits magnétiques pour relais Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 50/16)

|  | H02K 1/02 |
· | caractérisés par le matériau magnétique

|  | H02K 1/04 |
· | caractérisés par le matériau employé pour l'isolation du circuit magnétique ou de parties de celui-ci (isolation des enroulements Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 3/30)

|  | H02K 1/06 |
· | caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction

|  | H02K 1/08 |
· · | Pôles saillants

|  | H02K 1/10 |
· · · | Pôles de commutation

|  | H02K 1/12 |
· · | Parties fixes du circuit magnétique

|  | H02K 1/14 |
· · · | Noyaux statoriques à pôles saillants

|  | H02K 1/16 |
· · · | Noyaux statoriques à encoches pour enroulements

|  | H02K 1/17 |
· · · | Noyaux statoriques à aimants permanents [5]

|  | H02K 1/18 |
· · · | Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques fixes sur ou aux structures constituant le stator

|  | H02K 1/20 |
· · · | avec canaux ou conduits pour l'écoulement d'un agent de refroidissement

|  | H02K 1/22 |
· · | Parties tournantes du circuit magnétique

|  | H02K 1/24 |
· · · | Noyaux rotoriques à pôles saillants

|  | H02K 1/26 |
· · · | Noyaux rotoriques à encoches pour enroulements

|  | H02K 1/27 |
· · · | Noyaux rotoriques à aimants permanents [5]

|  | H02K 1/28 |
· · · | Moyens de montage ou de fixation des parties magnétiques tournantes sur ou aux structures constituant le rotor

|  | H02K 1/30 |
· · · · | utilisant une ou plusieurs pièces intermédiaires, p.ex. croisillon

|  | H02K 1/32 |
· · · | avec canaux ou conduits pour l'écoulement d'un agent de refroidissement

|  | H02K 1/34 |
· · | Parties du circuit magnétique à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant

|  | H02K 3/00 |
Détails des enroulements (bobines en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 5/00)

|  | H02K 3/02 |
· | Enroulements caractérisés par le matériau constituant le conducteur (conducteurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 5/00)

|  | H02K 3/04 |
· | Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou le genre de construction du conducteur, p.ex. avec conducteur en barre

|  | H02K 3/12 |
· · | disposés dans des encoches

|  | H02K 3/14 |
· · · | avec conducteurs transposés, p.ex. conducteur torsadé

|  | H02K 3/16 |
· · · | assurant un effet d'amortissement, de commutation ou d'autres rôles auxiliaires

|  | H02K 3/18 |
· · | Enroulements pour pôles saillants

|  | H02K 3/20 |
· · · | assurant un effet d'amortissement, de commutation ou d'autres rôles auxiliaires

|  | H02K 3/22 |
· · | formés de conducteurs creux

|  | H02K 3/24 |
· · | avec des canaux ou conduits entre les conducteurs pour la circulation d'un agent de refroidissement

|  | H02K 3/26 |
· · | constitués par des conducteurs imprimés

|  | H02K 3/28 |
· · | Schémas d'enroulements ou de connexions entre enroulements (enroulements pour changement du nombre de pôles Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 19/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 19/32)

|  | H02K 3/30 |
· | Enroulements caractérisés par leur matériau d'isolement (isolants en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01B 17/00)

|  | H02K 3/32 |
· | Enroulements caractérisés par la configuration, la forme ou la réalisation de l'isolement

|  | H02K 3/34 |
· · | entre conducteurs ou entre conducteur et noyau, p.ex. isolement d'encoches [3]

|  | H02K 3/38 |
· · | autour des têtes de bobines, des connexions équipotentielles ou des connexions s'y raccordant

|  | H02K 3/40 |
· · | pour hautes tensions, p.ex. assurant une protection contre les effluves

|  | H02K 3/42 |
· | Moyens pour éviter ou réduire les pertes par courants de Foucault dans les têtes de bobines, p.ex. par adjonction d'écrans [2]

|  | H02K 3/44 |
· | Protection contre l'humidité ou les agents chimiques; Enroulements spécialement adaptés à un fonctionnement dans un liquide ou un gaz

|  | H02K 3/46 |
· | Fixation des enroulements sur la structure statorique ou rotorique

|  | H02K 3/47 |
· · | Enroulements à espace d'air, c.à d. enroulements ne comportant pas de noyau de fer [3]

|  | H02K 3/48 |
· · | dans les encoches

|  | H02K 3/487 |
· · · | Dispositifs de fermeture d'encoche [3]

|  | H02K 3/493 |
· · · · | présentant des propriétés magnétiques [3]

|  | H02K 3/50 |
· · | Fixation des têtes de bobines, des connexions équipotentielles ou des connexions s'y raccordant

|  | H02K 3/51 |
· · · | appropriée uniquement aux rotors [3]

|  | H02K 3/52 |
· · | Fixation des enroulements de pôles saillants ou de leurs connexions

|  | H02K 5/00 |
Enveloppes; Enceintes; Supports (enveloppes pour appareils électriques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05K 5/00)

|  | H02K 5/02 |
· | Enveloppes ou enceintes caractérisées par le matériau les constituant

|  | H02K 5/04 |
· | Enveloppes ou enceintes caractérisées par leur configuration, leur forme ou leur construction

|  | H02K 5/06 |
· · | Enveloppes en métal coulé

|  | H02K 5/08 |
· · | Enveloppes en matériau isolant

|  | H02K 5/10 |
· · | empêchant l'introduction de corps étrangers, p.ex. de l'eau, des doigts

|  | H02K 5/12 |
· · | spécialement adaptées à un fonctionnement dans un liquide ou dans un gaz (en combinaison avec des dispositifs de refroidissement Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 9/00)

|  | H02K 5/124 |
· · · | Garniture d'étanchéité de l'arbre [3]

|  | H02K 5/128 |
· · · | utilisant un manchon d'entrefer ou un disque à film d'air [3]

|  | H02K 5/132 |
· · · | Moteur électrique submersible (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 5/128 a priorité; installations ou systèmes de pompage pour utilisation en position immergée Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D 13/08) [3]

|  | H02K 5/136 |
· · · | à l'épreuve des explosions [3]

|  | H02K 5/14 |
· · | Moyens de support ou de protection des balais ou des porte-balais [3]

|  | H02K 5/15 |
· · | Montage des flasques-paliers ou des plaques d'extrémité [3]

|  | H02K 5/16 |
· · | Moyens de support des paliers, p.ex. support isolant, moyens pour ajuster le palier dans son flasque (paliers magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/09)

|  | H02K 5/167 |
· · · | utilisant des paliers à contact lisse ou des chapeaux de palier sphériques [3]

|  | H02K 5/173 |
· · · | utilisant des roulements à billes ou des roulements à rouleaux [3]

|  | H02K 5/18 |
· · | avec nervures ou ailettes pour améliorer la transmission de la chaleur

|  | H02K 5/20 |
· · | avec canaux ou conduits pour la circulation d'un agent de refroidissement

|  | H02K 5/22 |
· · | Autres parties auxiliaires des enveloppes, p.ex. façonnées pour former boîte à connexions ou à bornes

|  | H02K 5/24 |
· | spécialement adaptés pour la réduction ou à la suppression des bruits ou vibrations

|  | H02K 5/26 |
· | Moyens d'ajustement de la position de l'enveloppe par rapport à son support

|  | H02K 7/00 |
Dispositions pour la mise en oeuvre d'énergie mécanique associées structurellement aux machines

|  | H02K 7/02 |
· | Masses additionnelles pour augmenter l'inertie, p.ex. volant

|  | H02K 7/04 |
· | Moyens d'équilibrage

|  | H02K 7/06 |
· | Moyens de transformation d'un mouvement alternatif en un mouvement circulaire ou vice versa

|  | H02K 7/065 |
· · | Oscillateurs électromécaniques; Transmissions magnétiques vibrantes (dans les horloges ou montres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 5/00) [3]

|  | H02K 7/07 |
· · | utilisant un cliquet et une roue à rochet [3]

|  | H02K 7/075 |
· · | utilisant une manivelle ou un excentrique [3]

|  | H02K 7/08 |
· | Association structurelle avec des paliers (support dans les enveloppes de machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 5/16)

|  | H02K 7/09 |
· · | avec des paliers magnétiques [3]

|  | H02K 7/10 |
· | Association structurelle avec des embrayages, des freins, des engrenages, des poulies, des démarreurs mécaniques

|  | H02K 7/102 |
· · | avec des freins à friction

|  | H02K 7/104 |
· · | avec des freins à courants de Foucault

|  | H02K 7/106 |
· · | avec des freins dynamo-électriques

|  | H02K 7/108 |
· · | avec des embrayages à friction

|  | H02K 7/11 |
· · | avec des embrayages dynamo-électriques

|  | H02K 7/112 |
· · | avec des embrayages et freins à friction

|  | H02K 7/114 |
· · | avec des embrayages et freins dynamo-électriques

|  | H02K 7/116 |
· · | avec boîte de vitesses

|  | H02K 7/118 |
· · | avec un dispositif de démarrage

|  | H02K 7/12 |
· · | avec mouvement auxiliaire limité de parties statoriques, rotoriques ou de noyau, p.ex. rotor pouvant se déplacer axialement pour assurer un embrayage ou un freinage

|  | H02K 7/14 |
· | Association structurelle à une charge mécanique, p.ex. machine-outil portative, ventilateur (avec ventilateur ou hélice pour le refroidissement de la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 9/06; pour aspirateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47L)

|  | H02K 7/16 |
· · | pour fonctionnement au-dessus de la vitesse critique de vibration des parties tournantes

|  | H02K 7/18 |
· | Association structurelle d'une génératrice électrique à un moteur mécanique d'entraînement, p.ex. une turbine (si l'aspect prédominant est l'entraînement, voir l'endroit correspondant de la section F, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B 13/00)

|  | H02K 7/20 |
· | Association structurelle à une machine dynamo-électrique auxiliaire, p.ex. un moteur électrique de lancement, une excitatrice

|  | H02K 9/00 |
Systèmes de refroidissement ou de ventilation (canaux ou conduits dans des parties du circuit magnétique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/32; canaux ou conduits dans ou entre les conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 3/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 3/24)

|  | H02K 9/02 |
· | par l'air ambiant s'écoulant à travers la machine

|  | H02K 9/04 |
· · | comportant des moyens pour établir la circulation d'un agent de refroidissement, p.ex. avec un ventilateur

|  | H02K 9/06 |
· · · | avec un ventilateur ou dispositif d'entraînement mû par l'arbre de la machine

|  | H02K 9/08 |
· | par un agent de refroidissement gazeux circulant entièrement à l'intérieur de l'enveloppe de la machine (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 9/10 a priorité)

|  | H02K 9/10 |
· | par un agent de refroidissement gazeux circulant en circuit fermé, dont une partie est à l'extérieur de l'enveloppe de la machine

|  | H02K 9/12 |
· · | dans lesquels l'agent de refroidissement circule librement à l'intérieur de l'enveloppe

|  | H02K 9/14 |
· | dans lesquels l'agent de refroidissement gazeux circule entre l'enveloppe de la machine et une chemise extérieure

|  | H02K 9/16 |
· · | dans lesquels l'agent de refroidissement circule à l'intérieur de l'enveloppe dans des conduits ou des tubes

|  | H02K 9/18 |
· · | dans lesquels la partie extérieure du circuit fermé comprend un échangeur de chaleur associé structurellement à l'enveloppe de la machine

|  | H02K 9/19 |
· | pour machines avec enveloppe fermée et circuit fermé de refroidissement utilisant un agent de refroidissement liquide, p.ex. de l'huile

|  | H02K 9/193 |
· · | avec des moyens de remplissage de l'agent de refroidissement; avec des moyens pour empêcher les fuites de l'agent de refroidissement

|  | H02K 9/197 |
· · | dans lesquels l'espace du rotor ou du stator est étanche au fluide, p.ex. pour pourvoir le rotor et le stator d'agents de refroidissement différents

|  | H02K 9/20 |
· · | dans lesquels l'agent de refroidissement se vaporise dans l'enveloppe de la machine

|  | H02K 9/22 |
· | par un matériau solide conducteur de la chaleur s'encastrant dans, ou mis en contact avec, le stator ou le rotor, p.ex. pont de chaleur

|  | H02K 9/24 |
· | Protection contre les défectuosités des dispositions de refroidissement, p.ex. du fait de fuites de l'agent de refroidissement, du fait d'un arrêt de la circulation de l'agent de refroidissement (circuits assurant une telle protection Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02H 7/00)

|  | H02K 9/26 |
· | Association structurelle à la machine de dispositifs de nettoyage ou d'assèchement de l'agent de refroidissement, p.ex. de filtres

|  | H02K 9/28 |
· | Refroidissement des collecteurs, des bagues collectrices ou des balais, p.ex. par ventilation (collecteurs de courant en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00)

|  | H02K 11/00 |
Association structurelle à des dispositifs de mesure ou de protection ou des organes électriques, p.ex. des résistances, des interrupteurs, des dispositifs pour la suppression des parasites radiophoniques

|  | H02K 13/00 |
Dispositifs de captation du courant associés structurellement aux machines (moyens pour supporter les balais ou porte-balais dans l'enveloppe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 5/14; collecteurs de courant ou leurs détails en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 39/00); Circuits pour améliorer la commutation

|  | H02K 13/02 |
· | Connexions reliant les bagues collectrices à l'enroulement

|  | H02K 13/04 |
· | Connexions reliant les segments du collecteur à l'enroulement

|  | H02K 13/06 |
· · | Connexions résistantes entre l'enroulement et les segments du collecteur, p.ex. par bobine d'arrêt à haute résistance, par transistor

|  | H02K 13/08 |
· · | Segments constitués par des prolongements de l'enroulement

|  | H02K 13/10 |
· | Dispositions spéciales des balais ou des collecteurs en vue d'améliorer la commutation

|  | H02K 13/12 |
· | Moyens pour l'obtention d'un mouvement axial de va-et-vient du rotor et du collecteur de courant qui lui est associé, p.ex. pour polir la surface du collecteur

|  | H02K 13/14 |
· | Circuits pour l'amélioration de la commutation, p.ex. par l'emploi d'élément à conductibilité unidirectionnelle

|  | H02K 15/00 |
Méthodes ou appareils spécialement adaptés à la fabrication, l'assemblage, l'entretien ou la réparation des machines dynamo-électriques (fabrication de collecteurs de courant en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01R 43/00)

|  | H02K 15/02 |
· | des corps statoriques ou rotoriques

|  | H02K 15/03 |
· · | comportant des aimants permanents [5]

|  | H02K 15/04 |
· | d'enroulements, avant leur montage dans la machine (isolation des enroulements Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 15/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 15/12; fabrication des bobines en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F 41/02)

|  | H02K 15/06 |
· | Montage dans la machine d'enroulements préfabriqués

|  | H02K 15/08 |
· | Exécution des enroulements par pose des conducteurs dans ou autour de la partie formant noyau

|  | H02K 15/085 |
· · | par pose des conducteurs dans les stators encochés

|  | H02K 15/09 |
· · | par pose des conducteurs dans les rotors encochés

|  | H02K 15/095 |
· · | par pose des conducteurs autour des pôles saillants

|  | H02K 15/10 |
· | Application d'un isolant sous forme solide aux enroulements, au stator ou au rotor

|  | H02K 15/12 |
· | Imprégnation, chauffage ou séchage des bobinages, des stators, des rotors ou des machines

|  | H02K 15/14 |
· | Enveloppes; Enceintes; Supports

|  | H02K 15/16 |
· | Centrage du rotor dans le stator; Equilibrage du rotor (équilibrage en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01M)

|  | H02K 16/00 |
Machines avec plus d'un rotor ou d'un stator [2]

|  | H02K 16/02 |
· | Machines avec un stator et deux rotors [2]

|  | H02K 16/04 |
· | Machines avec un rotor et deux stators [2]

|  | H02K 17/00 - H02K 53/00 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 16/00 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/00-H02K 53/00. [2]

|  | H02K 17/00 |
Moteurs asynchrones à induction; Génératrices asynchrones à induction

|  | H02K 17/02 |
· | Moteurs asynchrones à induction

|  | H02K 17/04 |
· · | pour courant monophasé

|  | H02K 17/06 |
· · · | avec enroulements permettant le changement du nombre de pôles

|  | H02K 17/08 |
· · · | Moteurs avec phase auxiliaire obtenue par un enroulement auxiliaire alimenté depuis l'extérieur, p.ex. moteur à condensateur

|  | H02K 17/10 |
· · · | Moteurs avec phase auxiliaire obtenue au moyen de pôles fendus portant un enroulement en court-circuit

|  | H02K 17/12 |
· · | pour courant polyphasé

|  | H02K 17/14 |
· · · | avec enroulements permettant le changement du nombre de pôles

|  | H02K 17/16 |
· · | avec rotor à enroulement court-circuité à l'intérieur de la machine, p.ex. rotor à cage

|  | H02K 17/18 |
· · · | avec rotor à double cage ou à cages multiples

|  | H02K 17/20 |
· · · | avec rotor à barres profondes

|  | H02K 17/22 |
· · | avec rotor à enroulements reliés à des bagues collectrices

|  | H02K 17/24 |
· · · | dans lesquels le stator et le rotor sont alimentés tous deux en courant alternatif

|  | H02K 17/26 |
· · | avec stator ou rotor prévu de façon à permettre le fonctionnement synchrone

|  | H02K 17/28 |
· · | avec enroulement de compensation pour l'amélioration de l'angle de phase

|  | H02K 17/30 |
· · | Association structurelle à des appareils électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques du moteur ou en assurant la commande, p.ex. impédance, interrupteur (dispositifs de commande extérieurs au moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 17/32 |
· · | Association structurelle à des appareils mécaniques auxiliaires, p.ex. embrayage, frein (dispositifs de commande extérieurs au moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 17/34 |
· · | Montage en cascade d'un moteur asynchrone avec un autre moteur ou convertisseur dynamo-électrique (commande des montages en cascade Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 17/36 |
· · · | avec un autre moteur asynchrone d'induction

|  | H02K 17/38 |
· · · | avec une machine à collecteur

|  | H02K 17/40 |
· · · | avec un convertisseur rotatif de courant alternatif en courant continu (convertisseurs en cascade de courant alternatif en courant continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 47/06)

|  | H02K 17/42 |
· | Génératrices asynchrones à induction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/02 a priorité) [4]

|  | H02K 17/44 |
· · | Association structurelle à une machine d'excitation

|  | H02K 19/00 |
Moteurs ou génératrices synchrones (avec aimant permanent Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/00)

|  | H02K 19/02 |
· | Moteurs synchrones

|  | H02K 19/04 |
· · | pour courant monophasé

|  | H02K 19/06 |
· · · | Moteurs ayant un stator bobiné et un rotor en fer doux à réluctance variable, sans bobinage, p.ex. moteur à fer tournant

|  | H02K 19/08 |
· · · | Moteurs ayant un stator bobiné et un rotor lisse, sans bobinage, en matériau à large boucle d'hystérésis, p.ex. moteurs à hystérésis

|  | H02K 19/10 |
· · | pour courant polyphasé

|  | H02K 19/12 |
· · · | caractérisés par la disposition des enroulements d'excitation, p.ex. pour auto-excitation, pour compoundage, pour changement du nombre de pôles

|  | H02K 19/14 |
· · | avec enroulement supplémentaire en court-circuit pour démarrage en moteur asynchrone

|  | H02K 19/16 |
· | Génératrices synchrones

|  | H02K 19/18 |
· · | avec bobinages dont chaque spire n'est influencée que par les pôles d'une seule polarité, p.ex. génératrice homopolaire

|  | H02K 19/20 |
· · · | avec rotor à réluctance variable en fer doux, sans bobinage

|  | H02K 19/22 |
· · | avec bobinages dont chaque spire est influencée alternativement par des pôles de polarités opposées, p.ex. génératrice hétéropolaire

|  | H02K 19/24 |
· · · | avec rotor à réluctance variable, en fer doux, sans bobinage

|  | H02K 19/26 |
· · | caractérisées par la disposition du bobinage d'excitation

|  | H02K 19/28 |
· · · | pour auto-excitation

|  | H02K 19/30 |
· · · | pour compoundage

|  | H02K 19/32 |
· · · | pour changement du nombre de pôles

|  | H02K 19/34 |
· · | Génératrices à plusieurs sorties

|  | H02K 19/36 |
· · | Association structurelle à des appareils électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la génératrice ou en assurant la commande, p.ex. impédance, interrupteur (dispositifs de commande extérieurs à la génératrice Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 19/38 |
· · | Association structurelle à une machine d'excitation

|  | H02K 21/00 |
Moteurs synchrones à aimant permanent; Génératrices synchrones à aimant permanent (noyaux statoriques à aimants permanents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/17; noyaux rotoriques à aimants permanents Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/27)

|  | H02K 21/02 |
· | Détails

|  | H02K 21/04 |
· · | Bobinages disposés sur l'aimant pour une excitation additionnelle

|  | H02K 21/06 - H02K 21/08 |
( transféré à Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/17, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 1/27 )

|  | H02K 21/10 |
· · | Induits tournants

|  | H02K 21/12 |
· | avec induit fixe et aimant tournant

|  | H02K 21/14 |
· · | Aimant tournant à l'intérieur de l'induit

|  | H02K 21/16 |
· · · | avec un noyau d'induit annulaire à pôles saillants (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/20)

|  | H02K 21/18 |
· · · | avec un noyau d'induit en fer à cheval (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/20)

|  | H02K 21/20 |
· · · | avec bobinage dont chaque spire n'est influencée que par des pôles d'une seule polarité, p.ex. machine homopolaire

|  | H02K 21/22 |
· · | Aimant tournant autour de l'induit, p.ex. volant magnétique

|  | H02K 21/24 |
· · | Aimant disposé axialement en face de l'induit, p.ex. dynamo de bicyclette du type moyeu

|  | H02K 21/26 |
· | avec induit tournant et aimant fixe

|  | H02K 21/28 |
· · | Induit tournant à l'intérieur de l'aimant

|  | H02K 21/30 |
· · · | avec noyau d'induit annulaire à pôles saillants (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/36)

|  | H02K 21/32 |
· · · | avec aimant en fer à cheval (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/36)

|  | H02K 21/34 |
· · · | avec aimant en forme de cloche ou de barreau, p.ex. pour éclairage de bicyclettes (avec fonctionnement en homopolaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 21/36)

|  | H02K 21/36 |
· · · | avec fonctionnement en homopolaire

|  | H02K 21/38 |
· | avec distributeur de flux tournant, l'induit et l'aimant restant fixes

|  | H02K 21/40 |
· · | Distributeur de flux tournant autour de l'aimant et à l'intérieur de l'induit

|  | H02K 21/42 |
· · | Distributeur de flux tournant autour de l'induit et à l'intérieur de l'aimant

|  | H02K 21/44 |
· · | Enroulements induits bobinés sur l'aimant

|  | H02K 21/46 |
· | Moteurs avec enroulement supplémentaire en court-circuit pour démarrage en moteur asynchrone

|  | H02K 21/48 |
· | Génératrices à plusieurs sorties

|  | H02K 23/00 |
Moteurs ou génératrices à courant continu à collecteur mécanique; Moteurs universels à collecteur pour courants alternatif et continu

|  | H02K 23/02 |
· | caractérisés par la disposition d'excitation

|  | H02K 23/04 |
· · | avec excitation par aimant permanent

|  | H02K 23/06 |
· · | avec montage en dérivation des enroulements d'excitation

|  | H02K 23/08 |
· · | avec montage en série des enroulements d'excitation

|  | H02K 23/10 |
· · | avec montage compound des enroulements d'excitation

|  | H02K 23/12 |
· · | avec excitation par une source de courant indépendante du circuit d'induit

|  | H02K 23/14 |
· · | à grande rapidité d'excitation ou de désexcitation, p.ex. par neutralisation du champ d'excitation rémanent

|  | H02K 23/16 |
· · | avec champ d'excitation ajustable en position angulaire, p.ex. par inversion des pôles, par commutation de pôles

|  | H02K 23/18 |
· · | avec balais principaux ou auxiliaires décalables

|  | H02K 23/20 |
· · | avec balais additionnels disposés sur le collecteur entre les balais principaux, p.ex. machine à champ transversal, métadyne, amplidyne, autres machines excitées par la réaction d'induit

|  | H02K 23/22 |
· · | avec enroulement de compensation ou d'amortissement

|  | H02K 23/24 |
· · | avec enroulement de pôles de commutation

|  | H02K 23/26 |
· | caractérisés par l'enroulement d'induit

|  | H02K 23/28 |
· · | avec enroulement ouvert, c.à d. ne se fermant pas sur lui-même à l'intérieur de l'induit

|  | H02K 23/30 |
· · | avec enroulement imbriqué

|  | H02K 23/32 |
· · | avec enroulement ondulé

|  | H02K 23/34 |
· · | avec enroulement mixte

|  | H02K 23/36 |
· · | avec plus d'un enroulement; avec plus d'un collecteur; avec plus d'un stator

|  | H02K 23/38 |
· · | avec des enroulements ou connexions pour l'amélioration de la commutation, p.ex. des connexions équipotentielles

|  | H02K 23/40 |
· | caractérisés par la disposition du circuit magnétique

|  | H02K 23/42 |
· · | avec pôles fendus, c.à d. avec des zones de variation de la réluctance au moyen d'entrefers dans les pôles ou au moyen de pôles à espaces d'entrefer différents

|  | H02K 23/44 |
· · | avec des parties en fer que l'on peut déplacer ou faire tourner

|  | H02K 23/46 |
· · | avec shuntages fixes, c.à d. avec un flux magnétique

|  | H02K 23/48 |
· · | avec induit ajustable

|  | H02K 23/50 |
· | Génératrices à plusieurs sorties

|  | H02K 23/52 |
· | Moteurs fonctionnant aussi en génératrices, p.ex. moteur de démarrage utilisé comme génératrice pour l'allumage ou l'éclairage

|  | H02K 23/54 |
· | Moteurs ou génératrices à induit en forme de disque

|  | H02K 23/56 |
· | Moteurs ou génératrices avec noyau de fer séparé de l'enroulement induit

|  | H02K 23/58 |
· | Moteurs ou génératrices sans fer

|  | H02K 23/60 |
· | Moteurs ou génératrices à induit tournant et champ inducteur tournant

|  | H02K 23/62 |
· | Moteurs ou génératrices à induit fixe et champ inducteur tournant

|  | H02K 23/64 |
· | Moteurs spécialement adaptés pour fonctionner au choix sous courant alternatif ou sous courant continu

|  | H02K 23/66 |
· | Association structurelle à des dispositifs électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la machine ou en assurant la commande, p.ex. impédance, interrupteur (dispositions de commande extérieures à la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 23/68 |
· | Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires, p.ex. embrayage, frein (dispositions de commande extérieurs à la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 24/00 |
Machines adaptées pour la transmission ou réception instantanée du déplacement angulaire de pièces tournantes, p.ex. synchro, selsyn

|  | H02K 25/00 |
Moteurs ou génératrices à courant continu à rupteur

|  | H02K 26/00 |
Machines adaptées pour le fonctionnement en moteur-couple, c.à d. pour exercer un couple quand elles sont arrêtées

|  | H02K 27/00 |
Moteurs ou génératrices à courant alternatif à collecteur mécanique (moteurs universels pour courant alternatif ou courant continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 23/64)

|  | H02K 27/02 |
· | caractérisés par l'enroulement induit

|  | H02K 27/04 |
· | fonctionnant en monophasé avec montage en série ou en dérivation

|  | H02K 27/06 |
· · | avec collecteur en court-circuit simple ou multiple, p.ex. moteur à répulsion

|  | H02K 27/08 |
· · | avec alimentations multiples de l'induit

|  | H02K 27/10 |
· · | avec dispositifs de couplage pour des modes de fonctionnement différents, p.ex. moteur répulsion-induction

|  | H02K 27/12 |
· | fonctionnant en polyphasé

|  | H02K 27/14 |
· · | en montage série

|  | H02K 27/16 |
· · | en montage dérivation avec alimentation par le stator

|  | H02K 27/18 |
· · | en montage dérivation avec alimentation par le rotor

|  | H02K 27/20 |
· | Association structurelle à un dispositif de régulation de vitesse

|  | H02K 27/22 |
· | avec des moyens pour améliorer la commutation, p.ex. champs magnétiques auxiliaires, doubles enroulements, doubles balais

|  | H02K 27/24 |
· | à plusieurs collecteurs

|  | H02K 27/26 |
· | avec induit en forme de disque

|  | H02K 27/28 |
· | Association structurelle à des dispositifs électriques auxiliaires agissant sur les caractéristiques de la machine ou en assurant la commande (dispositions de commande extérieures à la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 27/30 |
· | Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires, p.ex. embrayage, frein (dispositions de commande extérieures à la machine Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P)

|  | H02K 29/00 |
Moteurs ou génératrices à dispositifs de commutation non mécaniques, p.ex. tubes à décharge, dispositifs à semi-conducteurs

|  | H02K 29/06 |
· | avec des dispositifs détecteurs de la position [4]

|  | H02K 29/08 |
· · | utilisant des dispositifs à effet magnétique, p.ex. dispositifs à effet Hall, magnéto-résistances (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 29/12 a priorité) [4]

|  | H02K 29/10 |
· · | utilisant des moyens à effet lumineux [4]

|  | H02K 29/12 |
· · | utilisant des bobines détectrices [4]

|  | H02K 29/14 |
· | avec des dispositifs détecteurs de la vitesse [4]

|  | H02K 31/00 |
Moteurs ou génératrices acycliques, c.à d. machines à courant continu avec induit en tambour ou à disque, avec captation de courant continue

|  | H02K 31/02 |
· | avec collecteurs à contacts solides

|  | H02K 31/04 |
· | avec au moins un collecteur à contact liquide

|  | H02K 33/00 |
Moteurs avec aimant, induit ou système de bobines à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en oeuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux moteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/00, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/06)

|  | H02K 33/02 |
· | avec induit entraîné dans un sens par application d'énergie à un système à une seule bobine et ramené par une force d'origine mécanique, p.ex. par un ressort

|  | H02K 33/04 |
· · | dans lesquels la fréquence de fonctionnement est déterminée par la fréquence d'un courant alternatif appliqué en permanence

|  | H02K 33/06 |
· · · | avec induit polarisé

|  | H02K 33/08 |
· · · | avec alimentation en courant continu superposée à une alimentation en courant alternatif

|  | H02K 33/10 |
· · | dans lesquels les mises sous tension et hors tension alternées du système à une seule bobine sont effectuées ou commandées par le mouvement de l'induit

|  | H02K 33/12 |
· | avec induit se déplaçant dans des directions opposées par alimentation alternée de systèmes à deux bobines

|  | H02K 33/14 |
· · | dans lesquels les mises sous tension et hors tension alternées des systèmes à deux bobines sont effectuées ou commandées par le mouvement de l'induit

|  | H02K 33/16 |
· | avec induit polarisé se déplaçant dans des directions opposées par inversion de la tension appliquée au système à une seule bobine

|  | H02K 33/18 |
· | avec système de bobines se déplaçant, du fait de mises sous tension intermittentes ou inversées, par interaction avec un système de champ magnétique fixe, p.ex. aimant permanent

|  | H02K 35/00 |
Génératrices avec système de bobines, aimant, induit, ou autre partie du circuit magnétique à mouvement alternatif, oscillant ou vibrant (dispositions pour la mise en oeuvre de l'énergie mécanique associées structurellement aux génératrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/00, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 7/06)

|  | H02K 35/02 |
· | avec aimant mobile et système de bobine fixe

|  | H02K 35/04 |
· | avec système de bobine et aimant fixe

|  | H02K 35/06 |
· | avec distributeur mobile de flux et système de bobine et aimant tous deux fixes

|  | H02K 37/00 |
Moteurs à rotor tournant pas à pas et sans rupteur ou commutateur actionné par le rotor, p.ex. moteurs pas à pas

|  | H02K 37/02 |
· | du type à réluctance variable [4]

|  | H02K 37/04 |
· · | le rotor étant disposé à l'intérieur du stator [4]

|  | H02K 37/06 |
· · | le rotor étant disposé autour du stator [4]

|  | H02K 37/08 |
· · | le rotor faisant axialement face au stator [4]

|  | H02K 37/10 |
· | du type à aimant permanent (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 37/02 a priorité) [4]

|  | H02K 37/12 |
· · | avec induit fixe et aimant tournant [4]

|  | H02K 37/14 |
· · · | l'aimant tournant à l'intérieur de l'induit [4]

|  | H02K 37/16 |
· · · · | avec un noyau d'induit en forme de fer à cheval [4]

|  | H02K 37/18 |
· · · · | du type homopolaire [4]

|  | H02K 37/20 |
· · | avec distributeur de flux tournant, l'induit et l'aimant étant tous deux fixes [4]

|  | H02K 37/22 |
· | Eléments d'amortissement [4]

|  | H02K 37/24 |
· | Association structurelle à des dispositifs mécaniques auxiliaires [4]

|  | H02K 39/00 |
Génératrices établies spécialement pour la production d'une onde non sinusoïdale de forme donnée

|  | H02K 41/00 |
Systèmes de propulsion dans lesquels un élément rigide se déplace le long d'une piste sous l'effet de l'action dynamo-électrique s'exerçant entre cet élément et un flux magnétique se propageant le long de la piste

|  | H02K 41/02 |
· | Moteurs linéaires; Moteurs sectionnels [3]

|  | H02K 41/025 |
· · | Moteurs asynchrones [3]

|  | H02K 41/03 |
· · | Moteurs synchrones; Moteurs pas à pas; Moteurs à réluctance (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 41/035 a priorité) [3]

|  | H02K 41/035 |
· · | Moteurs à courant continu; Moteurs unipolaires [3]

|  | H02K 41/06 |
· | Moteurs roulants, c.à d. ayant l'axe du rotor parallèle à l'axe du stator et suivant un parcours circulaire du fait que le rotor roule à l'intérieur ou à l'extérieur du stator

|  | H02K 44/00 |
Machines dans lesquelles l'interaction dynamo-électrique entre un plasma ou un courant de liquide conducteur ou de particules conductrices ou magnétiques portées par un fluide et un système de bobines ou un champ magnétique, transforme l'énergie de la masse en mouvement en énergie électrique, ou vice versa [3]

|  | H02K 44/02 |
· | Pompes électrodynamiques [3]

|  | H02K 44/04 |
· · | Pompes à conduction [3]

|  | H02K 44/06 |
· · | Pompes à induction [3]

|  | H02K 44/08 |
· | Générateurs magnétohydrodynamiques (MHD) [3]

|  | H02K 44/10 |
· · | Détails de structure des électrodes [3]

|  | H02K 44/12 |
· · | Détails de structure du canal de fluide [3]

|  | H02K 44/14 |
· · · | Canal de fluide circulaire ou en forme de vis [3]

|  | H02K 44/16 |
· · | Détails de structure du circuit magnétique [3]

|  | H02K 44/18 |
· · | pour produire une puissance en courant alternatif [3]

|  | H02K 44/20 |
· · · | en changeant la polarité du champ magnétique [3]

|  | H02K 44/22 |
· · · | en changeant la conductivité du fluide [3]

|  | H02K 44/24 |
· · · | en inversant la direction du fluide [3]

|  | H02K 44/26 |
· · · | en créant un champ magnétique qui se propage [3]

|  | H02K 44/28 |
· | Association de générateurs MHD avec des générateurs conventionnels (ensembles de production d'énergie nucléaire comportant un générateur MHD Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21D 7/02) [3]

|  | H02K 47/00 |
Convertisseurs dynamo-électriques

|  | H02K 47/02 |
· | Convertisseurs de courant alternatif en courant continu ou vice versa

|  | H02K 47/04 |
· · | Moteurs-génératrices

|  | H02K 47/06 |
· · | Convertisseurs en cascade

|  | H02K 47/08 |
· · | Convertisseurs à un seul induit

|  | H02K 47/10 |
· · · | avec machine survoltrice côté courant alternatif

|  | H02K 47/12 |
· | Convertisseurs de courant continu en courant continu

|  | H02K 47/14 |
· · | Moteurs-génératrices

|  | H02K 47/16 |
· · | Convertisseurs à un seul induit, p.ex. métadyne

|  | H02K 47/18 |
· | Convertisseurs de courant alternatif en courant alternatif

|  | H02K 47/20 |
· · | Moteurs-génératrices

|  | H02K 47/22 |
· · | Convertisseurs de fréquence à un seul induit avec ou sans transformation du nombre de phases

|  | H02K 47/24 |
· · · | avec des enroulements pour des nombres de pôles différents

|  | H02K 47/26 |
· · · | fonctionnant comme machine d'induction asynchrone travaillant en dessous ou au-dessus du synchronisme, p.ex. montage en cascade de machines asynchrones et synchrones

|  | H02K 47/28 |
· · · | fonctionnant comme machines à collecteur avec adjonction de bagues collectrices

|  | H02K 47/30 |
· · | Convertisseurs de nombre de phases à un seul induit, sans changement de fréquence

|  | H02K 49/00 |
Embrayages dynamo-électriques; Freins dynamo-électriques (embrayages ou freins actionnés électriquement ou magnétiquement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 27/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 29/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 65/34, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 65/36; embrayages à particules magnétiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D 37/02; adaptés à l'emploi comme dynamomètres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | H02K 49/02 |
· | du type à induction asynchrone

|  | H02K 49/04 |
· · | du type à courants de Foucault ou à hystérésis

|  | H02K 49/06 |
· | du type synchrone

|  | H02K 49/08 |
· | du type à induit à collecteur

|  | H02K 49/10 |
· | du type à aimant permanent

|  | H02K 49/12 |
· | du type acyclique

|  | H02K 51/00 |
Transmissions dynamo-électriques, c.à d. moyens dynamo-électriques pour la transmission de la puissance mécanique d'un arbre conducteur à un arbre conduit, comprenant des éléments moteur et générateur en corrélation constructive

|  | H02K 53/00 |
Mouvements dits perpétuels par moyens dynamo-électriques

|  | H02K 55/00 |
Machines dynamo-électriques comportant des enroulements qui fonctionnent à des températures cryogéniques [3]

|  | H02K 55/02 |
· | du type synchrone [3]

|  | H02K 55/04 |
· · | avec des enroulements à champ tournant [3]

|  | H02K 55/06 |
· | du type homopolaire [3]

|  | H02K 57/00 |
Machines dynamo-électriques non couvertes par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 17/00-H02K 55/00 [3]