|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B61 |
CHEMINS DE FER

|  | B61 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "systèmes ferroviaires" couvre: les systèmes dans lesquels des trains, des véhicules individuels pour passagers ou des transporteurs de charges se déplacent sur, ou sont guidés par, des voies au sol ou surélevées, définies par des rails, des filins, des câbles ou d'autres éléments de guidage pour roues, rouleaux ou autres dispositifs à glissement sans frottement (dispositifs attachés de façon permanente à un élément de traction continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 17/00); les systèmes dans lesquels les transporteurs pour personnes ou charges, avec ou sans force motrice, sont attachés, p.ex. suspendus, à des filins ou des câbles de traction guidés qui déterminent la direction de leur mouvement (transporteurs à chaîne, transporteurs-scrapeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 19/00); les systèmes couplables à volonté de l'un ou l'autre type ci-dessus, dans lesquels les véhicules ou les transporteurs de charges ou les charges peuvent être accouplés ou non à volonté à des éléments de traction continue, p.ex. à des filins, à des chaînes.

|  | B61F |
SUSPENSIONS DES VEHICULES FERROVIAIRES, p.ex. CHASSIS, BOGIES, AMENAGEMENTS DES ESSIEUX DES ROUES; VEHICULES FERROVIAIRES UTILISABLES SUR VOIES D'ECARTEMENT DIFFERENT; PREVENTION DES DERAILLEMENTS; COUVRE-ROUES; DEBLAYEURS D'OBSTACLES OU DISPOSITIFS SIMILAIRES (pour véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60; essieux, roues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B; pneumatiques pour véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C)

|  | B61F 1/00 |
Châssis (fabrication de châssis de véhicules ferroviaires par forgeage ou pressage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21K 7/12)

|  | B61F 1/02 |
· | avec un seul longeron central

|  | B61F 1/04 |
· | du type triangulé

|  | B61F 1/06 |
· | adaptés spécialement aux locomotives ou aux autorails mus par moteur

|  | B61F 1/08 |
· | Parties constitutives

|  | B61F 1/10 |
· · | Structure des extrémités

|  | B61F 1/12 |
· · | Traverses porteuses

|  | B61F 1/14 |
· · | Fixation ou support du corps du véhicule

|  | B61F 3/00 |
Types de bogies (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 5/00 a priorité)

|  | B61F 3/02 |
· | avec plus d'un essieu

|  | B61F 3/04 |
· · | avec essieux ou roues entraînés

|  | B61F 3/06 |
· · · | avec trois essieux ou plus

|  | B61F 3/08 |
· · | sans essieux ou roues entraînés

|  | B61F 3/10 |
· · · | avec trois essieux ou plus

|  | B61F 3/12 |
· | modifiés spécialement pour porter les caisses des véhicules adjacents dans les trains articulés

|  | B61F 3/14 |
· | modifiés spécialement pour réduire la résistance de l'air

|  | B61F 3/16 |
· | avec un essieu distinct pour chaque roue

|  | B61F 5/00 |
Détails de structure des bogies; Liaisons entre bogies et châssis du véhicule; Aménagements ou dispositifs pour ajuster ou permettre l'auto-ajustement des essieux des roues ou des bogies dans les courbes

|  | B61F 5/02 |
· | Aménagements permettant de limiter les mouvements transversaux relatifs entre le châssis du véhicule ou la traverse danseuse et le bogie; Liaisons entre châssis et bogies

|  | B61F 5/04 |
· · | Supports ou montages de la traverse danseuse du bogie (appuis latéraux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 5/14)

|  | B61F 5/06 |
· · · | comportant des ressorts métalliques

|  | B61F 5/08 |
· · · | comportant des ressorts en caoutchouc

|  | B61F 5/10 |
· · · | comportant des ressorts hydrauliques

|  | B61F 5/12 |
· · · | comportant des amortisseurs

|  | B61F 5/14 |
· · | Appuis latéraux

|  | B61F 5/16 |
· · | Appuis centraux ou autres liaisons pivotantes entre les châssis et les traverses danseuses ou les bogies

|  | B61F 5/18 |
· · · | Boulons-pivots

|  | B61F 5/20 |
· · · | avec ressorts permettant des mouvements transversaux

|  | B61F 5/22 |
· · | Guidage des châssis des véhicules par rapport aux bogies

|  | B61F 5/24 |
· · · | Moyens pour amortir ou minimiser les mouvements de roulis, lacet, galop ou tangage des châssis

|  | B61F 5/26 |
· | Montage ou fixation des boîtes d'essieux sur les châssis des véhicules ou des bogies

|  | B61F 5/28 |
· · | Boîtes d'essieux incorporées aux, ou indirectement fixées sur les, châssis des véhicules ou des bogies

|  | B61F 5/30 |
· · | Boîtes d'essieux montées mobiles sur ressorts dans le châssis des véhicules ou des bogies

|  | B61F 5/32 |
· · · | Guides, p.ex. plaques pour boîtes d'essieux

|  | B61F 5/34 |
· · · · | Dispositifs comportant des coins de rattrapage du jeu entre les châssis et les essieux

|  | B61F 5/36 |
· · · | Dispositions pour égaliser ou répartir la charge sur les roues ou sur les ressorts, p.ex. étriers

|  | B61F 5/38 |
· | Aménagements ou dispositifs pour ajuster ou pour permettre l'auto-ajustement des roues des essieux ou des bogies dans les courbes, p.ex. essieux à jeu transversal, essieux oscillants

|  | B61F 5/40 |
· · | Bogies avec des éléments latéraux montés pour permettre des mouvements longitudinaux relatifs

|  | B61F 5/42 |
· · | Ajustement commandé par le dispositif de choc ou de traction

|  | B61F 5/44 |
· · | Ajustement commandé par les mouvements de la caisse du véhicule

|  | B61F 5/46 |
· · | Ajustement commandé par un essieu coulissant sous le même châssis du véhicule

|  | B61F 5/48 |
· · | Bogies arrière ou avant pour locomotives ou automotrices (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 5/40 a priorité) [2]

|  | B61F 5/50 |
· | Autres parties constitutives

|  | B61F 5/52 |
· · | Châssis des bogies

|  | B61F 7/00 |
Véhicules ferroviaires équipés pour circuler sur des voies à écartement différent

|  | B61F 9/00 |
Véhicules ferroviaires caractérisés par des moyens de prévention contre les déraillements, p.ex. par utilisation de roues de guidage

|  | B61F 11/00 |
Véhicules ferroviaires caractérisés par des éléments de prise avec la voie autres que des roues, p.ex. des boules

|  | B61F 13/00 |
Véhicules ferroviaires caractérisés par des systèmes de roues non prévus ailleurs

|  | B61F 15/00 |
Boîtes d'essieux (montage ou fixation des boîtes d'essieux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 5/26; graissage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61F 17/00; paliers en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | B61F 15/02 |
· | avec supports de fusées

|  | B61F 15/04 |
· · | pour locomotives

|  | B61F 15/06 |
· · | pour wagons

|  | B61F 15/08 |
· · | l'essieu pouvant glisser ou s'incliner dans les supports

|  | B61F 15/10 |
· · · | et ayant des ressorts s'opposant à de tels mouvements

|  | B61F 15/12 |
· | avec des roulements à rouleaux, à aiguilles ou à billes

|  | B61F 15/14 |
· · | construits pour supporter la pression axiale

|  | B61F 15/16 |
· · | l'essieu pouvant glisser ou s'incliner dans les supports

|  | B61F 15/18 |
· · · | et ayant des ressorts s'opposant à de tels mouvements

|  | B61F 15/20 |
· | Parties constitutives

|  | B61F 15/22 |
· · | Dispositifs d'étanchéité s'opposant à l'entrée de la poussière ou à la fuite de l'huile

|  | B61F 15/24 |
· · · | s'opposant à la fuite de l'huile lorsque le véhicule est penché ou renversé

|  | B61F 15/26 |
· · | Couvercles; Etanchéité de ceux-ci

|  | B61F 15/28 |
· · | Boîtes d'essieux modifiées pour assurer la conductibilité électrique

|  | B61F 17/00 |
Graissage spécialement adapté pour les boîtes d'essieux des véhicules ferroviaires (lubrification en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16N)

|  | B61F 17/02 |
· | à l'huile

|  | B61F 17/04 |
· · | Graissage par des dispositifs fixes

|  | B61F 17/06 |
· · · | au moyen d'une mèche ou d'un objet similaire

|  | B61F 17/08 |
· · · · | Dispositifs pour presser la mèche ou l'objet similaire contre l'essieu en rotation

|  | B61F 17/10 |
· · · | au moyen d'un bain d'huile

|  | B61F 17/12 |
· · · | par gravité

|  | B61F 17/14 |
· · | Dispositifs de graissage rotatifs

|  | B61F 17/16 |
· · · | avec bagues

|  | B61F 17/18 |
· · · | avec chaînes

|  | B61F 17/20 |
· · · | avec cuillers de graissage ou objets similaires fixés sur l'essieu ou accouplés à celui-ci

|  | B61F 17/22 |
· · · | avec des disques, rouleaux ou courroies en prise avec l'essieu

|  | B61F 17/24 |
· · | par pompes de graissage incorporées

|  | B61F 17/26 |
· · | par des moyens d'alimentation externes, p.ex. dispositifs pneumatiques

|  | B61F 17/28 |
· · | Emploi d'épurateurs d'huile non prévus ailleurs

|  | B61F 17/30 |
· | à la graisse

|  | B61F 17/32 |
· · | par graisseurs manuels, p.ex. godets à vis

|  | B61F 17/34 |
· · | par moyens automatiques, p.ex. sous l'action de ressorts

|  | B61F 17/36 |
· | avec d'autres agents lubrifiants, p.ex. mélangés

|  | B61F 19/00 |
Couvre-roues; Pare-chocs; Déblayeurs d'obstacles ou dispositifs analogues (pour les véhicules en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R 19/00)

|  | B61F 19/02 |
· | Couvre-roues

|  | B61F 19/04 |
· | Tampons ou dispositifs similaires contre les collisions

|  | B61F 19/06 |
· | Filets, bras ou dispositifs similaires pour saisir les obstacles ou les écarter de la voie (dispositifs pour attraper les sacs postaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 1/02)

|  | B61F 19/08 |
· · | du type à bascule

|  | B61F 19/10 |
· · · | fonctionnant automatiquement au contact de l'obstacle