|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VEHICULES EN GENERAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spaciaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R couvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relai de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60H |
AMENAGEMENTS OU ADAPTATIONS DES DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE, DE REFRIGERATION, DE VENTILATION OU D'AUTRES TRAITEMENTS DE L'AIR, SPECIALEMENT POUR LES PARTIES DE VEHICULE AFFECTEES AUX PASSAGERS OU AUX MARCHANDISES

|  | B60H |
Note(s) Il est important de tenir compte de la note qui suit le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60.

|  | B60H 1/00 |
Dispositifs de chauffage, de refroidissement ou de ventilation (dispositifs de chauffage, de refroidissement ou de ventilation effectuant un autre traitement de l'air, dans la mesure où cet autre traitement est le plus important, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60H 3/00; ventilation obtenue uniquement par l'ouverture des fenêtres, portes, parties du toit, ou similaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60J; dispositifs de nettoyage des fenêtres ou des pare-brise employant de l'air, p.ex. dégivreurs, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S 1/54) [4]

|  | B60H 1/02 |
· | la chaleur étant prélevée de l'installation de propulsion

|  | B60H 1/03 |
· · | et à partir d'une source autre que l'installation de propulsion [4]

|  | B60H 1/04 |
· · | du liquide de refroidissement de l'installation

|  | B60H 1/06 |
· · · | directement du radiateur principal

|  | B60H 1/08 |
· · · | d'un autre radiateur que le radiateur principal

|  | B60H 1/10 |
· · · · | l'autre radiateur étant situé dans un conduit pouvant être mis en communication avec l'atmosphère extérieure

|  | B60H 1/12 |
· · · · · | utilisant un compresseur d'air

|  | B60H 1/14 |
· · | autrement que par le liquide de refroidissement de l'installation

|  | B60H 1/16 |
· · · | l'air étant chauffé par contact direct avec le moteur, p.ex. moteur refroidi par l'air

|  | B60H 1/18 |
· · · | l'air étant chauffé par les gaz d'échappement

|  | B60H 1/20 |
· · · · | utilisant un agent intermédiaire de transfert de la chaleur

|  | B60H 1/22 |
· | la chaleur étant prélevée autrement que de l'installation de propulsion

|  | B60H 1/24 |
· | Dispositifs exclusivement pour la ventilation, ou dans lesquels le chauffage ou le refroidissement n'est pas en jeu (buses, diffuseurs à air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60H 1/34) [4]

|  | B60H 1/26 |
· · | Ouvertures de ventilation donnant sur l'extérieur du véhicule; Conduits pour faire passer l'air de ventilation

|  | B60H 1/28 |
· · · | les ouvertures étant situées directement devant la fenêtre frontale

|  | B60H 1/30 |
· · · | Manches à air

|  | B60H 1/32 |
· | Dispositifs de refroidissement (véhicules adaptés au transport de marchandises réfrigérées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60P 3/20) [4]

|  | B60H 1/34 |
· | Buses; Diffuseurs à air [4]

|  | B60H 3/00 |
Autres dispositifs de traitement de l'air [4]

|  | B60H 3/02 |
· | Humidification

|  | B60H 3/06 |
· | Filtrage