|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

MACHINES MOTRICES, MOTEURS OU POMPES

|  | F01 - F04 |
Note(s) Guide pour l'utilisation de la présente sous-section (les classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification. Dans la présente sous-section, les sous-classes ou groupes traitant de machines motrices ou de pompes couvrent les modes de fonctionnement à moins qu'une place particulière ne soit prévue à cet effet. Dans la présente sous-section, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "machine motrice (ou moteur)" désigne un dispositif transformant de manière continue l'énergie d'un fluide en puissance mécanique; Cette expression comprend de ce fait, à titre d'exemple, les machines à vapeur (à piston) ou les turbines à vapeur, "en soi", ou encore les moteurs à combustion interne à piston, mais ne couvre pas les dispositifs à course simple. "Machine motrice (ou moteur)" comprend aussi la partie mue par le fluide dans un appareil de mesure à moins qu'une telle partie soit conçue spécialement pour utilisation dans un appareil de mesure; "pompe" désigne un dispositif permettant de manière continue d'élever, refouler, comprimer ou aspirer un fluide par des moyens mécaniques ou autres. Cette expression inclut de ce fait les ventilateurs ou les soufflantes; "machine" désigne un dispositif qui peut indifféremment fonctionner en tant que "machine motrice (ou moteur)" ou en tant que "pompe", et non pas un dispositif limité à un seul des deux fonctionnements ci-dessus; "déplacement positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail, tel qu'aux variations de volume créées par le fluide de travail dans une chambre de travail corresponde un déplacement équivalent de l'organe mécanique qui transmet l'énergie et vice versa, l'effet dynamique du fluide de travail étant d'importance mineure; "déplacement non positif" désigne le mode de transformation en énergie mécanique de l'énergie d'un fluide de travail par transformation de cette dernière en énergie cinétique et vice versa; "machine à piston oscillant" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, oscille. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "machine à piston rotatif" désigne une machine à déplacement positif dans laquelle un organe de transmission du travail, en contact avec le fluide, tourne autour d'un axe fixe ou d'un axe se déplaçant sur une trajectoire circulaire ou analogue. Cette définition s'applique également aux moteurs et aux pompes; "piston rotatif" désigne l'organe de transmission du travail d'une machine à piston rotatif et peut revêtir toute forme appropriée, p.ex. celle d'un organe denté; "organes coopérants" désigne le "piston rotatif" ou respectivement le "piston oscillant" et un autre organe, p.ex. la paroi de la chambre de travail, qui contribue à l'entraînement ou au pompage; le "mouvement des organes coopérants" doit être interprété comme un mouvement relatif, si bien que l'un des "organes coopérants" peut, le cas échéant, être immobile même si référence est faite à son axe de rotation, ou bien il se peut que les deux soient immobiles; les "dents ou les parties équivalentes de prise" comprennent les lobes, les saillies ou les butées; le "type à axe interne" signifie que les axes de rotation des organes coopérants interne et externe demeurent à tout moment à l'intérieur de l'organe externe, p.ex. d'une façon semblable à celle dont un pignon engrène les dents internes d'une couronne. "piston libre" désigne tout piston dont la course n'est limitée par aucun organe commandé par ce piston; "cylindres" désigne les chambres de travail à déplacement positif en général. De ce fait cette expression n'est pas limitée aux cylindres à section circulaire; "arbre principal" désigne l'arbre qui convertit le mouvement du piston alternatif en mouvement rotatif ou vice versa; "ensemble fonctionnel" désigne la machine motrice elle-même y compris tout appareil additionnel pour le fonctionnement de cette machine motrice. Par exemple, un "ensemble fonctionnel" de machine à vapeur comprend la machine à vapeur elle-même ainsi que les moyens pour produire la vapeur; "fluide énergétique" ou "fluide de travail" désigne le fluide entraîné dans une pompe et le fluide agissant dans une machine motrice. Le "fluide de travail" peut être à l'état gazeux, c.à d. compressible, ou à l'état liquide. Dans le premier cas il peut y avoir coexistence des deux états; "vapeur" désigne les vapeurs condensables en général et "vapeur particulière" est employée lorsque la vapeur d'eau est exclue; en ce qui concerne les machines ou machines motrices à déplacement non positif, l'expression: "du type à action" désigne celles dans lesquelles le rotor ne fait que recevoir la force vive du fluide dont la mise en vitesse est effectuée dans le stator. L'expression: "du type à réaction" désigne celles dans lesquelles le rotor est lui-même le siège, partiellement ou même totalement, de la mise en vitesse du fluide réalisée par une chute de pression. Dans la présente sous-section: les soupapes à fonctionnement cyclique, la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement sont classés dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01L, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sans tenir compte de l'application mentionnée, à moins que les caractéristiques à classer ne soient particulières à cette application, auquel cas ces objets sont classés uniquement dans la sous-classe appropriée de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01-F04; la lubrification, les silencieux ou dispositifs d'échappement ou le refroidissement des machines ou machines motrices sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P, sauf s'ils sont spécifiques pour des machines à vapeur, auquel cas ils sont classés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B. Il est essentiel, pour utiliser à bon escient la présente sous-section, de se rappeler, en ce qui concerne les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D, qui en forment l'ossature: le principe qui a présidé à leur élaboration les critères de rangement dont elles se réclament leur complémentarité Principe Il concerne essentiellement les sous-classes énumérées ci-dessus. D'autres sous-classes, et notamment celles de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02, qui couvrent une matière mieux délimitée, ne sont pas considérées dans la présente note. Chaque sous-classe couvre fondamentalement un "genre" d'appareil, "machine motrice" ou "pompe", et par extension couvre également les "machines" du même "genre". Deux matières différentes y sont donc couvertes conjointement, l'une ayant un caractère plus général que l'autre. Les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B, outre les deux matières qu'elles couvrent, revêtent en plus un caractère de généralité par rapport aux autres sous-classes en ce qui concerne les différents types d'appareils dans le "genre" considéré. Cette généralité joue aussi bien pour les deux matières traitées, sans toutefois que cela soit, dans les deux cas, vis-à-vis des mêmes sous-classes. C'est ainsi que Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B, dans sa partie concernant les "machines", doit être considérée comme étant la classe générale par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, et dans sa partie concernant les "machines motrices" par rapport à Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C. Critères Le critère principal de rangement des sous-classes est celui des "genres" d'appareils. Il revêt trois aspects possibles: Machines; machines motrices; pompes. Comme dit ci-dessus, les "machines" y sont toujours associées avec l'un des deux autres genres. Ce critère principal se subdivise à son tour en un critère secondaire propre au principe général de fonctionnement des appareils dans le genre considéré: Déplacement positif; déplacement non positif. Les appareils à déplacement positif peuvent se subdiviser à leur tour en trois sous-critères, propres cette fois au moyen de réaliser le principe de fonctionnement, c.à d. au type d'appareil: Piston à mouvement alternatif simple; piston à mouvement rotatif ou oscillant; autre moyen. Un autre et dernier critère est celui du fluide de travail. Il revêt trois aspects possibles: Liquide et fluide compressible; fluide compressible; liquide. Complémentarité Elle réside dans l'association de fait des sous-classes ci-dessus énumérées, deux à deux, selon les critères "appareil" ou le critère "fluide" considérés. Les sous-classes dans lesquelles entrent en jeu les différents principes et critères et la complémentarité sont indiquées dans le tableau suivant: On voit sur ce tableau que: Pour un même type d'appareil, dans le "genre" considéré, la complémentarité du critère "fluide" associe: Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C Machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01B et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01C et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C Machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01D et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03B Pour un même type de fluide, la complémentarité des critères "appareil" correspond très exactement aux relations de généralités, entre sous-classes, concernant les types d'appareils.

|  | F04 |
"MACHINES" A LIQUIDES A DEPLACEMENT POSITIF, POMPES A LIQUIDES OU A FLUIDES COMPRESSIBLES (extincteurs portatifs avec pompes manuelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 11/00, avec pompes à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...A62C 25/00; alimentation ou balayage des moteurs à combustion par pompes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02B; pompes à injection de combustible Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02M; pompes à ions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 41/12; pompes électrodynamiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 44/02)

|  | F04 |
Note(s) Les combinaisons de pompes à déplacement positif et de pompes à déplacement non positif sont classées dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B en tant que sous-classe générale pour les pompes, et dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04D pour ce qui concerne la matière propre à ces sous-classes.

|  | F04C |
"MACHINES" A LIQUIDES A DEPLACEMENT POSITIF, A PISTON ROTATIF OU OSCILLANT (machines motrices Fulltext... Hierarchy... Expanded...F03C); POMPES A DEPLACEMENT POSITIF, A PISTON ROTATIF OU OSCILLANT

|  | F04C |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui précèdent la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01, en particulier des définitions des expressions "déplacement positif", "machines à piston rotatif", "machines à piston oscillant", "piston rotatif", "organes coopérants", "mouvement des organes coopérants", "dents ou parties équivalentes de prise" et "axe interne".

|  | F04C 2/00 - F04C 15/00 |
"Machines" ou pompes à liquides à déplacement positif, à piston rotatif ou oscillant; Pompes à déplacement positif, à piston rotatif ou oscillant

|  | F04C 2/00 |
Machines ou pompes à piston rotatif (avec axes des organes coopérants non parallèles Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 3/00; avec parois des chambres de travail au moins partiellement déformables Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 5/00; avec anneau fluide ou dispositif analogue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 7/00; machines ou pompes à piston rotatif dans lesquelles le fluide de travail est déplacé uniquement par, ou déplace exclusivement, un ou plusieurs pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B) [3]

|  | F04C 2/02 - F04C 2/28 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/30 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/02-F04C 2/28. [3]

|  | F04C 2/02 |
· | du type à engrènement, c.à d. avec un mouvement de translation circulaire des organes coopérants, chaque organe possédant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise [3]

|  | F04C 2/04 |
· · | du type à axe interne [3]

|  | F04C 2/06 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/063 a priorité) [3]

|  | F04C 2/063 |
· · | ayant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel [3]

|  | F04C 2/067 |
· · · | avec un entraînement du type à came et suiveur [3]

|  | F04C 2/07 |
· · · | avec un entraînement du type vilebrequin-bielle [3]

|  | F04C 2/073 |
· · · | avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet [3]

|  | F04C 2/077 |
· · · | avec un entraînement du type à organe denté [3]

|  | F04C 2/08 |
· | du type à engrènement extérieur, c.à d. avec un engagement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés [3]

|  | F04C 2/10 |
· · | du type à axe interne, l'organe externe ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de rouleaux, que l'organe interne [3]

|  | F04C 2/107 |
· · · | avec des dents hélicoïdales [3]

|  | F04C 2/113 |
· · · | l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe [3]

|  | F04C 2/12 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne [3]

|  | F04C 2/14 |
· · · | avec des pistons rotatifs dentés [3]

|  | F04C 2/16 |
· · · · | à dents hélicoïdales, p.ex. du type ayant la forme d'un chevron, du type à vis [3]

|  | F04C 2/18 |
· · · · | à formes de dents semblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/16 a priorité) [3]

|  | F04C 2/20 |
· · · · | à formes de dents dissemblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/16 a priorité) [3]

|  | F04C 2/22 |
· | du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement, ou avec l'un des organes coopérants fixe et l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe [3]

|  | F04C 2/24 |
· | du type à contre-engrènement, c.à d. avec mouvement relatif des organes coopérants en sens opposé aux points d'engagement [3]

|  | F04C 2/26 |
· · | du type à axe interne [3]

|  | F04C 2/28 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne [3]

|  | F04C 2/30 |
· | possédant les caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/24 ou par l'un de ces groupes en combinaison avec un autre type de mouvement entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 2/32 |
· · | ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/02 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 2/324 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe [3]

|  | F04C 2/328 |
· · · · | et articulés, sur l'organe externe [3]

|  | F04C 2/332 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne [3]

|  | F04C 2/336 |
· · · · | et articulés sur l'organe interne [3]

|  | F04C 2/34 |
· · | avec à la fois le mouvement défini dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/22 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 2/344 |
· · · | les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne [3]

|  | F04C 2/348 |
· · · · | les organes obturateurs étant en contact direct, avec un jeu circonférentiel, avec un organe rotatif externe [3]

|  | F04C 2/352 |
· · · · | les organes obturateurs pivotant sur l'axe de l'organe externe [3]

|  | F04C 2/356 |
· · · | les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe [3]

|  | F04C 2/36 |
· · | ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/22 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/24 [3]

|  | F04C 2/38 |
· · | ayant le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/02 et ayant un organe articulé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/32 a priorité) [3]

|  | F04C 2/39 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe [3]

|  | F04C 2/40 |
· · | ayant le mouvement défini dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 2/22 et ayant un organe articulé [3]

|  | F04C 2/44 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne [3]

|  | F04C 2/46 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe [3]

|  | F04C 3/00 |
"Machines" ou pompes à piston rotatif à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles, p.ex. pompes à vis (avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 5/00)

|  | F04C 3/02 |
· | les axes étant disposés selon un angle de 90 degrés [5]

|  | F04C 3/04 |
· · | du type à engrènement, c.à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté [5]

|  | F04C 3/06 |
· | les axes étant diposés autrement que selon un angle de 90 degrés [5]

|  | F04C 3/08 |
· · | du type à engrénement, c.à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté [5]

|  | F04C 5/00 |
"Machines" ou pompes à piston rotatif avec parois des chambres de travail déformables par résilience au moins partiellement

|  | F04C 7/00 |
"Machines" ou pompes à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue

|  | F04C 9/00 |
"Machines" ou pompes à piston oscillant

|  | F04C 11/00 |
Combinaisons de plusieurs "machines" ou pompes, chacune d'elles étant du type à piston rotatif ou oscillant; Installations de pompage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 13/00 a priorité; transmissions à fluide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16H)

|  | F04C 13/00 |
Adaptations des "machines" ou pompes pour utilisation spéciale, p.ex. pour très hautes compressions

|  | F04C 15/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires des "machines", pompes ou installations de pompage non couverts dans les autres groupes ou d'un intérêt plus général que le sens visé par ces groupes

|  | F04C 15/02 |
· | Commande de l'aspiration ou du refoulement du fluide de travail

|  | F04C 15/04 |
· | Autres dispositifs de régulation ou de commande

|  | F04C 18/00 - F04C 29/00 |
Pompes à déplacement positif, à piston rotatif ou oscillant spécialement adaptées pour les fluides compressibles

|  | F04C 18/00 |
Pompes à piston rotatif (avec anneau fluide ou dispositif analogue Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 19/00; pompes à piston rotatif dans lesquelles le fluide de travail est déplacé uniquement par un ou plusieurs pistons alternatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04B) [3]

|  | F04C 18/02 - F04C 18/56 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/30 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/02-F04C 18/28 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/48-F04C 18/56. [3,5]

|  | F04C 18/02 |
· | du type à engrènement, c.à d. avec un mouvement de translation circulaire des organes coopérants, chaque organe possédant le même nombre de dents ou de parties équivalentes de prise [3]

|  | F04C 18/04 |
· · | du type à axe interne [3]

|  | F04C 18/06 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/063 a priorité) [3]

|  | F04C 18/063 |
· · | ayant des organes coaxiaux à changement continuel de leur espacement circonférentiel [3]

|  | F04C 18/067 |
· · · | avec un entraînement du type à came et suiveur [3]

|  | F04C 18/07 |
· · · | avec un entraînement du type vilebrequin-bielle [3]

|  | F04C 18/073 |
· · · | avec un entraînement du type à cliquet et roue à rochet [3]

|  | F04C 18/077 |
· · · | avec un entraînement du type à organe denté [3]

|  | F04C 18/08 |
· | du type à engrènement extérieur, c.à d. avec un engagement des organes coopérants semblable à celui d'engrenages dentés [3]

|  | F04C 18/10 |
· · | du type à axe interne, l'organe externe ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise, p.ex. de rouleaux, que l'organe interne [3]

|  | F04C 18/107 |
· · · | avec des dents hélicoïdales [3]

|  | F04C 18/113 |
· · · | l'organe interne comportant des rouleaux engrenant avec l'organe externe [3]

|  | F04C 18/12 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne [3]

|  | F04C 18/14 |
· · · | avec des pistons rotatifs dentés [3]

|  | F04C 18/16 |
· · · · | à dents hélicoïdales, p.ex. du type ayant la forme d'un chevron, du type à vis [3]

|  | F04C 18/18 |
· · · · | à formes de dents semblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/16 a priorité) [3]

|  | F04C 18/20 |
· · · · | à formes de dents dissemblables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/16 a priorité) [3]

|  | F04C 18/22 |
· | du type à axe interne, avec mouvement relatif des organes coopérants dans le même sens aux points d'engagement, ou avec l'un des organes coopérants fixe et l'organe interne ayant plus de dents ou de parties équivalentes de prise que l'organe externe [3]

|  | F04C 18/24 |
· | du type à contre-engrènement, c.à d. avec mouvement relatif des organes coopérants en sens opposé aux points d'engagement [3]

|  | F04C 18/26 |
· · | du type à axe interne [3]

|  | F04C 18/28 |
· · | d'un autre type qu'à axe interne [3]

|  | F04C 18/30 |
· | possédant les caractéristiques couvertes par au moins deux des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/22, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/24, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/48 ou par l'un de ces groupes en combinaison avec un autre type de mouvement entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 18/32 |
· · | ayant à la fois le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/02 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 18/324 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe [3]

|  | F04C 18/328 |
· · · · | et articulés sur l'organe externe [3]

|  | F04C 18/332 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe et animés d'un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne [3]

|  | F04C 18/336 |
· · · · | et articulés sur l'organe interne [3]

|  | F04C 18/34 |
· · | ayant à la fois le mouvement défini dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/22 et un mouvement alternatif relatif entre les organes coopérants [3]

|  | F04C 18/344 |
· · · | les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe interne [3]

|  | F04C 18/348 |
· · · · | les organes obturateurs étant en contact direct, avec un jeu circonférentiel, avec un organe rotatif externe [3]

|  | F04C 18/352 |
· · · · | les organes obturateurs pivotant sur l'axe de l'organe externe [3]

|  | F04C 18/356 |
· · · | les organes obturateurs ayant un mouvement alternatif par rapport à l'organe externe [3]

|  | F04C 18/36 |
· · | ayant à la fois les mouvements définis dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/22 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/24 [3]

|  | F04C 18/38 |
· · | ayant le mouvement défini dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/02 et ayant un organe articulé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/32 a priorité) [3]

|  | F04C 18/39 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur les organes interne et externe [3]

|  | F04C 18/40 |
· · | ayant le mouvement défini dans l'un des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/08 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/22 et comportant un organe articulé [3]

|  | F04C 18/44 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe interne [3]

|  | F04C 18/46 |
· · · | avec des organes obturateurs articulés sur l'organe externe [3]

|  | F04C 18/48 |
· | Pompes à piston rotatif à axes de déplacement des organes coopérants non parallèles [5]

|  | F04C 18/50 |
· · | les axes étant disposés selon un angle de 90 degrés [5]

|  | F04C 18/52 |
· · · | du type à engrènement, c.à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté [5]

|  | F04C 18/54 |
· · | les axes étant disposés autrement qua selon un angle de 90 degrés [5]

|  | F04C 18/56 |
· · · | du type à engrènement, c.à d. avec l'engrènement des organes coopérants semblable à celui de l'engrenage denté [5]

|  | F04C 19/00 |
Pompes à piston rotatif avec anneau fluide ou dispositif analogue

|  | F04C 21/00 |
Pompes à piston oscillant

|  | F04C 23/00 |
Combinaisons de plusieurs pompes, chacune étant du type à piston rotatif ou oscillant; Installations de pompage; Pompes multiétagées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 25/00 a priorité)

|  | F04C 23/02 |
· | Pompes caractérisées par leur combinaison avec des machines motrices ou moteurs d'entraînement particuliers ou leurs adaptations à cet effet (si l'aspect machine motrice ou moteur prédomine, voir les classes relatives à ces machines motrices ou moteurs)

|  | F04C 25/00 |
Adaptations de pompes pour utilisation spéciale

|  | F04C 25/02 |
· | pour produire un vide élevé (systèmes d'étanchéité Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 27/00; silencieux Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 29/06)

|  | F04C 27/00 |
Systèmes d'étanchéité dans les pompes à piston rotatif (joints d'étanchéité en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J)

|  | F04C 27/02 |
· | Joints d'étanchéité liquides pour pompes à vide poussé

|  | F04C 29/00 |
Parties constitutives, détails ou accessoires de pompes ou d'installations de pompage non couverts dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...F04C 18/00-F04C 27/00 ou d'un intérêt plus général que le sens visé par ces groupes

|  | F04C 29/02 |
· | Lubrification (lubrification des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01M); Séparation du lubrifiant (séparation en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D)

|  | F04C 29/04 |
· | Chauffage; Refroidissement (des "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01P); Isolation thermique (isolation thermique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 59/00)

|  | F04C 29/06 |
· | Etouffement du bruit (silencieux ou dispositifs d'échappement pour "machines" ou machines motrices en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F01N)

|  | F04C 29/08 |
· | Commande de l'aspiration ou du refoulement du fluide de travail

|  | F04C 29/10 |
· | Autres dispositifs de régulation ou de commande