|  | F |
SECTION F — MECANIQUE; ECLAIRAGE; CHAUFFAGE; ARMEMENT; SAUTAGE

ECLAIRAGE; CHAUFFAGE

|  | F23 |
APPAREILS A COMBUSTION; PROCEDES DE COMBUSTION

|  | F23 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "combustion" signifie la combinaison directe de l'oxygène sous forme gazeuse, p.ex. oxygène de l'air, avec une substance combustible. Toute autre combinaison de substances chimiques productrice de chaleur, p.ex. de l'eau oxygénée et du méthane, de l'oxyde de fer et de l'aluminium, est couverte par la section C ou par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24J; "chambre de combustion" signifie l'enceinte à l'intérieur de laquelle un combustible est brûlé en donnant naissance à un feu ou à une flamme auto-entretenus et qui entoure ce feu ou cette flamme; "brûleur" signifie le dispositif amenant un combustible à l'état fluide dans une enceinte où il brûle en donnant naissance à une flamme auto-entretenue; "air" signifie le mélange de gaz contenant de l'oxygène libre et capable de provoquer ou d'entretenir une combustion.

|  | F23C |
APPAREILS A COMBUSTION UTILISANT DES COMBUSTIBLES FLUIDES OU FLUIDISES (appareils à combustion utilisant exclusivement un combustible solide Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23B; brûleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23D; détails de structure des chambres de combustion non prévues ailleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23M; chambres de combustion pour élaboration des produits de combustion à haute pression ou à grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R)

|  | F23C 1/00 |
Appareils à combustion brûlant deux ou plusieurs sortes de combustibles simultanément ou alternativement (avec combustion secondaire Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 9/00; l'un des combustibles servant à l'allumage de l'autre Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q)

|  | F23C 1/02 |
· | du combustible en morceaux ou du combustible liquide

|  | F23C 1/04 |
· | du combustible en morceaux ou du combustible gazeux

|  | F23C 1/06 |
· | du combustible en morceaux ou du combustible pulvérulent

|  | F23C 1/08 |
· | du combustible liquide ou du combustible gazeux

|  | F23C 1/10 |
· | du combustible liquide ou du combustible pulvérulent

|  | F23C 1/12 |
· | du combustible gazeux ou du combustible pulvérulent

|  | F23C 3/00 |
Appareils à combustion caractérisés par la forme de la chambre de combustion

|  | F23C 5/00 |
Disposition des brûleurs par rapport à la chambre de combustion ou les uns par rapport aux autres; Montage des brûleurs dans l'appareil de combustion (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 11/04 ont priorité)

|  | F23C 5/02 |
· | Détails structurels du montage

|  | F23C 5/06 |
· · | Dispositifs prévus pour régler la position du brûleur pendant la marche

|  | F23C 5/08 |
· | Disposition des brûleurs

|  | F23C 5/14 |
· · | pour obtenir une flamme unique concentrée ou de forme générale plane, p.ex. une flamme en forme de pinceau ou de feuille (Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 5/32 a priorité) [3]

|  | F23C 5/24 |
· · | pour obtenir une flamme turbulente

|  | F23C 5/28 |
· · | pour obtenir des flammes changeant de direction, p.ex. des flammes heurtant une paroi

|  | F23C 5/32 |
· · | pour obtenir des flammes tournantes, c.à d. des flammes se déplaçant hélicoïdalement ou en spirale [3]

|  | F23C 6/00 |
Appareils à combustion caractérisés par la combinaison d'au moins deux chambres de combustion [3]

|  | F23C 6/02 |
· | disposées parallèlement [3]

|  | F23C 6/04 |
· | disposées en série (brûlant des fumées ou des vapeurs dans des appareils à combustion séparés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23G 7/06) [3]

|  | F23C 7/00 |
Dispositifs d'amenée d'air (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L)

|  | F23C 7/02 |
· | Amenées d'air ne traversant pas le brûleur (pour réaliser une flamme cyclone en forme de cône lors de la combustion d'un combustible pulvérulent Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 5/32)

|  | F23C 7/04 |
· · | afin d'obtenir une transmission de chaleur maxima sur les parois de la chambre de combustion

|  | F23C 7/06 |
· · | pour le réchauffage de l'air entrant (aménagements pour régénérateurs ou récupérateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23L 15/00)

|  | F23C 7/08 |
· · · | indirectement par fluide secondaire autre que les produits de combustion

|  | F23C 9/00 |
Appareils à combustion comportant des aménagements pour recycler ou faire recirculer les produits de combustion ou les gaz de fumée

|  | F23C 9/06 |
· | destinés à obtenir une combustion complète [3]

|  | F23C 9/08 |
· | destinés à réduire la température dans la chambre de combustion, p.ex. à protéger les parois de la chambre de combustion [3]

|  | F23C 11/00 |
Autres appareils à combustion utilisant des combustibles fluides ou fluidisés

|  | F23C 11/02 |
· | à lit fluidisé [3]

|  | F23C 11/04 |
· | Appareils à combustion destinés à produire une combustion intermittente (à élaborer des produits de combustion à haute pression ou grande vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23R) [3]