|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité de substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents ou dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement des inventions dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur les différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans la manière d'utiliser les inventions, et d'autre part, les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08); les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou le fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement donné dans une condition, p.ex. dans la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification du dispositif lui-même, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur quelqu'autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander quelqu'autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de toute invention avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G06 |
CALCUL; COMPTAGE (calculateurs de marque pour jeux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63B 71/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63D 15/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63F 1/18; combinaisons d'accessoires pour écrire avec des dispositifs de calcul Fulltext... Hierarchy... Expanded...B43K 29/08)

|  | G06 |
Note(s) La présente classe couvre: les simulateurs qui mettent en oeuvre les méthodes de calcul des conditions existantes ou anticipées à l'intérieur du dispositif ou du système réel; les simulateurs qui présentent, par des moyens comprenant le calcul, le fonctionnement d'un appareil ou d'un système, s'ils ne sont pas prévus ailleurs. La présente classe ne couvre pas: les fonctions de commande dérivées des simulateurs qui sont, en général, couvertes par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05, bien qu'elles puissent se trouver dans la sous-classe de la présente classe comprenant le dispositif commandé; la mesure d'une variable séparée, destinée à servir de grandeur d'entrée à un simulateur, qui est couverte par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01; le simulateur qui est considéré comme un dispositif d'enseignement ou d'entraînement, ce qui est le cas s'il donne des sensations perceptibles ressemblant à celles que l'élève éprouverait dans la réalité en réponse aux actions faites par lui. De tels simulateurs sont couverts par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09; les composants des simulateurs, s'ils sont identiques à des dispositifs ou machines réels, qui sont classés dans la sous-classe correspondant à ces dispositifs ou machines et non dans la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "donnée" est utilisée comme synonyme "d'information". Par conséquent, l'expression "information" n'est pas utilisée dans les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F; "calcul" couvre toutes les opérations effectuées sur des valeurs numériques ou sur des "données" exprimées sous forme numérique. Elle correspond aux expressions anglaises "calculating", "computing" ou "computation"; "simulateur" est un dispositif susceptible d'utiliser la même échelle des temps que le dispositif réel ou de fonctionner selon une échelle des temps étendue ou comprimée. Pour l'interprétation de cette expression, les modèles de dispositifs réels à échelles réduites ou agrandies ne sont pas considérés comme des simulateurs; "support d'enregistrement" signifie un corps tel qu'un cylindre, un disque, une carte, un ruban ou un fil métallique, capable de conserver en permanence une information qui peut être lue par un élément de perception mobile par rapport à l'information enregistrée. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable".

|  | G06C |
CALCULATEURS NUMERIQUES DANS LESQUELS TOUT LE CALCUL EST EFFECTUE MECANIQUEMENT (marqueurs totalisateurs pour jeux de cartes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63F 1/18; construction de touches, mécanismes d'impression ou autres pièces d'application générale à la technique de la machine à écrire ou de l'impression Fulltext... Hierarchy... Expanded...B41; touches ou mécanismes d'impression pour applications spéciales, voir les sous-classes correspondantes, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05G, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K; caisses-enregistreuses Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07G 1/00) [4]

|  | G06C |
Note(s) La présente sous-classe ne couvre pas les détails des mécanismes qui sont couverts par les groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 11/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/00, qui s'appliquent aux compteurs mécaniques mus seulement par la dénomination la plus basse. Ces détails sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M.

|  | G06C 1/00 |
Instruments de calcul, dans lesquels les organes de calcul constituent au moins une partie du résultat affiché et sont actionnés directement à la main, p.ex. abaque, dispositif à additionner de poche

|  | G06C 3/00 |
Dispositions pour lecture de tables, p.ex. tables de menstruation

|  | G06C 5/00 |
Eléments non fonctionnels

|  | G06C 5/02 |
· | Boîtiers; Bâtis

|  | G06C 7/00 |
Mécanismes d'entrée (chariot à dents Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 13/02)

|  | G06C 7/02 |
· | Claviers

|  | G06C 7/04 |
· · | Dispositifs de verrouillage, p.ex. entre les touches (dispositifs de verrouillage en soi pour les calculateurs compris dans la présente sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 25/00)

|  | G06C 7/06 |
· · | avec un jeu de touches pour chaque dénomination

|  | G06C 7/08 |
· · | avec un jeu de touches pour toutes les dénominations, p.ex. clavier à dix touches

|  | G06C 7/09 |
· | Transfert de données des supports d'enregistrement aux mécanismes de calcul (lecture de supports d'information Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 7/00)

|  | G06C 7/10 |
· | Mécanismes de transfert, p.ex. transfert d'un chiffre d'un clavier à dix touches au chariot à dents

|  | G06C 7/12 |
· | Dispositifs de remise à zéro, p.ex. pour le clavier

|  | G06C 9/00 |
Mécanismes de transfert, p.ex. transfert d'un des chiffres d'un mécanisme d'entrée à un mécanisme de calcul (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 7/10, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 11/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/00 ont priorité)

|  | G06C 9/02 |
· | Dispositifs pour le transfert en arrière, p.ex. pour reporter en arrière dans le mécanisme de sélection une valeur accumulée dans un registre

|  | G06C 11/00 |
Mécanismes de sortie (marquage des supports d'enregistrement en général, présentation visuelle en général de résultats d'opérations mathématiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K)

|  | G06C 11/02 |
· | avec indication visuelle, p.ex. tambour-compteur

|  | G06C 11/04 |
· | avec mécanismes d'impression, p.ex. d'impression caractère par caractère ou ligne par ligne

|  | G06C 11/06 |
· · | avec des marteaux à caractères

|  | G06C 11/08 |
· | avec un mécanisme perforateur

|  | G06C 11/10 |
· | Dispositifs pour l'alimentation par feuillets séparés ou par rouleau ou bande continus, p.ex. dispositifs d'éjection (transport des supports d'enregistrement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 13/00); Dispositifs d'espacement de lignes

|  | G06C 11/12 |
· · | pour l'alimentation en bande

|  | G06C 13/00 |
Mécanismes d'emmagasinage (compteurs mécaniques avec entrée seulement pour le rang le plus bas Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M; emmagasinage de l'information en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11)

|  | G06C 13/02 |
· | Magasins de facteurs, p.ex. chariot à dents (mécanismes d'entrée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 7/00)

|  | G06C 13/04 |
· | Magasins tampons d'impression

|  | G06C 15/00 |
Mécanismes de calcul; Dispositifs d'actionnement pour ceux-ci (mécanismes permettant d'effectuer automatiquement une opération sur plus de deux nombres autrement que par addition ou soustraction répétées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 21/00)

|  | G06C 15/02 - G06C 15/42 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/02 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/04-G06C 15/42.

|  | G06C 15/02 |
· | fonctionnant en numération binaire

|  | G06C 15/04 |
· | Dispositifs effectuant l'addition ou la soustraction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/08 a priorité)

|  | G06C 15/06 |
· · | avec totalisation unique; donnant des totaux partiels

|  | G06C 15/08 |
· | Dispositifs effectuant la multiplication ou la division; Dispositifs pour calculer l'exposant ou la racine

|  | G06C 15/10 |
· · | ayant plusieurs ordres d'unités de touches agissant directement sur le mécanisme de calcul

|  | G06C 15/12 |
· · | ayant un chariot à dents

|  | G06C 15/14 |
· · | ayant des roues à dents réglables, p.ex. du type Odhner

|  | G06C 15/16 |
· · | ayant des tambours à dents étagées, p.ex. du type Thomas

|  | G06C 15/18 |
· · | ayant une table de multiplication formant des produits partiels

|  | G06C 15/20 |
· · | spécialement adaptés à la multiplication abrégée ou à la division abrégée [2]

|  | G06C 15/22 |
· | Dispositions pour plusieurs dispositifs de calcul; Dispositions pour la subdivision en plusieurs dispositifs de calcul, p.ex. pour fractionner

|  | G06C 15/24 |
· | Dispositifs pour le comptage des cycles d'opération lors de la division ou de la multiplication (dispositifs pour compter par catégories d'articles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 25/02)

|  | G06C 15/26 |
· | Dispositifs pour le report entre ordres d'unité, p.ex. dispositif de report des dizaines

|  | G06C 15/28 |
· · | où le report est effectué en une opération

|  | G06C 15/30 |
· · | où le report est effectué en deux opérations

|  | G06C 15/32 |
· · · | avec disposition pour le report simultané entre tous les rangs d'unité

|  | G06C 15/34 |
· · | où le report est effectué par engrenage planétaire, c.à d. du type chenille

|  | G06C 15/36 |
· · · | avec moyens d'alignement

|  | G06C 15/38 |
· · | pour mécanismes de calcul à roues à dents

|  | G06C 15/40 |
· · | pour mécanismes de calcul à tambour à dents étagées

|  | G06C 15/42 |
· | Dispositifs pour remise à zéro ou à une autre donnée

|  | G06C 15/44 |
· | Dispositifs pour comparer des valeurs numériques, p.ex. vérification du zéro

|  | G06C 15/46 |
· | Dispositions pour arrondir

|  | G06C 15/48 |
· | Dispositions pour la sélection d'un registre de comptage parmi plusieurs (dispositions pour commander les fonctions d'opérations subséquentes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 21/04; compteurs par catégories d'articles Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 25/02)

|  | G06C 17/00 |
Mécanismes pour passer d'un système de notation dans un autre, p.ex. conversion de bases

|  | G06C 19/00 |
Mécanismes à virgule décimale; Mécanismes analogues pour notations non-décimales

|  | G06C 19/02 |
· | Dispositifs d'indication de la virgule

|  | G06C 19/04 |
· | Dispositifs d'impression de la virgule

|  | G06C 21/00 |
Mécanismes de programmation pour la détermination des phases de calcul que doit exécuter la machine à calculer, p.ex. quand une touche ou certaines touches sont enfoncées (mécanismes permettant seulement d'effectuer la multiplication par addition répétée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/08)

|  | G06C 21/02 |
· | dans lesquels le fonctionnement du mécanisme est déterminé par la position du chariot

|  | G06C 21/04 |
· | Dispositions conditionnelles pour commander les fonctions d'opérations subséquentes, p.ex. dispositions de commande déclenchées par une touche de fonction et dépendant de la condition du registre (dispositions pour la sélection d'un registre de comptage parmi plusieurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/48)

|  | G06C 23/00 |
Mécanismes d'entraînement pour éléments fonctionnels

|  | G06C 23/02 - G06C 23/06 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 23/08 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 23/02-G06C 23/06.

|  | G06C 23/02 |
· | de l'arbre principal

|  | G06C 23/04 |
· | du chariot à dents, p.ex. pour un mouvement par avances successives

|  | G06C 23/06 |
· | des dispositifs de tabulation, p.ex. du saut du chariot

|  | G06C 23/08 |
· | Mise en action hydraulique ou pneumatique

|  | G06C 25/00 |
Aménagements fonctionnels auxiliaires, p.ex. verrouillages (verrouillages dans les claviers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 7/04) [2]

|  | G06C 25/02 |
· | Dispositifs pour compter par catégories d'articles (dispositifs pour le comptage des cycles d'opération lors de la division ou de la multiplication Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06C 15/24)

|  | G06C 27/00 |
Machines à calculer, caractérisées par la liaison structurelle de leurs unités fonctionnelles, p.ex. machines à facturer

|  | G06C 29/00 |
Combinaisons de machines à calculer avec d'autres machines, p.ex. avec une machine à écrire, avec un appareil à faire la monnaie