|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E05 |
SERRURES; CLES; APPAREILLAGE DES PORTES OU FENETRES; COFFRES-FORTS

|  | E05 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "battant" est une expression générale désignant les portes ou les fenêtres pivotantes, glissantes ou mobiles d'une autre façon. Cette expression comprend également d'autres structures mobiles telles que tiroirs, couvercles de coffres, capots ou coffres de voiture, auxquelles les moyens de fonctionnement, de montage, d'enclenchement ou de fermeture prévus dans la présente classe peuvent être appliqués; "dormant" signifie tout élément sur lequel un battant peut être maintenu par un dispositif de fixation. Il ne comprend pas le bâti faisant partie du battant, mais il peut consister en un autre battant; "serrure" signifie principalement un dispositif, pour libérer ou bloquer tout élément quelconque, qui nécessite une clé ou un mécanisme de permutation pour le libérer. Cependant, dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 1/00-E05B 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 13/00-E05B 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 39/00-E05B 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 51/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 53/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 63/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 65/00, l'expression "serrure" peut comprendre d'autres dispositifs d'immobilisation; "pêne" signifie un élément glissant, pivotant ou se déplaçant d'une autre façon, tel que normalement porté par une porte pour la maintenir fermée par engagement avec une gâche sur le dormant. Il peut être actionné directement à la main ou au moyen d'un mécanisme ou d'une clé; il peut être une clenche (voir ci-dessous); "clenche" signifie un pêne disposé pour être mû vers sa position de libération à l'encontre de la force d'un ressort ou de quelqu'autre force de rappel, lorsqu'un battant vient au contact du dormant, au moment de la fermeture. La clenche n'a pas de cette sorte à être actionnée à la main pour verrouiller le battant, mais uniquement pour l'ouvrir; "moraillon" signifie un élément articulé par charnière sur le dormant ou le battant de sorte qu'il peut être déplacé vers la face du battant ou du dormant et y être verrouillé, p.ex. par un bouton tournant, par un cadenas et ses pitons.

|  | E05D |
CHARNIERES, GONDS OU AUTRES DISPOSITIFS DE SUSPENSION POUR PORTES, FENETRES OU BATTANTS (liaisons à pivot en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C 11/00)

|  | E05D 1/00 |
Charnières ou gonds sans broches; Eléments remplaçant les charnières ou gonds

|  | E05D 1/02 |
· | d'une seule pièce

|  | E05D 1/04 |
· | avec pièce de guidage ayant la forme d'arcs de cercle

|  | E05D 1/06 |
· | se composant de deux parties facilement séparables

|  | E05D 3/00 |
Charnières ou gonds à broches

|  | E05D 3/02 |
· | à une broche

|  | E05D 3/04 |
· · | mettant en prise au moins trois éléments, p.ex. manchons, mobiles l'un par rapport à l'autre reliant plusieurs battants à un autre élément

|  | E05D 3/06 |
· | à plusieurs broches (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 7/08 a priorité) [2]

|  | E05D 3/08 |
· · | pour portes va-et-vient, c.à d. ouvrables par poussée d'un côté ou de l'autre

|  | E05D 3/10 |
· · | à broches non parallèles

|  | E05D 5/00 |
Structure des éléments unitaires, p.ex. des pièces de fixation

|  | E05D 5/02 |
· | Pièces de fixation, p.ex. abattants

|  | E05D 5/04 |
· · | Abattants plats

|  | E05D 5/06 |
· · | Abattants coudés

|  | E05D 5/08 |
· · | de forme cylindrique

|  | E05D 5/10 |
· | Broches, douilles ou manchons; Broches amovibles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 15/522 a priorité) [2]

|  | E05D 5/12 |
· · | Blocages des broches dans les douilles de manière amovible ou non

|  | E05D 5/14 |
· · | Structure des douilles ou manchons

|  | E05D 5/16 |
· · · | permettant le blocage sans pièces particulières de fixation sur la douille ou le manchon

|  | E05D 7/00 |
Charnières, gonds ou pivots de structure spéciale (utilisées dans des dispositifs particuliers de suspension Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 15/00; afin d'être à fermeture automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 1/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 1/12; à dispositifs permettant de lever des battants avant leur rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 7/02)

|  | E05D 7/02 |
· | pouvant être utilisées sur le côté droit comme sur le côté gauche; Charnières ou gonds interchangeables pour côté droit ou gauche

|  | E05D 7/04 |
· | Charnières ou gonds réglables par rapport au battant ou au dormant

|  | E05D 7/06 |
· | permettant le basculage des éléments

|  | E05D 7/08 |
· | utilisées dans les suspensions comportant deux broches placées sur les bords opposés du battant, spécialement en haut et en bas, p.ex. tourillons

|  | E05D 7/081 |
· · | l'axe de pivotement du battant étant situé près d'un bord du battant (dispositifs de freinage à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 11/08) [2]

|  | E05D 7/082 |
· · | l'axe de pivotement du battant étant situé à une distance substantielle des bords du battant [2]

|  | E05D 7/083 |
· · · | avec un axe de pivotement fixe [2]

|  | E05D 7/084 |
· · · | avec un axe de pivotement mobile [2]

|  | E05D 7/085 |
· · · · | avec plusieurs axes de pivotement, p.ex. utilisés simultanément [2]

|  | E05D 7/086 |
· · · | Dispositifs de freinage incorporés à des charnières (dispositifs de freinage pour fenêtres en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 5/00) [2]

|  | E05D 7/10 |
· | permettant une séparation facile des éléments à l'axe de la charnière (éléments remplaçant les charnières ou gonds Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 1/06)

|  | E05D 7/12 |
· | permettant une séparation facile de la charnière du battant ou du dormant

|  | E05D 7/14 |
· | Charnières ou gonds pour coffres-forts

|  | E05D 9/00 |
Abattants ou manchons spécialement conçus pour être faits en un matériau particulier, p.ex. feuillard, tôle métallique, matières plastiques

|  | E05D 11/00 |
Caractéristiques ou accessoires complémentaires des charnières ou gonds

|  | E05D 11/02 |
· | Dispositifs de graissage

|  | E05D 11/04 |
· | relatifs à l'utilisation de billes à mouvement indépendant en tant que surfaces de portée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 7/06 a priorité)

|  | E05D 11/06 |
· | Dispositifs limitant le mouvement d'ouverture de charnières ou de gonds

|  | E05D 11/08 |
· | Dispositifs de friction entre éléments de charnières ou de gonds relativement mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 7/086 a priorité) [2]

|  | E05D 11/10 |
· | Dispositifs empêchant le mouvement entre éléments de charnières ou de gonds relativement mobiles

|  | E05D 13/00 |
Accessoires pour battants coulissants ou relevables, p.ex. poulies, crans de sûreté (dispositifs d'équilibrage Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 1/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05F 3/00) [4]

|  | E05D 15/00 |
Suspensions pour battants (aménagements de battants non caractérisés par la structure des moyens de support Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 3/32)

|  | E05D 15/02 |
· | pour battants rotatifs

|  | E05D 15/04 |
· | avec bras fixés sur le battant pivotant autour d'un axe extérieur au battant

|  | E05D 15/06 |
· | pour battants coulissant horizontalement sensiblement dans leur propre plan

|  | E05D 15/08 |
· · | consistant en plusieurs éléments indépendants, se déplaçant chacun dans ses propres guides

|  | E05D 15/10 |
· · | se déplaçant hors d'un plan dans un second plan parallèle

|  | E05D 15/12 |
· · | consistant en éléments reliés par leurs bords

|  | E05D 15/14 |
· · | à bras mobiles placés dans le plan du battant

|  | E05D 15/16 |
· | pour battants coulissant verticalement sensiblement dans leur propre plan

|  | E05D 15/18 |
· · | consistant en plusieurs éléments indépendants, se déplaçant chacun dans ses propres guides

|  | E05D 15/20 |
· · | se déplaçant hors d'un plan dans un second plan parallèle

|  | E05D 15/22 |
· · | permettant un mouvement complémentaire

|  | E05D 15/24 |
· · | consistant en éléments reliés par leurs bords

|  | E05D 15/26 |
· | pour battants repliables

|  | E05D 15/28 |
· | portés sur des bras mobiles dans un plan horizontal

|  | E05D 15/30 |
· · | à bras pivotants et guides coulissants

|  | E05D 15/32 |
· · | à deux paires de bras pivotants

|  | E05D 15/34 |
· · · | à battants s'ouvrant parallèlement l'un à l'autre

|  | E05D 15/36 |
· | se déplaçant le long de glissières disposées de manière qu'un élément-guide du battant se déplace dans un sens sensiblement perpendiculaire au mouvement d'un autre élément-guide

|  | E05D 15/38 |
· · | pour battants à mouvement vers le haut, p.ex. portes relevantes et basculantes

|  | E05D 15/40 |
· | portés par des bras mobiles dans des plans verticaux

|  | E05D 15/42 |
· · | à bras pivotants et guides à coulissement horizontal

|  | E05D 15/44 |
· · | à bras pivotants et guides à coulissement vertical

|  | E05D 15/46 |
· · | à deux couples de bras pivotants

|  | E05D 15/48 |
· | permettant des manoeuvres alternées (pour battants à coulissement vertical Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 15/22)

|  | E05D 15/50 |
· · | pour ouverture à l'un ou l'autre des deux bords opposés

|  | E05D 15/52 |
· · | pour ouverture autour d'un axe aussi bien vertical qu'horizontal

|  | E05D 15/522 |
· · · | avec des moyens de désolidarisation pour les éléments de pivotement appropriés [2]

|  | E05D 15/523 |
· · · · | utilisant des tringles mobiles [2]

|  | E05D 15/524 |
· · · · · | Mécanismes de manoeuvre [2]

|  | E05D 15/526 |
· · · | Dispositifs de sécurité [2]

|  | E05D 15/54 |
· · | pour ouverture aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur

|  | E05D 15/56 |
· | à mouvements successifs différents

|  | E05D 15/58 |
· · | à mouvements aussi bien de "va-et-vient" que coulissant