|  | E |
SECTION E — CONSTRUCTIONS FIXES

TRAVAUX PUBLICS; BATIMENT

|  | E05 |
SERRURES; CLES; APPAREILLAGE DES PORTES OU FENETRES; COFFRES-FORTS

|  | E05 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "battant" est une expression générale désignant les portes ou les fenêtres pivotantes, glissantes ou mobiles d'une autre façon. Cette expression comprend également d'autres structures mobiles telles que tiroirs, couvercles de coffres, capots ou coffres de voiture, auxquelles les moyens de fonctionnement, de montage, d'enclenchement ou de fermeture prévus dans la présente classe peuvent être appliqués; "dormant" signifie tout élément sur lequel un battant peut être maintenu par un dispositif de fixation. Il ne comprend pas le bâti faisant partie du battant, mais il peut consister en un autre battant; "serrure" signifie principalement un dispositif, pour libérer ou bloquer tout élément quelconque, qui nécessite une clé ou un mécanisme de permutation pour le libérer. Cependant, dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 1/00-E05B 9/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 13/00-E05B 17/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 39/00-E05B 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 51/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 53/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 63/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B 65/00, l'expression "serrure" peut comprendre d'autres dispositifs d'immobilisation; "pêne" signifie un élément glissant, pivotant ou se déplaçant d'une autre façon, tel que normalement porté par une porte pour la maintenir fermée par engagement avec une gâche sur le dormant. Il peut être actionné directement à la main ou au moyen d'un mécanisme ou d'une clé; il peut être une clenche (voir ci-dessous); "clenche" signifie un pêne disposé pour être mû vers sa position de libération à l'encontre de la force d'un ressort ou de quelqu'autre force de rappel, lorsqu'un battant vient au contact du dormant, au moment de la fermeture. La clenche n'a pas de cette sorte à être actionnée à la main pour verrouiller le battant, mais uniquement pour l'ouvrir; "moraillon" signifie un élément articulé par charnière sur le dormant ou le battant de sorte qu'il peut être déplacé vers la face du battant ou du dormant et y être verrouillé, p.ex. par un bouton tournant, par un cadenas et ses pitons.

|  | E05G |
COFFRES-FORTS OU CHAMBRES FORTES POUR OBJETS DE VALEUR; DISPOSITIFS DE PROTECTION POUR BANQUES; CLOISONS DE SECURITE POUR TRANSACTIONS (systèmes d'alarme en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) [2]

|  | E05G |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "banque" est un bâtiment ou une partie de bâtiment destiné à garder en sûreté ou à échanger des objets de valeur entre "la banque" et ses clients; [2] "dispositif de protection pour banque" est un dispositif dans, ou équipant une banque pour protéger les objets de valeur ou pour repousser les tentatives de vol ou de cambriolage. [2]

|  | E05G 1/00 |
Coffres-forts ou chambres fortes pour objets de valeur (tirelires Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45C 1/12; coffres-forts pouvant flotter Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63C 7/30; réceptacles pour l'emmagasinage sans dispositifs anti-cambriolage ou anti-feu Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65D; bâtiments banquaires en général, p.ex. constructions modulaires, disposition générale, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 1/06; bâtiments résistant aux tremblements de terre ou aux faits de guerre Fulltext... Hierarchy... Expanded...E04H 9/00)

|  | E05G 1/02 |
· | Détails (charnières pour coffres-forts Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05D 7/14)

|  | E05G 1/024 |
· · | Constitution des murs ou panneaux [2]

|  | E05G 1/026 |
· · | Fermetures (portes, fenêtres ou fermetures analogues, de protection contre les raids aériens ou autres actes de guerre Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 5/10; volets, grillages amovibles, autres dispositifs de fermeture de sécurité Fulltext... Hierarchy... Expanded...E06B 9/02) [2]

|  | E05G 1/04 |
· · | Attaches pour fermetures (serrures Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05B)

|  | E05G 1/06 |
· | pouvant être divisés en compartiments multiples [2]

|  | E05G 1/08 |
· · | fixés individuellement [2]

|  | E05G 1/10 |
· | avec dispositif d'alarme, de signalisation ou d'indication (alarmes en soi contre cambrioleurs, voleurs ou intrus Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 13/00; alarmes en soi contre l'incendie ou réagissant à une explosion Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 17/00) [2]

|  | E05G 1/12 |
· | avec dispositif libérant, produisant ou distribuant un fluide, p.ex. repoussant ou éteignant le feu (identification, effraiement ou mise hors d'état de nuire de cambrioleurs, voleurs ou intrus à l'aide de fumées, gaz, poudres ou liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 15/02) [2]

|  | E05G 5/00 |
Dispositifs de protection pour banque (Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G 1/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...E05G 7/00 ont priorité; systèmes de télévision à circuit fermé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N 7/18) [2]

|  | E05G 5/02 |
· | Dispositifs de piégeage ou d'emprisonnement (dispositifs en soi de mise hors d'état de nuire de voleurs ou cambrioleurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B 15/00) [2]

|  | E05G 7/00 |
Cloisons de sécurité pour transactions, p.ex. plaques tournantes pour guichets (guichets non équipés de dispositifs de sécurité, p.ex. pour supermarchés, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A47F 9/02) [2]