|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B25 |
OUTILS A MAIN; OUTILS PORTATIFS A MOTEUR; MANCHES POUR USTENSILES A MAIN; OUTILLAGE D'ATELIER; MANIPULATEURS

|  | B25 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "portatif" comprend la suspension facilitant la manipulation manuelle, p.ex. en relation avec des appareils portatifs suspendus par un ressort et destinés à être utilisés le long de lignes d'assemblage.

|  | B25B |
OUTILS OU OUTILLAGE D'ETABLI NON PREVUS AILLEURS, POUR FIXER, JOINDRE, DESENGAGER OU TENIR

|  | B25B |
Note(s) La présente sous-classe couvre les outils à main pour fixer, joindre, désengager ou tenir, qui ne sont pas couverts par une autre sous-classe telle que Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C (outils tenus à la main pour clouer ou agrafer) ou par un endroit axé sur l'application tel que Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F (travail des fils métalliques) ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B (emballage).

|  | B25B 1/00 |
Etaux (spécialement adaptés pour le montage des mouches pour la pêche Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 97/28; spécialement adaptés aux machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/00) [5]

|  | B25B 1/02 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 1/04 |
· | à mâchoires pivotantes

|  | B25B 1/06 |
· | Dispositions pour transmettre le mouvement aux mâchoires

|  | B25B 1/08 |
· · | utilisant des cames

|  | B25B 1/10 |
· · | utilisant des vis

|  | B25B 1/12 |
· · · | avec possibilité de dégagement

|  | B25B 1/14 |
· · | utilisant des leviers articulés

|  | B25B 1/16 |
· · | à pédale, avec ou sans possibilité d'entraînement manuel additionnel

|  | B25B 1/18 |
· · | à moteur, p.ex. à commande hydraulique, avec ou sans possibilité de commande manuelle

|  | B25B 1/20 |
· | Etaux pour serrer des pièces de forme particulière, p.ex. des tubes

|  | B25B 1/22 |
· | Dispositions pour faire pivoter ou incliner les étaux

|  | B25B 1/24 |
· | Parties constitutives, p.ex. mâchoires de forme particulière, coulisses

|  | B25B 3/00 |
Etaux à main, c.à d. destinés à être tenus à la main; Etaux à queue

|  | B25B 5/00 |
Presses ou serre-joints (pour maintenir ou mettre en position les pièces à braser, souder ou découper par chauffage localisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 37/04; moyens de fixation des pièces destinés à être montés sur une table, un chariot porte-outil ou des organes analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/06)

|  | B25B 5/02 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 5/04 |
· | à mâchoires pivotantes

|  | B25B 5/06 |
· | Dispositions pour transmettre le mouvement aux mâchoires

|  | B25B 5/08 |
· · | utilisant des cames

|  | B25B 5/10 |
· · | utilisant des vis

|  | B25B 5/12 |
· · | utilisant des leviers articulés

|  | B25B 5/14 |
· | Presses ou serre-joints pour tenir des pièces de forme particulière

|  | B25B 5/16 |
· | Parties constitutives, p.ex. mâchoires, fixations des mâchoires

|  | B25B 7/00 |
Pinces; Autres outils de serrage tenus à la main avec des mâchoires sur branches pivotantes; Parties constitutives généralement communes aux outils à main à branches pivotantes (outillages pour fixer, joindre ou tendre les fils ou bandes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 25/00; adaptés à d'autres buts de montage ou de séparation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 27/00; pour le marquage des animaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...A01K 11/00; daviers de dentistes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61C 3/00; cintrage du fil métallique pour former des oeillets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F 1/06; dispositifs tenus à la main pour le découpage du métal Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23D 29/00; outils de coupe manuels Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26B; pour poinçonner ou perforer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B26F 1/36; dispositifs pour amarrer les extrémités du matériau de liage dans les machines à ficeler Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B 13/24; spécialement conçus pour travaux d'horlogerie ou travaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D 1/00)

|  | B25B 7/02 |
· | Mâchoires

|  | B25B 7/04 |
· · | réglables

|  | B25B 7/06 |
· | Articulations

|  | B25B 7/08 |
· · | à point d'appui fixe

|  | B25B 7/10 |
· · | à point d'appui réglable

|  | B25B 7/12 |
· | comportant des moyens particuliers de transmission entre les poignées et les mâchoires, p.ex. leviers articulés, dents

|  | B25B 7/14 |
· | Moyens de verrouillage

|  | B25B 7/16 |
· · | combinés avec des moyens pour tenir serrés les bras de commande ou les mâchoires

|  | B25B 7/18 |
· | Moyens de réglage pour les bras de commande

|  | B25B 7/20 |
· | Pinces à plomber

|  | B25B 7/22 |
· | Pinces munies de dispositifs auxiliaires, p.ex. à arêtes tranchantes, avec arrache-clous (pour enlever l'isolant ou l'armature des câbles électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02G 1/12)

|  | B25B 9/00 |
Outils de serrage tenus à la main autres que ceux prévus au groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 7/00 (clés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/00; spécialement conçus pour les travaux d'horlogerie ou les travaux analogues Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D)

|  | B25B 9/02 |
· | sans connexions coulissantes ou pivotantes, p.ex. brucelles, pincettes de cheminées

|  | B25B 9/04 |
· | à mâchoires coulissantes

|  | B25B 11/00 |
Porte-pièces ou dispositifs de mise en position non couverts par l'un des groupes précédents, p.ex. porte-pièces magnétiques, porte-pièces utilisant le vide (pour maintenir ou mettre en position les pièces à braser, souder ou découper par chauffage localisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 37/04; spécialement adaptés aux machines-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/00)

|  | B25B 11/02 |
· | Calibres d'assemblage

|  | B25B 13/00 |
Clés à écrous; Clés anglaises (à engrenages actionnées à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 17/00; clés à choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 19/00; clés portatives à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/00; machines pour assembler ou séparer des pièces métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/00)

|  | B25B 13/02 |
· | à mâchoires rigides (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/48 ont priorité)

|  | B25B 13/04 |
· · | du type à bague

|  | B25B 13/06 |
· · | du type à douille

|  | B25B 13/08 |
· · | du type ouverte

|  | B25B 13/10 |
· | à mâchoires réglables (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/48 ont priorité)

|  | B25B 13/12 |
· · | les mâchoires étant coulissantes

|  | B25B 13/14 |
· · · | par crémaillère, vis sans fin ou engrenage

|  | B25B 13/16 |
· · · | par vis ou écrou

|  | B25B 13/18 |
· · · | par came, coin ou levier

|  | B25B 13/20 |
· · · | Dispositions pour le verrouillage des mâchoires

|  | B25B 13/22 |
· · · · | par action d'un cliquet ou d'une barre dentée

|  | B25B 13/24 |
· · · · | par came, coin ou dispositif à friction

|  | B25B 13/26 |
· · · · | par leviers articulés

|  | B25B 13/28 |
· · | les mâchoires étant pivotantes

|  | B25B 13/30 |
· · · | par vis ou écrou

|  | B25B 13/32 |
· · · | par came, coin ou levier

|  | B25B 13/34 |
· · · | Dispositions pour le verrouillage des mâchoires

|  | B25B 13/36 |
· · · · | par action d'un cliquet

|  | B25B 13/38 |
· · · · | par came, coin ou dispositif à friction

|  | B25B 13/40 |
· · · · | par leviers articulés

|  | B25B 13/42 |
· · · · | avec action d'auto-verrouillage

|  | B25B 13/44 |
· | du type mandrin

|  | B25B 13/46 |
· | du type à cliquet, assurant le libre retour de la course de la poignée

|  | B25B 13/48 |
· | pour des applications particulières

|  | B25B 13/50 |
· · | pour travailler des pièces de forme particulière, p.ex. des tubes

|  | B25B 13/52 |
· · · | Clés à chaînes ou à ruban

|  | B25B 13/54 |
· · · | Clés à prise intérieure

|  | B25B 13/56 |
· | Jeux de clés

|  | B25B 13/58 |
· | Monture des mâchoires

|  | B25B 15/00 |
Tournevis (à engrenages actionnés à la main Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 17/00; tournevis opérant par choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 19/00; portatifs à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/00)

|  | B25B 15/02 |
· | actionnés en tournant la poignée

|  | B25B 15/04 |
· · | à cliquet

|  | B25B 15/06 |
· | actionnés par un mouvement axial de la poignée

|  | B25B 17/00 |
Clés ou tournevis à engrenages actionnés à la main (à cliquet Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 13/46, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 15/04)

|  | B25B 17/02 |
· | munis d'un dispositif d'augmentation de couple

|  | B25B 19/00 |
Clés ou tournevis opérant par choc (portatifs à moteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/02)

|  | B25B 21/00 |
Outils portatifs à moteur pour serrer ou desserrer les vis ou les écrous (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25F 5/00); Accessoires pour appareils à percer ayant les mêmes buts (machines Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/06) [4]

|  | B25B 21/02 |
· | avec des moyens pour communiquer un choc à la tige du tournevis ou à la douille de la clé à écrou

|  | B25B 23/00 |
Parties constitutives ou accessoires des clés à écrous, clés anglaises, tournevis (tendeurs de boulons Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 29/02)

|  | B25B 23/02 |
· | Dispositions pour manipuler les vis ou écrous

|  | B25B 23/04 |
· · | pour l'alimentation en vis ou écrous

|  | B25B 23/06 |
· · · | à partir d'un magasin incorporé

|  | B25B 23/08 |
· · | pour tenir ou présenter la vis ou l'écrou avant ou pendant sa rotation

|  | B25B 23/10 |
· · · | par des moyens mécaniques de prise

|  | B25B 23/12 |
· · · | par des moyens magnétiques

|  | B25B 23/14 |
· | Agencement pour limiter le couple de blocage ou pour indiquer le couple des clés ou des tournevis (accouplements ou embrayages en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16D; dispositifs en soi pour mesurer le couple Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | B25B 23/142 |
· · | spécialement adapté aux clés ou tournevis à main [2]

|  | B25B 23/143 |
· · · | selon lequel l'organe au contact de la pièce pivote ou tourne par rapport à la poignée quand un couple prédéterminé est dépassé [4]

|  | B25B 23/144 |
· · · · | comportant un dispositif électrique, actionné par le mouvement de pivotement ou de rotation et émettant un signal quand le couple prédéterminé est dépassé [4]

|  | B25B 23/145 |
· · | spécialement adapté aux clés ou tournevis fonctionnant avec un fluide [2]

|  | B25B 23/147 |
· · | spécialement adapté aux clés ou tournevis électriques [2]

|  | B25B 23/15 |
· · | comportant un mécanisme pour marquer la pièce lorsqu'un couple prédéterminé est appliqué à la pièce [4]

|  | B25B 23/151 |
· · | le dispositif d'entraînement par moteur comportant des moyens sensibles aux conditions de travail pour régler la puissance du moteur qui entraîne l'organe au contact de la pièce (commande en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05; commande de moteurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P) [4]

|  | B25B 23/153 |
· · | comportant un élément de transmission de force, qui subit une déformation permanente lors de l'application d'un couple excessif [4]

|  | B25B 23/155 |
· · | l'organe au contact de la pièce étant dégagé de façon à cesser de transmettre le couple à la pièce, quand un couple prédéterminé est dépassé (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 23/153 a priorité) [4]

|  | B25B 23/157 |
· · | comportant des organes du type embrayage commandés par le couple (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 23/143 a priorité) [4]

|  | B25B 23/159 |
· · | l'organe au contact de la pièce comportant ou étant relié à un élément structurel élastique qui reste rigide et qui transmet entièrement la force jusqu'à ce qu'un couple prédéterminé soit dépassé ou qui signale un couple excessif (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 23/153 a priorité) [4]

|  | B25B 23/16 |
· | Poignées (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25G)

|  | B25B 23/18 |
· | Dispositifs pour illuminer la tête d'une vis ou d'un écrou

|  | B25B 25/00 |
Outillage pour fixer, joindre ou tendre des fils métalliques ou des bandes (ficelage des articles en paquets Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B 13/00)

|  | B25B 27/00 |
Outils à main ou outillage d'établi, spécialement conçus pour assembler ou séparer des pièces ou des objets, que cela entraîne ou non une certaine déformation, non prévus ailleurs (machines limitées au montage ou à la séparation de pièces ou d'objets métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P 19/00)

|  | B25B 27/02 |
· | pour assembler des objets par ajustage à la presse, ou pour les détacher

|  | B25B 27/04 |
· · | pour mettre en place ou extraire des clavettes

|  | B25B 27/06 |
· · | pour mettre en place ou extraire des chemises ou des bagues de roulement

|  | B25B 27/067 |
· · · | utilisant des dispositifs à coin ou à choc [3]

|  | B25B 27/073 |
· · · | utilisant des dispositifs vis-écrou [3]

|  | B25B 27/08 |
· · | pour mettre en place ou extraire des goupilles

|  | B25B 27/10 |
· · | pour emmancher des raccords dans des tuyaux souples ou manches

|  | B25B 27/12 |
· · | pour monter ou démonter des segments de piston

|  | B25B 27/14 |
· | pour assembler des objets autrement que par ajustage à la presse, ou pour les détacher

|  | B25B 27/16 |
· · | pour décoller des brides

|  | B25B 27/18 |
· · | pour extraire des pièces filetées ou des forets hélicoïdaux brisés

|  | B25B 27/20 |
· · | pour mettre en place ou extraire des goupilles fendues ou des bagues annulaires formant ressort (circlips)

|  | B25B 27/22 |
· · | pour mettre en place des chaînes articulées, chaînes de chenille, chaînes antidérapantes (outils ou appareillage pour la réparation des chaînes par des opérations de travail des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L 21/00)

|  | B25B 27/24 |
· · | pour monter ou démonter des soupapes (pour valves de pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C 25/18)

|  | B25B 27/26 |
· · · | pour comprimer des ressorts

|  | B25B 27/28 |
· · | pour mettre en place ou extraire des douilles élastiques ou des éléments analogues [3]

|  | B25B 27/30 |
· · | pour mettre en place ou extraire des ressorts, p.ex. des ressorts hélicoïdaux ou à lame (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 27/26 a priorité; outils pour fabriquer ou réparer les montres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D) [3]

|  | B25B 28/00 |
Outils portatifs à moteur pour assembler ou séparer (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 21/00 a priorité) [3]

|  | B25B 29/00 |
Accessoires (spécialement pour clés ou tournevis Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25B 23/00; boîtes à outils, supports de mise en position d'outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25H)

|  | B25B 29/02 |
· | Dispositifs pour appliquer une tension prédéterminée à un boulon

|  | B25B 31/00 |
Outils à main pour mettre en place des fixations (outils pour clouer, agrafer ou brocher Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25C) [3]

|  | B25B 33/00 |
Outils à main non couverts par l'un des groupes de la présente sous-classe [3]