|  | H |
SECTION H — ELECTRICITE

|  | H |
Note(s) Principe fondamental et directives générales d'utilisation La section H couvre: les éléments fondamentaux électriques, qui couvrent tout l'appareillage électrique unitaire d'application générale, la structure mécanique des appareils et circuits, y compris l'assemblage de plusieurs éléments fondamentaux dans ce qu'il est convenu d'appeler les "circuits imprimés" ainsi que, dans une certaine mesure, la fabrication de ces éléments, lorsqu'elle n'est pas couverte ailleurs; la production de l'électricité, qui couvre la production, conversion ou distribution de l'électricité avec la commande de l'appareillage correspondant; l'électricité appliquée, qui couvre: les techniques d'utilisation d'application générale, à savoir celles du chauffage électrique et des circuits d'éclairage électrique; quelques techniques d'utilisation d'application particulière, tant électriques qu'électroniques à proprement parler, qui ne sont pas couvertes par d'autres sections de la Classification, qui comprennent: les sources électriques de lumière, y compris les lasers; la technique électrique des rayons X; la technique électrique du plasma, la production et l'accélération des particules électriquement chargées ou des neutrons; les circuits électroniques fondamentaux et leur commande; la technique des communications, y compris les transducteurs électromécaniques en général; l'emploi d'un matériau spécifié pour la fabrication de l'article ou élément décrit. Il y a lieu de se reporter à cet effet aux paragraphes 56 à 58 du Guide d'utilisation de la Classification. Dans la présente section, s'appliquent les règles générales suivantes: sous réserve des exceptions énumérées au I.c) ci-dessus, tout aspect ou partie électrique propre à une opération, procédé, appareil, objet ou article déterminé, classé dans une des sections de la Classification autre que la section H, est toujours classé dans la sous-classe concernant cette opération, procédé, appareil, objet ou article, ou lorsqu'à l'échelon de la classe des caractéristiques communes concernant des objets techniques de même nature ont pu être dégagées, il est classé, conjointement avec l'opération, le procédé, l'appareil, l'objet ou l'article, dans une sous-classe qui couvre entièrement les applications électriques générales pour l'objet technique en question; parmi de telles applications électriques, tant générales que particulières, il convient de citer: les procédés et appareils thérapeutiques de Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61; les procédés et appareils électriques utilisés dans de multiples traitements de laboratoire ou de l'industrie de Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K; l'alimentation, propulsion, éclairage électriques des véhicules en général et des véhicules particuliers de la sous-section "transport" de la section B; les systèmes d'allumage électrique propres aux moteurs à combustion interne de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F02P, aux appareils à combustion en général de Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23Q; toute la partie électrique de la section G, c.à d. des appareils de mesure, y compris celle des variables électriques, de la commande, de la signalisation et du calcul. L'électricité qui est traitée dans cette section y figure généralement en tant que moyen intermédiaire et non en tant que fin en soi; toutes les applications électriques, tant générales que particulières, sous-entendent toujours que l'aspect "électricité fondamentale" se trouve dans la section H (voir I.(a) ci-dessus) en ce qui concerne les "éléments fondamentaux" électriques en soi rentrant dans leur composition. Cette règle est également valable pour l'électricité appliquée, énoncée au I.c) ci-dessus, qui se trouve dans la section H elle-même. Dans la présente section, il y a les cas particuliers suivants: parmi les applications générales couvertes par des sections autres que la section H, il convient de noter que le chauffage électrique en général est couvert par les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24D ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...F24H ou par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27, et que l'éclairage électrique en général est en partie couvert par la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21, bien que dans la section H (voir I.c) ci-dessus) il existe des endroits dans la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B qui couvrent les mêmes objets techniques; dans les deux cas ci-dessus, les sous-classes de la section F qui traitent de l'une et l'autre matière couvrent tout d'abord essentiellement tout l'aspect mécanique des appareils ou dispositifs, tandis que l'aspect électrique est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B; cet aspect mécanique, en ce qui concerne l'éclairage, doit être compris comme s'étendant à la disposition matérielle même des divers éléments électriques, c.à d. à la position géométrique, ou si l'on préfère physique, de ces éléments les uns par rapport aux autres, qui est couvert par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21V, les éléments eux-mêmes ainsi que les circuits de principe demeurant dans H. Ceci est également valable pour le cas de sources électriques de lumière, lorsque combinées avec des sources de lumière de nature différente. Elles sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, alors que la disposition physique que constitue la combinaison est couverte par les différentes sous-classes de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...F21; en ce qui concerne le chauffage, non seulement les éléments électriques et circuits de principe, en soi, sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05B, mais également les aménagements électriques de ceux-ci lorsqu'ils concernent des cas d'application générale; celui des fours électriques étant considéré comme tel. La disposition physique des éléments électriques dans les fours est couverte par la section F. On voit en comparant avec le cas des circuits électriques du soudage, qui sont couverts par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K concernant le soudage, que le présent cas échappe bien à la règle générale mentionnée au II ci-dessus.

|  | H02 |
PRODUCTION, CONVERSION OU DISTRIBUTION DE L'ENERGIE ELECTRIQUE

|  | H02M |
APPAREILS POUR LA TRANSFORMATION DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT ALTERNATIF, DE COURANT ALTERNATIF EN COURANT CONTINU OU VICE VERSA OU DE COURANT CONTINU EN COURANT CONTINU ET EMPLOYES AVEC LES RESEAUX DE DISTRIBUTION D'ENERGIE OU DES SYSTEMES D'ALIMENTATION SIMILAIRES; TRANSFORMATION D'UNE PUISSANCE D'ENTREE EN COURANT CONTINU OU COURANT ALTERNATIF EN UNE PUISSANCE DE SORTIE DE CHOC; LEUR COMMANDE OU REGULATION (systèmes de régulation des variables électriques ou magnétiques en général, p.ex. utilisant des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, combinaison de tels systèmes avec des convertisseurs statiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05F; pour calculateurs numériques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 1/00; transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F; raccordement ou commande d'un convertisseur en tenant compte de sa liaison fonctionnelle avec une source similaire ou une autre source d'alimentation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02J; convertisseurs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02K 47/00; commande des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, commande ou régulation de moteurs, générateurs électriques ou convertisseurs dynamo-électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P; générateurs d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K) [4,5]

|  | H02M |
Note(s) La présente sous-classe couvre uniquement les circuits ou appareils de conversion de puissance électrique, ou les dispositions de commande ou de régulation de tels circuits ou appareils. La présente sous-classe ne couvre pas les dispositifs électrotechniques individuels utilisés pour la conversion de puissance électrique. Ils sont couverts par les sous-classes appropriées, p.ex. inductances transformateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01F, condensateurs, redresseurs électrolytiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01G, redresseurs à vapeur de mercure ou autres tubes à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J, dispositifs à semi-conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L, réseaux d'impédances ou circuits résonnants n'ayant pas en principe de rapport avec la transmission de la puissance électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03H. Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "transformation", lorsqu'il s'agit d'une variable électrique, p.ex. tension ou courant, signifie le changement d'au moins un des paramètres de la variable, p.ex. l'amplitude, la fréquence, la phase, la polarité. [4]

|  | H02M 1/00 |
Détails d'appareils pour transformation

|  | H02M 1/02 |
· | Circuits spécialement adaptés à la production de tensions de commande de grille ou de commande d'allumage pour les tubes à décharge incorporés dans des convertisseurs statiques

|  | H02M 1/04 |
· · | pour tubes à commande de grille

|  | H02M 1/06 |
· | Circuits spécialement adaptés pour rendre non-conducteurs les tubes à décharge ou les dispositifs à semi-conducteurs équivalents, p.ex. thyratrons, thyristors [2]

|  | H02M 1/08 |
· | Circuits spécialement adaptés à la production d'une tension de commande pour les dispositifs à semi-conducteurs incorporés dans des convertisseurs statiques

|  | H02M 1/084 |
· · | utilisant un circuit de commande commun à plusieurs phases d'un système polyphasé [4]

|  | H02M 1/088 |
· · | pour la commande simultanée de dispositifs à semi-conducteurs connectés en série ou en parallèle [4]

|  | H02M 1/092 |
· · · | les signaux de commande étant transmis optiquement [4]

|  | H02M 1/096 |
· · · | l'alimentation du circuit de commande étant connectée en parallèle avec l'élément de commutation principal (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 1/092 a priorité) [4]

|  | H02M 1/10 |
· | Dispositions comprenant des moyens de conversion, pour permettre l'alimentation à volonté d'une charge par des sources de puissance de nature différente, p.ex. à courant alternatif ou à courant continu

|  | H02M 1/12 |
· | Dispositions de réduction des harmoniques d'une entrée ou d'une sortie en courant alternatif

|  | H02M 1/14 |
· | Dispositions de réduction des ondulations d'une entrée ou d'une sortie en courant continu

|  | H02M 1/15 |
· · | utilisant des éléments actifs [4]

|  | H02M 1/16 |
· | Moyens pour obtenir un niveau de courant lors de la commutation, p.ex. avec une réactance saturable

|  | H02M 1/20 |
· | Mécanismes de contact pour convertisseurs dynamiques

|  | H02M 1/22 |
· · | comprenant des collecteurs et des balais

|  | H02M 1/24 |
· · | comprenant des contacts roulants ou basculants

|  | H02M 1/26 |
· · | comprenant des contacts actionnés par came

|  | H02M 1/28 |
· · | comprenant des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement

|  | H02M 1/30 |
· · | comprenant des contacts à liquide

|  | H02M 3/00 |
Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant continu

|  | H02M 3/02 |
· | sans transformation intermédiaire en courant alternatif

|  | H02M 3/04 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 3/06 |
· · · | utilisant des résistances ou des capacités, p.ex. diviseur de tension

|  | H02M 3/07 |
· · · · | utilisant des capacités chargées et déchargées alternativement par des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande [4]

|  | H02M 3/08 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande

|  | H02M 3/10 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 3/07 a priorité) [4]

|  | H02M 3/125 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]

|  | H02M 3/13 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 3/135 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 3/137 |
· · · · · · | avec commande automatique de la tension ou du courant de sortie, p.ex. régulateurs à commutation [4]

|  | H02M 3/139 |
· · · · · · · | avec commande numérique [4]

|  | H02M 3/142 |
· · · · · · · | comprenant plusieurs dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de commande finale pour une charge unique [4]

|  | H02M 3/145 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]

|  | H02M 3/15 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 3/155 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 3/156 |
· · · · · · | avec commande automatique de la tension ou du courant de sortie, p.ex. régulateurs à commutation [4]

|  | H02M 3/157 |
· · · · · · · | avec commande numérique [4]

|  | H02M 3/158 |
· · · · · · · | comprenant plusieurs dispositifs à semi-conducteurs comme dispositifs de commande finale pour une charge unique [4]

|  | H02M 3/16 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 3/18 |
· · · | utilisant des condensateurs ou des batteries alternativement chargés ou déchargés, p.ex. chargés en parallèle et déchargés en série

|  | H02M 3/20 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 3/22 |
· | avec transformation intermédiaire en courant alternatif

|  | H02M 3/24 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 3/26 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande pour produire le courant alternatif intermédiaire

|  | H02M 3/28 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrodes de commande pour produire le courant alternatif intermédiaire

|  | H02M 3/305 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]

|  | H02M 3/31 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 3/315 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 3/325 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]

|  | H02M 3/33 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 3/335 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 3/337 |
· · · · · · | en configuration push-pull [4]

|  | H02M 3/338 |
· · · · · · | dans une disposition auto-oscillante (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 3/337 a priorité) [4]

|  | H02M 3/34 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 3/36 |
· · · | utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée

|  | H02M 3/38 |
· · · | utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact pour interrompre une tension unique

|  | H02M 3/40 |
· · · · | où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

|  | H02M 3/42 |
· · · · | avec des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34)

|  | H02M 3/44 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 5/00 |
Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant alternatif, p.ex. pour changement de la tension, pour changement de la fréquence, pour changement du nombre de phases

|  | H02M 5/02 |
· | sans transformation intermédiaire en courant continu

|  | H02M 5/04 |
· · | par convertisseurs statiques (commande des transformateurs, réactances ou bobines d'arrêt, p.ex. par changement de prises, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02P 13/00) [4]

|  | H02M 5/06 |
· · · | utilisant des impédances

|  | H02M 5/08 |
· · · · | utilisant des condensateurs uniquement

|  | H02M 5/10 |
· · · | utilisant des transformateurs

|  | H02M 5/12 |
· · · · | pour la transformation de l'amplitude de la tension ou du courant seulement

|  | H02M 5/14 |
· · · · | pour la transformation entre des circuits à nombre de phases différent

|  | H02M 5/16 |
· · · · | pour la transformation de la fréquence

|  | H02M 5/18 |
· · · · | pour la transformation de la forme d'onde

|  | H02M 5/20 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande

|  | H02M 5/22 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande

|  | H02M 5/25 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 5/27 a priorité) [2]

|  | H02M 5/253 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 5/257 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 5/27 |
· · · · · | pour transformation de la fréquence [2]

|  | H02M 5/275 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 5/297 a priorité) [2]

|  | H02M 5/29 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 5/293 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 5/297 |
· · · · · | pour transformation de la fréquence [2]

|  | H02M 5/32 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 5/34 |
· · · | utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact

|  | H02M 5/36 |
· · · · | où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

|  | H02M 5/38 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 5/40 |
· | avec transformation intermédiaire en courant continu

|  | H02M 5/42 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 5/44 |
· · · | utilisant des tubes à décharge ou des dispositifs à semi-conducteurs pour transformer le courant continu intermédiaire en courant alternatif

|  | H02M 5/443 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]

|  | H02M 5/447 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 5/45 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 5/451 |
· · · · · · | avec commande automatique de la tension ou de la fréquence de sortie [4]

|  | H02M 5/452 |
· · · · · · | avec commande automatique de la forme d'onde de sortie [4]

|  | H02M 5/453 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]

|  | H02M 5/456 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 5/458 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 5/46 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 5/48 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 7/00 |
Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant continu; Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif

|  | H02M 7/02 |
· | Transformation d'une puissance d'entrée en courant alternatif en une puissance de sortie en courant continu sans possibilité de réversibilité

|  | H02M 7/04 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 7/06 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans éléctrode de commande

|  | H02M 7/08 |
· · · · | agencés pour la marche en parallèle

|  | H02M 7/10 |
· · · · | agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de tension

|  | H02M 7/12 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande

|  | H02M 7/145 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2,4]

|  | H02M 7/15 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/155 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/162 |
· · · · · · | dans une configuration en pont [4]

|  | H02M 7/17 |
· · · · · · | agencés pour la marche en parallèle [2,4]

|  | H02M 7/19 |
· · · · · · | agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de la tension [2,4]

|  | H02M 7/21 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2,4]

|  | H02M 7/213 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/217 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/219 |
· · · · · · | dans une configuration en pont [4]

|  | H02M 7/23 |
· · · · · · | agencés pour la marche en parallèle [2,4]

|  | H02M 7/25 |
· · · · · · | agencés pour la marche en série, p.ex. pour la multiplication de la tension [2,4]

|  | H02M 7/26 |
· · · | utilisant des dispositifs à étincelles à l'air libre, p.ex. redresseur Marx

|  | H02M 7/28 |
· · · | utilisant des redresseurs électrolytiques

|  | H02M 7/30 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 7/32 |
· · · | utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact

|  | H02M 7/34 |
· · · · | où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

|  | H02M 7/36 |
· · · · | avec des contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34)

|  | H02M 7/38 |
· · · | utilisant une ou plusieurs électrodes d'éclateur tournant en face de contre-électrodes

|  | H02M 7/40 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 7/42 |
· | Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu en une puissance de sortie en courant alternatif sans possibilité de réversibilité

|  | H02M 7/44 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 7/46 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande

|  | H02M 7/48 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande

|  | H02M 7/505 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction [2]

|  | H02M 7/51 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/515 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/517 |
· · · · · · | avec équipement spécial de démarrage [4]

|  | H02M 7/519 |
· · · · · · | dans une configuration push-pull (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/517 a priorité) [4]

|  | H02M 7/521 |
· · · · · · | dans une configuration en pont [4]

|  | H02M 7/523 |
· · · · · · | avec un circuit résonnant LC dans le circuit principal [4]

|  | H02M 7/525 |
· · · · · · | avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/517-H02M 7/523 ont priorité) [4]

|  | H02M 7/527 |
· · · · · · · | par modulation de largeur d'impulsions [4]

|  | H02M 7/529 |
· · · · · · · · | utilisant une commande numérique [4]

|  | H02M 7/53 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande [2]

|  | H02M 7/533 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/537 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/5375 |
· · · · · · | avec équipement spécial de démarrage [4]

|  | H02M 7/538 |
· · · · · · | dans une configuration push-pull (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/5375 a priorité) [4]

|  | H02M 7/5383 |
· · · · · · | dans une disposition auto-oscillante (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/538 a priorité) [4]

|  | H02M 7/5387 |
· · · · · · | dans une configuration en pont [4]

|  | H02M 7/539 |
· · · · · · | avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/5375-H02M 7/5387 ont priorité) [4]

|  | H02M 7/5395 |
· · · · · · · | par modulation de largeur d'impulsions [4]

|  | H02M 7/54 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 7/56 |
· · · | utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée

|  | H02M 7/58 |
· · · | utilisant des organes mécaniques d'établissement et de coupure de contact pour interrompre une tension unique

|  | H02M 7/60 |
· · · · | où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

|  | H02M 7/62 |
· · · · | par contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. des rupteurs (interrupteurs automatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34)

|  | H02M 7/64 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 7/66 |
· | avec possibilité de réversibilité

|  | H02M 7/68 |
· · | par convertisseurs statiques

|  | H02M 7/70 |
· · · | utilisant des tubes à décharge sans électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs sans électrode de commande

|  | H02M 7/72 |
· · · | utilisant des tubes à décharge avec électrode de commande ou des dispositifs à semi-conducteurs avec électrode de commande

|  | H02M 7/75 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type thyratron ou thyristor exigeant des moyens d'extinction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/77 a priorité) [2]

|  | H02M 7/753 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/757 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/758 |
· · · · · · | avec commande automatique de la forme d'onde ou de la fréquence de sortie [4]

|  | H02M 7/77 |
· · · · · | agencés pour la marche en parallèle [2]

|  | H02M 7/79 |
· · · · | utilisant des dispositifs du type triode ou transistor exigeant l'application continue d'un signal de commande (Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M 7/81 a priorité) [2]

|  | H02M 7/793 |
· · · · · | utilisant uniquement des tubes à décharge [2]

|  | H02M 7/797 |
· · · · · | utilisant uniquement des dispositifs à semi-conducteurs [2]

|  | H02M 7/81 |
· · · · · | agencés pour la marche en parallèle [2]

|  | H02M 7/82 |
· · · | utilisant des dispositifs à étincelle à l'air libre, p.ex. redresseur Marx

|  | H02M 7/84 |
· · · | utilisant des redresseurs électrolytiques

|  | H02M 7/86 |
· · | par convertisseurs dynamiques

|  | H02M 7/88 |
· · · | utilisant des organes mécaniques pour choisir progressivement ou faire varier de façon continue la tension d'entrée

|  | H02M 7/90 |
· · · | utilisant des organes mécaniques d'ouverture et de fermeture de contact pour interrompre une tension unique

|  | H02M 7/92 |
· · · · | où ces organes sont tournants et où des collecteurs coopèrent avec des balais ou des rouleaux

|  | H02M 7/94 |
· · · · | où ces organes sont actionnés par des cames tournantes ou des dispositifs analogues

|  | H02M 7/95 |
· · · · | avec contacts vibrants actionnés électromagnétiquement, p.ex. rupteurs (interrupteurs automatiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 51/34)

|  | H02M 7/96 |
· · · · | avec contacts par liquide en mouvement

|  | H02M 7/98 |
· · | par combinaison de convertisseurs statiques et dynamiques; par combinaison de convertisseurs dynamo-électriques avec d'autres convertisseurs dynamiques ou statiques

|  | H02M 9/00 |
Transformation d'une puissance d'entrée en courant continu ou courant alternatif en une puissance de sortie de choc [2]

|  | H02M 9/02 |
· | avec une puissance d'entrée en courant continu [2]

|  | H02M 9/04 |
· · | en utilisant des condensateurs à accumulation [2]

|  | H02M 9/06 |
· | avec une puissance d'entrée en courant alternatif [2]

|  | H02M 11/00 |
Systèmes de transformation de puissance électrique non couverts par les groupes précédents [4]