|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01T |
MESURE DES RADIATIONS NUCLEAIRES OU DES RAYONS X (analyse des matériaux par radiations, spectrométrie de masse Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N; compteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; tubes à décharge électrique pour l'analyse des radiations ou des particules Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00)

|  | G01T |
Note(s) La présente sous-classe couvre la mesure des rayons X, des rayons gamma, des radiations corpusculaires, des radiations cosmiques ou des radiations neutroniques. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01T 1/00 |
Mesure des rayons X, des rayons gamma, des radiations corpusculaires ou des radiations cosmiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 3/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 5/00 ont priorité) [2]

|  | G01T 1/02 |
· | Dosimètres (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/15 a priorité; mesure du temps d'exposition aux rayons X Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05G 1/28) [2]

|  | G01T 1/04 |
· · | Dosimètres chimiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/08 ont priorité)

|  | G01T 1/06 |
· · | Dosimètres de verre

|  | G01T 1/08 |
· · | Dosimètres photographiques (matériaux photosensibles pour la photographie ou procédés photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C)

|  | G01T 1/10 |
· · | Dosimètres luminescents

|  | G01T 1/105 |
· · · | Dispositifs de lecture (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/115 a priorité) [2]

|  | G01T 1/11 |
· · · | Dosimètres thermo-luminescents

|  | G01T 1/115 |
· · · · | Dispositifs de lecture [2]

|  | G01T 1/12 |
· · | Dosimètres calorimétriques

|  | G01T 1/14 |
· · | Dosimètres électrostatiques (structure des chambres d'ionisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/02)

|  | G01T 1/142 |
· · · | Dispositifs de charge; Dispositifs de lecture [2]

|  | G01T 1/15 |
· | Instruments dans lesquels les impulsions engendrées par un détecteur de radiations sont intégrées, p.ex. par un circuit de pompe à diode (compteurs de taux d'impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 23/02)

|  | G01T 1/16 |
· | Mesure de l'intensité de radiation (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/29 a priorité) [2]

|  | G01T 1/161 |
· · | Applications au domaine de la médecine nucléaire, p.ex. comptage in vivo (application de matériau radioactif au corps Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61M 36/00) [2]

|  | G01T 1/163 |
· · · | Compteurs pour le corps en entier [2]

|  | G01T 1/164 |
· · · | Scintigraphie (radio-isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21G 4/00; traceurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21H 5/00) [2]

|  | G01T 1/166 |
· · · · | impliquant un mouvement relatif entre le détecteur et le sujet [2]

|  | G01T 1/167 |
· · | Mesure du contenu radioactif des objets, p.ex. contamination (compteurs pour le corps en entier Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/163) [2]

|  | G01T 1/169 |
· · | Exploration, localisation de surfaces contaminées (prospection par utilisation de radiations nucléaires, naturelles ou induites Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V 5/00) [2]

|  | G01T 1/17 |
· · | Dispositions de circuits non adaptés à un type particulier de détecteur

|  | G01T 1/172 |
· · · | avec des aménagements de circuits à coïncidence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/178 a priorité) [2]

|  | G01T 1/175 |
· · · | Circuits d'alimentation d'énergie (convertisseurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H02M) [2]

|  | G01T 1/178 |
· · · | pour la mesure d'une activité spécifique en présence d'autres substances radioactives, p.ex. des substances naturelles, présentes dans l'air ou dans des liquides tels que l'eau de pluie [2]

|  | G01T 1/18 |
· · | avec des aménagements de compteurs à tube, p.ex. des compteurs Geiger (tubes Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00)

|  | G01T 1/185 |
· · | avec des aménagements de chambre d'ionisation (structure des chambres d'ionisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/02) [2]

|  | G01T 1/20 |
· · | avec des détecteurs à scintillation

|  | G01T 1/202 |
· · · | le détecteur étant du cristal

|  | G01T 1/203 |
· · · | le détecteur étant fait de matières plastiques

|  | G01T 1/204 |
· · · | le détecteur étant un liquide

|  | G01T 1/205 |
· · · | le détecteur étant un gaz

|  | G01T 1/208 |
· · · | Circuits spécialement adaptés aux détecteurs à scintillation, p.ex. à l'élément photomultiplicateur [2]

|  | G01T 1/22 |
· · | avec des détecteurs Cerenkov

|  | G01T 1/24 |
· · | avec des détecteurs à semi-conducteurs (détecteurs à semi-conducteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00)

|  | G01T 1/26 |
· · | avec des détecteurs à résistance

|  | G01T 1/28 |
· · | avec des détecteurs à émission secondaire (électrodes à émission d'électrons secondaires en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 1/32)

|  | G01T 1/29 |
· | Mesure effectuée sur des faisceaux de radiations, p.ex. sur la position ou la section du faisceau; Mesure de la distribution spatiale de radiations (scintigraphie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 1/164; spectromètres de masse Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 49/00) [2]

|  | G01T 1/30 |
· | Mesure de la période d'une substance radioactive

|  | G01T 1/32 |
· | Mesure de la polarisation de particules

|  | G01T 1/34 |
· | Mesure de la section efficace, p.ex. de la section efficace d'absorption des particules

|  | G01T 1/36 |
· | Mesure de la distribution spectrale des rayons X ou d'une radiation nucléaire

|  | G01T 1/38 |
· · | Discrimination des particules et mesure des masses relatives, p.ex. par mesure de la perte d'énergie avec la distance (dE/dx) [2]

|  | G01T 1/40 |
· · | Stabilisation des spectromètres [2]

|  | G01T 3/00 |
Mesure de flux de neutrons (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 5/00 a priorité) [2]

|  | G01T 3/02 |
· | en faisant écran aux autres radiations

|  | G01T 3/04 |
· | en utilisant des dispositifs calorimétriques

|  | G01T 3/06 |
· | avec des détecteurs à scintillation [2]

|  | G01T 3/08 |
· | avec des détecteurs à semi-conducteurs (détecteurs à semi-conducteurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L 31/00) [2]

|  | G01T 5/00 |
Enregistrement des mouvements ou des tracés de particules (chambres de spiritéromètre Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00); Traitement ou analyse de ces tracés [2]

|  | G01T 5/02 |
· | Traitement des tracés; Analyse des tracés

|  | G01T 5/04 |
· | Chambres à nuage, p.ex. chambre de Wilson

|  | G01T 5/06 |
· | Chambres à bulles

|  | G01T 5/08 |
· | Chambres de scintillation (tubes à décharge Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 40/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00; dispositifs à semi-conducteurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01L)

|  | G01T 5/10 |
· | Plaques ou blocs dans lesquels des tracés de particules nucléaires sont rendus visibles par un traitement postérieur, p.ex. en utilisant une émulsion photographique, en utilisant du mica

|  | G01T 5/12 |
· | Aménagements de circuits avec chambres à fils multiples ou à plaques parallèles, p.ex. chambres à étincelles (tubes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 47/00) [2]

|  | G01T 7/00 |
Détails des instruments de mesure des radiations

|  | G01T 7/02 |
· | Moyens de collection pour recevoir ou conserver des échantillons à examiner

|  | G01T 7/04 |
· · | par filtration

|  | G01T 7/06 |
· · | par précipitation électrostatique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T 7/04 a priorité)

|  | G01T 7/08 |
· | Moyens pour transporter les échantillons reçus

|  | G01T 7/10 |
· · | utilisant des plaques tournantes

|  | G01T 7/12 |
· | Dispositions pour actionner un signal d'alarme