|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01G |
PESEE (tri par pesée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C 5/16)

|  | G01G |
Note(s) Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01G |
Schéma général
APPAREILS CARACTÉRISÉS PAR LEUR PRINCIPE D'ACTION |
Mécanique | 1/00, 3/00
A fluide | 5/00
Electrique ou magnétique | 7/00
Non prévus ailleurs | 9/00
APPAREILS CARACTÉRISÉS PAR OU ADAPTÉS À CERTAINS TYPES PARTICULIERS DE CHARGE À PESER | 11/00 - 19/00
PARTIES CONSTITUTIVES | 21/00
ACCESSOIRES | 23/00

|  | G01G 1/00 |
Appareils de pesée dans lesquels est utilisé un contrepoids ou toute autre masse d'équilibrage

|  | G01G 1/02 |
· | Appareils à pendule

|  | G01G 1/04 |
· · | le pendule ayant un axe de pivotement fixe

|  | G01G 1/06 |
· · · | avec plusieurs pendules

|  | G01G 1/08 |
· · | le pendule ayant un axe de pivotement mobile, p.ex. pendule flottant

|  | G01G 1/10 |
· · · | avec plusieurs pendules

|  | G01G 1/12 |
· · | Agencements structurels pour que les divisions de l'indication des poids soient égales

|  | G01G 1/14 |
· · | Aménagements pour compenser les variations de température

|  | G01G 1/16 |
· · | Moyens pour compenser l'inclinaison du bâti

|  | G01G 1/18 |
· | Balances dans lesquelles est utilisé un fléau monté sur pivot, c.à d. balances à fléau

|  | G01G 1/20 |
· · | Balances à fléau ayant les plateaux suspendus au-dessous du fléau et à utiliser avec des contrepoids indépendants

|  | G01G 1/22 |
· · · | pour pesée de précision

|  | G01G 1/24 |
· · | Balances du type plate-forme, c.à d. ayant les plateaux montés au-dessus du fléau

|  | G01G 1/26 |
· · | avec un contrepoids ou un jeu de contrepoids solidaires du fléau

|  | G01G 1/28 |
· · · | comportant des moyens pour soulever automatiquement les contrepoids correspondant à la charge

|  | G01G 1/29 |
· · · · | avec des moyens de commande électriques ou électromécaniques [3]

|  | G01G 1/30 |
· · · | dans lesquelles le contrepoids a la forme d'une chaîne

|  | G01G 1/32 |
· · · | dans lesquelles les contrepoids ont la forme de cavaliers

|  | G01G 1/34 |
· · · | comportant un contrepoids fixe, l'équilibrage étant réalisé par addition des poids voulus du côté de la charge

|  | G01G 1/36 |
· · · | dans lesquelles les contrepoids peuvent coulisser le long du fléau, p.ex. balances romaines

|  | G01G 1/38 |
· · · · | avec contrepoids mû automatiquement

|  | G01G 1/40 |
· · | spécialement adaptées pour la pesée par substitution

|  | G01G 1/42 |
· · | Aménagements pour compenser les variations de température

|  | G01G 3/00 |
Appareils de pesée caractérisés par l'utilisation d'organes déformables par élasticité, p.ex. balances à ressort

|  | G01G 3/02 |
· | dans lesquels l'élément de pesée a la forme d'un ressort hélicoïdal

|  | G01G 3/04 |
· · | utilisant plusieurs ressorts

|  | G01G 3/06 |
· | dans lesquels l'élément de pesée a la forme d'un ressort (à boudin) spiral

|  | G01G 3/08 |
· | dans lesquels l'élément de pesée a la forme d'un ressort à lames

|  | G01G 3/10 |
· | dans lesquels est mesurée la déformation par torsion d'un élément de pesée

|  | G01G 3/12 |
· | dans lesquels l'élément de pesée est constitué par un corps solide soumis à une pression ou une traction pendant la pesée

|  | G01G 3/13 |
· · | le corps solide présentant des propriétés piézo-électriques ou piézo-résistives [3]

|  | G01G 3/14 |
· · | utilisant la mesure des variations de la résistance électrique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 3/13 a priorité) [3]

|  | G01G 3/142 |
· · · | Circuits spécialement adaptés à cet effet [3]

|  | G01G 3/145 |
· · · · | impliquant une comparaison avec une valeur de référence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 3/147 a priorité) [3]

|  | G01G 3/147 |
· · · · | impliquant un comptage numérique [3]

|  | G01G 3/15 |
· · | utilisant la mesure des variations des propriétés magnétiques

|  | G01G 3/16 |
· · | utilisant la mesure des variations de la fréquence des oscillations du corps

|  | G01G 3/18 |
· | Aménagements pour compenser les variations de température

|  | G01G 5/00 |
Appareils de pesée dans lesquels l'équilibrage est assuré par l'action d'un fluide

|  | G01G 5/02 |
· | avec un flotteur ou tout autre organe dont l'immersion dans le liquide varie

|  | G01G 5/04 |
· | avec des moyens pour mesurer la pression de la charge sur un liquide (indicateurs de pression en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | G01G 5/06 |
· · | utilisant des moyens indicateurs électriques [3]

|  | G01G 7/00 |
Appareils de pesée dans lesquels l'équilibrage est assuré par une action magnétique, électromagnétique ou électrostatique, ou par des moyens non prévus dans les groupes précédents

|  | G01G 7/02 |
· | par action électromagnétique

|  | G01G 7/04 |
· · | avec des moyens pour la régulation du courant allant aux solénoïdes

|  | G01G 7/06 |
· | par action électrostatique

|  | G01G 9/00 |
Méthodes ou appareils pour la détermination du poids, non prévus ailleurs

|  | G01G 11/00 |
Appareils pour peser au passage un produit dont l'écoulement est continu; Appareils de pesée pour bande transporteuse

|  | G01G 11/02 |
· | ayant des dispositifs mécaniques sensibles au poids

|  | G01G 11/04 |
· | ayant des dispositifs électriques sensibles au poids

|  | G01G 11/06 |
· | ayant des dispositifs à fluide sensibles au poids

|  | G01G 11/08 |
· | ayant des moyens pour contrôler le taux de remplissage ou de vidange (régulation du débit d'un matériau fluent Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D)

|  | G01G 11/10 |
· · | par commande de la hauteur du produit sur la bande transporteuse

|  | G01G 11/12 |
· · | par commande de la vitesse de déplacement de la bande transporteuse

|  | G01G 11/14 |
· | utilisant des dispositifs de totalisation ou d'intégration (dispositifs de totalisation ou d'intégration en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01G 11/16 |
· · | constitués par des dispositifs électriques ou électroniques [3]

|  | G01G 11/18 |
· · · | effectuant un comptage numérique [3]

|  | G01G 11/20 |
· · | constitués par des dispositifs mécaniques [3]

|  | G01G 13/00 |
Appareils de pesée avec remplissage ou vidange automatiques pour peser des quantités données d'un produit (pour peser un produit dont l'écoulement est continu Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 11/00; pesées de contrôle Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 15/00; pour les fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 17/04; pour le dosage au poids de produits à mélanger Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 19/22; pour peser par combinaison Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 19/387) [5]

|  | G01G 13/02 |
· | Moyens pour charger automatiquement des plateaux de pesée ou d'autres récipients, p.ex. récipients à jeter après usage, l'opération étant commandée par le mécanisme de pesée

|  | G01G 13/04 |
· · | comportant des moyens de remplissage au goutte à goutte commandés par le mécanisme de pesée, permettant de remplir complètement le récipient au poids voulu

|  | G01G 13/06 |
· · · | dans lesquels le remplissage principal est assuré par gravité à partir d'une trémie ou d'une glissière

|  | G01G 13/08 |
· · · | dans lesquels le remplissage principal est assuré par des moyens de transport mécaniques, p.ex. transporteurs à bande, transporteurs à vis sans fin, transporteurs à mouvement vibratoire

|  | G01G 13/10 |
· · · | dans lesquels le remplissage principal est assuré par des moyens de transport pneumatiques, p.ex. remplissage par coulée d'un produit granulaire

|  | G01G 13/12 |
· · | Aménagements pour corriger l'excédent de produit au moment de l'arrêt du remplissage, c.à d. la quantité de produit encore en train de tomber du système de remplissage au moment où l'appareil de pesée arrête le système de remplissage

|  | G01G 13/14 |
· · | Aménagements pour déterminer ou compenser la tare d'un récipient vide, p.ex. un récipient à jeter après usage

|  | G01G 13/16 |
· | Moyens pour vidanger automatiquement des récipients de pesée, l'opération étant commandée par le mécanisme de pesée

|  | G01G 13/18 |
· · | par soupapes ou clapets placés au fond du récipient

|  | G01G 13/20 |
· · | par transporteurs à vis sans fin dans le récipient de pesée

|  | G01G 13/22 |
· · | par basculement ou rotation du récipient

|  | G01G 13/24 |
· | Aménagements apportés à un mécanisme de pesée pour commander le remplissage ou la vidange automatique

|  | G01G 13/26 |
· · | comportant des systèmes de pression par fluide

|  | G01G 13/28 |
· · | comportant la variation d'une variable électrique qui est utilisée pour commander le remplissage ou la vidange du récipient

|  | G01G 13/285 |
· · · | impliquant une comparaison avec une valeur de référence (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 13/29 a priorité) [3]

|  | G01G 13/29 |
· · · | impliquant un comptage numérique [3]

|  | G01G 13/295 |
· · · | pour commander le remplissage automatique du récipient [3]

|  | G01G 13/30 |
· · | comportant des interrupteurs de fin de course ou des interrupteurs fonctionnant lorsqu'une position donnée est atteinte

|  | G01G 13/32 |
· · · | comportant des dispositifs photo-électriques

|  | G01G 13/34 |
· · | comportant une liaison mécanique mue par le mécanisme de pesée

|  | G01G 15/00 |
Dispositions pour contrôler le poids de produits déversés dans des récipients amovibles (sous l'aspect emballage et conditionnement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65B)

|  | G01G 15/02 |
· | avec possibilité d'ajouter ou de retirer une quantité voulue du produit pour obtenir le poids net désiré (moyens de remplissage au goutte à goutte pour appareils de pesée automatiques de doses Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 13/04)

|  | G01G 15/04 |
· | avec possibilité d'ajouter ou de retirer une quantité voulue du produit pour obtenir le poids brut désiré (moyens de remplissage au goutte à goutte pour appareils de pesée automatiques de doses Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 13/04)

|  | G01G 17/00 |
Appareils ou méthodes pour peser un produit ayant une forme ou des propriétés particulières (détermination du poids par mesure du volume Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F)

|  | G01G 17/02 |
· | pour peser un produit en forme de filament ou de feuille

|  | G01G 17/04 |
· | pour peser des fluides, p.ex. des gaz, des produits pâteux

|  | G01G 17/06 |
· · | et ayant les moyens de commander le remplissage ou la vidange

|  | G01G 17/08 |
· | pour peser du bétail

|  | G01G 19/00 |
Appareils ou méthodes de pesée adaptés à des fins particulières non prévues dans les groupes précédents

|  | G01G 19/02 |
· | pour peser des objets à roues ou roulants, p.ex. des véhicules

|  | G01G 19/03 |
· · | pour peser pendant le mouvement (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 19/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 19/07 ont priorité) [3]

|  | G01G 19/04 |
· · | pour peser des véhicules de chemin de fer

|  | G01G 19/06 |
· · · | sur rails aériens

|  | G01G 19/07 |
· · | pour peser des avions

|  | G01G 19/08 |
· | pour incorporation dans des véhicules (aménagements sur des véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60P 5/00)

|  | G01G 19/10 |
· · | ayant des dispositifs à fluide sensibles au poids

|  | G01G 19/12 |
· · | ayant des dispositifs électriques sensibles au poids

|  | G01G 19/14 |
· | pour peser des charges suspendues (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 3/00 a priorité; dispositifs de pesée incorporés dans des grues Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 1/40, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B66C 13/16)

|  | G01G 19/16 |
· · | ayant des dispositifs à fluide sensibles au poids

|  | G01G 19/18 |
· · | ayant des dispositifs électriques sensibles au poids

|  | G01G 19/20 |
· · | pour peser des charges non équilibrées

|  | G01G 19/22 |
· | pour le dosage de produits par pesée avant de les mélanger (réglage du dosage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 11/00)

|  | G01G 19/24 |
· · | utilisant un appareil de pesée unique

|  | G01G 19/26 |
· · · | combiné avec plusieurs fléaux pourvus de contrepoids

|  | G01G 19/28 |
· · · | ayant des dispositifs à fluide sensibles au poids

|  | G01G 19/30 |
· · · | ayant des dispositifs électriques sensibles au poids

|  | G01G 19/32 |
· · | utilisant plusieurs appareils de pesée

|  | G01G 19/34 |
· · | avec des moyens de commande électriques

|  | G01G 19/36 |
· · | avec des moyens de commande mécaniques

|  | G01G 19/38 |
· · | commandés par un programme, p.ex. par un ruban perforé (commande par programme en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05B 19/00)

|  | G01G 19/387 |
· | pour peser par combinaison, c.à d. en choisissant une combinaison d'articles dont le poids total ou le nombre est le plus proche d'une valeur désirée [5]

|  | G01G 19/393 |
· · | utilisant plusieurs unités de pesage [5]

|  | G01G 19/40 |
· | avec dispositions pour indiquer, enregistrer ou calculer un prix ou d'autres quantités dépendant du poids (moyens indicateurs pour appareils de pesée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 23/18; moyens d'enregistrement pour appareils de pesée Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 23/18; calculateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06)

|  | G01G 19/41 |
· · | utilisant des moyens de calcul mécaniques

|  | G01G 19/413 |
· · | utilisant des moyens de calcul électromécaniques ou électroniques

|  | G01G 19/414 |
· · · | utilisant uniquement des moyens de calcul électroniques [5]

|  | G01G 19/415 |
· · · · | combinés à des moyens d'enregistrement [5]

|  | G01G 19/417 |
· · | avec dispositions pour contrôler la partie calculatrice de la balance

|  | G01G 19/42 |
· · | pour compter par pesée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 19/387 a priorité) [5]

|  | G01G 19/44 |
· | pour peser des personnes

|  | G01G 19/46 |
· · | Balances à ressort spécialement adaptées à cette fin

|  | G01G 19/48 |
· · | Balances à pendule spécialement adaptées à cette fin

|  | G01G 19/50 |
· · | ayant des dispositifs de mesure supplémentaires, p.ex. pour mesurer la taille

|  | G01G 19/52 |
· | Appareils de pesée combinés avec d'autres objets, p.ex. avec de l'ameublement (avec des cannes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A45B 3/08)

|  | G01G 19/54 |
· · | combinés avec des garnitures de bureau ou des coupe-papiers

|  | G01G 19/56 |
· · | combinés avec des poignées d'outils ou des ustensiles de ménage

|  | G01G 19/58 |
· · | combinés avec des poignées de valise ou de malle

|  | G01G 19/60 |
· · | combinés avec du matériel pour la pêche, p.ex. avec des cannes à pêche

|  | G01G 19/62 |
· | Appareils de pesée indiquant qu'un poids déterminé n'est pas atteint ou qu'il est dépassé [3]

|  | G01G 19/64 |
· | Appareils de pesée donnant une indication en pourcentage, c.à d. exprimant le poids en pourcentage d'un poids prédéterminé ou d'un poids initial [3]

|  | G01G 21/00 |
Parties constitutives des appareils de pesée

|  | G01G 21/02 |
· | Aménagements de paliers (paliers en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16C)

|  | G01G 21/04 |
· · | de paliers en arêtes de couteau

|  | G01G 21/06 |
· · | de paliers à billes ou à rouleaux

|  | G01G 21/07 |
· · | de paliers à lame flexible [3]

|  | G01G 21/08 |
· · | Supports de palier ou moyens de réglage pour ceux-ci

|  | G01G 21/10 |
· · | Suspensions flottantes; Aménagements d'amortisseurs (amortisseurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16F)

|  | G01G 21/12 |
· · | Dispositifs pour prévenir un dérangement

|  | G01G 21/14 |
· | Fléaux

|  | G01G 21/16 |
· · | de construction composite; Liaisons entre différents fléaux

|  | G01G 21/18 |
· | Articulation de liaison entre le fléau et le plateau de pesée

|  | G01G 21/20 |
· · | pour les appareils de pesée de précision

|  | G01G 21/22 |
· | Plateaux de pesée ou autres récipients de pesée; Plates-formes de pesée

|  | G01G 21/23 |
· | Supports ou suspensions de plates-formes de pesée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 21/24 a priorité) [3]

|  | G01G 21/24 |
· | Guides ou articulations pour assurer un déplacement parallèle des plateaux de pesée

|  | G01G 21/26 |
· | Contrepoids; Poids; Séries de poids; Supports pour poids

|  | G01G 21/28 |
· | Bâtis; Cages

|  | G01G 21/30 |
· | Moyens pour empêcher la contamination par la poussière

|  | G01G 23/00 |
Dispositifs accessoires pour appareils de pesée

|  | G01G 23/01 |
· | Essai ou calibrage des appareils de pesée [3]

|  | G01G 23/02 |
· | Mécanismes de dégagement; Mécanismes de blocage

|  | G01G 23/04 |
· · | pour appareils de pesée de précision

|  | G01G 23/06 |
· | Moyens pour amortir les oscillations, p.ex. de fléaux de pesée

|  | G01G 23/08 |
· · | au moyen d'un fluide

|  | G01G 23/10 |
· · | par des moyens électriques ou magnétiques

|  | G01G 23/12 |
· · | spécialement adaptés pour empêcher des oscillations dues au mouvement de la charge

|  | G01G 23/14 |
· | Dispositifs pour déterminer le poids de la tare ou pour annuler la tare par remise à zéro, p.ex. par une opération mécanique (en corrélation avec un chargement automatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 13/14)

|  | G01G 23/16 |
· · | par une opération électrique ou magnétique

|  | G01G 23/18 |
· | Dispositifs indicateurs, p.ex. pour indication à distance; Dispositifs enregistreurs; Echelles, p.ex. graduées

|  | G01G 23/20 |
· · | indiquant le poids par des moyens mécaniques

|  | G01G 23/22 |
· · · | combinés avec des indicateurs de prix

|  | G01G 23/24 |
· · · | comportant des échelles logarithmiques

|  | G01G 23/26 |
· · · | Commande de l'organe indicateur, p.ex. amplificateurs mécaniques

|  | G01G 23/28 |
· · · | comportant des repères de secours ou de mémoire

|  | G01G 23/30 |
· · · | avec des moyens d'éclairage de la graduation

|  | G01G 23/32 |
· · | indiquant le poids par des moyens de projection optique

|  | G01G 23/34 |
· · · | combinés avec des indicateurs de prix

|  | G01G 23/35 |
· · | indiquant le poids par enregistrement photographique

|  | G01G 23/36 |
· · | indiquant le poids par des moyens électriques, p.ex. par utilisation de cellules photo-électriques

|  | G01G 23/365 |
· · · | impliquant une comparaison avec une valeur de comparaison (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 23/37 a priorité) [3]

|  | G01G 23/37 |
· · · | impliquant un comptage numérique

|  | G01G 23/375 |
· · · · | pendant le déplacement d'un élément codé [3]

|  | G01G 23/38 |
· · | Dispositifs d'enregistrement ou de codage spécialement adaptés pour appareils de pesée (calculateurs en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06; convertisseurs à disque en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08C)

|  | G01G 23/40 |
· · · | à fonctionnement mécanique

|  | G01G 23/42 |
· · · | à fonctionnement électrique

|  | G01G 23/44 |
· · · · | Dispositifs de codage à cet effet [3]

|  | G01G 23/46 |
· · · | Dispositifs s'opposant à l'enregistrement tant que le mécanisme de pesée n'est pas parvenu à l'état de repos [3]

|  | G01G 23/48 |
· | Aménagements pour compenser les variations de température (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 1/14, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 1/42, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01G 3/18 ont priorité) [3]