|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G01 |
METROLOGIE (comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M); ESSAIS

|  | G01 |
Note(s) La présente classe couvre, outre de "véritables" instruments de mesure, d'autres dispositifs d'indication ou d'enregistrement, de construction analogue, ainsi que des dispositifs de signalisation ou de commande pour autant qu'ils se rapportent à la mesure (telle qu'elle est définie à la note (2) ci-dessous) et ne soient pas spécialement adaptés pour servir particulièrement à la signalisation et à la commande. Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "mesure" est employé dans un sens beaucoup plus large que dans son sens primitif ou fondamental. Au sens propre il signifie trouver une expression numérique de la valeur d'une variable par rapport à une unité ou à une donnée, ou par rapport à une autre variable de même nature, p.ex. en exprimant une longueur en termes d'une autre longueur, comme c'est le cas lorsqu'on mesure une longueur avec une échelle; la valeur peut être obtenue directement (comme on vient de l'indiquer) ou par mesure d'une autre variable dont la valeur peut être rapportée à celle de la variable recherchée, comme c'est le cas lorsqu'on mesure un changement de température en mesurant le changement qu'il provoque dans la longueur d'une colonne de mercure. Quoi qu'il en soit, le même instrument ou dispositif pouvant, au lieu de donner une indication directe, être utilisé pour réaliser un enregistrement ou déclencher un signal qui provoque un effet d'indication ou de commande, pouvant également être utilisé en combinaison avec d'autres instruments ou dispositifs pour produire un résultat conjoint dépendant de la mesure de deux ou plusieurs variables du même genre ou de genres différents, il est nécessaire d'interpréter "mesure" comme s'appliquant à toute opération permettant d'obtenir une telle expression numérique en ayant recours à un moyen quelconque susceptible de convertir une valeur en chiffres. On peut ainsi exprimer effectivement cette valeur en chiffres, au moyen d'une présentation numérique ou par lecture d'une échelle, on peut aussi l'indiquer sans employer de chiffres, p.ex. par quelques caractéristiques perceptibles (variable) de l'entité (p.ex. objet, substance, faisceau lumineux) dont la variable mesurée est une propriété ou une condition, ou bien par quelque chose d'analogue à une telle caractéristique (p.ex. la position correspondante d'un organe sans aucune échelle ou un voltage correspondant engendré d'une façon ou d'une autre). Dans de nombreux cas, il n'y a pas à proprement parler d'indication de valeur, mais seulement une indication de différence ou d'égalité par rapport à une norme ou une donnée (dont la valeur peut ou non être connue en chiffres); la norme ou donnée peut être la valeur d'une autre variable de même nature mais appartenant à une entité différente (p.ex. une mesure étalon), ou appartenant à la même entité mais à un moment différent. Dans sa forme la plus simple, une mesure peut donner simplement une indication de la présence ou de l'absence d'une certaine condition ou qualité, p.ex. le mouvement (dans n'importe quelle direction ou dans une direction donnée), ou faire savoir si une variable dépasse une valeur déterminée à l'avance. Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la section G, spécialement en ce qui concerne la définition de l'expression "variable". Dans de nombreuses dispositions pour la mesure, une première variable à mesurer est transformée en une seconde variable ou en d'autres variables successives. La seconde variable ou les autres variables peuvent consister en (a) un état lié à la première variable et se manifestant dans un organe, ou (b) un déplacement d'un organe. Une transformation supplémentaire peut être nécessaire. [6] Lors du classement d'une telle disposition, (i) il convient de classer l'étape de transformation, ou chacune des étapes de transformation qui présentent un intérêt, ou bien, (ii) si l'intérêt réside uniquement dans le système pris dans son ensemble, la première variable est classée à la place appropriée. [6] Cela est particulièrement important lorsque plusieurs transformations sont effectuées, ainsi lorsqu'une première variable, p.ex. une pression, est transformée en une seconde variable, p.ex. une propriété optique d'un détecteur, et que cette seconde variable est exprimée au moyen d'une troisième variable, p.ex. un effet électrique. Dans un tel cas, il convient d'envisager les endroits de classement suivants: l'endroit pour la transformation de la première variable, l'endroit pour détecter l'état produit par cette variable, la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01D pour l'indication de la mesure, et finalement l'endroit pour le système complet, s'il existe. [6] La mesure du changement de valeur d'une propriété physique est classée dans la même sous-classe que la mesure de cette propriété physique, p.ex. la mesure d'un accroissement de longueur est classée en Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B.

|  | G01P |
MESURE DES VITESSES LINEAIRES OU ANGULAIRES, DE L'ACCELERATION, DE LA DECELERATION OU DES CHOCS; INDICATION DE LA PRESENCE, DE L'ABSENCE OU DE LA DIRECTION D'UN MOUVEMENT (mesure ou enregistrement du débit sanguin Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 5/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 8/06; contrôle de la vitesse ou de la décélération de véhicules à propulsion électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L 3/00; systèmes d'éclairage de véhicules adaptés pour indiquer la vitesse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60Q 1/54; détermination de la position ou de la route en navigation, mesure de la distance au sol en géodésie ou en topographie Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C; dispositifs de mesure combinés pour mesurer deux ou plusieurs variables d'un mouvement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 23/00; mesure de la vitesse du son Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01H; mesure de la vitesse de la lumière Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01J 7/00; détermination de la direction ou de la vitesse d'objets solides en utilisant la réflexion ou reradiation d'ondes radio ou d'autres ondes et basée sur des effets de propagation, p.ex. l'effet Doppler, le temps de propagation, la direction de la propagation, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; mesure de la vitesse des radiations nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01T; mesure de l'accélération de la pesanteur Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01V)

|  | G01P |
Note(s) La présente sous-classe couvre la mesure de la direction ou de la vitesse d'écoulement des fluides utilisant les effets de propagation d'ondes radio ou d'autres ondes produits dans le fluide même, p.ex. à l'aide d'un anémomètre à laser. [4] Il est important de tenir compte des notes qui suivent le titre de la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01.

|  | G01P |
Schéma général
INDICATION D'UN MOUVEMENT OU DE SA DIRECTION | 13/00
MESURE DES VITESSES LINÉAIRES ET ANGULAIRES DES CORPS SOLIDES |
Caractérisée par le principe prédominant d'action des moyens utilisés | 3/00
Par intégration; par effet gyroscopique; par moyennage | 7/00; 9/00; 11/00
MESURE DES VITESSES DE FLUIDES; MESURES RELATIVES SOLIDE-FLUIDE OU FLUIDE-SOLIDE | 5/00
MESURE DES ACCÉLÉRATIONS OU DE LEURS CHANGEMENTS BRUSQUES | 15/00
PARTIES CONSTITUTIVES | 1/00
ESSAI FONCTIONNEL OU ÉTALONNAGE DES APPAREILS | 21/00

|  | G01P 1/00 |
Parties constitutives des instruments

|  | G01P 1/02 |
· | Boîtiers

|  | G01P 1/04 |
· | Adaptations particulières de moyens d'entraînement

|  | G01P 1/07 |
· | Dispositifs indicateurs, p.ex. pour l'indication à distance (indication des conditions de fonctionnement de véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C 5/00) [3]

|  | G01P 1/08 |
· · | Aménagements des échelles, aiguilles, lampes ou indicateurs acoustiques, p.ex. dans des tachymètres des véhicules automobiles

|  | G01P 1/10 |
· · · | pour indiquer des vitesses prédéterminées

|  | G01P 1/11 |
· · · · | par détection de la position de l'aiguille indicatrice [3]

|  | G01P 1/12 |
· | Dispositifs enregistreurs (enregistrement des conditions de fonctionnement de véhicules Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C 5/00) [3]

|  | G01P 1/14 |
· · | réalisant des enregistrements permanents [3]

|  | G01P 1/16 |
· · | réalisant des enregistrements effaçables, p.ex. des enregistrements magnétiques [3]

|  | G01P 3/00 |
Mesure de la vitesse linéaire ou angulaire; Mesure des différences de vitesses linéaires ou angulaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 5/00-G01P 11/00 ont priorité; mécanismes de comptage Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M)

|  | G01P 3/00 |
Note(s) Les sous-groupes du présent groupe principal se distinguent par la méthode de mesure ayant une importance prépondérante. Par conséquent, l'application pure et simple d'autres méthodes en vue de donner une indication finale n'affecte pas le classement.

|  | G01P 3/02 |
· | Dispositifs caractérisés par l'emploi de moyens mécaniques

|  | G01P 3/04 |
· · | par comparaison de deux vitesses

|  | G01P 3/06 |
· · · | en utilisant un mécanisme à friction

|  | G01P 3/08 |
· · · | en utilisant une transmission par différentiel

|  | G01P 3/10 |
· · | en actionnant un élément indicateur, p.ex. un index, pendant un temps fixe

|  | G01P 3/12 |
· · | en utilisant un système excité par choc

|  | G01P 3/14 |
· · | par excitation d'un ou plusieurs systèmes à résonance mécanique

|  | G01P 3/16 |
· · | par utilisation des forces centrifuges de masses solides (régulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05D 13/00)

|  | G01P 3/18 |
· · · | transférées à l'indicateur par des moyens mécaniques

|  | G01P 3/20 |
· · · | transférées à l'indicateur au moyen de fluides

|  | G01P 3/22 |
· · · | transférées à l'indicateur par des moyens électriques ou magnétiques

|  | G01P 3/24 |
· · | en utilisant des effets de friction (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/06 a priorité)

|  | G01P 3/26 |
· | Dispositifs caractérisés par l'emploi de fluides

|  | G01P 3/28 |
· · | en utilisant des pompes

|  | G01P 3/30 |
· · | en utilisant des forces centrifuges de fluides

|  | G01P 3/32 |
· · · | dans un récipient rotatif communiquant avec un récipient fixe

|  | G01P 3/34 |
· · | en utilisant des effets de friction

|  | G01P 3/36 |
· | Dispositifs caractérisés par l'emploi de moyens optiques, p.ex. en utilisant la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/68 a priorité; gyromètres utilisant l'effet Sagnac, c.à d. des décalages induits par rotation de faisceaux électromagnétiques dans des directions opposées, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/64)

|  | G01P 3/38 |
· · | en utilisant des moyens photographiques

|  | G01P 3/40 |
· · | en utilisant des moyens stroboscopiques

|  | G01P 3/42 |
· | Dispositifs caractérisés par l'utilisation de moyens électriques ou magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/66 a priorité; mesure des valeurs électriques ou magnétiques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R)

|  | G01P 3/44 |
· · | pour mesurer la vitesse angulaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/56 a priorité)

|  | G01P 3/46 |
· · · | en mesurant l'amplitude du courant ou de la tension engendrés

|  | G01P 3/48 |
· · · | en mesurant la fréquence du courant ou de la tension engendrés

|  | G01P 3/481 |
· · · · | de signaux ayant la forme d'impulsions [3]

|  | G01P 3/482 |
· · · · · | délivrés par des détecteurs de radiations nucléaires [3]

|  | G01P 3/483 |
· · · · · | délivrés par des détecteurs à capacité variable [3]

|  | G01P 3/484 |
· · · · · | délivrés par des interrupteurs à contacts mobiles [3]

|  | G01P 3/486 |
· · · · · | délivrés par des détecteurs photo-électriques [3]

|  | G01P 3/487 |
· · · · · | délivrés par des aimants rotatifs [3]

|  | G01P 3/488 |
· · · · · | délivrés par des détecteurs à réluctance variable [3]

|  | G01P 3/489 |
· · · · · | Circuits numériques à cet effet [3]

|  | G01P 3/49 |
· · · | en utilisant des courants de Foucault

|  | G01P 3/495 |
· · · · | dans lesquels le moyen indicateur répond aux forces produites par les courants de Foucault et le champ magnétique inducteur [3]

|  | G01P 3/50 |
· · | pour mesurer une vitesse linéaire (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/56 a priorité)

|  | G01P 3/52 |
· · · | en mesurant l'amplitude du courant ou de la tension engendrés

|  | G01P 3/54 |
· · · | en mesurant la fréquence du courant ou de la tension engendrés

|  | G01P 3/56 |
· · | pour comparer deux vitesses

|  | G01P 3/58 |
· · · | en mesurant ou en comparant les amplitudes de courants ou de tensions engendrés

|  | G01P 3/60 |
· · · | en mesurant ou en comparant la fréquence de courants ou de tensions engendrés

|  | G01P 3/62 |
· | Dispositifs caractérisés par l'utilisation de la variation de la pression atmosphérique avec l'altitude pour mesurer la composante verticale de la vitesse (mesure de la pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L)

|  | G01P 3/64 |
· | Dispositifs caractérisés par la détermination du temps mis à parcourir une distance constante

|  | G01P 3/66 |
· · | en utilisant des moyens électriques ou magnétiques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/80 a priorité; mesure des petits intervalles de temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F) [4]

|  | G01P 3/68 |
· · | en utilisant des moyens optiques, c.à d. en utilisant la lumière infrarouge, visible ou ultraviolette (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/80 a priorité) [4]

|  | G01P 3/80 |
· · | en utilisant des moyens de détection à autocorrélation ou à intercorrélation [4]

|  | G01P 5/00 |
Mesure de la vitesse des fluides, p.ex. d'un courant atmosphérique; Mesure de la vitesse de corps, p.ex. navires, aéronefs, par rapport à des fluides (application des dispositifs de mesure de la vitesse à la mesure du volume des fluides Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01F)

|  | G01P 5/01 |
· | en utilisant des compteurs à tourbillons [3]

|  | G01P 5/02 |
· | en mesurant les forces exercées par le fluide sur des corps solides, p.ex. anémomètre

|  | G01P 5/04 |
· · | en utilisant la déflexion par des plaques en chicane

|  | G01P 5/06 |
· · | en utilisant la rotation de palettes (mesure de la vitesse d'arbres en rotation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/00)

|  | G01P 5/07 |
· · · | avec accouplement électrique au dispositif indicateur [3]

|  | G01P 5/08 |
· | en mesurant la variation d'une variable électrique directement affectée par l'écoulement, p.ex. en utilisant un effet dynamo-électrique

|  | G01P 5/10 |
· | en mesurant des variables thermiques

|  | G01P 5/12 |
· · | en utilisant la variation de la résistance d'un conducteur chauffé

|  | G01P 5/14 |
· | en mesurant les différences de pression dans le fluide

|  | G01P 5/16 |
· · | en utilisant des tubes de Pitot

|  | G01P 5/165 |
· · · | Agencement ou structure des tubes de Pitot [3]

|  | G01P 5/17 |
· · · | Dispositifs d'accouplement au dispositif indicateur [3]

|  | G01P 5/175 |
· · · · | avec détermination du nombre de Mach (calculateurs analogiques à cet effet Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/57) [3]

|  | G01P 5/18 |
· | en mesurant le temps mis à parcourir une distance détérminée

|  | G01P 5/20 |
· · | en utilisant des particules entraînées par un courant de fluide (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 5/22 a priorité) [4]

|  | G01P 5/22 |
· · | en utilisant des moyens de détection à autocorrélation ou à intercorrélation [4]

|  | G01P 7/00 |
Mesure de la vitesse par intégration de l'accélération (mesure de la distance parcourue par double intégration de l'accélération Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 21/16)

|  | G01P 9/00 |
Mesure de la vitesse en utilisant l'effet gyroscopique, p.ex. en utilisant un gaz, en utilisant un faisceau d'électrons (gyroscopes ou dispositifs sensibles à la rotation en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/00)

|  | G01P 9/02 |
· | en utilisant des gyroscopes rotatifs

|  | G01P 9/04 |
· | en utilisant des dispositifs sensibles à la rotation avec des masses vibrantes, p.ex. diapason

|  | G01P 11/00 |
Mesure de la valeur moyenne de la vitesse (par détermination du temps mis à parcourir une distance constante Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 3/64, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 5/18)

|  | G01P 11/02 |
· | Mesure de la vitesse moyenne d'un certain nombre de corps, p.ex. de véhicules pour un contrôle de la circulation

|  | G01P 13/00 |
Indication ou enregistrement de l'existence, de l'absence ou de la direction d'un mouvement (comptage d'objets en mouvement Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06M 7/00; commutateurs électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H)

|  | G01P 13/02 |
· | Indication de la direction uniquement, p.ex. par une girouette

|  | G01P 13/04 |
· · | Indication du sens positif ou négatif d'un mouvement linéaire ou du sens horaire ou anti-horaire d'un mouvement de rotation [3]

|  | G01P 15/00 |
Mesure de l'accélération; Mesure de la décélération; Mesure des chocs, c.à d. d'une variation brusque de l'accélération

|  | G01P 15/02 |
· | en ayant recours aux forces d'inertie (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01P 15/14 a priorité)

|  | G01P 15/03 |
· · | en utilisant des moyens non électriques [3]

|  | G01P 15/04 |
· · | pour indiquer une valeur maximale

|  | G01P 15/06 |
· · · | en utilisant des organes soumis à une déformation permanente

|  | G01P 15/08 |
· · | avec conversion en valeurs électriques ou magnétiques

|  | G01P 15/09 |
· · · | au moyen de capteurs piézo-électriques [3]

|  | G01P 15/10 |
· · · | par cordes vibrantes

|  | G01P 15/11 |
· · · | au moyen de capteurs à induction [3]

|  | G01P 15/12 |
· · · | par modification d'une résistance électrique

|  | G01P 15/125 |
· · · | au moyen de capteurs à capacité [3]

|  | G01P 15/13 |
· · · | en mesurant la force nécessaire pour remettre à sa position de repos une masse d'épreuve soumise aux forces d'inertie [3]

|  | G01P 15/135 |
· · · | en utilisant des contacts qui sont actionnés par une masse mobile [3]

|  | G01P 15/14 |
· | en utilisant un gyroscope (gyroscope en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01C 19/00)

|  | G01P 15/16 |
· | en calculant la dérivée par rapport au temps d'un signal de vitesse mesuré [3]

|  | G01P 21/00 |
Essai ou étalonnage d'appareils ou de dispositifs couverts par les groupes précédents

|  | G01P 21/02 |
· | de tachymètres