|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B22 |
FONDERIE; MÉTALLURGIE DES POUDRES MÉTALLIQUES

|  | B22F |
TRAVAIL DES POUDRES MÉTALLIQUES; FABRICATION D'OBJETS À PARTIR DE POUDRES MÉTALLIQUES; FABRICATION DE POUDRES MÉTALLIQUES (procédés ou dispositifs pour la granulation de substances en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 2/00; fabrication de céramiques par compactage ou frittage Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 35/64; pour la production des métaux en tant que telle, voir la classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22; réduction ou décomposition de mélanges métalliques en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B; fabrication d'alliages par la métallurgie des poudres Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22C; production électrolytique de poudres métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C25C 5/00)

|  | B22F |
Note(s) La présente sous-classe couvre la production de poudre métallique uniquement dans la mesure où de la poudre avec des caractéristiques physiques spécifiques est produite. [6] Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "poudres métalliques" comprend des poudres contenant une proportion importante de matières non métalliques; "poudre" comprend les particules de dimensions légèrement supérieures qui sont travaillées ou obtenues ou qui se comportent d'une façon analogue à une poudre, p.ex. les fibres.

|  | B22F 1/00 |
Traitement particulier des poudres métalliques, p.ex. en vue de faciliter leur mise en œuvre, d'améliorer leurs propriétés; Poudres métalliques en soi, p.ex. mélanges de particules de compositions différentes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08 ont priorité)

|  | B22F 1/02 |
· | comportant un enrobage des particules [2]

|  | B22F 3/00 |
Fabrication de pièces ou d'objets à partir de poudres métalliques, caractérisée par le mode de compactage ou de frittage; Appareils spécialement conçus pour cette fabrication

|  | B22F 3/02 |
· | Compactage seul

|  | B22F 3/03 |
· · | Presses de moulage à cet effet [6]

|  | B22F 3/035 |
· · · | avec une ou plusieurs parties montées de façon pivotante [6]

|  | B22F 3/04 |
· · | par utilisation de pression de fluide

|  | B22F 3/06 |
· · | par force centrifuge

|  | B22F 3/08 |
· · | par force explosive

|  | B22F 3/087 |
· · | utilisant des impulsions de haute énergie, p.ex. des impulsions de champ magnétique [6]

|  | B22F 3/093 |
· · | utilisant des vibrations [6]

|  | B22F 3/10 |
· | Frittage seul

|  | B22F 3/105 |
· · | en utilisant un courant électrique, un rayonnement laser ou un plasma (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 3/11 a priorité) [6]

|  | B22F 3/11 |
· · | Fabrication de pièces ou d'objets poreux [6]

|  | B22F 3/115 |
· | par pulvérisation de métal fondu, c.à d. frittage par pulvérisation, moulage par pulvérisation [6]

|  | B22F 3/12 |
· | Compactage et frittage (par forgeage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 3/17) [6]

|  | B22F 3/14 |
· · | simultanément

|  | B22F 3/15 |
· · · | Compression isostatique à chaud [6]

|  | B22F 3/16 |
· · | par des opérations successives ou répétées

|  | B22F 3/17 |
· | par forgeage [6]

|  | B22F 3/18 |
· | en utilisant des rouleaux presseurs [6]

|  | B22F 3/20 |
· | par extrusion

|  | B22F 3/22 |
· | pour la fabrication de pièces par coulée en moule poreux ou absorbant, c. à d. par coulée d'une suspension de poudre métallique dans un moule poreux, d'une façon analogue au coulage de la barbotine

|  | B22F 3/23 |
· | mettant en œuvre une synthèse à haute température à autopropagation ou une étape de frittage par réaction à autopropagation [6]

|  | B22F 3/24 |
· | Traitement ultérieur des pièces ou objets

|  | B22F 3/26 |
· · | Imprégnation

|  | B22F 5/00 |
Fabrication de pièces ou d'objets à partir de poudres métalliques caractérisée par la forme particulière du produit à réaliser

|  | B22F 5/02 |
· | de segments de pistons

|  | B22F 5/04 |
· | d'aubes de turbines

|  | B22F 5/06 |
· | de pièces filetées, p.ex. d'écrous

|  | B22F 5/08 |
· | de pièces dentées, p.ex. de pignons; de cames

|  | B22F 5/10 |
· | d'articles avec des cavités ou des trous, non prévue dans les sous-groupes précédents [6]

|  | B22F 5/12 |
· | de tubes ou de fils [6]

|  | B22F 7/00 |
Fabrication de couches composites, de pièces ou d'objets à base de poudres métalliques, par frittage avec ou sans compactage

|  | B22F 7/02 |
· | de couches successives

|  | B22F 7/04 |
· · | avec une ou plusieurs couches non réalisées à partir de poudre, p.ex. à partir de tôles

|  | B22F 7/06 |
· | de pièces ou objets composés de parties différentes, p.ex. pour former des outils à embouts rapportés

|  | B22F 7/08 |
· · | avec une ou plusieurs parties non faites à partir de poudre

|  | B22F 8/00 |
Fabrication d'objets à partir de déchets ou de particules métalliques résiduaires [6]

|  | B22F 9/00 |
Fabrication des poudres métalliques ou de leurs suspensions

|  | B22F 9/02 |
· | par des procédés physiques [3]

|  | B22F 9/04 |
· · | à partir d'un matériau solide, p.ex. par broyage, meulage ou écrasement à la meule (broyage, meulage ou écrasement à la meule, en général, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B02C) [3]

|  | B22F 9/06 |
· · | à partir d'un matériau liquide [3]

|  | B22F 9/08 |
· · · | par coulée, p.ex. à travers de petits orifices ou dans l'eau, par atomisation ou pulvérisation (en utilisant des décharges électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 9/14) [3]

|  | B22F 9/10 |
· · · · | en employant la force centrifuge [3]

|  | B22F 9/12 |
· · | à partir d'un produit gazeux [3]

|  | B22F 9/14 |
· · | en utilisant des décharges électriques [3]

|  | B22F 9/16 |
· | par un procédé chimique [3]

|  | B22F 9/18 |
· · | avec réduction de mélanges métalliques [3]

|  | B22F 9/20 |
· · · | à partir de mélanges métalliques solides [3]

|  | B22F 9/22 |
· · · · | utilisant des réducteurs gazeux [3]

|  | B22F 9/24 |
· · · | à partir de mélanges métalliques liquides, p.ex. de solutions [3]

|  | B22F 9/26 |
· · · · | en utilisant des réducteurs gazeux [3]

|  | B22F 9/28 |
· · · | à partir de mélanges métalliques gazeux [3]

|  | B22F 9/30 |
· · | avec décomposition de mélanges métalliques, p.ex. par pyrolyse [3]