|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

SÉPARATION; MÉLANGE

|  | B01 - B09 |
Note(s) Les notes suivantes ont pour but d'apporter une aide à l'utilisation de cette partie de la Classification; elles doivent être comprises comme ne modifiant en rien les élaborations. Dans la présente sous-section, la séparation de matières ou matériaux différents est traitée principalement dans les sous-classes suivantes: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C Les critères de rangement de ces sous-classes répondent soit: à l'état physique de la matière à séparer; au principe du procédé utilisé pour la séparation; aux types particuliers d'appareils. Le premier de ces critères comporte six aspects différents, réunis en trois groupes: Séparation: liquide/liquide ou liquide/gaz et gaz/gaz; Séparation: solide/liquide ou solide/gaz; Séparation: solide/solide. Ces sous-classes doivent être utilisées selon les règles générales suivantes: En ce qui concerne la séparation autre que la séparation solide/solide, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D est la place la plus générale. Les appareils pour la séparation solide/solide sont couverts par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B, lorsque le procédé qu'ils impliquent peut s'apparenter au "lavage" tel que pratiqué dans l'industrie minière, et ceci même s'il s'agit d'appareils pneumatiques tels que les tables ou cribles à piston pneumatiques, à l'exception toutefois des tamis, qui se trouvent dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B, bien qu'ils seraient utilisés dans un procédé dit de "lavage". Tous les autres appareils pour la séparation solide/solide par voie sèche sont classés dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B. Si la détection ou la mesure des caractéristiques individuelles du matériau ou des objets à trier commande la séparation, celle-ci est classée dans Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C. Il est à noter par ailleurs que la séparation des isotopes d'un même élément chimique est couverte par Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00, quel que soit le procédé ou l'appareil utilisé. Les tableaux ci-dessous illustrent le classement selon ces règles: TABLEAU A LIQUIDE/LIQUIDE LIQUIDE/GAZ GAZ/GAZ Sous-classes traitant Opérations du procédé des appareils générales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D centrifugation par centrifugeurs ou appareils à vortex libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C par effet magnétique ou électrostatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C TABLEAU B SOLIDE/LIQUIDE SOLIDE/GAZ Sous-classes traitant Opérations du procédé des appareils générales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D centrifugation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D par centrifugeurs ou appareils à vortex libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C par effet magnétique ou électrostatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C TABLEAU C SOLIDE/SOLIDE Voie sèche Sous-classes traitant Opérations du procédé des appareils générales matériaux en vrac Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B triage individuel Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07C criblage, tamisage, utilisation de courants de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B par tables ou cribles à piston pneumatiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B effet magnétique ou électrostatique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03C centrifugation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B par centrifugeurs ou appareils à vortex libre Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C Voie humide Sous-classes traitant Opérations du procédé des appareils générales Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B flottage, sédimentation différentielle Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03D tamisage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Fulltext... Hierarchy... Expanded...B07B Combinaisons voie sèche - voie humide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B03B

|  | B01 |
PROCÉDÉS OU APPAREILS PHYSIQUES OU CHIMIQUES EN GÉNÉRAL (fours, cornues en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27)

|  | B01J |
PROCÉDÉS CHIMIQUES OU PHYSIQUES, p.ex. CATALYSE, CHIMIE DES COLLOÏDES; APPAREILLAGE APPROPRIÉ (procédés ou appareillage pour usages spécifiques, voir les endroits correspondant aux procédés ou à l'appareillage, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F26B 3/08) [2]

|  | B01J |
Note(s) Dans la présente sous-classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "particules solides" couvre toutes sortes de particules, qu'il s'agisse de catalyseurs, de corps réactifs ou inertes à l'état solide, semi-solide ou pâteux; [2] "particules fluidisées" signifie des particules solides, finement divisées, soulevées et agitées par un courant de fluide; [2] "technique du lit fluidisé" signifie une technique de contact fluide-solide dans laquelle des particules finement divisées sont soulevées et agitées par un courant ascendant de fluide, ce fluide ayant une vitesse telle qu'il y ait formation d'une phase inférieure dense (le "lit") et d'une phase supérieure diluée fluidisée de "particules fluidisées"; [2] "procédés exécutés en présence de particules solides" ne comprend pas les procédés dans lesquels les seules particules présentes sont celles formées pendant la réaction. [3] Dans la présente sous-classe, des noms commerciaux qui sont souvent trouvés dans la littérature scientifique et dans les documents de brevet ont été utilisés dans le but de définir avec précision le domaine couvert par les groupes. [6]

|  | B01J |
Schéma général
PROCÉDÉS ET APPAREILLAGE CHIMIQUES, PHYSIQUES OU PHYSICO-CHIMIQUES | 3/00, 4/00, 6/00, 7/00, 8/00, 19/00
PROCÉDÉS CHIMIQUES FAISANT INTERVENIR UN GAZ | 8/00, 10/00, 12/00, 15/00
PROCÉDÉS CHIMIQUES FAISANT INTERVENIR UN LIQUIDE | 8/00, 10/00, 14/00, 16/00
CATALYSEURS |
contenant des éléments ou leurs composés inorganiques | 21/00, 23/00, 27/00
du type Raney | 25/00
contenant des tamis moléculaires | 29/00
contenant des hydrures, des complexes de coordination, des composés organiques | 31/00
Supports de catalyseurs, en général | 32/00
Préparation | 33/00 - 37/00
Régénération ou réactivation des catalyseurs, en général | 38/00
ABSORBANTS, ADSORBANTS, AIDE DE FILTRATION | 20/00
ÉCHANGE D'IONS | 39/00 - 49/00
CHIMIE DES COLLOÏDES | 13/00
GRANULATION | 2/00

|  | B01J 2/00 |
Procédés ou dispositifs pour la granulation de substances, en général (granulation des métaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 9/00, des scories Fulltext... Hierarchy... Expanded...C04B 5/02, des minerais ou des déchets métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B 1/14; aspects mécaniques du travail des matières plastiques ou des substances à l'état plastique pour fabriquer des granulés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B29B 9/00; procédés pour la granulation des engrais caractérisés par leurs composition chimiques, voir les groupes appropriés en Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...C05B-C05G; aspects chimiques de la pulvérisation ou granulation des substances macromoléculaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08J 3/12); Traitement de matériaux particulaires leur permettant de s'écouler librement, en général, p.ex. en les rendant hydrophobes [4]

|  | B01J 2/02 |
· | par division du produit liquide en gouttelettes, p.ex. par pulvérisation, et solidification des gouttelettes (évaporation par pulvérisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 1/16)

|  | B01J 2/04 |
· · | en milieu gazeux

|  | B01J 2/06 |
· · | en milieu liquide

|  | B01J 2/08 |
· · · | Coagulation de solution colloïdale

|  | B01J 2/10 |
· | dans des tambours ou cuves fixes, prévus avec des dispositifs de malaxage ou de mélangeage

|  | B01J 2/12 |
· | dans des tambours rotatifs

|  | B01J 2/14 |
· | sur des disques ou plateaux rotatifs

|  | B01J 2/16 |
· | par suspension de la substance en poudre dans un gaz, p.ex. sous forme de "lits fluidisés" ou de rideau

|  | B01J 2/18 |
· | par utilisation d'un vibrateur

|  | B01J 2/20 |
· | en exprimant une substance à travers un crible et fragmentation de l'extrudat

|  | B01J 2/22 |
· | par pressage dans des moules ou entre des cylindres

|  | B01J 2/24 |
· | obtention d'écailles par grattage d'une couche solide recouvrant une surface

|  | B01J 2/26 |
· | sur des bandes transporteuses sans fin

|  | B01J 2/28 |
· | en utilisant des charges particulières

|  | B01J 2/30 |
· | en utilisant des agents empêchant le collage des granules entre eux; Traitement de matériaux particulaires leur permettant de s'écouler librement, en général, p.ex. en les rendant hydrophobes [4]

|  | B01J 3/00 |
Procédés utilisant une pression supérieure ou inférieure à la pression atmosphérique pour obtenir des modifications chimiques ou physiques de la matière; Appareils à cet effet (appareils pour le compactage ou frittage des poudres métalliques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B22F 3/00; récipients sous pression en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16J 12/00; récipients sous pression pour contenir ou emmagasiner des gaz comprimés, liquéfiés ou solidifiés Fulltext... Hierarchy... Expanded...F17C; récipients sous pression pour réacteurs nucléaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21C) [2]

|  | B01J 3/02 |
· | Dispositifs d'alimentation ou d'évacuation appropriés

|  | B01J 3/03 |
· | Récipients sous pression, ou récipients sous vide, comportant des organes de fermeture ou des joints d'étanchéité spécialement adaptés à cet effet [3]

|  | B01J 3/04 |
· | Récipients sous pression, p.ex. autoclaves [2]

|  | B01J 3/06 |
· | Procédés utilisant des hyper-pressions, p.ex. pour la formation de diamants; Appareillage approprié, p.ex. moules, matrices (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/04 a priorité; presses en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B30B) [2]

|  | B01J 3/08 |
· · | Application d'ondes de choc à des réactions chimiques ou pour modifier la structure cristalline des substances (sautage Fulltext... Hierarchy... Expanded...F42D) [3]

|  | B01J 4/00 |
Dispositifs d'alimentation; Dispositifs de commande d'alimentation ou d'évacuation (dispositifs d'alimentation ou d'évacuation pour autoclave Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/02)

|  | B01J 4/02 |
· | pour introduire des quantités mesurées de réactifs

|  | B01J 4/04 |
· | utilisant la pression osmotique [4]

|  | B01J 6/00 |
Calcination; Cuisson

|  | B01J 7/00 |
Appareillage pour la production de gaz (production de mélanges de gaz inertes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/14; pour la production de gaz spécifiques, voir les sous-classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10J)

|  | B01J 7/02 |
· | par voie humide

|  | B01J 8/00 |
Procédés chimiques ou physiques en général, conduits en présence de fluides et de particules solides; Appareillage pour de tels procédés (procédés ou dispositifs pour la granulation de substances Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 2/00; fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27B) [2]

|  | B01J 8/02 |
· | avec des particules immobiles, p.ex. dans des lits fixes [2]

|  | B01J 8/04 |
· · | le fluide passant successivement à travers deux ou plusieurs lits [2]

|  | B01J 8/06 |
· · | dans des réacteurs tubulaires; les particules solides étant disposées dans des tubes [2]

|  | B01J 8/08 |
· | avec des particules mobiles (avec des particules fluidisées Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/18) [2]

|  | B01J 8/10 |
· · | mues par des agitateurs ou par des tambours rotatifs ou par des récipients tournants [2]

|  | B01J 8/12 |
· · | se déplaçant par gravité en un flux descendant [2]

|  | B01J 8/14 |
· · | se déplaçant dans un appareil à vortex libre (appareils à vortex libre en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04C) [2]

|  | B01J 8/16 |
· | les particules étant soumises à des vibrations ou des pulsations (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/40 a priorité) [2]

|  | B01J 8/18 |
· | les particules étant fluidisées [2]

|  | B01J 8/20 |
· · | l'agent fluidisant étant un liquide [2]

|  | B01J 8/22 |
· · · | du gaz étant introduit dans le liquide [2]

|  | B01J 8/24 |
· · | selon la technique du "lit fluidisé" (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/20 a priorité; appareils de combustion à lit fluidisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...F23C 10/00) [2]

|  | B01J 8/26 |
· · · | comportant au moins deux lits fluidisés, p.ex. installations de réaction et de régénération [2]

|  | B01J 8/28 |
· · · · | superposés [2]

|  | B01J 8/30 |
· · · · · | la limite d'un lit inférieur dépassant celle du lit supérieur [2]

|  | B01J 8/32 |
· · · | en introduisant dans le lit fluidisé plus d'une sorte de particules mobiles [2]

|  | B01J 8/34 |
· · · | le lit fluidisé comportant un matériau de remplissage fixe, p.ex. matériaux fragmentés, anneaux métalliques, chicanes [2]

|  | B01J 8/36 |
· · · | le déplacement des particules dans le lit fluidisé étant essentiellement horizontal [2]

|  | B01J 8/38 |
· · · | le lit fluidisé comportant un dispositif rotatif ou étant soumis à une rotation [2]

|  | B01J 8/40 |
· · · | le lit fluidisé étant soumis à des vibrations ou à des pulsations [2]

|  | B01J 8/42 |
· · · | le lit fluidisé étant soumis à l'action d'un courant électrique ou à des radiations [2]

|  | B01J 8/44 |
· · · | Grilles de fluidisation [2]

|  | B01J 8/46 |
· · · | pour le traitement de produits filiformes continus, de bandes ou de feuilles [2]

|  | B01J 10/00 |
Procédés chimiques généraux faisant réagir un liquide avec des milieux gazeux autrement qu'en présence de particules solides; Appareillage spécialement adapté à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 a priorité; séparation, p.ex. distillation, même combinée avec des réactions chimiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D) [3]

|  | B01J 10/02 |
· | du type à couche mince [3]

|  | B01J 12/00 |
Procédés chimiques généraux faisant réagir des milieux gazeux avec des milieux gazeux; Appareillage spécialement adapté à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 ont priorité) [3]

|  | B01J 12/02 |
· | pour l'obtention d'au moins un produit de réaction solide à la température ambiante [3]

|  | B01J 13/00 |
Chimie des colloïdes, p.ex. production de substances colloïdales ou de leurs solutions, non prévue ailleurs; Fabrication de microcapsules ou de microbilles (emploi de substances comme agents émulsifiants, mouillants, dispersants ou générateurs de mousse Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01F 17/00)

|  | B01J 13/02 |
· | Fabrication de microcapsules ou de microbilles

|  | B01J 13/04 |
· · | par des procédés physiques, p.ex. séchage, pulvérisation [5]

|  | B01J 13/06 |
· · | par séparation de phase [5]

|  | B01J 13/08 |
· · · | Coacervation simple, c. à d. addition de substances hautement hydrophiles [5]

|  | B01J 13/10 |
· · · | Coacervation complexe, c. à d. interaction de particules de charges de signes opposés [5]

|  | B01J 13/12 |
· · · | Elimination du solvant à partir de la solution de substance formant les parois [5]

|  | B01J 13/14 |
· · · | Polymérisation, réticulation [5]

|  | B01J 13/16 |
· · · · | Polymérisation interfaciale [5]

|  | B01J 13/18 |
· · · · | Polymérisation in situ où tous les réactifs sont présents dans la même phase [5]

|  | B01J 13/20 |
· · | Post-traitement des parois des capsules, p.ex. durcissement [5]

|  | B01J 13/22 |
· · · | Revêtement [5]

|  | B01J 14/00 |
Procédés chimiques généraux faisant réagir des liquides avec des liquides; Appareillage spécialement adapté à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 ont priorité) [3]

|  | B01J 15/00 |
Procédés chimiques généraux faisant réagir des milieux gazeux avec des solides non particulaires, p.ex. des matériaux en feuilles; Appareillage spécialement adapté à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 a priorité) [3]

|  | B01J 16/00 |
Procédés chimiques généraux faisant réagir des liquides avec des solides non particulaires, p.ex. des matériaux en feuilles; Appareillage spécialement adapté à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 a priorité) [3]

|  | B01J 19/00 |
Procédés chimiques, physiques ou physico-chimiques en général (traitement physique des fibres, fils, filés, tissus, plumes ou articles fibreux faits de ces matières, voir les endroits appropriés pour un tel traitement, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...D06M 10/00); Appareils appropriés (garnissages, remplissages ou grilles spécialement adaptés pour le traitement biologique de l'eau, des eaux résiduaires ou des eaux d'égout Fulltext... Hierarchy... Expanded...C02F 3/10; planches ou grilles d'éclaboussement spécialement adaptées pour les réfrigérateurs à ruissellement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F28F 25/08) [3]

|  | B01J 19/02 |
· | Appareils caractérisés par le fait qu'ils sont construits avec des matériaux choisis pour leurs propriétés de résistance aux agents chimiques (parties constitutives réfractaires des fours Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27D) [3]

|  | B01J 19/06 |
· | Solidification de liquides (fabrication de microcapsules Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 13/02) [3]

|  | B01J 19/08 |
· | Procédés utilisant l'application directe de l'énergie ondulatoire ou électrique, ou un rayonnement particulaire; Appareils à cet usage (application d'ondes de choc Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 3/08; production ou mise en œuvre de plasma Fulltext... Hierarchy... Expanded...H05H 1/00) [3]

|  | B01J 19/10 |
· · | utilisant des vibrations de fréquences audibles ou des ultrasons (prétraitement auxiliaire des gaz ou des vapeurs à épurer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 51/08; pour le nettoyage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B08B 3/12) [3]

|  | B01J 19/12 |
· · | utilisant des radiations électromagnétiques [3]

|  | B01J 19/14 |
· | Production de mélanges de gaz inertes; Utilisation des gaz inertes en général (appareillage pour la production de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 7/00; séparation de gaz ou de vapeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/00) [3]

|  | B01J 19/16 |
· | Prévention de l'évaporation ou de l'oxydation de liquides non métalliques par emploi d'une couche flottante, p.ex. de microbilles [3]

|  | B01J 19/18 |
· | Réacteurs fixes avec éléments internes mobiles (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/26 ont priorité) [3]

|  | B01J 19/20 |
· · | en forme d'hélice, p.ex. réacteurs à vis (réacteurs à couche mince Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 10/02) [3]

|  | B01J 19/22 |
· · | en forme de bande sans fin [3]

|  | B01J 19/24 |
· | Réacteurs fixes sans élément interne mobile (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/26 ont priorité; à particules immobiles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 8/02) [3]

|  | B01J 19/26 |
· | Réacteurs du type à injecteur, c. à d. dans lesquels la distribution des réactifs de départ dans le réacteur est effectuée par introduction ou injection au moyen d'injecteurs [3]

|  | B01J 19/28 |
· | Réacteurs mobiles, p.ex. tambours rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 19/08 a priorité; centrifugeurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B04B; fours à tambours rotatifs Fulltext... Hierarchy... Expanded...F27B 7/00) [3]

|  | B01J 19/30 |
· | Eléments de remplissage non agglomérés ou en forme, p.ex. anneaux de Raschig ou éléments de Berl en forme de selle, destinés à être versés dans l'appareil de transfert de chaleur ou de matière [5]

|  | B01J 19/32 |
· | Eléments de remplissage en forme de grille ou d'éléments composés de plusieurs pièces pour constituer une unité ou un module dans l'appareil de transfert de chaleur ou de matière [5]

|  | B01J 20/00 - B01J 38/00 |
Compositions solides absorbantes ou adsorbantes; Compositions facilitant la filtration; Catalyseurs [3]

|  | B01J 20/00 - B01J 31/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 20/00-B01J 31/00, les sels métalliques ayant un anion constitué uniquement de métal et d'oxygène, p.ex. les molybdates, sont considérés comme des mélanges chimiquement liés des oxydes des métaux constituants. [2,5] Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 38/00, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "catalyseur" couvre aussi le support formant partie du catalyseur. [2,5] Il est important de tenir compte des définitions des groupes d'éléments chimiques qui suivent le titre de la section C. [2] Dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 20/00 et dans chacun des ensembles de groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 31/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 32/00-B01J 38/00, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée [2,5] Un classement pour: les supports; la forme ou les propriétés physiques; la préparation ou l'activation; la régénération ou la réactivation des catalyseurs prévus par plus d'un des groupes principaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 31/00, est attribué dans les groupes généraux suivants: Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 32/00 pour les supports; Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 35/00 pour la forme ou les propriétés physiques; Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 37/00 pour la préparation ou l'activation; Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 38/00 pour la régénération ou la réactivation [4,5] Les composés purs ou les éléments purs, ou leur récupération à partir des compositions absorbantes ou adsorbantes solides, des compositions facilitant la filtration ou des catalyseurs, sont classés dans la sous-classe appropriée pour ces composés chimiques ou éléments mentionnés explicitement. Cependant, lorsqu'il est énoncé expressément que le composé pur ou l'élément pur, sous une forme particulière, est spécialement utile comme absorbant ou adsorbant solide, composition facilitant la filtration ou catalyseur, il est en outre classé dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 20/00 ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 35/00. [2]

|  | B01J 20/00 |
Compositions absorbantes ou adsorbantes solides ou compositions facilitant la filtration; Procédés pour leur préparation, régénération ou réactivation (utilisation de compositions absorbantes ou adsorbantes dans la séparation de liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 15/00; utilisation de compositions d'adjuvants de filtration Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 37/02; utilisation de compositions absorbantes ou adsorbantes dans la séparation de gaz Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/02, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 53/14; matériaux absorbants ou adsorbants pour la chromatographie sur colonne Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 30/48) [3]

|  | B01J 20/02 |
· | contenant une substance inorganique [3]

|  | B01J 20/04 |
· · | contenant des composés des métaux alcalins, des métaux alcalino-terreux ou du magnésium [3]

|  | B01J 20/06 |
· · | contenant des oxydes ou des hydroxydes des métaux non prévus dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 20/04 [3]

|  | B01J 20/08 |
· · · | contenant de l'oxyde ou de l'hydroxyde d'aluminium; contenant de la bauxite [3]

|  | B01J 20/10 |
· · | contenant de la silice ou un silicate [3]

|  | B01J 20/12 |
· · · | Argiles d'origine naturelle ou terres décolorantes [3]

|  | B01J 20/14 |
· · · | Terre de diatomée [3]

|  | B01J 20/16 |
· · · | Alumino-silicates (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 20/12 a priorité) [3]

|  | B01J 20/18 |
· · · · | Tamis moléculaires zéolitiques synthétiques [3]

|  | B01J 20/20 |
· · | contenant du carbone libre; contenant du carbone obtenu par des procédés de carbonisation (charbon actif Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01B 31/08) [3]

|  | B01J 20/22 |
· | contenant une substance organique [3]

|  | B01J 20/24 |
· · | Composés macromoléculaires d'origine naturelle, p.ex. acides humiques ou leurs dérivés [3]

|  | B01J 20/26 |
· · | Composés macromoléculaires synthétiques [3]

|  | B01J 20/28 |
· | caractérisées par leur forme ou leurs propriétés physiques [3]

|  | B01J 20/30 |
· | Procédés de préparation, de régénération ou de réactivation [3]

|  | B01J 20/32 |
· · | Imprégnation ou revêtement [3]

|  | B01J 20/34 |
· · | Régénération ou réactivation [3]

|  | B01J 21/00 - B01J 31/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 31/00, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101/00-B01J 105/00. Les codes d'indexation doivent être liés. [6]

|  | B01J 21/00 |
Catalyseurs contenant les éléments, les oxydes ou les hydroxydes du magnésium, du bore, de l'aluminium, du carbone, du silicium, du titane, du zirconium ou du hafnium [2]

|  | B01J 21/02 |
· | Bore ou aluminium; Leurs oxydes ou hydroxydes [2]

|  | B01J 21/04 |
· · | Alumine [2]

|  | B01J 21/06 |
· | Silicium, titane, zirconium ou hafnium; Leurs oxydes ou hydroxydes [2]

|  | B01J 21/08 |
· · | Silice [2]

|  | B01J 21/10 |
· | Magnésium; Ses oxydes ou hydroxydes [2]

|  | B01J 21/12 |
· | Silice et alumine [2]

|  | B01J 21/14 |
· | Silice et magnésie [2]

|  | B01J 21/16 |
· | Argiles ou autres silicates minéraux [2]

|  | B01J 21/18 |
· | Carbone [2]

|  | B01J 21/20 |
· | Régénération ou réactivation [2]

|  | B01J 23/00 |
Catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes métalliques non prévus dans le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00 (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/16 a priorité) [2]

|  | B01J 23/02 |
· | des métaux alcalins ou alcalino-terreux ou du béryllium [2]

|  | B01J 23/04 |
· · | Métaux alcalins [2]

|  | B01J 23/06 |
· | du zinc, du cadmium ou du mercure [2]

|  | B01J 23/08 |
· | du gallium, de l'indium ou du thallium [2]

|  | B01J 23/10 |
· | des terres rares [2]

|  | B01J 23/12 |
· | des actinides [2]

|  | B01J 23/14 |
· | du germanium, de l'étain ou du plomb [2]

|  | B01J 23/16 |
· | de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 23/18 |
· · | Arsenic, antimoine ou bismuth [2]

|  | B01J 23/20 |
· · | Vanadium, niobium ou tantale [2]

|  | B01J 23/22 |
· · · | Vanadium [2]

|  | B01J 23/24 |
· · | Chrome, molybdène ou tungstène [2]

|  | B01J 23/26 |
· · · | Chrome [2]

|  | B01J 23/28 |
· · · | Molybdène [2]

|  | B01J 23/30 |
· · · | Tungstène [2]

|  | B01J 23/31 |
· · · | combinés au bismuth [3]

|  | B01J 23/32 |
· · | Manganèse, technétium ou rhénium [2]

|  | B01J 23/34 |
· · · | Manganèse [2]

|  | B01J 23/36 |
· · · | Rhénium [2]

|  | B01J 23/38 |
· | des métaux nobles [2]

|  | B01J 23/40 |
· · | des métaux du groupe du platine [2]

|  | B01J 23/42 |
· · · | Platine [2]

|  | B01J 23/44 |
· · · | Palladium [2]

|  | B01J 23/46 |
· · · | Ruthénium, rhodium, osmium ou iridium [2]

|  | B01J 23/48 |
· · | Argent ou or [2]

|  | B01J 23/50 |
· · · | Argent [2]

|  | B01J 23/52 |
· · · | Or [2]

|  | B01J 23/54 |
· · | en combinaison avec des métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/02-B01J 23/36 [2]

|  | B01J 23/56 |
· · · | Métaux du groupe du platine [2]

|  | B01J 23/58 |
· · · · | avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux ou du béryllium [2,6]

|  | B01J 23/60 |
· · · · | avec du zinc, du cadmium ou du mercure [2]

|  | B01J 23/62 |
· · · · | avec du gallium, de l'indium, du thallium, du germanium, de l'étain ou du plomb [2]

|  | B01J 23/63 |
· · · · | avec des terres rares ou des actinides [6]

|  | B01J 23/64 |
· · · · | avec de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 23/644 |
· · · · · | Arsenic, antimoine ou bismuth [6]

|  | B01J 23/648 |
· · · · · | Vanadium, niobium ou tantale [6]

|  | B01J 23/652 |
· · · · · | Chrome, molybdène ou tungstène [6]

|  | B01J 23/656 |
· · · · · | Manganèse, technétium ou rhénium [6]

|  | B01J 23/66 |
· · · | Argent ou or [2]

|  | B01J 23/68 |
· · · · | avec de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 23/70 |
· | du cuivre ou des métaux du groupe du fer [2]

|  | B01J 23/72 |
· · | Cuivre [2]

|  | B01J 23/74 |
· · | Métaux du groupe du fer [2]

|  | B01J 23/745 |
· · · | Fer [6]

|  | B01J 23/75 |
· · · | Cobalt [6]

|  | B01J 23/755 |
· · · | Nickel [6]

|  | B01J 23/76 |
· · | en combinaison avec des métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/02-B01J 23/36 [2]

|  | B01J 23/78 |
· · · | avec des métaux alcalins ou alcalino-terreux ou du béryllium [2,6]

|  | B01J 23/80 |
· · · | avec du zinc, du cadmium ou du mercure [2]

|  | B01J 23/825 |
· · · | avec du gallium, de l'indium ou du thallium [6]

|  | B01J 23/83 |
· · · | avec des terres rares ou des actinides [6]

|  | B01J 23/835 |
· · · | avec du germanium, de l'étain ou du plomb [6]

|  | B01J 23/84 |
· · · | avec de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 23/843 |
· · · · | Arsenic, antimoine ou bismuth [6]

|  | B01J 23/847 |
· · · · | Vanadium, niobium ou tantale [6]

|  | B01J 23/85 |
· · · · | Chrome, molybdène ou tungstène [3]

|  | B01J 23/86 |
· · · · · | Chrome [2,3]

|  | B01J 23/88 |
· · · · · | Molybdène [2,3]

|  | B01J 23/881 |
· · · · · · | et fer [6]

|  | B01J 23/882 |
· · · · · · | et cobalt [6]

|  | B01J 23/883 |
· · · · · · | et nickel [6]

|  | B01J 23/885 |
· · · · · · | et cuivre [6]

|  | B01J 23/887 |
· · · · · · | contenant de plus d'autres métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/02-B01J 23/36 [6]

|  | B01J 23/888 |
· · · · · | Tungstène [6]

|  | B01J 23/889 |
· · · · | Manganèse, technétium ou rhénium [6]

|  | B01J 23/89 |
· · | combinés à des métaux nobles [3]

|  | B01J 23/90 |
· | Régénération ou réactivation [2]

|  | B01J 23/92 |
· · | de catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/02-B01J 23/36 [2]

|  | B01J 23/94 |
· · | de catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes du cuivre ou des métaux du groupe du fer [2]

|  | B01J 23/96 |
· · | de catalyseurs contenant des métaux, oxydes ou hydroxydes des métaux nobles [2]

|  | B01J 25/00 |
Catalyseurs du type Raney [2]

|  | B01J 25/02 |
· | Nickel de Raney [2]

|  | B01J 25/04 |
· | Régénération ou réactivation [2]

|  | B01J 27/00 |
Catalyseurs contenant les éléments halogènes, soufre, sélénium, tellure, phosphore ou azote ou leurs composés; Catalyseurs contenant des composés du carbone [4]

|  | B01J 27/00 |
Note(s) Les catalyseurs à base de métaux ou d'oxydes métalliques activés ou conditionnés par des halogènes, du soufre ou du phosphore, ou leurs composés sont classés dans les groupes prévus pour les catalyseurs à base de métaux ou d'oxydes métalliques. [2,5]

|  | B01J 27/02 |
· | Soufre, sélénium ou tellure; Leurs composés [4]

|  | B01J 27/04 |
· · | Sulfures [2]

|  | B01J 27/043 |
· · · | avec des métaux du groupe du fer ou avec des métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/045 |
· · · · | Métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/047 |
· · · | avec du chrome, du molybdène, du tungstène ou du polonium [4]

|  | B01J 27/049 |
· · · · | avec des métaux du groupe du fer ou des métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/051 |
· · · · | Molybdène [4]

|  | B01J 27/053 |
· · | Sulfates [4]

|  | B01J 27/055 |
· · · | avec des métaux alcalins, du cuivre, de l'or ou de l'argent [4]

|  | B01J 27/057 |
· · | Sélénium ou tellure; Leurs composés [4]

|  | B01J 27/06 |
· | Halogènes; Leurs composés [4]

|  | B01J 27/08 |
· · | Halogénures [2]

|  | B01J 27/10 |
· · · | Chlorures [2]

|  | B01J 27/12 |
· · · | Fluorures [2]

|  | B01J 27/122 |
· · · | de cuivre [4]

|  | B01J 27/125 |
· · | avec du scandium, de l'yttrium, de l'aluminium, du gallium, de l'indium ou du thallium [4]

|  | B01J 27/128 |
· · | avec des métaux du groupe du fer ou avec des métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/13 |
· · · | Métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/132 |
· · | avec du chrome, du molybdène, du tungstène ou du polonium [4]

|  | B01J 27/135 |
· · | avec du titane, du zirconium, de l'hafnium, du germanium, de l'étain ou du plomb [4]

|  | B01J 27/138 |
· · | avec des métaux alcalino-terreux, du magnésium, du béryllium, du zinc, du cadmium ou du mercure [4]

|  | B01J 27/14 |
· | Phosphore; Ses composés [4]

|  | B01J 27/16 |
· · | contenant de l'oxygène [2]

|  | B01J 27/18 |
· · · | avec des métaux [2]

|  | B01J 27/182 |
· · | avec du silicium [4]

|  | B01J 27/185 |
· · | avec des métaux du groupe du fer ou avec des métaux du groupe du platine [4]

|  | B01J 27/186 |
· · | avec de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [5]

|  | B01J 27/187 |
· · · | avec du manganèse, du technétium ou du rhénium [5]

|  | B01J 27/188 |
· · · | avec du chrome, du molybdène, du tungstène ou du polonium [4,5]

|  | B01J 27/19 |
· · · · | Molybdène [4,5]

|  | B01J 27/192 |
· · · · · | avec du bismuth [4,5]

|  | B01J 27/195 |
· · · | avec du vanadium, du niobium ou du tantale [4,5]

|  | B01J 27/198 |
· · · · | Vanadium [4,5]

|  | B01J 27/199 |
· · · · · | avec du chrome, du molybdène, du tungstène ou du polonium [5]

|  | B01J 27/20 |
· | Composés du carbone [2]

|  | B01J 27/22 |
· · | Carbures [2]

|  | B01J 27/224 |
· · · | Carbure de silicium [4]

|  | B01J 27/228 |
· · · · | avec du phosphore, de l'arsenic, de l'antimoine ou du bismuth [4]

|  | B01J 27/232 |
· · | Carbonates [4]

|  | B01J 27/236 |
· · · | Carbonates acides [4]

|  | B01J 27/24 |
· | Composés de l'azote [2]

|  | B01J 27/25 |
· · | Nitrates [4]

|  | B01J 27/26 |
· · | Cyanures [2]

|  | B01J 27/28 |
· | Régénération ou réactivation [2]

|  | B01J 27/30 |
· · | de catalyseurs contenant des composés du soufre, du sélénium ou du tellure [2]

|  | B01J 27/32 |
· · | de catalyseurs contenant des composés des halogènes [2]

|  | B01J 29/00 |
Catalyseurs contenant des tamis moléculaires [2]

|  | B01J 29/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: [6] "zéolites" désigne: [6] les aluminosilicates cristallins à propriétés d'échangeurs de base et de tamis moléculaires, ayant une structure microporeuse tridimensionnelle de la charpente du réseau constituée d'unités d'oxydes tétraédriques; [6] les composés isomorphes de ceux de la catégorie précédente, dans lesquels les atomes d'aluminium ou de silicium dans la charpente sont partiellement ou entièrement remplacés par des atomes d'autres éléments, p.ex. par le gallium, le germanium, le phosphore ou le bore. [6]

|  | B01J 29/03 |
· | n'ayant pas de propriétés d'échangeurs de base [6]

|  | B01J 29/035 |
· · | Polymorphes de silice cristallins, p.ex. silicalites [6]

|  | B01J 29/04 |
· | ayant des propriétés d'échangeurs de base, p.ex. zéolites cristallines, argiles pontées [2,6]

|  | B01J 29/06 |
· · | Zéolites aluminosilicates cristallines; Leurs composés isomorphes [2]

|  | B01J 29/064 |
· · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/068 |
· · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/072 |
· · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/076 |
· · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/08 |
· · · | du type faujasite, p.ex. du type X ou Y [2]

|  | B01J 29/10 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [2]

|  | B01J 29/12 |
· · · · · | Métaux nobles [2]

|  | B01J 29/14 |
· · · · · | Cuivre ou métaux du groupe du fer [2]

|  | B01J 29/16 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 29/18 |
· · · | du type mordénite [2]

|  | B01J 29/20 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [2]

|  | B01J 29/22 |
· · · · · | Métaux nobles [2]

|  | B01J 29/24 |
· · · · · | Cuivre ou métaux du groupe du fer [2]

|  | B01J 29/26 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 29/40 |
· · · | du type pentasil, p.ex. types ZSM-5, ZSM-8 ou ZSM-11, comme exemplifié par les documents de brevet US A 3.702.886, GB A 1.334.243 et US A 3.709.979, respectivement [6]

|  | B01J 29/42 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/44 |
· · · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/46 |
· · · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/48 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/50 |
· · · | du type érionite ou offrétite, p.ex. zéolite T, comme exemplifié par le document de brevet US A 2.950.952 [6]

|  | B01J 29/52 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/54 |
· · · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/56 |
· · · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/58 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/60 |
· · · | du type L, comme exemplifié par le document de brevet US A 3.216.789 [6]

|  | B01J 29/61 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/62 |
· · · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/63 |
· · · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/64 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/65 |
· · · | du type ferriérite, p.ex. types ZSM-21, ZSM-35 ou ZSM-38, comme exemplifié par les documents de brevets US A 4.046.859, US A 4.016.245 et US A 4.046.859, respectivement [6]

|  | B01J 29/66 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/67 |
· · · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/68 |
· · · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/69 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/70 |
· · · | de types caractérisés par leur structure spécifique non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 29/08-B01J 29/65 [6]

|  | B01J 29/72 |
· · · · | contenant des métaux du groupe du fer, des métaux nobles ou du cuivre [6]

|  | B01J 29/74 |
· · · · · | Métaux nobles [6]

|  | B01J 29/76 |
· · · · · | Métaux du groupe du fer ou cuivre [6]

|  | B01J 29/78 |
· · · · | contenant de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth, du vanadium, du niobium, du tantale, du polonium, du chrome, du molybdène, du tungstène, du manganèse, du technétium ou du rhénium [6]

|  | B01J 29/80 |
· · · | Mélanges de différentes zéolites [6]

|  | B01J 29/82 |
· | Phosphates [6]

|  | B01J 29/83 |
· · | Aluminophosphates (composés APO) [6]

|  | B01J 29/84 |
· · | Aluminophosphates contenant d'autres éléments, p.ex. métaux, bore [6]

|  | B01J 29/85 |
· · · | Silico-aluminophosphates (composés SAPO) [6]

|  | B01J 29/86 |
· | Borosilicates; Aluminoborosilicates [6]

|  | B01J 29/87 |
· | Gallosilicates; Aluminogallosilicates; Galloborosilicates [6]

|  | B01J 29/88 |
· | Ferrosilicates; Ferroaluminosilicates [6]

|  | B01J 29/89 |
· | Silicates, aluminosilicates ou borosilicates du titane, du zirconium ou du hafnium [6]

|  | B01J 29/90 |
· | Régénération ou réactivation [6]

|  | B01J 31/00 |
Catalyseurs contenant des hydrures, des complexes de coordination ou des composés organiques (compositions catalytiques utilisées uniquement pour des réactions de polymérisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08) [2]

|  | B01J 31/00 |
Note(s) Dans le présent groupe, pour les besoins du classement, il n'est pas tenu compte de la présence d'eau. [2]

|  | B01J 31/02 |
· | contenant des composés organiques ou des hydrures métalliques [2]

|  | B01J 31/04 |
· · | contenant des acides carboxyliques ou leurs sels [2]

|  | B01J 31/06 |
· · | contenant des polymères [2]

|  | B01J 31/08 |
· · · | Résines échangeuses d'ions [2]

|  | B01J 31/10 |
· · · · | sulfonées [2]

|  | B01J 31/12 |
· · | contenant des composés organométalliques ou des hydrures métalliques [2]

|  | B01J 31/14 |
· · · | d'aluminium ou de bore [2]

|  | B01J 31/16 |
· | contenant des complexes de coordination [2]

|  | B01J 31/18 |
· · | contenant de l'azote, du phosphore, de l'arsenic ou de l'antimoine [2]

|  | B01J 31/20 |
· · | Carbonyles [2]

|  | B01J 31/22 |
· · | Complexes organiques [2]

|  | B01J 31/24 |
· · | Phosphines [2]

|  | B01J 31/26 |
· | contenant en outre des composés métalliques inorganiques non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 31/02-B01J 31/24 [2]

|  | B01J 31/28 |
· · | du groupe du platine, du cuivre ou du groupe du fer [2]

|  | B01J 31/30 |
· · · | Halogénures [2]

|  | B01J 31/32 |
· · | du manganèse, du technétium ou du rhénium [2]

|  | B01J 31/34 |
· · | du chrome, du molybdène ou du tungstène [2]

|  | B01J 31/36 |
· · | du vanadium, du niobium ou du tantale [2]

|  | B01J 31/38 |
· · | du titane, du zirconium ou du hafnium [2]

|  | B01J 31/40 |
· | Régénération ou réactivation [2]

|  | B01J 32/00 - B01J 38/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 32/00-B01J 38/00, il est souhaitable d'ajouter les codes d'indexation relatifs aux matériaux du catalyseur. Les codes d'indexation, qui sont choisis parmi les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 31/00, à l'exception des groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/90-B01J 23/96, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 25/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 27/28-B01J 27/32, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 29/90 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 31/40, portent les mêmes numéros que les symboles de classement mais la barre oblique est remplacée par deux points et ils doivent être liés. [6] Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. [6]

|  | B01J 32/00 |
Supports de catalyseurs, en général [4]

|  | B01J 33/00 |
Protection des catalyseurs, p.ex. par revêtement [2]

|  | B01J 35/00 |
Catalyseurs caractérisés par leur forme ou leurs propriétés physiques, en général [2]

|  | B01J 35/02 |
· | solides [2]

|  | B01J 35/04 |
· · | Structures non pleines, p.ex. tamis, grilles, nids d'abeilles [2]

|  | B01J 35/06 |
· · | Etoffes ou filaments [2]

|  | B01J 35/08 |
· · | Sphères [2]

|  | B01J 35/10 |
· · | caractérisés par leurs propriétés de surface ou leur porosité [2]

|  | B01J 35/12 |
· | liquides ou fondus [2]

|  | B01J 37/00 |
Procédés de préparation des catalyseurs, en général; Procédés d'activation des catalyseurs, en général [4]

|  | B01J 37/02 |
· | Imprégnation, revêtement ou précipitation (protection par revêtement Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 33/00) [2]

|  | B01J 37/025 |
· · | avec une couche intermédiaire distincte, p.ex. une couche active substrat-support [6]

|  | B01J 37/03 |
· · | Précipitation; Co-précipitation [4]

|  | B01J 37/04 |
· | Mélange [2]

|  | B01J 37/06 |
· | Lavage [2]

|  | B01J 37/08 |
· | Traitement thermique [2]

|  | B01J 37/10 |
· · | en présence d'eau, p.ex. de vapeur d'eau [2]

|  | B01J 37/12 |
· | Oxydation [2]

|  | B01J 37/14 |
· · | avec des gaz contenant de l'oxygène libre [2]

|  | B01J 37/16 |
· | Réduction [2]

|  | B01J 37/18 |
· · | avec des gaz contenant de l'hydrogène libre [2]

|  | B01J 37/20 |
· | Sulfuration [2]

|  | B01J 37/22 |
· | Halogénation [2]

|  | B01J 37/24 |
· · | Chloration [2]

|  | B01J 37/26 |
· · | Fluoration [2]

|  | B01J 37/28 |
· | Phosphoration [2]

|  | B01J 37/30 |
· | Echange d'ions [2]

|  | B01J 37/32 |
· | Dessiccation par le froid, c. à d. lyophilisation [2]

|  | B01J 37/34 |
· | Irradiation ou application d'énergie électrique, magnétique ou ondulatoire, p.ex. d'ondes ultrasonores [2]

|  | B01J 37/36 |
· | Méthodes biochimiques [2]

|  | B01J 38/00 |
Régénération ou réactivation des catalyseurs, en général [4]

|  | B01J 38/02 |
· | Traitement thermique [4]

|  | B01J 38/04 |
· | Traitement avec un gaz ou une vapeur; Traitement avec des liquides vaporisables au contact du catalyseur épuisé [4]

|  | B01J 38/06 |
· · | avec de la vapeur d'eau [4]

|  | B01J 38/08 |
· · | avec de l'ammoniac ou ses dérivés [4]

|  | B01J 38/10 |
· · | avec de l'hydrogène élémentaire [4]

|  | B01J 38/12 |
· · | Traitement avec un gaz contenant de l'oxygène libre [4]

|  | B01J 38/14 |
· · · | en réglant la teneur en oxygène dans le gaz d'oxydation [4]

|  | B01J 38/16 |
· · · | le gaz d'oxydation étant essentiellement de la vapeur d'eau et de l'oxygène [4]

|  | B01J 38/18 |
· · · | suivi d'un traitement par un gaz réactif [4]

|  | B01J 38/20 |
· · · | Plusieurs étapes distinctes d'oxydation [4]

|  | B01J 38/22 |
· · · | Lit mobile, p.ex. la charge se déplaçant verticalement ou horizontalement [4]

|  | B01J 38/24 |
· · · · | avec un flux de gaz contenant de l'oxygène et la substance, à mouvement transversal, c. à d. latéral [4]

|  | B01J 38/26 |
· · · · | avec un flux de gaz contenant de l'oxygène et la substance, à contre-courant [4]

|  | B01J 38/28 |
· · · · | avec un flux de gaz contenant de l'oxygène et la substance, à co-courant [4]

|  | B01J 38/30 |
· · · | en suspension gazeuse, p.ex. lits fluidisés [4]

|  | B01J 38/32 |
· · · · | Chauffage ou refroidissement indirect de la substance à l'intérieur de la zone de régénération ou avant l'entrée dans la zone de régénération [4]

|  | B01J 38/34 |
· · · · | avec plusieurs étapes distinctes de combustion, en série [4]

|  | B01J 38/36 |
· · · · | et avec une oxydation pratiquement complète de l'oxyde de carbone en dioxyde de carbone à l'intérieur de la zone de régénération [4]

|  | B01J 38/38 |
· · · | et avec apport de chaleur par un support de chaleur solide [4]

|  | B01J 38/40 |
· · · | et avec formation de sous-produits utilisables [4]

|  | B01J 38/42 |
· · | avec une substance contenant des halogènes [4]

|  | B01J 38/44 |
· · · | et avec addition simultanée ou ultérieure d'oxygène libre; avec des composés oxyhalogénés [4]

|  | B01J 38/46 |
· · · | contenant du fluor [4]

|  | B01J 38/48 |
· | Traitement par un liquide ou traitement en phase liquide, p.ex. en solution ou en suspension [4]

|  | B01J 38/50 |
· · | avec des liquides organiques [4]

|  | B01J 38/52 |
· · · | contenant de l'oxygène [4]

|  | B01J 38/54 |
· · · | contenant des halogènes [4]

|  | B01J 38/56 |
· · · | Hydrocarbures [4]

|  | B01J 38/58 |
· · · | et en y ajoutant un gaz [4]

|  | B01J 38/60 |
· · | avec des acides [4]

|  | B01J 38/62 |
· · · | organiques [4]

|  | B01J 38/64 |
· · | avec une substance alcaline; avec des sels [4]

|  | B01J 38/66 |
· · · | avec de l'ammoniac ou ses composés [4]

|  | B01J 38/68 |
· · | comprenant une dissolution ou une précipitation chimique importante d'un constituant du catalyseur lors de la reconstitution finale du catalyseur [4]

|  | B01J 38/70 |
· · | Oxydation par voie humide d'une substance immergée dans un liquide [4]

|  | B01J 38/72 |
· | comprenant la séparation de particules diverses [4]

|  | B01J 38/74 |
· | utilisant l'échange d'ions [4]

|  | B01J 39/00 - B01J 49/00 |
Echange d'ions (traitement du lait Fulltext... Hierarchy... Expanded...A23C 9/14; séparation par échangeur d'ions liquide Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 11/00; séparation des isotopes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 59/00; composés en soi, voir les classes appropriées, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...C01, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C07, Fulltext... Hierarchy... Expanded...C08; traitement de l'eau Fulltext... Hierarchy... Expanded...C02F 1/42; raffinage des huiles d'hydrocarbures, en l'absence de l'hydrogène, au moyen d'absorbants ou d'adsorbants solides Fulltext... Hierarchy... Expanded...C10G 25/00; épuration des jus sucrés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C13D 3/14; extraction du sucre à partir des mélasses Fulltext... Hierarchy... Expanded...C13J 1/06; extraction de composés métalliques par voie humide à partir de minerais ou de concentrés Fulltext... Hierarchy... Expanded...C22B 3/00; utilisation de l'échange d'ions dans la recherche ou l'analyse des matériaux Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01N 30/96; traitement des matériaux contaminés par la radioactivité Fulltext... Hierarchy... Expanded...G21F 9/12) [3]

|  | B01J 39/00 - B01J 49/00 |
Note(s) Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 39/00-B01J 49/00: l'échange d'ions couvre tous les procédés dans lesquels des ions sont échangés entre le solide échangeur et le liquide à traiter, et dans lesquels l'échangeur n'est pas soluble dans le liquide à traiter; [3] les procédés d'échange d'ions couvrent également l'échange d'ions lorsqu'il est combiné avec des réactions formant un complexe ou un chélate. [3] Dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 39/00-B01J 49/00, sauf indication contraire, le classement s'effectue à la dernière place appropriée. [3] Les compositions d'échangeurs d'ions sont classées dans les groupes: "Utilisation d'une substance comme échangeur d'ions; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échangeur d'ions". [3]

|  | B01J 39/00 |
Echange de cations; Utilisation d'une substance comme échangeur de cations; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échange de cations [3]

|  | B01J 39/02 |
· | Procédés utilisant des échangeurs inorganiques [3]

|  | B01J 39/04 |
· | Procédés utilisant des échangeurs organiques [3]

|  | B01J 39/06 |
· | Procédés chromatographiques d'échange d'ions utilisant des échangeurs de cations [3]

|  | B01J 39/08 |
· | Utilisation d'une substance comme échangeur de cations; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échangeur de cations [3]

|  | B01J 39/10 |
· · | Oxydes ou hydroxydes [3]

|  | B01J 39/12 |
· · | Composés contenant du phosphore [3]

|  | B01J 39/14 |
· · | Silicates échangeurs de base, p.ex. zéolites [3]

|  | B01J 39/16 |
· · | Substance organique [3]

|  | B01J 39/18 |
· · · | Composés macromoléculaires [3]

|  | B01J 39/20 |
· · · · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions ne faisant intervenir que des liaisons non saturées carbone-carbone [3]

|  | B01J 39/22 |
· · · · | Cellulose ou bois; Leurs dérivés [3]

|  | B01J 39/24 |
· · | Carbone, charbon ou goudron [3]

|  | B01J 41/00 |
Echange d'anions; Utilisation d'une substance comme échangeur d'anions; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échange d'anions [3]

|  | B01J 41/02 |
· | Procédés utilisant des échangeurs inorganiques [3]

|  | B01J 41/04 |
· | Procédés utilisant des échangeurs organiques [3]

|  | B01J 41/06 |
· | Procédés chromatographiques d'échange d'ions utilisant des échangeurs d'anions [3]

|  | B01J 41/08 |
· | Utilisation d'une substance comme échangeur d'anions; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échangeur d'anions [3]

|  | B01J 41/10 |
· · | Substance inorganique (carbone, charbon ou goudron Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 41/18) [3]

|  | B01J 41/12 |
· · | Composés macromoléculaires [3]

|  | B01J 41/14 |
· · · | Composés macromoléculaires obtenus par des réactions ne faisant intervenir que des liaisons non saturées carbone-carbone [3]

|  | B01J 41/16 |
· · · | Cellulose ou bois; Leurs dérivés [3]

|  | B01J 41/18 |
· · | Carbone, charbon ou goudron [3]

|  | B01J 43/00 |
Echange d'ions amphotère, c. à d. utilisant des échangeurs d'ions comportant des groupes anioniques et cationiques; Utilisation d'une substance comme échangeur d'ions amphotère; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés amphotères d'échange d'ions [3]

|  | B01J 45/00 |
Echange d'ions dans lequel se forme un complexe ou un chélate; Utilisation d'une substance comme échangeur d'ions formant des complexes ou des chélates; Traitement d'une substance en vue d'améliorer ses propriétés d'échange d'ions formant des complexes ou des chélates [3]

|  | B01J 47/00 |
Procédés d'échange d'ions en général; Appareillage à cet effet [3]

|  | B01J 47/02 |
· | Procédés sur colonne ou sur lit [3]

|  | B01J 47/04 |
· · | Procédés à lit mixte [3]

|  | B01J 47/06 |
· · | durant lesquels la substance échangeur d'ions est soumise à un traitement physique, p.ex. à la chaleur, à un courant électrique, à une irradiation, à une vibration (électrodialyse, électro-osmose Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 61/42) [3]

|  | B01J 47/08 |
· · · | soumise à un courant électrique direct [3]

|  | B01J 47/10 |
· | à substance échangeur d'ions mobile; à substance échangeur d'ions en suspension ou sous forme de lit fluidisé [3]

|  | B01J 47/12 |
· | caractérisés par l'emploi d'une substance échangeur d'ions sous forme de feuilles, de rubans ou de fibres, p.ex. sous forme de membranes (électrodialyse, électro-osmose Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01D 61/42) [3]

|  | B01J 47/14 |
· | Commande ou régulation [3]

|  | B01J 49/00 |
Régénération ou réactivation des échangeurs d'ions; Appareillage à cet effet [3]

|  | B01J 49/02 |
· | comportant des dispositifs évitant le retour de la masse échangeur d'ions pendant la régénération [3]

|  | B01J 101/00 - B01J 105/00 |
Schéma d'indexation associé aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00-B01J 31/00, relatif aux composants des compositions catalytiques. Les codes d'indexation doivent être liés. [6]

|  | B01J 101/00 - B01J 105/00 |
Note(s) Dans le présent schéma d'indexation, les codes sont associés aux groupes de classement comme indiqué ci-dessous: [6] aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 21/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 23/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 27/00, afin d'identifier chaque composant de la composition catalytique, y compris les agents d'activation, les agents de conditionnement et les ingrédients mineurs et facultatifs, qui n'a pas été pris en compte dans le groupe de classement choisi, mais dont l'utilisation est clairement décrite; [6] aux groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 25/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 29/00 et Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 31/00, afin d'identifier tout autre ingrédient présent autre que celui pour lequel le symbole de classement a été attribué. [6] Chaque élément dans un composant indexé doit être identifié par un seul code, sauf l'oxygène dans les oxydes, les hydroxydes, les oxyacides ou les sels et l'hydrogène ou l'oxygène dans les matériaux organiques. [6] Il est important de tenir compte du chapitre IV du Guide d'utilisation qui indique les règles concernant l'attribution et la présentation des différents types de codes d'indexation. [6]

|  | B01J 101/00 |
Catalyseurs contenant, en tant que composant ou dans l'un de leurs composants, des oxydes ou des hydroxydes de magnésium, de bore, d'aluminium, de silicium, de titane, de zirconium ou de hafnium [6]

|  | B01J 101/10 |
· | de magnésium [6]

|  | B01J 101/20 |
· | de bore [6]

|  | B01J 101/30 |
· | d'aluminium (aluminosilicates Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101:62) [6]

|  | B01J 101/32 |
· · | Alumine [6]

|  | B01J 101/34 |
· · · | Alumine hydratée [6]

|  | B01J 101/36 |
· · · | Alumine gamma [6]

|  | B01J 101/40 |
· | de silicium (silicates, spinelles ou zéolites Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101:60-B01J 101:90) [6]

|  | B01J 101/42 |
· · | Silice [6]

|  | B01J 101/50 |
· | de titane, de zirconium ou de hafnium [6]

|  | B01J 101/60 |
· | Silicates (spinelles Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101:80, zéolites Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101:90) [6]

|  | B01J 101/62 |
· · | Aluminosilicates [6]

|  | B01J 101/64 |
· · · | Argiles [6]

|  | B01J 101/80 |
· | Spinelles [6]

|  | B01J 101/90 |
· | Zéolites [6]

|  | B01J 103/00 |
Catalyseurs contenant, en tant que composant ou dans l'un de leurs composants, des métaux ou leurs composés autres que les oxydes ou hydroxydes de magnésium, d'aluminium, de titane, de zirconium ou de hafnium couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101/00-B01J 101/90 [6]

|  | B01J 103/10 |
· | Métaux alcalins [6]

|  | B01J 103/12 |
· | Cuivre [6]

|  | B01J 103/14 |
· | Argent [6]

|  | B01J 103/16 |
· | Or [6]

|  | B01J 103/18 |
· | Métaux alcalino-terreux ou béryllium [6]

|  | B01J 103/19 |
· | Magnésium [6]

|  | B01J 103/20 |
· | Zinc [6]

|  | B01J 103/22 |
· | Cadmium ou mercure [6]

|  | B01J 103/24 |
· | Aluminium [6]

|  | B01J 103/26 |
· | Terres rares [6]

|  | B01J 103/28 |
· | Actinides [6]

|  | B01J 103/30 |
· | Gallium, indium ou thallium [6]

|  | B01J 103/32 |
· | Titane [6]

|  | B01J 103/34 |
· | Zirconium ou hafnium [6]

|  | B01J 103/36 |
· | Germanium [6]

|  | B01J 103/38 |
· | Etain ou plomb [6]

|  | B01J 103/40 |
· | Vanadium [6]

|  | B01J 103/42 |
· | Niobium ou tantale [6]

|  | B01J 103/44 |
· | Arsenic ou antimoine [6]

|  | B01J 103/46 |
· | Bismuth [6]

|  | B01J 103/48 |
· | Chrome [6]

|  | B01J 103/50 |
· | Molybdène [6]

|  | B01J 103/52 |
· | Tungstène [6]

|  | B01J 103/54 |
· | Manganèse [6]

|  | B01J 103/56 |
· | Rhénium [6]

|  | B01J 103/58 |
· | Technétium [6]

|  | B01J 103/60 |
· | Fer [6]

|  | B01J 103/62 |
· | Cobalt [6]

|  | B01J 103/64 |
· | Nickel [6]

|  | B01J 103/66 |
· | Platine [6]

|  | B01J 103/68 |
· | Palladium [6]

|  | B01J 103/70 |
· | Ruthénium [6]

|  | B01J 103/72 |
· | Rhodium [6]

|  | B01J 103/74 |
· | Osmium [6]

|  | B01J 103/76 |
· | Iridium [6]

|  | B01J 105/00 |
Catalyseurs contenant, en tant que composant ou dans l'un de leurs composants, des non-métaux ou leurs composés autres que les oxydes ou hydroxydes de bore ou de silicium couverts par les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 101/00-B01J 103/00 [6]

|  | B01J 105/10 |
· | Bore [6]

|  | B01J 105/12 |
· | Carbone élémentaire [6]

|  | B01J 105/20 |
· | Composés inorganiques du carbone (cyanures Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 105:44) [6]

|  | B01J 105/22 |
· · | Carbures (carbure de silicium Fulltext... Hierarchy... Expanded...B01J 105:32) [6]

|  | B01J 105/24 |
· · | Carbonates [6]

|  | B01J 105/30 |
· | Silicium [6]

|  | B01J 105/32 |
· · | Carbure de silicium [6]

|  | B01J 105/40 |
· | Azote [6]

|  | B01J 105/42 |
· · | Nitrates [6]

|  | B01J 105/44 |
· · | Cyanures [6]

|  | B01J 105/50 |
· | Phosphore [6]

|  | B01J 105/52 |
· · | contenant de l'oxygène lié au phosphore [6]

|  | B01J 105/60 |
· | Soufre [6]

|  | B01J 105/62 |
· · | Sulfures [6]

|  | B01J 105/64 |
· · | Sulfates [6]

|  | B01J 105/70 |
· | Sélénium [6]

|  | B01J 105/72 |
· | Tellure [6]

|  | B01J 105/80 |
· | Halogènes [6]

|  | B01J 105/82 |
· · | Halogénures [6]

|  | B01J 105/84 |
· · · | Chlorures [6]

|  | B01J 105/86 |
· · · | Fluorures [6]

|  | B01J 105/90 |
· | Hydrures inorganiques [6]

|  | B01J 105/92 |
· | Composés organiques [6]

|  | B01J 105/94 |
· · | Polymères [6]

|  | B01J 105/96 |
· · | contenant des métaux [6]

|  | B01J 105/98 |
· · | Acides carboxyliques; Leurs esters ou anhydrides [6]