|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

FAÇONNAGE

|  | B23 |
MACHINES-OUTILS; TRAVAIL DES MÉTAUX NON PRÉVU AILLEURS (poinçonnage, perforation, fabrication d'objets par transformation de tôles, tubes ou profilés Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21D; travail du fil métallique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21F; fabrication des aiguilles, épingles ou clous Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21G; fabrication des chaînes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21L; meulage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24)

|  | B23 |
Note(s) La présente classe couvre: les opérations non prévues dans les autres classes; les combinaisons d'opérations prévues dans différentes sous-classes des classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B21-B24, qui sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23P, à l'exception des opérations subsidiaires effectuées en rapport avec les opérations couvertes par une seule sous-classe; les caractéristiques propres aux machines-outils, qui se rapportent à une donnée ou à un problème dont la nature n'est pas spécifique à une sorte particulière de machine-outil, p.ex. aux problèmes d'alimentation en matériaux, qui sont couvertes par la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q, bien que la réalisation de ces caractéristiques puisse être différente selon la sorte de machine-outil en question. Ladite sous-classe couvre de telles caractéristiques, en général, même si les caractéristiques ou les fonctions spécifiques dans un quelconque cas particulier sont, dans une certaine mesure, particulières aux machines-outils conçues pour une opération déterminée, ou ne sont revendiquées que pour ces opérations déterminées; ces caractéristiques ne sont classées dans la sous-classe traitant de la machine-outil en question que dans certains cas exceptionnels. Certaines caractéristiques très générales sont cependant reportées dans les sous-classes traitant des opérations particulières du travail des métaux, particulièrement au Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B, auquel cas les sous-classes en question ne sont pas limitées, en ce qui concerne ces caractéristiques, au type de machine-outil qui fait l'objet premier de la sous-classe. Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "travail des métaux" couvre le travail d'autres matériaux, sauf indication contraire du contexte; "type d'opération" et les expressions analogues se rapportent à des opérations de travail des métaux, telles que l'alésage, le perçage, le fraisage et le moulage; "type de machine" signifie une machine conçue pour un genre de travail bien défini (p.ex. un tour); "sorte de machine" signifie une machine d'un type particulier conçue ou agencée pour un mode particulier de travail ou pour un travail particulier, p.ex. tour à plateau, tour à contrepointe, tour revolver; "machines différentes" couvre différentes sortes de machines effectuant le même genre d'opération de travail des métaux, p.ex. machines à aléser verticales et horizontales. Si les détails, composants ou accessoires ne possèdent pas de caractéristiques essentielles spécifiques aux machines-outils, la classe plus générale, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16, a priorité.

|  | B23B |
TOURNAGE; PERÇAGE (agencements pour copier ou commander Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q)

|  | B23B |
Schéma général
TOURNAGE |
Méthodes | 1/00
Tours |
d'utilisation générale | 3/00
automatiques ou semi-automatiques | 7/00, 9/00, 11/00
pour travaux particuliers | 5/00
manutention, réglage | 13/00, 15/00
parties constitutives |
poupées, pointes, mandrins | 19/00, 23/00, 31/00
outils, porte-outils | 27/00, 29/00
autres parties | 17/00, 21/00, 33/00
accessoires | 25/00
ALÉSAGE; PERÇAGE |
Méthodes | 35/00, 37/00
Machines |
d'utilisation générale | 39/00
pour travaux particuliers | 41/00
à main | 45/00
parties constitutives | 47/00, 49/00, 51/00
DISPOSITIFS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE MONTÉS SUR UNE MACHINE-OUTIL | 43/00

|  | B23B 1/00 - B23B 15/00 |
Tournage

|  | B23B 1/00 |
Méthodes de tournage ou méthodes de travail impliquant l'utilisation de tours; Utilisation d'équipements auxiliaires en relation avec ces méthodes

|  | B23B 3/00 |
Machines ou dispositifs à tourner d'utilisation générale, p.ex. tours parallèles à barres de chariotage et vis-mère; Ensembles de machines à tourner

|  | B23B 3/02 |
· | Petits tours, p.ex. pour outilleurs (spécialement conçus pour les horlogers Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04D 3/00)

|  | B23B 3/04 |
· | Machines à tourner dans lesquelles on fait tourner la pièce à usiner à une certaine distance de la poupée

|  | B23B 3/06 |
· | Machines ou dispositifs à tourner caractérisés uniquement par l'agencement particulier des éléments de structure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 37/00 a priorité; caractéristiques de structure des parties constitutives, voir les groupes correspondants; si ces caractéristiques sont d'application générale, voir Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q)

|  | B23B 3/08 |
· | Machines à tourner caractérisées par l'utilisation de plateaux

|  | B23B 3/10 |
· · | à plateau horizontal, c. à d. machines verticales à tourner et percer

|  | B23B 3/12 |
· · | à plateau vertical, c. à d. tour en l'air

|  | B23B 3/14 |
· · | Montages ou entraînements des plateaux

|  | B23B 3/16 |
· | Tours-revolver pour tourner des pièces montées individuellement sur mandrin

|  | B23B 3/18 |
· · | avec broche de travail horizontale

|  | B23B 3/20 |
· · | avec broche de travail verticale

|  | B23B 3/22 |
· | Machines ou dispositifs à tourner à têtes porte-outils rotatives

|  | B23B 3/24 |
· · | dont les outils n'effectuent pas de mouvement radial; Têtes porte-outils rotatives appropriées

|  | B23B 3/26 |
· · | dont les outils effectuent un mouvement radial; Têtes porte-outils rotatives appropriées

|  | B23B 3/28 |
· | Machines à tourner dans lesquelles l'avance est commandée par un dispositif de copiage, c. à d. tours à copier (caractéristiques des dispositifs de copiage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 35/00)

|  | B23B 3/30 |
· | Machines à tourner à plusieurs broches de travail, p.ex. fixées d'une façon permanente

|  | B23B 3/32 |
· · | pour réaliser simultanément des opérations identiques sur plusieurs pièces

|  | B23B 3/34 |
· | Tours à banc court à une ou plusieurs broches de travail commandées par une extrémité (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 3/12 a priorité)

|  | B23B 3/36 |
· | Combinaisons de machines à tourner uniquement en vue d'un résultat particulier (si le résultat n'est pas essentiel Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 39/00)

|  | B23B 5/00 |
Machines ou dispositifs à tourner spécialement conçus pour un travail particulier; Accessoires correspondants spécialement conçus à cet effet

|  | B23B 5/02 |
· | pour tourner des moyeux ou des tambours de freins (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 5/04 a priorité)

|  | B23B 5/04 |
· | pour reprendre des moyeux ou des tambours de freins ou des arbres de véhicule sans sortir ces pièces du véhicule

|  | B23B 5/06 |
· | pour tourner des soupapes ou des corps de soupapes

|  | B23B 5/08 |
· | pour tourner des essieux, barres, tiges, tubes, cylindres; Tournage sans centre

|  | B23B 5/10 |
· · | pour tourner des cylindres de laminoirs à pas de pèlerin

|  | B23B 5/12 |
· · | pour écroûter les barres ou tubes au moyen d'outils coupants disposés autour de la pièce à usiner (utilisation d'outils coupants disposés autour de la pièce et travaillant autrement que par tournage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23D 79/12) [2]

|  | B23B 5/14 |
· | Tours à décolleter (cisaillage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23D)

|  | B23B 5/16 |
· | pour biseauter, chanfreiner, ou ébavurer les extrémités de barres ou de tubes

|  | B23B 5/18 |
· | pour tourner des vilebrequins, des excentriques ou des cames, p.ex. tours pour manetons de vilebrequins

|  | B23B 5/20 |
· · | sans sortir ces pièces du moteur

|  | B23B 5/22 |
· · | Fixation de la pièce à usiner sur la machine, p.ex. mandrins

|  | B23B 5/24 |
· | pour tourner des pistons ou autres pièces à usiner suivant une section pas exactement circulaire

|  | B23B 5/26 |
· | pour tourner simultanément les surfaces intérieures et extérieures d'un corps

|  | B23B 5/28 |
· | pour tourner des roues ou des trains de roues ou leurs manivelles, c. à d. tours à roues

|  | B23B 5/30 |
· · | Agencements pour la commande de l'outil par des gabarits

|  | B23B 5/32 |
· · | pour la reprise des trains de roues, sans les démonter du véhicule; Tours à roues, en fosse, pour véhicules de chemin de fer

|  | B23B 5/34 |
· · | Fixation sur la machine de la pièce à usiner, p.ex. mandrins de fixation; Entraînements appropriés

|  | B23B 5/36 |
· | pour tourner des surfaces de formes spéciales grâce à l'emploi de mécanismes géométriques produisant un mouvement relatif entre l'outil et la pièce, c. à d. tours de façonnage

|  | B23B 5/38 |
· · | pour tourner des surfaces coniques intérieurement ou extérieurement, p.ex. des goupilles coniques

|  | B23B 5/40 |
· · | pour tourner des surfaces sphériques intérieurement ou extérieurement

|  | B23B 5/42 |
· · | pour tourner des surfaces de détalonnage, c. à d. tours à détalonner

|  | B23B 5/44 |
· · | pour tourner des surfaces polygonales ou d'autres surfaces non circulaires, à l'aide de mécanismes à pignons ou à guides, c. à d. tours à excentriques

|  | B23B 5/46 |
· · | pour tourner des surfaces en forme d'hélice ou de spirale (filetage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23G)

|  | B23B 5/48 |
· · · | pour tailler des gorges, p.ex. des rainures de lubrification de forme hélicoïdale

|  | B23B 7/00 |
Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à une seule broche de travail, p.ex. commandées par des cames; Equipement de ces machines; Caractéristiques communes aux machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à une ou plusieurs broches de travail

|  | B23B 7/02 |
· | Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits bruts

|  | B23B 7/04 |
· · | Machines à tourelle revolver

|  | B23B 7/06 |
· · | à poupée coulissante

|  | B23B 7/08 |
· · | à broche de travail verticale

|  | B23B 7/10 |
· · | Accessoires, p.ex. capots protecteurs

|  | B23B 7/12 |
· | Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits semi-finis

|  | B23B 7/14 |
· · | à broche de travail horizontale

|  | B23B 7/16 |
· · | à broche de travail verticale

|  | B23B 9/00 |
Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques à plusieurs broches de travail, p.ex. machines automatiques multibroches dont les broches sont disposées sur un chariot à tambour susceptible d'être placé dans des positions prédéterminées; Equipement de ces machines (équipement applicable aux machines à une seule broche Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 7/00)

|  | B23B 9/02 |
· | Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits bruts

|  | B23B 9/04 |
· · | à broches de travail horizontales

|  | B23B 9/06 |
· · | à broches de travail verticales

|  | B23B 9/08 |
· | Machines automatiques ou semi-automatiques pour tourner des produits semi-finis

|  | B23B 9/10 |
· · | à broches de travail horizontales

|  | B23B 9/12 |
· · | à broches de travail verticales

|  | B23B 11/00 |
Machines à tourner automatiques ou semi-automatiques comportant l'équipement nécessaire à d'autres procédés de travail, p.ex. pour le mortaisage, le fraisage, le laminage

|  | B23B 13/00 |
Agencements automatiques de transport, de serrage sur mandrins ou de guidage des produits bruts

|  | B23B 13/02 |
· | pour machines à tourner à une seule broche

|  | B23B 13/04 |
· | pour machines à tourner à plusieurs broches

|  | B23B 13/06 |
· | Agencements pour interrompre l'entraînement des machines à tourner à la fin de l'opération d'usinage

|  | B23B 13/08 |
· | Agencement pour diminuer les vibrations dans les circuits d'alimentation ou pour amortir les bruits (amortissement des bruits en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G10K)

|  | B23B 13/10 |
· | avec magasins pour les produits bruts

|  | B23B 13/12 |
· | Accessoires, p.ex. butées, mors

|  | B23B 15/00 |
Agencements de transport, de chargement, de réglage, de renversement, de serrage sur mandrins, ou de déchargement, des pièces à usiner, spécialement conçus pour les machines à tourner automatiques ou semi-automatiques

|  | B23B 17/00 - B23B 33/00 |
Eléments constitutifs ou accessoires particulièrement pour machines à tourner

|  | B23B 17/00 |
Bancs de tour (bâtis de soubassement, glissières de chariot en tant que tels Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 1/00)

|  | B23B 19/00 |
Poupées; Pièces équivalentes de n'importe quelles machines-outils

|  | B23B 19/02 |
· | Broches de travail; Caractéristiques s'y rapportant, p.ex. agencements des supports (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 13/00 a priorité)

|  | B23B 21/00 |
Chariots de tour; Chariots transversaux; Chariots porte-outils (porte-outils Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 29/00); Pièces similaires de n'importe quelles machines-outils

|  | B23B 23/00 |
Contrepointes; Pointes à centrer

|  | B23B 23/02 |
· | Pointes à centrer fixes

|  | B23B 23/04 |
· | Pointes à centrer tournantes

|  | B23B 25/00 |
Accessoires ou équipements auxiliaires des machines à tourner (des machines-outils en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q; refroidissement ou lubrification Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 11/12)

|  | B23B 25/02 |
· | Agencements pour briser les copeaux dans les machines à tourner (placés sur les outils de coupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 27/22)

|  | B23B 25/04 |
· | Capots de protection spécialement conçus pour les machines à tourner (en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16P)

|  | B23B 25/06 |
· | Equipement de mesure, de calibrage ou de réglage sur les machines à tourner pour la mise en place, l'avance, la commande ou le contrôle des outils de coupe ou de la pièce à usiner (dispositifs de mesure ou calibres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B)

|  | B23B 27/00 |
Outils pour machines à tourner ou à aléser (pour machines à percer Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 51/00); Outils de type similaire en général; Accessoires de ces outils

|  | B23B 27/02 |
· | Outils de coupe dont la partie principale est rectiligne et comporte une arête coupante inclinée (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 27/04-B23B 27/08 ont priorité)

|  | B23B 27/04 |
· | Outils de tronçonnage (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 27/08 a priorité)

|  | B23B 27/06 |
· | Outils de coupe profilés, c. à d. outils à façonner

|  | B23B 27/08 |
· | Outils de coupe dont la partie principale est en forme de lame ou de disque

|  | B23B 27/10 |
· | Outils de coupe avec une disposition particulière pour le refroidissement

|  | B23B 27/12 |
· · | avec une arête de coupe circulaire en rotation continue; Porte-outils pour ces outils

|  | B23B 27/14 |
· | Outils de coupe sur lesquels les taillants ou éléments tranchants sont en matériaux particulier

|  | B23B 27/16 |
· · | à éléments tranchants interchangeables, p.ex. pouvant être fixés par des brides

|  | B23B 27/18 |
· · | à éléments tranchants fixés rigidement, p.ex. par brasage

|  | B23B 27/20 |
· · | à éléments tranchants constitués par des diamants

|  | B23B 27/22 |
· | Outils de coupe comportant des dispositifs pour briser les copeaux

|  | B23B 27/24 |
· | Outils à moleter

|  | B23B 29/00 |
Porte-outils pour outils de coupe non rotatifs (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 27/12 a priorité); Barres ou têtes d'alésage; Accessoires des porte-outils

|  | B23B 29/02 |
· | Barres d'alésage

|  | B23B 29/03 |
· | Têtes d'alésage

|  | B23B 29/034 |
· · | à outils à mouvement radial, p.ex. pour chanfreiner ou creuser [4]

|  | B23B 29/04 |
· | Porte-outils pour un seul outil de coupe

|  | B23B 29/06 |
· · | Porte-outils équipés de gorges longitudinales pour le montage de l'outil de coupe

|  | B23B 29/08 |
· · | Porte-outils équipés de gorges transversales pour le montage de l'outil de coupe

|  | B23B 29/10 |
· · · | comportant une base d'appui réglable pour l'outil de coupe

|  | B23B 29/12 |
· · | Agencements particuliers des porte-outils

|  | B23B 29/14 |
· · · | permettant une fixation élastique de l'outil de coupe, p.ex. par un serrage à ressort

|  | B23B 29/16 |
· · · | pour maintenir la pièce à usiner par une lunette ou support analogue

|  | B23B 29/18 |
· · · | pour escamoter l'outil de coupe

|  | B23B 29/20 |
· · · | pour placer la queue du porte-outil dans les ouvertures de la tourelle

|  | B23B 29/22 |
· · · | pour fixer l'outil au moyen de cales d'épaisseur ou d'entretoises

|  | B23B 29/24 |
· | Porte-outils pour plusieurs outils de coupe, p.ex. tourelles

|  | B23B 29/26 |
· · | Porte-outils en position fixe

|  | B23B 29/28 |
· · | Tourelles réglables manuellement autour d'un pivot vertical

|  | B23B 29/30 |
· · | Tourelles réglables manuellement autour d'un pivot horizontal

|  | B23B 29/32 |
· · | Tourelles actionnées par un moteur

|  | B23B 29/34 |
· · | Tourelles équipées de poussoirs à ressort pour desserrer les outils de coupe

|  | B23B 31/00 |
Mandrins de serrage; Mandrins extensibles; Leurs adaptations à la commande à distance ( dispositifs destinés à être fixés à une broche en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/12; fixation par force magnétique ou électrique par des dispositifs rotatifs agissant directement sur les pièces à travailler Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 3/152)

|  | B23B 31/02 |
· | Mandrins de serrage

|  | B23B 31/06 |
· · | Caractéristiques se rapportant aux opérations pour retirer les outils ou les pièces; Accessoires à cet effet

|  | B23B 31/07 |
· · · | Clavettes d'éjection [5]

|  | B23B 31/08 |
· · | Fixation des outils ou des pièces d'une façon élastique

|  | B23B 31/10 |
· · | Caractérisés par les dispositifs de maintien ou de serrage ou par leurs moyens d'action directe

|  | B23B 31/103 - B23B 31/12 |
Note(s) Le groupe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/12 a priorité sur les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/103-B23B 31/117. [5]

|  | B23B 31/103 |
· · · | Maintien par éléments pivotants, p.ex. par crochets, par cliquets [5]

|  | B23B 31/107 |
· · · | le maintien étant assuré par des éléments d'arrêt agissant latéralement, p.ex. doigts, écrous, clavettes; le maintien étant assuré par éléments mobiles, p.ex. des billes [5]

|  | B23B 31/11 |
· · · | le maintien étant assuré par liaison filetée [5]

|  | B23B 31/113 |
· · · | le maintien étant assuré par liaison du type à baïonnette [5]

|  | B23B 31/117 |
· · · | le maintien étant assurée uniquement par friction, p.ex. en utilisant des ressorts, des manchons élastiques, des cônes [5]

|  | B23B 31/12 |
· · · | Mandrins avec mors à action simultanée, qu'ils soient ou non réglables individuellement

|  | B23B 31/14 |
· · · · | impliquant l'emploi de la force centrifuge

|  | B23B 31/16 |
· · · · | déplaçables radialement

|  | B23B 31/163 |
· · · · · | actionnés par au moins une rainure hélicoïdale [5]

|  | B23B 31/165 |
· · · · · | actionnés par des mécanismes à vis-écrou [5]

|  | B23B 31/167 |
· · · · · | actionnés par des crémaillères inclinées [5]

|  | B23B 31/169 |
· · · · · | actionnés par des roues dentées (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/167 a priorité) [5]

|  | B23B 31/171 |
· · · · · | actionnés par une surface de came dans un plan radial [5]

|  | B23B 31/173 |
· · · · · | actionnés par des surfaces coniques coaxiales (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/177 a priorité) [5]

|  | B23B 31/175 |
· · · · · | actionnés par des leviers déplacés par une tige de commande coaxiale [5]

|  | B23B 31/177 |
· · · · · | actionnés par les surfaces obliques d'une tige de commande coaxiale (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 31/167 a priorité) [5]

|  | B23B 31/18 |
· · · · | déplaçables par pivotement dans les plans comportant l'axe du mandrin

|  | B23B 31/19 |
· · · · | déplaçables parallèlement à l'axe du mandrin

|  | B23B 31/20 |
· · · · | Manchons fendus longitudinalement, p.ex. mandrins à pinces

|  | B23B 31/22 |
· · · · | Mors sphériques

|  | B23B 31/24 |
· · | caractérisés par le système de commande à distance des moyens de serrage

|  | B23B 31/26 |
· · · | utilisant des transmissions mécaniques dans la broche de travail

|  | B23B 31/28 |
· · · | utilisant des moyens électriques ou magnétiques dans le mandrin

|  | B23B 31/30 |
· · · | utilisant des moyens hydrauliques ou pneumatiques dans le mandrin

|  | B23B 31/32 |
· · | avec des mors supportés par un diaphragme

|  | B23B 31/34 |
· · | avec des moyens permettant de renverser ou de faire basculer la pièce à usiner

|  | B23B 31/36 |
· · | avec des moyens pour régler le mandrin par rapport à la broche de travail

|  | B23B 31/38 |
· · | avec des embrayages de surcharge

|  | B23B 31/39 |
· · | Changeurs de mors [5]

|  | B23B 31/40 |
· | Mandrins extensibles

|  | B23B 31/42 |
· · | caractérisés principalement par le système de commande à distance des moyens de serrage

|  | B23B 33/00 |
Dispositifs d'entraînement des pièces à usiner; Pointes à centrer transmettant le mouvement; Tocs d'entraînement

|  | B23B 35/00 - B23B 45/00 |
Alésage; Perçage (pour la chirurgie Fulltext... Hierarchy... Expanded...A61B 17/16; en métal en utilisant un courant électrique Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23H 9/14; par faisceau laser Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23K 26/00; forage du sol ou de la roche Fulltext... Hierarchy... Expanded...E21B) [3]

|  | B23B 35/00 |
Méthodes d'alésage ou de perçage ou autres méthodes de travail impliquant l'utilisation de machines à aléser ou à percer; Utilisation d'équipements auxiliaires en relation avec ces méthodes

|  | B23B 37/00 |
Alésage utilisant des vibrations de fréquence ultrasonore (pour travailler des matériaux en soumettant les outils de meulage ou les produits de meulage à des vibrations, p.ex. meulage en fréquence ultrasonore, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B24B 1/04)

|  | B23B 39/00 |
Machines ou dispositifs d'utilisation générale, pour l'alésage ou le perçage; Ensemble machines à aléser ou à percer

|  | B23B 39/02 |
· | Machines à aléser; Machines horizontales combinées à aléser et à fraiser

|  | B23B 39/04 |
· | Machines à aléser ou à percer travaillant en coordination; Machines pour percer des trous sans marque préalable

|  | B23B 39/06 |
· · | Equipement pour le positionnement des pièces à usiner

|  | B23B 39/08 |
· · | Dispositifs pour la commande programmée

|  | B23B 39/10 |
· | caractérisés par le système d'entraînement, p.ex. entraînement hydraulique, entraînement pneumatique

|  | B23B 39/12 |
· | Machines à percer radiales

|  | B23B 39/14 |
· | comportant une disposition particulière permettant à la machine ou à la tête de perçage ou d'alésage de se déplacer vers une position désirée quelconque, p.ex. par rapport à une pièce à usiner fixe

|  | B23B 39/16 |
· | Machines à percer à plusieurs broches; Perceuses automatiques

|  | B23B 39/18 |
· · | déplaçant les pièces à travailler ou les outils en des positions de travail successives le long d'une ligne droite

|  | B23B 39/20 |
· · | déplaçant les pièces à travailler ou les outils en des positions de travail successives situées sur un cercle; Machines à percer à tourelle revolver

|  | B23B 39/22 |
· · | dont les broches de travail se trouvent sur des poupées opposées

|  | B23B 39/24 |
· · | conçues pour une commande programmée

|  | B23B 39/26 |
· | dans lesquelles la position de travail de l'outil ou de la pièce est commandée par copiage à partir de points déterminés d'un modèle (caractéristiques des dispositifs à copier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 35/02)

|  | B23B 39/28 |
· | Associations de machines ne pouvant qu'aléser ou percer, en vue d'un résultat particulier (si ce n'est pas en vue d'un résultat particulier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q 39/00)

|  | B23B 41/00 |
Machines ou dispositifs à aléser ou à percer spécialement adaptés à un travail particulier; Accessoires spécialement conçus à cet effet

|  | B23B 41/02 |
· | pour aléser des trous profonds; pour aléser à l'aide de forets couronnes, p.ex. des canons de fusils ou de carabines

|  | B23B 41/04 |
· | pour aléser des trous polygonaux ou d'autres trous non circulaires

|  | B23B 41/06 |
· | pour aléser des trous coniques

|  | B23B 41/08 |
· | pour aléser, percer ou tarauder des trous dans des tubes sous pression (caractéristiques ou opérations en rapport avec l'étanchéité, en combinaison avec l'installation des pièces de branchement Fulltext... Hierarchy... Expanded...F16L 41/04)

|  | B23B 41/10 |
· | pour aléser des trous dans des chaudières à vapeur

|  | B23B 41/12 |
· | pour former les surfaces de travail des cylindres, des paliers, p.ex. dans les têtes de bielles motrices, ou autres pièces de moteurs

|  | B23B 41/14 |
· | pour former de très petits trous

|  | B23B 41/16 |
· | pour aléser des trous ayant de hautes qualités de surface

|  | B23B 43/00 |
Dispositifs d'alésage ou de perçage susceptibles d'être montés sur une machine-outil, ces dispositifs remplaçant ou non une partie active de la machine-outil (dispositifs spécialement adaptés à un travail particulier Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 41/00)

|  | B23B 43/02 |
· | susceptibles d'être montés sur la contre-pointe d'un tour

|  | B23B 45/00 |
Perceuses tenues à la main ou perceuses analogues portatives, p.ex. en forme de pistolet; Equipement à cet effet (détails ou parties constitutives, p.ex. boîtiers, corps, d'outils portatifs à moteur sans relation spécifique avec l'opération exécutée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25F 5/00) [4]

|  | B23B 45/02 |
· | entraînées électriquement

|  | B23B 45/04 |
· | entraînées hydrauliquement ou pneumatiquement

|  | B23B 45/06 |
· | entraînées par la force humaine

|  | B23B 45/08 |
· · | pour percer des rails ou d'autres pièces profilées

|  | B23B 45/10 |
· · | en utilisant un archet ou une courroie

|  | B23B 45/12 |
· · | en utilisant un dispositif à rochet

|  | B23B 45/14 |
· | Moyens pour maintenir ou guider la perceuse ou pour la fixer à la pièce à travailler (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 41/08 a priorité); Supports de butée

|  | B23B 45/16 |
· | avec une action de percussion superposée (machines portatives à percussion avec rotation superposée Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25D 16/00) [3]

|  | B23B 47/00 - B23B 51/00 |
Eléments constitutifs ou accessoires des machines à aléser ou à percer

|  | B23B 47/00 |
Caractéristiques de structure des éléments constitutifs spécialement conçus pour les machines à aléser ou à percer; Accessoires de ces machines (broches de travail, paliers correspondants Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 19/02; pour machines-outils en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23Q)

|  | B23B 47/02 |
· | Entraînements; Transmissions (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 39/10 a priorité)

|  | B23B 47/04 |
· · | pour faire tourner la broche de travail

|  | B23B 47/06 |
· · · | principalement par des moyens électriques

|  | B23B 47/08 |
· · · | principalement par la pression d'un fluide ou une énergie pneumatique

|  | B23B 47/10 |
· · · · | comportant des turbines ou autres machines rotatives

|  | B23B 47/12 |
· · · · | comportant des pistons oscillants

|  | B23B 47/14 |
· · · | Transmissions à changement de vitesses; Mécanismes de renversement de marche

|  | B23B 47/16 |
· · · | Entraînement par courroies ou chaînes

|  | B23B 47/18 |
· · | pour l'avance ou le retour de l'outil ou de la pièce

|  | B23B 47/20 |
· · · | principalement par l'énergie électrique

|  | B23B 47/22 |
· · · | principalement par la pression d'un fluide ou une énergie pneumatique

|  | B23B 47/24 |
· · · | Butées d'arrêt; Interruption de l'avance due à la rupture ou à la surcharge de l'outil d'alésage ou de perçage

|  | B23B 47/26 |
· | Têtes de perçage ou poupées porte-broches pouvant effectuer un mouvement ascendant ou descendant; Agencements pour l'équilibrage de ces éléments

|  | B23B 47/28 |
· | Gabarits de perçage de pièces (équipement pour la mise en place ou le guidage du foret Fulltext... Hierarchy... Expanded...B23B 49/00)

|  | B23B 47/30 |
· | Transmission additionnelle à une ou plusieurs broches capables d'être fixées à la broche principale de travail; Montage de cette transmission

|  | B23B 47/32 |
· | Agencements empêchant le blocage ou la rupture des forets lorsqu'ils débouchent

|  | B23B 47/34 |
· | Agencements pour enlever les copeaux des trous pendant le perçage; Agencements fixés à l'outil pour briser les copeaux

|  | B23B 49/00 |
Systèmes de mesure ou de calibrage des machines à aléser, pour le positionnement ou le guidage du foret; Dispositif pour indiquer les défauts des forets pendant l'alésage; Dispositifs à centrer les trous à aléser (équipement de marquage Fulltext... Hierarchy... Expanded...B25H 7/00; dispositifs de mesure, calibres Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01B)

|  | B23B 49/02 |
· | Gabarits ou douilles d'alésage

|  | B23B 49/04 |
· | Dispositifs pour aléser ou percer des trous de centrage dans les pièces à usiner

|  | B23B 49/06 |
· | Dispositifs pour percer des trous dans les bandages ou garnitures de freins

|  | B23B 51/00 |
Outils pour machines à percer

|  | B23B 51/02 |
· | Forets hélicoïdaux

|  | B23B 51/04 |
· | pour trépaner

|  | B23B 51/05 |
· · | pour découper des disques dans une tôle [4]

|  | B23B 51/06 |
· | Forets prévus pour être lubrifiés ou refroidis

|  | B23B 51/08 |
· | Forets combinés à d'autres outils ou parties d'outils pour effectuer un travail additionnel

|  | B23B 51/10 |
· | Forets à chanfreiner, p.ex. travaillant comme des fraises

|  | B23B 51/12 |
· | Adaptateurs pour forets ou mandrins; Douilles de réduction coniques

|  | B23B 51/14 |
· · | Adaptateurs permettant d'utiliser les forets cassés