|  | B |
SECTION B — TECHNIQUES INDUSTRIELLES DIVERSES; TRANSPORTS

TRANSPORTS OU MANUTENTION

|  | B60 |
VÉHICULES EN GÉNÉRAL

|  | B60 |
Note(s) Dans la présente classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicule" couvre tous les véhicules à l'exception de ceux qui sont strictement limités à un seul des types ci-après: véhicules sur rails, navires, aéronefs, véhicules spatiaux, chariots à main, cycles, véhicules à traction animale ou traîneaux, qui sont couverts par les sous-classes appropriées de Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61-B64. L'expression "véhicule" comprend donc: les caractéristiques communes à plus d'un des types mentionnés ci-dessus; certaines caractéristiques propres uniquement aux automobiles ou aux remorques sur route ou tous terrains. Les exceptions suivantes sont toutefois à noter: les sous-classes Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60B ou Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvrent toutes les roues et tous les pneumatiques de véhicules, excepté les roues de patins à roulettes Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63C 17/22, les roues de modèles réduits de chemin de fer Fulltext... Hierarchy... Expanded...A63H 19/22 et les adaptations spéciales de roues ou de pneumatiques pour aéronefs Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64C 25/36; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60C couvre le raccordement des valves aux corps gonflables élastiques en général, de ce fait elle n'est pas limitée aux seuls véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60L couvre certains équipements électriques communs à tous les véhicules à propulsion électrique; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60M couvre certains dispositifs de puissance motrice propres à tous les types de véhicules à propulsion électrique, mais extérieurs à ces véhicules; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60R couvre les ceintures ou harnais de sécurité utilisés dans tous les types de véhicules terrestres; [4] la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60S concerne tous les types de véhicules, à l'exception de l'entretien des locomotives Fulltext... Hierarchy... Expanded...B61K 11/00, de l'équipement au sol des avions Fulltext... Hierarchy... Expanded...B64F, ou des appareils de nettoyage particuliers aux navires Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 57/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 59/00; la sous-classe Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60T comprend les systèmes d'application générale de commande des freins et n'est de ce fait pas limitée aux seuls véhicules. Elle comprend également les systèmes à relais de puissance ou puissance assistée pour véhicules sur rail ainsi que certaines autres caractéristiques de leur commande de freins.

|  | B60V |
VÉHICULES À COUSSIN D'AIR (dispositifs effectuant un court déplacement de charges lourdes par interposition entre la charge et le sol d'un matelas de fluide haute pression fournie par une source indépendante Fulltext... Hierarchy... Expanded...B65G 7/06)

|  | B60V |
Note(s) Dans la présente sous-classe, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "véhicules à coussin d'air" comprend tous les véhicules qui sont entièrement ou partiellement supportés par des coussins d'air ou d'autres gaz au-dessus de la terre ou de l'eau.

|  | B60V 1/00 |
Véhicules à coussin d'air (véhicules terrestres, navires ou aéronefs adaptés ou modifiés pour voyager sur coussins d'air Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V 3/00)

|  | B60V 1/02 |
· | où le coussin est engendré et maintenu par au moins un rideau de fluide périphérique

|  | B60V 1/04 |
· | où le coussin est maintenu au moins en partie par des parois

|  | B60V 1/06 |
· | où le coussin est formé dans la chambre de tranquillisation

|  | B60V 1/08 |
· | où le coussin est créé, durant le mouvement en avant du véhicule, par effet dynamique

|  | B60V 1/10 |
· | dans lequel la buse créant le rideau, ou la base du véhicule, est étudiée pour créer un rideau tourbillonnaire

|  | B60V 1/11 |
· | Commande de la stabilité ou de l'horizontalité [2]

|  | B60V 1/12 |
· · | par division du coussin [2]

|  | B60V 1/14 |
· | Propulsion; Commande à cet effet (Fulltext... Hierarchy... Expanded...B60V 1/11 a priorité) [2]

|  | B60V 1/15 |
· · | utilisant une partie du fluide qui constitue le coussin [2]

|  | B60V 1/16 |
· | Jupes flexibles

|  | B60V 1/18 |
· | Structure de la cellule

|  | B60V 1/20 |
· | Déflecteurs d'embruns

|  | B60V 1/22 |
· | équipés d'ailes portantes (bateaux à ailes portantes en soi Fulltext... Hierarchy... Expanded...B63B 1/24)

|  | B60V 3/00 |
Véhicules terrestres, navires ou aéronefs adaptés ou modifiés pour voyager sur coussins d'air

|  | B60V 3/02 |
· | Véhicules terrestres, p.ex. véhicules routiers

|  | B60V 3/04 |
· · | utilisant concurremment des rails ou d'autres moyens de guidage, p.ex. avec coussin d'air entre le rail et le véhicule

|  | B60V 3/06 |
· | Navires

|  | B60V 3/08 |
· | Aéronefs, p.ex. dispositifs d'atterrissage sur coussin d'air