|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04C |
HORLOGES OU MONTRES ÉLECTROMÉCANIQUES (pièces mécaniques d'horloges ou de montres en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B; garde-temps électroniques sans parties mobiles, circuits électroniques pour produire des impulsions de cadence Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04G)

|  | G04C |
Note(s) La présente sous-classe couvre les particularités électriques des horloges ou montres entraînées mécaniquement telles que le remontage électrique de telles horloges ou la disposition de contacts électriques sur ces horloges.

|  | G04C |
Schéma général
REMONTAGE ÉLECTRIQUE D'HORLOGES MÉCANIQUES | 1/00
MOUVEMENTS PAR DES MOYENS ÉLECTROMÉCANIQUES, ÉCHAPPEMENTS ÉLECTRIQUES OU MAGNÉTIQUES | 3/00, 5/00
INDICATION DU TEMPS |
Sous forme: optique; acoustique | 17/00, 19/00; 21/00
MISE À L'HEURE | 9/00
SOURCES D'ÉNERGIE | 10/00
SYNCHRONISATION; HORLOGES PILOTES ET RÉPÉTITRICES; HORLOGES À MOTEURS SYNCHRONES | 11/00; 13/00; 15/00
HORLOGES POUR ACTIONNER UN DISPOSITIF À TEMPS PRÉDÉTERMINÉ | 23/00

|  | G04C 1/00 - G04C 10/00 |
Remontage électrique des horloges mécaniques; Horloges ou montres électriques indépendantes

|  | G04C 1/00 |
Remontage électrique des horloges mécaniques (remontage mécanique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/00)

|  | G04C 1/02 |
· | au moyen d'électro-aimants

|  | G04C 1/04 |
· | par moteurs électriques à mouvement rotatif ou alternatif

|  | G04C 1/06 |
· · | Remontage des ressorts

|  | G04C 1/08 |
· · | Remontage des poids

|  | G04C 1/10 |
· | Protection contre la surtension (dans les horloges ou montres mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 1/20, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/06, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 3/10)

|  | G04C 1/12 |
· · | du ressort

|  | G04C 1/14 |
· · | des poids

|  | G04C 3/00 |
Horloges ou montres électromécaniques indépendantes d'autres garde-temps et dans lesquelles le mouvement est entretenu par des moyens électriques

|  | G04C 3/02 |
· | dans lesquelles le mouvement est stabilisé par un pendule

|  | G04C 3/027 |
· · | utilisant un couplage électromagnétique entre la source d'énergie électrique et le pendule (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/033 a priorité) [3]

|  | G04C 3/033 |
· · | utilisant des pendules de torsion; utilisant des pendules coniques (réalisation des pendules Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 17/00) [3]

|  | G04C 3/04 |
· | dans lesquelles le mouvement est stabilisé par un balancier

|  | G04C 3/06 |
· · | utilisant un couplage électromagnétique entre la source d'énergie électrique et le balancier [3]

|  | G04C 3/08 |
· | dans lesquelles le mouvement est stabilisé par un oscillateur mécanique autre qu'un pendule ou un balancier, p.ex. par un diapason [3]

|  | G04C 3/10 |
· · | entraîné par des moyens électromagnétiques [3]

|  | G04C 3/12 |
· · | entraîné par des moyens piézo-électriques; entraîné par des moyens magnétostrictifs [3]

|  | G04C 3/14 |
· | comprenant un moteur pas à pas (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/02-G04C 3/12 ont priorité) [3]

|  | G04C 3/16 |
· | comprenant un moteur électrodynamique à rotation continue (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/02-G04C 3/12 ont priorité; horloges mues par des moteurs synchrones Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 15/00) [3]

|  | G04C 3/18 |
· | comprenant des moyens d'entraînement électro-thermiques ou électro-pneumatiques [3]

|  | G04C 5/00 |
Moyens électriques ou magnétiques pour convertir en un mouvement oscillatoire en mouvement rotatif dans une horloge ou montre, c. à d. échappements électriques ou magnétiques (régulateurs Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 3/00) [3]

|  | G04C 9/00 |
Dispositifs électriques de remise à l'heure des éléments indicateurs (d'horloges secondaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 13/03; dispositifs mécaniques de remise à l'heure Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 27/00) [3]

|  | G04C 9/02 |
· | actionnés par radio

|  | G04C 9/04 |
· | en immobilisant les moyens d'entraînement [3]

|  | G04C 9/06 |
· | en découplant les moyens d'entraînement (en combinaison avec des moyens d'immobilisation Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 9/04) [3]

|  | G04C 9/08 |
· | par un entraînement électrique [3]

|  | G04C 10/00 |
Dispositions des sources d'énergie électrique dans les horloges ou montres [3]

|  | G04C 10/02 |
· | la source d'énergie étant une source radioactive [3]

|  | G04C 10/04 |
· | avec des moyens pour indiquer l'état de la source d'énergie [3]

|  | G04C 11/00 - G04C 15/00 |
Installations des horloges électriques; Systèmes d'horloges-mères et d'horloges secondaires; Horloges à moteurs synchrones

|  | G04C 11/00 |
Synchronisation d'horloges à systèmes moteurs indépendants

|  | G04C 11/02 |
· | par radio

|  | G04C 11/04 |
· | sur une ligne (transmission de signaux horaires par des réseaux téléphoniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04M 11/06)

|  | G04C 11/06 |
· | avec une action mécanique directe sur les moyens d'indication de l'heure [3]

|  | G04C 11/08 |
· | en utilisant un électro-aimant ou un moteur électrique [3]

|  | G04C 13/00 |
Mécanismes de commande d'horloges par des horloges-mères

|  | G04C 13/02 |
· | Circuits; Installations d'horloges électriques

|  | G04C 13/03 |
· · | Systèmes de transmission d'impulsions avec des moyens complémentaires pour la mise à l'heure des horloges secondaires [3]

|  | G04C 13/04 |
· · | Horloges-mères

|  | G04C 13/06 |
· · · | Dispositifs de contact (pour le remontage simultané de plusieurs horloges Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 1/00)

|  | G04C 13/08 |
· | Horloges secondaires actionnées de façon discontinue

|  | G04C 13/10 |
· · | par des mécanismes électromécaniques progressant par bonds

|  | G04C 13/11 |
· · · | avec induit rotatif [3]

|  | G04C 13/12 |
· · | par des moteurs électriques à rotation continue [3]

|  | G04C 13/14 |
· · | par des mécanismes moteurs mécaniques déclenchés électriquement

|  | G04C 15/00 |
Horloges mues par des moteurs synchrones

|  | G04C 17/00 - G04C 23/00 |
Indication du temps ou émission de signaux horaires par l'électricité

|  | G04C 17/00 |
Indication optique du temps par des moyens électriques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 19/00 a priorité; substances formant des cristaux liquides Fulltext... Hierarchy... Expanded...C09K 19/00; par des moyens mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/00, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 19/20) [3]

|  | G04C 17/02 |
· | au moyen de lampes électriques

|  | G04C 19/00 |
Emission de signaux horaires optiques à des moments prédéterminés par des moyens électriques

|  | G04C 19/02 |
· | au moyen de lampes électriques

|  | G04C 19/04 |
· | au moyen d'organes indicateurs mus électriquement, p.ex. volet, bande

|  | G04C 21/00 |
Emission de signaux horaires acoustiques par des moyens électriques

|  | G04C 21/02 |
· | Eléments structurels (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/04, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/16 ont priorité)

|  | G04C 21/04 |
· | indiquant le moment de la journée (indication acoustique du temps Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 21/00)

|  | G04C 21/06 |
· · | par un mécanisme de sonnerie

|  | G04C 21/08 |
· · · | avec limaçon

|  | G04C 21/10 |
· · · | avec platine de blocage

|  | G04C 21/12 |
· · | par des moyens électro-acoustiques

|  | G04C 21/14 |
· · · | Indication électro-acoustique de l'heure, c. à d. horloge parlante

|  | G04C 21/16 |
· | émettant les signaux à heure fixe, celle-ci pouvant être modifiée à volonté

|  | G04C 21/18 |
· · | en débloquant mécaniquement un vibreur électromécanique, p.ex. actionné par le flux de dispersion des moyens d'entraînement électriques

|  | G04C 21/20 |
· · | en fermant un contact pour faire sonner un signal avertisseur électromécanique

|  | G04C 21/22 |
· · · | mis en action par l'arbre d'un mécanisme d'alarme mécanique

|  | G04C 21/24 |
· · · | mis en action par le ressort d'un mécanisme d'alarme mécanique

|  | G04C 21/26 |
· · · | mis en action par les vibrations provoquées par le fonctionnement d'un mécanisme d'alarme mécanique

|  | G04C 21/28 |
· · | en fermant un contact pour mettre en action des moyens électro-acoustiques, p.ex. pour un réveil en musique

|  | G04C 21/30 |
· · | susceptibles de fonctionner à plusieurs reprises à des moments différents, p.ex. sonneries des cloches dans une école

|  | G04C 21/32 |
· · · | se manifestant en plusieurs endroits et pour chacun à un moment différent, p.ex. système d'alarme dans un hôtel

|  | G04C 21/34 |
· · | Dispositifs sur des montres ou des appareils à évaluer le temps portatifs analogues

|  | G04C 21/36 |
· · | Dispositifs de répétition d'un signal

|  | G04C 21/38 |
· · | Réglage de la durée des signaux

|  | G04C 23/00 |
Horloges avec des moyens annexes ou incorporés permettant de faire fonctionner un dispositif quelconque à des moments choisis à l'avance ou après des intervalles de temps prédéterminés (si ces moyens sont limités à la production de signaux horaires acoustiques par des moyens électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 21/00; réveils mécaniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04B 23/02; appareils pouvant être mis en marche et arrêtés pour mesurer des intervalles de temps prédéterminés Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 3/06; interrupteurs horaires ou à programme horaire s'arrêtant automatiquement lorsque le programme est réalisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

|  | G04C 23/02 |
· | Eléments structurels

|  | G04C 23/04 |
· · | Carters, supports, protection, ou pièces fixes similaires

|  | G04C 23/06 |
· · | Moyens moteurs ou régulateurs

|  | G04C 23/08 |
· · | Moyens de programmation

|  | G04C 23/10 |
· · | pour déclencher un élément quelconque faisant fonctionner ou provoquant le fonctionnement du dispositif en question

|  | G04C 23/12 |
· · | Circuits électriques

|  | G04C 23/14 |
· | Mécanismes marchant sans arrêt pour que le fonctionnement soit en corrélation avec le moment de la journée

|  | G04C 23/16 |
· · | entrant en action uniquement à un moment choisi à l'avance ou pendant un intervalle de temps réglable

|  | G04C 23/18 |
· · | pour faire fonctionner un dispositif à plusieurs moments différents

|  | G04C 23/20 |
· · · | avec des contacts actionnés, ou formés, par des aiguilles d'horloge ou des éléments d'une forme similaire

|  | G04C 23/22 |
· · · | avec l'élément de mise en action porté par un disque

|  | G04C 23/24 |
· · · · | l'élément de mise en action commandant mécaniquement un autre élément

|  | G04C 23/26 |
· · | pour faire fonctionner plusieurs dispositifs à des moments différents

|  | G04C 23/28 |
· · · | avec des contacts actionnés, ou formés, par des aiguilles d'horloge ou des éléments d'une forme similaire

|  | G04C 23/30 |
· · · | avec l'élément de mise en action porté par un disque

|  | G04C 23/32 |
· · · · | l'élément de mise en action commandant mécaniquement un autre élément

|  | G04C 23/34 |
· · | avec possibilité de modifier automatiquement le programme, p.ex. le dimanche

|  | G04C 23/36 |
· · · | par des influences extérieures

|  | G04C 23/38 |
· | Mécanismes mesurant un intervalle de temps choisi sans tenir compte du moment de la journée où commence cet intervalle

|  | G04C 23/40 |
· · | en utilisant des mécanismes à marche continue

|  | G04C 23/42 |
· · | entrant en action uniquement au terme d'un intervalle de temps unique

|  | G04C 23/44 |
· · · | permettant de choisir entre plusieurs intervalles préréglés

|  | G04C 23/46 |
· · · | permettant de régler l'intervalle (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04C 23/44 a priorité)

|  | G04C 23/48 |
· · | entrant en action au terme d'intervalles de temps successifs

|  | G04C 23/50 |
· · | permettant la modification de l'intervalle (ou des intervalles) par des influences externes