|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G03 |
PHOTOGRAPHIE; CINÉMATOGRAPHIE; TECHNIQUES ANALOGUES UTILISANT D'AUTRES ONDES QUE DES ONDES OPTIQUES; ÉLECTROGRAPHIE; HOLOGRAPHIE (reproduction d'images ou de dessins par balayage et conversion en signaux électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H04N) [4]

|  | G03 |
Note(s) Dans la présente classe, les expressions suivantes ont la signification ci-dessous indiquée: "enregistrements" signifie des photographies ou toute autre sorte de stockage d'information d'image latente, directement visible ou permanente, qui consistent en une répartition en forme d'image d'une quantité, p.ex. un dessin de charges électriques enregistré sur un support; "optique" s'applique non uniquement à la lumière visible mais aussi aux radiations ultraviolettes ou infrarouges. [4]

|  | G03H |
PROCÉDÉS OU APPAREILS HOLOGRAPHIQUES (hologrammes, p.ex. hologrammes de points, utilisés comme éléments optiques ordinaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 5/32; production d'effets stéréoscopiques ou autres effets de relief Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 27/22; systèmes à réseaux de diffraction Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 27/44; systèmes utilisant les franges moirées Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02B 27/60; éléments optiques logiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G02F 3/00; photographie stéréoscopique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03B 35/00; matériaux photosensibles pour la photographie ou procédés photographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03C; appareillage pour le traitement des matériaux photosensibles après exposition Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03D; calculateurs analogiques effectuant des opérations mathématiques à l'aide d'éléments optiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06E 3/00; authentification, par irradiation, d'informations dissimulées portées par des hologrammes ou des réseaux de diffraction Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06K 19/16; mémoires holographiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11B 7/0065, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G11C 13/04) [2]

|  | G03H |
Note(s) La présente sous-classe couvre les moyens pour produire un enregistrement de l'information de phase et d'amplitude d'un front d'onde, cette information pouvant être utilisée pour reconstruire le front d'onde original ainsi que des moyens pour reconstruire le front d'onde original à partir d'un enregistrement contenant l'information de phase et d'amplitude du front d'onde. [2]

|  | G03H 1/00 |
Procédés ou appareils holographiques utilisant la lumière, les infrarouges ou les ultraviolets pour obtenir des hologrammes ou pour en obtenir une image; Leurs détails spécifiques [2]

|  | G03H 1/02 |
· | Détails [2]

|  | G03H 1/04 |
· | Procédés ou appareils pour produire des hologrammes (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/26 a priorité) [2]

|  | G03H 1/06 |
· · | utilisant de la lumière non cohérente [2]

|  | G03H 1/08 |
· · | pour faire des hologrammes synthétiques (utilisant un calculateur numérique Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06T) [2]

|  | G03H 1/10 |
· · | utilisant un faisceau de référence modulé [2]

|  | G03H 1/12 |
· · · | Modulation spatiale, p.ex. pour images fantômes [2]

|  | G03H 1/14 |
· · · | Modulation temporelle, p.ex. pour augmenter la profondeur de champ ou compenser en phase l'effet d'un déplacement de l'objet [2]

|  | G03H 1/16 |
· · | utilisant une transformation de Fourier (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/12, Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/14 ont priorité; calculateurs analogiques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06G 7/19) [2]

|  | G03H 1/18 |
· · | Traitement particulier de supports d'enregistrement holographiques, p.ex. pour obtenir un hologramme à effet de "blaze", c. à d. présentant un profil destiné à favoriser un ordre particulier de diffraction [2]

|  | G03H 1/20 |
· · | pour copier des hologrammes par une méthode holographique [2]

|  | G03H 1/22 |
· | Procédés ou appareils pour obtenir une image optique à partir d'un hologramme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/26-G03H 1/34 ont priorité) [2]

|  | G03H 1/24 |
· · | utilisant de la lumière blanche [2]

|  | G03H 1/26 |
· | Procédés ou appareils adaptés spécialement pour produire des hologrammes multiples ou pour en obtenir des images, p.ex. procédés pour l'holographie à plusieurs couleurs [2]

|  | G03H 1/28 |
· · | uniquement des hologrammes superposés [2]

|  | G03H 1/30 |
· · | uniquement des hologrammes séparés [2]

|  | G03H 1/32 |
· | Systèmes pour éliminer la granulation d'image [2]

|  | G03H 1/34 |
· | Systèmes pour réduire le produit espace-largeur de bande de fréquences spatiales [2]

|  | G03H 3/00 |
Procédés ou appareils holographiques utilisant des ondes ultrasonores, sonores ou infrasonores pour obtenir des hologrammes; Procédés ou appareils pour en obtenir une image optique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/22 a priorité) [2]

|  | G03H 5/00 |
Procédés ou appareils holographiques utilisant d'autres ondes électromagnétiques ou des particules subatomiques pour obtenir des hologrammes; Procédés ou appareils pour en obtenir une image optique (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G03H 1/22 a priorité; structure des microscopes électroniques Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01J 37/26) [2]