|  | G |
SECTION G — PHYSIQUE

|  | G |
Note(s) Dans la présente section, l'expression suivante a la signification ci-dessous indiquée: "variable" (en tant que substantif) désigne une caractéristique ou une propriété (p.ex. une dimension, une condition physique telle qu'une température, une qualité comme la densité ou la couleur) qui est susceptible d'être mesurée pour une entité donnée (p.ex. un objet, une quantité d'une substance, un faisceau lumineux) et à un moment donné; la variable peut changer, de telle sorte que son expression numérique puisse prendre des valeurs différentes à des moments différents, dans des conditions différentes ou dans des cas particuliers, mais elle peut être constante pour une entité donnée dans certaines conditions ou à des fins pratiques (p.ex. la longueur d'une barre peut être considérée comme constante dans de nombreux cas). Il est important de tenir compte des définitions des expressions employées, figurant dans les notes de plusieurs des classes de la présente section, en particulier celles de la "métrologie" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, de la "commande" et de la "régulation" de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05. Il est possible que le classement dans la présente section soulève plus de difficultés que dans d'autres sections, du fait que la distinction entre les différents domaines d'application repose, dans une très large mesure, sur des différences d'intention des utilisateurs plutôt que sur des différences de structure ou des différences dans le mode d'utilisation, et du fait que les sujets traités sont en fait des systèmes ou des combinaisons ayant des caractéristiques ou des éléments communs plutôt que des "choses" formant un tout nettement différenciable. C'est ainsi qu'une information (p.ex. une série de chiffres) peut être présentée, à des fins éducatives ou publicitaires (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G09), pour faire connaître le résultat d'une mesure (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01), pour transmettre une information à un point éloigné ou encore pour donner une information provenant d'un point éloigné (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08). Les mots employés pour décrire l'objet de l'invention découlent de caractéristiques pouvant n'avoir aucun rapport avec la forme de l'appareil en question, p.ex. l'effet souhaité sur la personne qui voit la présentation de l'information, ou du fait que la présentation soit commandée d'un point éloigné. De même, un dispositif réagissant à un changement d'une condition, p.ex. de la pression d'un fluide, peut être utilisé, sans modification de ce dispositif, pour donner une information sur la pression (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01L) ou sur une tout autre condition liée à la pression (c.à d. une autre sous-classe de Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01K pour la température), pour enregistrer la pression ou le fait même qu'elle existe (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G07C), pour donner l'alarme (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G08B) ou pour commander un autre appareil (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G05). Le schéma de la classification vise à permettre de classer ensemble des choses de même nature (ainsi qu'il est indiqué ci-dessus). C'est pourquoi il est particulièrement nécessaire de déterminer quelle est la nature réelle de l'objet technique avant de pouvoir la classer de façon convenable.

INSTRUMENTS

|  | G04 |
HOROMÉTRIE

|  | G04F |
MESURE DES INTERVALLES DE TEMPS (mesure des caractéristiques des impulsions Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R, p.ex. Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01R 29/02; dans les radars ou systèmes similaires Fulltext... Hierarchy... Expanded...G01S; masers Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01S 1/00; production des oscillations Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03B; production ou comptage d'impulsions, division de fréquence Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03K; conversion analogique/numérique en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03M 1/00) [2]

|  | G04F |
Note(s) La présente sous-classe couvre: les appareils pour la mesure des intervalles de temps prédéterminés; [2] les appareils pour la production de tels intervalles comme étalons de temps, p.ex. métronomes; [2] les appareils pour la mesure des intervalles de temps inconnus, p.ex. systèmes de précision pour la mesure des petits intervalles de temps. [2]

|  | G04F |
Schéma général
MESURE D'INTERVALLES DE TEMPS PRÉDÉTERMINÉS |
Production d'unité de temps étalon | 5/00
Appareils: sans mécanisme de commande; avec mécanisme de commande | 1/00; 3/00
MESURE D'INTERVALLES DE TEMPS INCONNUS |
Mécaniquement; électromécaniquement; électriquement; autrement | 7/00; 8/00; 10/00; 13/00

|  | G04F 1/00 |
Appareils pouvant être mis en marche et arrêtés pour mesurer des intervalles de temps prédéterminés ou choisis à volonté, sans mécanisme moteur, p.ex. sablier (interrupteurs horaires ou à programme horaire s'arrêtant automatiquement lorsque le programme est réalisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

|  | G04F 1/02 |
· | par la consommation de quantités déterminées de matériaux, p.ex. par la combustion de bougies

|  | G04F 1/04 |
· | par un mouvement ou une accélération dus à la pesanteur

|  | G04F 1/06 |
· · | par l'écoulement d'une quantité déterminée de matériaux poudreux ou liquides, p.ex. sablier, clepsydre

|  | G04F 1/08 |
· · | par la chute d'un corps dans l'air ou dans un matériau visqueux sur une distance déterminée

|  | G04F 3/00 |
Appareils pouvant être mis en marche et arrêtés pour mesurer des intervalles de temps prédéterminés ou choisis à volonté, avec mécanismes moteurs, p.ex. dosimètre à mouvement d'horlogerie (interrupteurs horaires ou à programme horaire s'arrêtant automatiquement lorsque le programme est réalisé Fulltext... Hierarchy... Expanded...H01H 43/00)

|  | G04F 3/02 |
· | à mécanismes moteurs mécaniques

|  | G04F 3/04 |
· · | Aménagements accessoires rattachés à cette fin à des horloges ordinaires non électriques

|  | G04F 3/06 |
· | à mécanismes moteurs électriques

|  | G04F 3/08 |
· · | Aménagements accessoires rattachés à cette fin à des horloges électriques ordinaires

|  | G04F 5/00 |
Appareils pour la production d'intervalles de temps prédéterminés, utilisés comme étalons (production de signaux d'horloge pour calculateurs numériques électriques Fulltext... Hierarchy... Expanded...G06F 1/04; commande automatique de la fréquence ou stabilisation des générateurs en général Fulltext... Hierarchy... Expanded...H03L)

|  | G04F 5/02 |
· | Métronomes

|  | G04F 5/04 |
· | utilisant des oscillateurs avec résonateurs électromécaniques [2]

|  | G04F 5/06 |
· · | utilisant des résonateurs piézo-électriques [2]

|  | G04F 5/08 |
· · | utilisant des résonateurs magnétostrictifs [2]

|  | G04F 5/10 |
· | utilisant des résonateurs électriques ou électroniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 5/14 a priorité) [2]

|  | G04F 5/12 |
· | utilisant des dispositifs fluidiques [2]

|  | G04F 5/14 |
· | utilisant des horloges atomiques [2]

|  | G04F 5/16 |
· | utilisant des impulsions produites par des radio-isotopes [2]

|  | G04F 7/00 |
Appareils pour mesurer des intervalles de temps inconnus par des moyens mécaniques (Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 13/06 a priorité) [2]

|  | G04F 7/02 |
· | en mesurant la distance de chute ou la vitesse finale d'un corps tombant

|  | G04F 7/04 |
· | utilisant un oscillateur mécanique [2]

|  | G04F 7/06 |
· · | ne marchant que pendant l'intervalle de temps à mesurer, p.ex. chronomètre

|  | G04F 7/08 |
· · | Montres ou horloges à dispositifs d'arrêt, p.ex. chronographe

|  | G04F 7/10 |
· | Moyens utilisés en dehors de l'instrument de mesure du temps pour le déclencher ou l'arrêter [2]

|  | G04F 8/00 |
Appareils pour mesurer des intervalles de temps inconnus par des moyens électromécaniques [2]

|  | G04F 8/02 |
· | utilisant un oscillateur électromécanique [2]

|  | G04F 8/04 |
· · | utilisant un oscillateur piézo-électrique [2]

|  | G04F 8/06 |
· · | utilisant un oscillateur magnétostrictif [2]

|  | G04F 8/08 |
· | Moyens utilisés en dehors de l'instrument de mesure du temps pour le déclencher ou l'arrêter [2]

|  | G04F 10/00 |
Appareils pour mesurer des intervalles de temps inconnus par des moyens électriques [2]

|  | G04F 10/02 |
· | utilisant des oscillateurs avec résonateur électrique passif, p.ex. du type à LC localisé [2]

|  | G04F 10/04 |
· | en comptant les pulsations ou les demi-périodes d'un courant alternatif [2]

|  | G04F 10/06 |
· | en mesurant la phase [2]

|  | G04F 10/08 |
· | utilisant des impulsions produites par des radio-isotopes [2]

|  | G04F 10/10 |
· | en mesurant des quantités électriques ou magnétiques variant proportionnellement au temps [2]

|  | G04F 13/00 |
Appareils pour mesurer des intervalles de temps inconnus par des moyens non prévus dans les groupes Fulltext... Hierarchy... Expanded...Fulltext... Hierarchy... Expanded...G04F 5/00-G04F 10/00 [2]

|  | G04F 13/02 |
· | utilisant des moyens optiques [2]

|  | G04F 13/04 |
· | utilisant des moyens électrochimiques [2]

|  | G04F 13/06 |
· | utilisant des moyens fluidiques [2]